{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":14,"sheets":["Table 1","Table 2","Table 3","Table 4","Table 5","Table 6","Table 7","Table 8","Table 9","Table 10","Table 11","Table 12","Table 13","Table 14"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Table 1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,6],[1,7,1,10],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,6,4,7],[5,0,5,9],[6,6,6,7],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,6,26,7],[27,0,27,9],[28,0,28,3],[28,4,28,9],[29,0,29,10],[30,0,30,10]]}
["Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR\nCompanhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 4ª Superintendência Regional"]
["SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - SRP\nLOCAL: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE",{"$nulls":6},"DATA BASE:              janeiro-00\nBDI:                 0,00%\nNão Desonerado; Horista:  111,06%; Mensalista:  69,78%"]
["DOCUMENTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS"]
[]
["ITEM","BANCO","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNID.","QUANTIDADE","CUSTO UNIT.",null,"PREÇO UNIT.","PREÇO TOTAL"]
[]
[1,null,null,"SERVIÇOS PRELIMINÁRES E ADM LOCAL"]
[1.1,"CODEVASF 225","Próprio","Mobilização/Desmobilização de Pessoal e Equipamentos (CDVSF)","und","1,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[1.2,"74209/001","SINAPI","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","m²","6,48",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[1.3,"CODEVASF 224","Próprio","Administração Local (CDVSF)","und","0,50",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[2,null,null,"MOVIMENTO DE TERRA"]
[2.1,2548,"ORSE","Locação de serviços de terraplenagem de obras civis","m²","16.000,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[2.2,100575,"SINAPI","REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019","m²","16.000,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[2.3,100576,"SINAPI","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","m²","1.600,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[2.4,100577,"SINAPI","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019","m²","1.600,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[2.5,101768,"SINAPI","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.\nAF_11/2019","m³","2.400,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[2.6,101124,"SINAPI","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","m³","2.760,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[2.7,93589,"SINAPI","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XK M","49.680,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[2.8,10923,"ORSE","Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)","m³","2.760,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[3,null,null,"DRENAGEM"]
[3.1,93358,"SINAPI","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","m³","8,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[3.2,92212,"SINAPI","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","10,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[3.3,96995,"SINAPI","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","m³","5,17",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[3.4,"73856/002","SINAPI","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN","2,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[4,null,null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS"]
[4.1,5156,"ORSE","Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes","m","16,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[4.2,9345,"ORSE","Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis","m","2.000,00",null,null,"R$ 0,00","R$ 0,00"]
[]
["VALOR DO PAVIMENTO POR M²",null,null,null,"R$ 0,00"]
[2]
["Composições Analíticas com Preço Unitário                                                                B.D.I.                             Encargos Sociais"]

{"sheet":"Table 2","index":1,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[8,0,8,8],[18,0,18,8],[29,0,29,8],[34,0,34,8]]}
["Recuperação de estradas vicinais - Revestimento Primário - SRP                                         0,00%                              Não Desonerado:\nHorista: Mensalista:"]
["Composições Analíticas com Preço Unitário\nComposições Principais"]
[1.1,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"Mobilização/Desmobilização de Pessoal e Equipamentos\n(CDVSF)","CANT - CANTEIRO\nDE OBRAS","und","1,0000000"]
["Insumo",null,null,"Pick-up, capacidade 1,2 t","Equipamento","h","16,0000000"]
["Insumo",null,null,"Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira\n2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv","Equipamento","h","64,0000000"]
["Insumo",null,null,"GASOLINA COMUM","Material","L","80,0000000"]
["Insumo",null,null,"OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material","L","320,0000000"]
[]
[1.2,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","CANT - CANTEIRO","m²","1,0000000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.\nAF_05/2021","FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS","m³","0,0100000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS\nCOMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","1,0000000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","2,0000000"]
["Insumo",null,null,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X\n10)","Material","KG","0,1100000"]
["Insumo",null,null,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM\nCHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M","Material","m²","1,0000000"]
["Insumo",null,null,"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU\nEQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","Material","M","4,0000000"]
["Insumo",null,null,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA\nREGIAO -  BRUTA","Material","M","1,0000000"]
[]
[1.3,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"Administração Local (CDVSF)","CANT - CANTEIRO","und","1,0000000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM\nENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","MES","0,5000000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS\nCOMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","MES","1,0000000"]
["Insumo",null,null,"Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x\n2,40m, equipado com Ar condicionado","Serviços","mês","4,0000000"]
["Insumo",null,null,"Consumo de energia elétrica","Serviços","mês","1,0000000"]
["Insumo",null,null,"Água - dispêndio mensal","Serviços","mês","1,0000000"]
["Insumo",null,null,"Material de limpeza","Material","mês","1,0000000"]
["Insumo",null,null,"Pick-up, capacidade 1,2 t","Equipamento","h","600,0000000"]
["Insumo",null,null,"OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","Material","L","180,0000000"]
[]
[2.1,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"Locação de serviços de terraplenagem de obras civis","Locação de Serviços","m²","1,0000000"]
["Insumo",null,null,"Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT -\nMês de ref.: 02/20","Mão de Obra","h","0,0333000"]
["Insumo",null,null,"Topografo - T2 - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 02/20","Mão de Obra","h","0,0167000"]
[]
[2.2,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM\nMOTONIVELADORA. AF_11/2019","PAVI -\nPAVIMENTAÇÃO","m²","1,0000000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHI","0,0010000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHP","0,0001000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","0,0010000"]

{"sheet":"Table 3","index":2,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[10,0,10,8],[20,0,20,8]]}
[]
[2.3,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","PAVI - PAVIMENTAÇÃO","m²","1,0000000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE\nÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHP","0,0010000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHP","0,0001000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHP","0,0020000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE\nÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHI","0,0070000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHI","0,0080000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHI","0,0060000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","0,0080000"]
[]
[2.4,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019","PAVI - PAVIMENTAÇÃO","m²","1,0000000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE\nÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHP","0,0010000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHP","0,0001000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM\n2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHP","0,0010000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE\nÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHI","0,0020000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHI","0,0030000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM\n2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHI","0,0020000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","0,0030000"]
[]
[2.5,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E\nTRANSPORTE. AF_11/2019","PAVI - PAVIMENTAÇÃO","m³","1,0000000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE\nÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHP","0,0527000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6\nMM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS\nHORÁRIOS DE MÁQUINAS E","CHP","0,0072000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHP","0,0059000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHP","0,0407000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE\nMÁQUINAS E","CHP","0,0072000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM\n2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHP","0,0058000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE\nÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHI","0,0168000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE\nMÁQUINAS E","CHI","0,0503000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHI","0,0516000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.\nAF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE\nMÁQUINAS E","CHI","0,0503000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHI","0,0058000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM\n2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E\nEQUIPAMENTOS","CHI","0,0517000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","0,0575000"]

{"sheet":"Table 4","index":3,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[7,0,7,8]]}
[]
[2.6,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).\nAF_07/2020","MOVT - MOVIMENTO DE TERRA","m³","1,0000000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI\nDIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE\nMÁQUINAS E","CHI","0,0195000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP\nDIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE\nMÁQUINAS E","CHP","0,0115000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA\nLIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS","m³","1,2500000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","0,0310000"]
[]
[2.7,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO\n(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","TRAN - TRANSPORTES,\nCARGAS E","M3XKM","1,0000000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -\nCHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHP","0,0090000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -\nCHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHI","0,0039000"]

{"sheet":"Table 5","index":4,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[4,0,4,8],[13,0,13,8],[17,0,17,8]]}
[]
[3.1,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","MOVT - MOVIMENTO DE\nTERRA","m³","1,0000000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","3,9560000"]
[]
[3.2,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E\nASSENTAMENTO. AF_12/2015","ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","M","1,0000000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,\nCAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS\nHORÁRIOS DE MÁQUINAS E","CHP","0,1050000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,\nCAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHOR - CUSTOS\nHORÁRIOS DE MÁQUINAS E","CHI","0,2210000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS","m³","0,0050000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS\nCOMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","0,4930000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","0,9860000"]
["Insumo",null,null,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E\nBOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM","Material","M","1,0300000"]
[]
[3.3,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.\nAF_10/2017","MOVT -\nMOVIMENTO DE","m³","1,0000000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","SEDI - SERVIÇOS\nDIVERSOS","H","2,3986000"]
[]
[3.4,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO\n=0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA\nE CAIXAS","UN","1,0000000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2\nUTILIZAÇÕES. AF_09/2020","FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS","m²","5,2000000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO\nTRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","FUES - FUNDAÇÕES E\nESTRUTURAS","m³","13,5600000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE\nMÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021","FUES -\nFUNDAÇÕES E ESTRUTURAS","m³","0,5910000"]
["Composição Auxiliar",null,null,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","MOVT - MOVIMENTO DE\nTERRA","m³","0,6560000"]

{"sheet":"Table 6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[12,0,12,8]]}
[]
[4.1,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico\nfiação e lâmpada, reutilização 7 vezes","Serviços de Proteção\ne Segurança","m","1,0000000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos","Serviços de Proteção\ne Segurança","m","0,1430000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"Encargos Complementares - Servente","Provisórios","h","0,0290000"]
["Composição\nAuxiliar",null,null,"Encargos Complementares - Eletricista","Provisórios","h","0,0140000"]
["Insumo",null,null,"Bocal baquelite para lâmpada com rabicho","Material","un","0,0710000"]
["Insumo",null,null,"Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta\nintegrada)","Material","un","0,0710000"]
["Insumo",null,null,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL\n2,5 MM2","Material","M","0,3140000"]
["Insumo",null,null,"ELETRICISTA","Mão de Obra","H","0,0140000"]
["Insumo",null,null,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","Material","UN","0,0360000"]
["Insumo",null,null,"SERVENTE DE OBRAS","Mão de Obra","H","0,0280000"]
[]
[4.2,"Código","Banco","Descrição","Tipo","Und","Quant.","Valor\nUnit","Total"]
["Composição",null,null,"Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública)\ne semi - cadastro de imóveis","Locação de Serviços\nde Terraplenagem e","m","1,0000000"]
["Insumo",null,null,"Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT -\nMês de ref.: 02/20","Mão de Obra","h","0,0442000"]
["Insumo",null,null,"Topografo - T2 - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 02/20","Mão de Obra","h","0,0221000"]
["Insumo",null,null,"Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100\nhp","Equipamento","h","0,0140000"]
["Insumo",null,null,"Técnico cadastro TÉCNICO CADASTRO","Mão de Obra","h","0,0160000"]
["Insumo",null,null,"TEODOLITO","Equipamento","H","0,0221000"]
["Insumo",null,null,"Desenhista Júnior (Cadista Copista) - Técnico de Nível\nmédio até 5 anos de experiência - Rev 01","Mão de Obra","h","0,0080000"]

{"sheet":"Table 7","index":6,"n_rows":59,"n_cols":13,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[0,9,0,10],[0,11,0,14],[1,0,1,7],[1,9,1,10],[1,11,1,14],[2,0,2,7],[2,9,2,10],[2,11,2,14],[3,0,3,7],[3,9,3,10],[3,11,3,14],[4,0,4,7],[4,9,4,10],[4,11,4,14],[5,0,5,7],[5,9,5,10],[5,11,5,14],[6,1,6,12],[7,0,7,6],[8,0,8,13],[9,0,13,9],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,10,11,11],[12,10,12,11],[13,10,13,12],[14,1,14,12],[15,0,15,2],[15,3,15,4],[16,0,16,13],[17,1,17,12],[18,0,18,6],[19,0,19,13],[20,0,20,1],[20,2,20,3],[20,4,22,6],[21,0,21,1],[21,2,21,3],[22,0,22,1],[22,2,22,3],[23,0,26,3],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,0,27,12],[28,0,28,2],[28,3,28,4],[29,0,29,13],[30,0,30,12],[31,0,31,2],[31,3,31,4],[32,0,32,13],[33,0,33,12],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[35,0,35,13],[36,1,36,12],[37,0,37,2],[37,3,37,4],[38,0,38,13],[39,1,39,12],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[41,0,41,13],[42,1,42,12],[43,0,43,2],[43,3,43,4],[44,0,44,13],[45,1,45,12],[46,0,46,13],[47,0,47,2],[47,3,47,4],[48,1,48,12],[49,0,49,2],[49,3,49,4],[50,0,50,13],[51,1,51,12],[52,0,52,2],[52,3,52,4],[53,0,53,13],[54,1,54,12],[55,0,55,2],[55,3,55,4],[56,0,56,13],[58,0,58,13]]}
["SERVIÇO: Recuperação de estradas vicinais - Revestimento Primário - SRP",{"$nulls":8},"DATA BASE:",null,"janeiro-00"]
["LOCAL: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE",{"$nulls":7},"MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL","BDI:",null,"0,00%"]
["LARGURA DA RUA:",{"$nulls":7},"8  m"]
["COMPRIMENTO DA RUA 1 MÓDULO:",{"$nulls":7},"2000  m"]
["1 MÓDULO DE RUA:",{"$nulls":7},"16000  m²"]
["TOTAL DE LOCALIDADES PREVISTO (POR MÓDULO):",{"$nulls":7},"1  und"]
[null,"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"]
["1 Unidade"]
["COMPOSIÇÃO DE CUSTO:"]
["Pick-up, capacidade 1,2 t                                                                4 horas (com o carro) x 2 (nº de veículos) x 2=\nCaminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT                        4 horas (com o carro) x 4 (localidades) x 2 (ida e volta) x 2= Gasolina comum                                                                              200 (km rodado) x 2 (nº de veículos) / 10 (km/L) x 2=\nÓleo diesel                                                                                        200 (km rodado) x  4 (localidades) x 2 (ida e volta)/ 10 (km/L) x 2=",{"$nulls":9},16,null,"horas"]
[{"$nulls":10},64,null,"horas"]
[{"$nulls":10},80,null,"litros"]
[{"$nulls":10},320,null,"litros"]
[]
[null,"PLACA DE OBRA"]
["6,48",null,null,"m²"]
["1 (placa) x(3,6x1,8) (m²/placa) x 1 (localidades) ="]
[null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"]
["1 Unidade"]
["COMPOSIÇÃO DE CUSTO:\nAluguel mensal de área Água - dispêndio mensal Consumo de energia elétrica\nPick-up, capacidade 1,2 t                                                                10 (horas) x 30(dias) x 2 (1 eng + 1\nGASOLINA COMUM                                                                       90 (litros/mês) x 1 (meses) x 2 (veíc\nENGENHEIRO CIVIL                                                                      0,5 (engenheiro ) x 1 (mês) =\nENCARREGADO GERAL                                                               1 (encarregado)  ="]
[1,null,"mês"]
[1,null,"mês"]
[1,null,"mês"]
["enc) x 1 (meses) = ulos)=",null,null,null,600,null,"horas"]
[{"$nulls":4},180,null,"litros"]
[{"$nulls":4},"0,5",null,"meses"]
[{"$nulls":4},1,null,"meses"]
["LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM"]
[16000,null,null,"m²"]
["Área do módulo mínimo"]
["REGULARIZACAO DE SUPERFICIES"]
[16000,null,null,"m²"]
["Área do módulo mínimo"]
["REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO"]
[1600,null,null,"m²"]
["10% DA Área do módulo mínimo"]
[null,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO"]
[1600,null,null,"m²"]
["10% DA Área do módulo mínimo"]
[null,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE"]
[2400,null,null,"m³"]
["15 cm (espessura) x área módulo mínimo"]
[null,"ESCAVAÇÃO"]
[2760,null,null,"m³xkm"]
["1,11 (fator de homogenização) x volume de sub-base"]
[null,"TRANSPORTE"]
["1,20 (fator de empolamento) x volume escavado x 15km (distância)"]
[49680,null,null,"m³xkm"]
[null,"AQUISIÇÃO DE MATERIAL"]
[2760,null,null,"m³"]
["1,11 (fator de homogenização) x volume de sub-base"]
[null,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA"]
[8,null,null,"m³"]
["10 (comprimento) x 1 (profundidade) x 0,8 (largura) ="]
[null,"TUBO DE CONCRETO"]
[10,null,null,"m"]
["10 (comprimento)"]
[]
["SERVIÇO: Recuperação de estradas vicinais - Revestimento Primário - SRP                                                                                                                                                         DATA BASE:          janeiro-00 LOCAL: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE                                                                                                                                                                                                                         BDI:             0,00%\nMEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL"]

{"sheet":"Table 8","index":7,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[1,0,1,1],[2,0,2,4],[3,1,3,3],[4,0,4,1],[5,0,5,4],[6,1,6,3],[7,0,7,1],[8,0,8,4],[9,1,9,3],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,13,4],[14,0,14,1]]}
[null,"REATERRO MANUAL"]
["5,17",null,"m³"]
["volume escavação - volume do tubo"]
[null,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR"]
[2,null,"und"]
["2 unidades p/ bueiro"]
[null,"SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA"]
[16,null,"m"]
["8 (largura da rua) x 1 (localidade) x 2 ="]
[null,"LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO"]
[]
[]
["comprimento total =\n9"]
[]
[2000,null,"m"]

{"sheet":"Table 9","index":8,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,8],[1,0,1,7],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,4,3,5],[4,0,4,7],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5]]}
["SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - SRP\nLOCAL: MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE",{"$nulls":4},"DATA BASE:                       janeiro-00\nBDI:                                     0,00%"]
["DOCUMENTO: CRONOGRAMA"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","UNIDADE","QUANTIDADE","PREÇO TOTAL",null,"1.º PERÍODO"]
[{"$nulls":6},"PERCENTUAL","FINANCEIRO"]
[]
[1,"RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, EM MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE SERGIPE","%","100,00%","R$ 0,00",null,"2,00%","R$ 0,00"]
[]
[]
[null,null,null,"TOTAL","R$ 0,00",null,"#DIV/0!","R$ 0,00"]

{"sheet":"Table 10","index":9,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7]]}
["DOCUMENTO: CRONOGRAMA"]
["2.º PERÍODO",null,"3.º PERÍODO",null,"4.º PERÍODO",null,"5.º PERÍODO"]
["PERCENTUAL","FINANCEIRO","PERCENTUAL","FINANCEIRO","PERCENTUAL","FINANCEIRO","PERCENTUAL","FINANCEIRO"]
["3,00%","R$ 0,00","5,00%","R$ 0,00","10,00%","R$ 10,00","10,00%","R$ 0,00"]
[]
[]
["#DIV/0!","R$ 0,00","#DIV/0!","R$ 0,00","#DIV/0!","R$ 10,00","#DIV/0!","R$ 0,00"]

{"sheet":"Table 11","index":10,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7]]}
["DOCUMENTO: CRONOGRAMA"]
["6.º PERÍODO",null,"7.º PERÍODO",null,"8.º PERÍODO",null,"9.º PERÍODO"]
["PERCENTUAL","FINANCEIRO","PERCENTUAL","FINANCEIRO","PERCENTUAL","FINANCEIRO","PERCENTUAL","FINANCEIRO"]
["10,00%","R$ 0,00","10,00%","R$ 0,00","10,00%","R$ 0,00","10,00%","R$ 0,00"]
[]
[]
["#DIV/0!","R$ 0,00","#DIV/0!","R$ 0,00","#DIV/0!","R$ 0,00","#DIV/0!","R$ 0,00"]

{"sheet":"Table 12","index":11,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[3,0,3,7],[8,0,8,8]]}
["DOCUMENTO: CRONOGRAMA"]
["10.º PERÍODO",null,"11.º PERÍODO",null,"12.º PERÍODO",null,"TOTAL"]
["PERCENTUAL","FINANCEIRO","PERCENTUAL","FINANCEIRO","PERCENTUAL","FINANCEIRO","PERCENTUAL","FINANCEIRO"]
[]
["10,00%","R$ 0,00","10,00%","R$ 0,00","10,00%","R$ 0,00","100,00%","R$ 0,00"]
[]
[]
["#DIV/0!","R$ 0,00","#DIV/0!","R$ 0,00","#DIV/0!","R$ 0,00","#DIV/0!","R$ 0,00"]
[13]

{"sheet":"Table 13","index":12,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[17,0,17,1]]}
["SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - SRP"]
["DOCUMENTO: DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS"]
["FÓRMULA APLICADA"]
["BDI = { [ ( 1 + AC / 100  + R / 100 + SG/100 ) . ( 1 + DF / 100 ) . ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } . 100"]
["ONDE:\nBDI =  Bonificação e Despesas Indiretas\nAC =  Administração Central SG=  Seguros e garantias DF =  Despesas Financeiras\nR =  Riscos\nL =  Lucro\nI =  Impostos"]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","PERCENTUAIS    (%)"]
[1,"Administração Central"]
[2,"Seguros e garantias"]
[3,"Riscos"]
[4,"Despesas Financeiras"]
[5,"Lucro"]
[6,"Impostos","0,00"]
[6.1,"PIS"]
[6.2,"COFINS"]
[6.3,"ISS"]
[6.4,"IPRB"]
["BDI",null,"0,00%"]

{"sheet":"Table 14","index":13,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[5,0,5,5],[6,0,6,5],[13,1,13,2],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[30,0,30,5],[31,0,31,5],[35,1,35,2],[38,0,38,5],[39,0,39,5],[43,0,43,5],[44,0,44,1],[46,1,46,4]]}
["SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - S           DATA BASE:\nBDI:"]
[]
["ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA"]
["CÓDIGO","DESCRIÇÃO","COM DESONERAÇÃO",null,"SEM DESONERAÇÃO"]
[null,null,"HORISTA %","MENSALISTA %","HORISTA %","MENSALISTA %"]
[]
["GRUPO A"]
["A1","INSS"]
["A2","SESI"]
["A3","SENAI"]
["A4","INCRA"]
["A5","SEBRAE"]
["A6","Salário Educação"]
["A7","Seguro Contra Acidentes de Trabalho"]
["A8","FGTS"]
["A9","SECONCI"]
["A","Total",0,0,0,"0,00"]
[]
["GRUPO B"]
["B1","Repouso Semanal Remunerado"]
["B2","Feriados"]
["B3","Auxílio-enfermidade"]
["B4","13° salário"]
["B5","Licença-paternidade"]
["B6","Faltas Justificadas"]
["B7","Dias de chuva"]
["B8","Auxílio Acidente de Trabalho"]
["B9","Férias Gozadas"]
["B10","Salário Maternidade"]
["B","Total",0,0,0,"0,00"]
[]
["GRUPO C"]
["C1","Aviso Prévio Indenizado"]
["C2","Aviso Prévio Trabalhado"]
["C3","Férias Indenizadas"]
["C4","Depósito Rescisão Sem Justa Causa"]
["C5","Indenização Adicional"]
["C","Total",0,0,0,"0,00"]
[]
["GRUPO D"]
["D1","Reincidência de A sobre B"]
["D2","Reincidência   de   Grupo   A   sobre Aviso       Prévio       Trabalhado       e Reincidência  do  FGTS  sobre  Aviso Prévio Indenizado"]
["D","Total",0,0,0,"0,00"]
[]
["T O T A L (%)",null,"-","-","-","-"]