{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Planilha1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Planilha1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,4]]}
["ITEM","CATMAT","ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS","QTD","VALOR UNITÁRIO","VALOR TOTAL"]
[1,318712,"Trator Agrícola 75 CV – potência mínima do motor de 75 CV, mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema hidráulico do 3º ponto com capacidade de levante máxima superior de 2.700 kg e controle remoto de implementos com no mínimo 2 (duas) válvulas de controle remoto, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataformada com toldo e arco de segurança. Com entrega técnica.  A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada nos dois lados, conforme modelo do Edital. Garantia mínima de 12 meses. O veículo deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricação e instalação do implemento rodoviário ora especificado. O veículo deverá ser fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.",39,213320,{"$f":"D2*E2","v":8319480}]
[2,303796,"Trator agrícola 90 cv - potência mínima do motor 90 CV, cabinado com arcondicionado - novo, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1, com contrapesos frontais, sistema hidráulico do 3º ponto com capacidade de levante máxima superior de 2.700 kg, controle remoto de implementos com no mínimo 2 (duas) válvulas de controle remoto, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. O motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes. Com entrega técnica. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada nos dois lados, conforme modelo do Edital. Garantia mínima de 12 meses. O veículo deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricação e instalação do implemento rodoviário ora especificado. O veículo deverá ser fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.",22,324780.01,{"$f":"D3*E3","v":7145160.2200000007}]
[3,478153,"Trator agrícola 120 cv cabinado com ar-condicionado - novo, potência mínima do motor 120 cv, cabinado com ar condicionado, tração 4x4, transmissão de mínima 12 velocidades a frente e 04 a ré, sistema hidráulico do 3º ponto com capacidade de levante máxima superior de 4.000 kg, com tomada de força, pneus dianteiros 14.9-24R1 e traseiro 18.4x34R1, embreagem dupla disco cerametálico, contrapesos dianteiros e na rodagem traseira incluso, estrutura de proteção ROPS, barra de tração e controle remoto de implementos com no mínimo 2 (duas) válvulas de controle remoto. O motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes. Com entrega técnica. A Assistência Técnica autorizada no estado de Sergipe deverá ser habilitada pelo fabricante ou fornecedor, e apresentada no ato da assinatura do Contrato/Ordem de Fornecimento. Logomarca da CODEVASF silkada nos dois lados, conforme modelo do Edital. Garantia mínima de 12 meses. O veículo deverá cumprir todas as normas exigidas pelos órgãos regulamentadores, como o CONTRAN, DENATRAN, INMETRO, ABNT e ANTT, para fabricação e instalação do implemento rodoviário ora especificado. O veículo deverá ser fornecido com tanque cheio e emplacado no estado de Sergipe.",3,439265.98,{"$f":"D4*E4","v":1317797.94}]
["VALOR TOTAL",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F2:F4)","v":16782438.16}]