**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**Área**: 5ª GRR

**Ano:** 2021

**Objetivo:** Estipular as especificações técnicas mínimas em referência aos bens que serão adquiridos por meio de Certame Licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços, para eventual fornecimento, carga, transporte e descarga de 45 (quarenta e cinco) veículos leves de passeio, 50 (cinquenta) pick-ups leves, 20 (vinte) pick-ups médias e 25 (vinte e cinco) veículos de transporte de passageiros tipo van, destinados ao apoio aos grupos de agricultores familiares e prefeituras dos municípios localizados na área de atuação da Codevasf, em alagoas, visando dotá-los de melhor infraestrutura de transporte e capacidade de intervenção em seus territórios.

**Fonte de**

**Recursos** Por se tratar de Registro de Preços, não será necessário informar fontes de recursos, no momento.

**Itens 01 e 02 (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15): Automóvel de porte compacto do tipo hatch 1.0 ou superior;**

Automóvel de porte compacto do tipo hatch, configurado na cor branca, 04 portas, rodas de aro 14 ou 15, combustível Flex (gasolina/álcool), injeção multiponto, direção elétrica ou hidráulica, câmbio manual ou automático com mínimo de 5 marchas, freios preferencialmente a discos ou na dianteira com possibilidade de tambor na traseira, com sistema ABS, protetor do cárter, trava elétrica e vidro elétrico nas 4 portas, vidros com película de controle solar filtro de calor conf. Resolução Contran nº 253 e 254 - Denatran, sensor de estacionamento, conjunto de alto falantes e tweeters, sistema de som, airbag para motorista e passageiros, apoios de cabeça, cinto de segurança retrátil, alças de segurança no teto, acabamento interno com porta objetos nas portas, revestimentos nos bancos tecido ou couro. Com as características técnicas: Cilindrada mínima de 1.000 cm³, potência mínima de 70 cv, mínimo de 03 cilindros e 12 válvulas, torque mínimo de 9,8 Kgfm. Novo zero km, modelos 2021 ou 2021/2022. Garantia mínima de 01 (um) ano. Os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5ª SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isenção de IPVA junto ao órgão estadual de trânsito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).

**CATMAT:** BR461743

**Quantitativos totais (ampla concorrência + cota para ME e EPP):** 20 (vinte)

**Itens 03 e 04 (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15): Automóvel de porte compacto do tipo hatch 1.0 Turbo, 1.4 aspirado ou superior;**

Automóvel leve tipo hatch, novo, zero km; ano/modelo 2021 ou 2021/2022; configurado na cor branca ou prata, 04 portas, capacidade para 5 passageiros; motor com no mínimo 03 cilindros, cilindrada 1400 ou superior, aspirado, ou 1.0 turbo; combustível Flex (gasolina/álcool); potência mínima de 100 cv; porta-malas com capacidade mínima de 280 litros; transmissão mecânica com 5 ou 6 marchas sincronizadas à frente e 1 a ré; direção hidráulica ou elétrica; rodas em aço estampado, ou liga metálica, com dimensões mínimas de 5.5x14" e pneus 175/65R14; estepe; macaco, triângulo e chave de rodas; ar condicionado e vidros traseiros e dianteiros elétricos; protetor de cárter e tapetes; MP3 player e rádio com 4 alto-falantes, tweeters e antena; película fumê com transparência permitida, nos vidros laterais e traseiro, conforme Resolução Contran nº 253 e 254 - Denatran; capacidade mínima do tanque de combustível de 45 litros; com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; garantia mínima de 01 (um) ano. Os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5ª SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isenção de IPVA junto ao órgão estadual de trânsito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).

**CATMAT:** BR459806

**Quantitativos totais (ampla concorrência + cota para ME e EPP):** 20 (vinte)

**Itens 05 e 06 (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15): Automóvel leve tipo pick-up, 1.4 aspirado ou superior;**

Automóvel leve tipo pick-up, novo, zero km; ano/modelo 2021 ou 2021/2022; configurado na cor branca ou prata; cabine simples para 2 pessoas; motor 1.4 ou superior; combustível Flex (gasolina/álcool); potência mínima de 100 cv; transmissão mecânica com 5 ou 6 marchas à frente e 1 à ré; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado e vidros elétricos; travas elétricas; alarme; MP3 player e rádio com 2 alto-falantes, tweeters e antena; protetor de cárter e tapetes; rodas em aço estampado, ou liga metálica, com dimensões mínimas de 5.5x14" e pneus 175/65 R14; estepe; macaco, triângulo e chave de rodas; película fumê com transparência permitida nos vidros laterais e traseiro, conforme Resolução Contran nº 253 e 254 - Denatran; grade protetora do vidro traseiro; caçamba com protetor e ganchos para amarração; caçamba com capacidade mínima de carga de 700 kg; capota marítima; capacidade mínima do tanque de combustível de 50 litros; com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; garantia mínima de 01 (um) ano. Os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5ª SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isenção de IPVA junto ao órgão estadual de trânsito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).

**CATMAT:** BR466085

**Quantitativos totais (ampla concorrência + cota para ME e EPP):** 50 (cinquenta).

**Itens 07 e 08 (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15): Automóvel leve tipo sedã;**

Automóvel leve tipo sedã, novo, zero km; ano/modelo 2021 ou 2021/2022; configurado na cor branca, 04 portas, capacidade para 5 passageiros; motor 1.4 turbo ou 2.0 aspirado; combustível Flex (gasolina/álcool); potência mínima de 150 cv; câmbio automático; sistema de freio a disco nas 4 rodas com ABS/EBD e EBA; direção hidráulica ou elétrica, controle de tração e estabilidade; suspensão dianteira com buchas hidráulicas e barra estabilizadora; suspensão traseira com barras estabilizadoras; ar condicionado e vidros elétricos dianteiros e traseiros; capacidade mínima do porta-malas de 440 litros; rodas de liga leve com aro de 16 polegadas ou maiores; pneus radiais compatíveis com as rodas; estepe com rodas e pneus em consonância com a legislação de trânsito vigente; macaco, triângulo e chave de rodas; tapetes e protetor do cárter; regulagem do retrovisor elétrica; computador de bordo; farol de neblina; ajuste de altura e profundidade do volante; trava elétrica e alarme antifurto; MP3 player, entrada USB, rádio com 4 alto-falantes, tweeters e antena; banco do motorista com ajuste de altura; banco traseiro rebatível; película fumê com transparência permitida, nos vidros laterais e traseiro, conforme Resolução Contran nº 253 e 254 - Denatran; sensor de estacionamento; capacidade mínima do tanque de combustível de 50 litros; com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito (air bag duplo, cintos de segurança, extintor e outros); garantia mínima de 03 (três) anos. Os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5ª SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isenção de IPVA junto ao órgão estadual de trânsito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).

**CATMAT:** BR449433

**Quantitativos totais (ampla concorrência + cota para ME e EPP):** 05 (cinco).

**Itens 09 e 10 (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15): Automóvel utilitário de porte médio do tipo pick-up;**

Automóvel utilitário de porte médio do tipo pick-up, configurado na cor branca, 04 portas, tração 4 x 4, rodas de liga leve, de aro 17 ou superior, combustível Diesel, direção elétrica ou hidráulica, câmbio automático; freios preferencialmente a discos nas quatro rodas, ou apenas na dianteira com possibilidade de tambor na traseira, com sistema ABS, protetor de caçamba, protetor do cárter e caixa de transmissão, trava elétrica e vidro elétrico nas 4 portas, vidros com película de controle solar filtro de calor conf. Resolução Contran nº 253 e 254 - Denatran, retrovisores elétricos, sensor de estacionamento, conjunto de alto falantes e tweeters, sistema multimídia, airbag para motorista e passageiro, apoios de cabeça, cinto de segurança retrátil, 3 alças de segurança no teto, acabamento interno com porta objetos nas portas, revestimentos nos bancos tecido ou couro. Com as características técnicas: Cilindrada mínima de 2.000 cm³, potência mínima de 175 cv, mínimo de 04 cilindros e 16 válvulas, torque mínimo de 40,0 Kgfm, turbo. Novo Zero km, Ano 2021 ou 2021/2022. Garantia mínima de 03 (três) anos. Os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf - 5ª SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isenção de IPVA junto ao órgão estadual de trânsito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).

**CATMAT:** BR150070

**Quantitativos totais (ampla concorrência + cota para ME e EPP):** 20 (vinte).

**Itens 11 e 12 (Cota reservada às ME e EPP e SC – ART. 8º e §2º do Decreto nº 8.538/15): Veículo automotor tipo Van/Minibus para 16 pessoas;**

Veículo tipo van/minibus, novo, zero km, ano/modelo 2021 ou 2021/2022; configurado na cor branca ou prata; capacidade mínima de 15 passageiros mais 1 motorista; bancos/assentos de passageiros reclináveis ergonômicos e confortáveis; teto alto; vão mínimo da porta lateral de 1760 x 1260 mm (largura x altura); carga útil mínima de 1540 kg; motor de 4 cilindros, com potência mínima de 127 cv; combustível diesel S-10; torque mínimo de 32,6 kgf/m; bateria 12 V 95 Ah; câmbio mecânico de 5 ou 6 marchas a frente e 1 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tração traseira; capacidade mínima do tanque de combustível de 75 litros; rodado duplo ou simples; pneus com dimensões mínimas 195/75 R16C; estepe com as mesmas especificações dos pneus e rodas; freio hidráulico, a disco em todas as rodas; controle de estabilidade; controle antibloqueio de freios (ABS); controle de tração; air bags para motorista e passageiros da frente; ar condicionado original de fábrica de alta performance com saídas no painel e no teto; volante com ajuste de altura e profundidade; vidros dianteiros elétricos; espelhos retrovisores elétricos; Rádio AM/FM com CD MP3, USB, cartão de memória SD e sistema de som; faróis de neblina; desembaçador de vidro traseiro; roda de liga leve ou aço estampado de 16" ou maior; tacógrafo digital; macaco, triângulo e chave de rodas; com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; garantia total mínima de 12 meses e de 24 (vinte e quatro) meses para motor, câmbio e transmissão. Os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5ª SR e com o tanque cheio (deve ser previamente solicitada a isenção de IPVA junto ao órgão estadual de trânsito, com todas as custas e taxas a correr por conta da contratada).

**CATMAT:** BR150070

**Quantitativos totais (ampla concorrência + cota para ME e EPP):** 25 (vinte e cinco).

**Responsáveis pelas informações:**

**Data da solicitação:**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

DATA

**Autorizo a abertura do processo licitatório e aprovo o Projeto Básico e Termo de Referência (Observar os limites de competência para aprovar o projeto Básico e Termo de Referência)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(assinatura e carimbo da autoridade competente da Área/Superintendência de origem)

**Data da autorização e aprovação pela autoridade competente:**

­­­­ / / .

DATA