{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["RESUMO ","ORÇAMENTO","COMPOSIÇÕES 1","COMPOSIÇÕES 2","INSUMOS","COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS","CURVA ABC INSUMOS ","CURVA ABC SERVIÇOS ","CFF","ENCARGOS SOCIAIS","BDI "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":33,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"RESUMO ","index":0,"n_rows":265,"n_cols":4,"rows_kept":265,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["Planilha Sintética Simples"]
["Base: Sinapi - Ref: 09/2022/ Estado: Amapá e ORSE - Ref: 09/2022",null,null,"Valores: Não Desonerado"]
[null,"BDI: 24,80% e BDI Dif.: 14,69%"]
["Item","Tipo",null,"Total"]
[1,"Demolição",null,{"$f":"ORÇAMENTO!J6","v":182774.24}]
[" 1.1","Composição Sinapi",54,20123.64]
[" 1.2","Composição Sinapi",250.45,110182.97]
[" 1.3","Composição Sinapi",2.11,17145.86]
[2,"Administração de Obra",null,{"$f":"VLOOKUP(A9,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":557969.02}]
[" 2.1","Composição Sinapi",113.44,63526.400000000001]
[" 2.2","Composição Sinapi",4528.46,63398.44]
[3,"Serviços Iniciais",null,{"$f":"VLOOKUP(A12,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":290169.05999999994}]
[" 3.1","Composição Sinapi",0.35,1722.02]
[" 3.2","Composição Sinapi",74.319999999999993,520.24]
[" 3.3","Composição Sinapi",63.4,443.8]
[" 3.4","Composição Sinapi",2437.27,2437.27]
[" 3.5","Composição Sinapi",390.01,390.01]
[" 3.6","Composição Própria",1831.8,1831.8]
[" 3.7","Composição Sinapi",52.29,88893]
[" 3.8","Composição Sinapi",902.74,27082.2]
[" 3.9","Composição Sinapi",296.08999999999997,11843.6]
[" 3.10","Composição Sinapi",653.74,19612.2]
[" 3.11","Composição Sinapi",1253.51,6267.55]
[" 3.12","Composição Sinapi",132.61000000000001,80923.92]
[" 3.13","Composição Sinapi",7.25,4424.24]
[" 3.14","Insumo Sinapi",274.77,1236.46]
[" 3.15","Insumo Sinapi",274.77,1236.46]
[" 3.16","Composição Orse",497.52,497.52]
[4,"InfraEstrutura",null,{"$f":"VLOOKUP(A29,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":506754.29}]
[" 4.1 ","Estacas",null,171991.8]
[" 4.1.1","Composição Sinapi",182.97,171991.8]
[" 4.2 ","Blocos de Fundação",null,112016.68]
[" 4.2.1","Composição Sinapi",83.18,8407]
[" 4.2.2","Composição Sinapi",447.89,1513.86]
[" 4.2.3","Composição Sinapi",79.87,22283.73]
[" 4.2.4","Composição Sinapi",15.76,8980.0400000000009]
[" 4.2.5","Composição Sinapi",16.420000000000002,3150.99]
[" 4.2.6","Composição Sinapi",16.55,2169.6999999999998]
[" 4.2.7","Composição Sinapi",15.38,9304.9]
[" 4.2.8","Composição Sinapi",13.21,1435.92]
[" 4.2.9","Composição Sinapi",1002.2,52515.28]
[" 4.2.10","Composição Sinapi",28.39,1407]
[" 4.2.11","Composição Sinapi",0.74,848.26]
[" 4.3 ","Viga Baldrame",null,162294.49]
[" 4.3.1","Composição Sinapi",83.18,29708.560000000001]
[" 4.3.2","Composição Sinapi",447.89,2037.89]
[" 4.3.3","Composição Sinapi",68.48,53044.6]
[" 4.3.4","Composição Sinapi",1002.2,49608.9]
[" 4.3.5","Composição Sinapi",28.39,8053.1]
[" 4.3.6","Composição Sinapi",0.74,2028.19]
[" 4.3.7","Composição Sinapi",60.9,17813.25]
[5,"Super Estrutura",null,{"$f":"VLOOKUP(A52,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":1308331.6000000001}]
[" 5.1 ","PILARES + VIGAS",null,567701.51]
[" 5.1.1","Composição Sinapi",57.6,43027.199999999997]
[" 5.1.2","Composição Sinapi",15.1,27211.71]
[" 5.1.3","Composição Sinapi",14.65,26884.21]
[" 5.1.4","Composição Sinapi",19.97,2919.61]
[" 5.1.5","Composição Sinapi",20.16,89542.65]
[" 5.1.6","Composição Sinapi",942.32,202975.72]
[" 5.1.7","Composição Sinapi",19.399999999999999,72926.539999999994]
[" 5.1.8","Composição Sinapi",17.7,85977.75]
[" 5.1.9","Composição Sinapi",16.739999999999998,16236.12]
[" 5.2 ","LAJES. + ESCADA ",null,667869.97]
[" 5.2.1","Composição Sinapi",30.73,32650.62]
[" 5.2.2","Composição Sinapi",20.16,73505.37]
[" 5.2.3","Composição Sinapi",19.97,93014.26]
[" 5.2.4","Composição Sinapi",19.399999999999999,28347.279999999999]
[" 5.2.5","Composição Sinapi",17.7,163795.79999999999]
[" 5.2.6","Composição Sinapi",15.1,33902.519999999997]
[" 5.2.7","Composição Sinapi",856.54,233578.45]
[" 5.2.8","Composição Sinapi",14.65,9075.67]
[6,"Alvenaria",null,{"$f":"VLOOKUP(A72,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":162537.43}]
[" 6.1","Composição Sinapi",89.11,151598.38]
[7,"Esquadrias",null,{"$f":"VLOOKUP(A74,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":786635.51}]
[" 7.1","Composição Sinapi",840.73,8407.2999999999993]
[" 7.2","Composição Sinapi",8.27,463.94]
[" 7.3","Composição Sinapi",13.66,35979.620000000003]
[" 7.4","Composição Sinapi",115.59,34059.74]
[" 7.5","Composição Sinapi",152.72,50376.21]
[" 7.6","Composição Sinapi",49.38,17363.98]
[" 7.7","Composição Orse",228.65,204577.72]
[" 7.8","Composição Orse",720.78,23756.9]
[" 7.9","Composição Orse",589.16,328026.61]
[" 7.10","Composição Sinapi",1133.21,18131.36]
[8,"Revestimentos",null,{"$f":"VLOOKUP(A85,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":1384833.2400000002}]
[" 8.1","Composição Sinapi",22.97,47123.87]
[" 8.2","Composição Sinapi",59.16,137302.66]
[" 8.3","Composição Sinapi",30.16,102619.4]
[" 8.4","Composição Sinapi",178.53,73547.210000000006]
[" 8.5","Composição Sinapi",763.83,117316.64]
[" 8.6","Composição Sinapi",1826.35,112210.94]
[" 8.7","Composição Sinapi",49.59,24514.32]
[" 8.8","Composição Sinapi",91.46,212266.77]
[" 8.9","Composição Orse",485.92,312830.43]
[" 8.10","Composição Sinapi",85.5,17570.25]
[" 8.11","Composição Sinapi",454.2,15324.7]
[" 8.12","Composição Sinapi",214.73,35662.35]
[" 8.13","Insumo Sinapi",69.19,34087.14]
[9,"Cobertura",null,{"$f":"VLOOKUP(A99,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":787253.27}]
[" 9.1","Composição Sinapi",63.35,795091.91]
[" 9.2","Composição Orse",485.92,756426.8]
[" 9.3","Composição Sinapi",76.819999999999993,23495.39]
[" 9.4","Composição Sinapi",65.61,13423.8]
[" 9.5","Composição Sinapi",157.87,20680.97]
[10,"Instalações Elétricas",null,{"$f":"VLOOKUP(A105,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":644925.25000000012}]
[" 10.1","Composição Sinapi",14.72,3091.2]
[" 10.2","Composição Sinapi",25.2,2520]
[" 10.3","Composição Sinapi",17.47,34.94]
[" 10.4","Composição Orse",227.58,227.58]
[" 10.5","Composição Orse",457.8,457.8]
[" 10.6","Composição Sinapi",5.31,42161.4]
[" 10.7","Composição Sinapi",8.8000000000000007,26664]
[" 10.8","Composição Sinapi",28.52,3194.24]
[" 10.9","Composição Sinapi",33.81,21570.78]
[" 10.10","Composição Sinapi",52.79,105.58]
[" 10.11","Composição Sinapi",9.59,35962.5]
[" 10.12","Composição Sinapi",84.01,8401]
[" 10.13","Composição Sinapi",21.39,77431.8]
[" 10.14","Composição Sinapi",15.17,4050.39]
[" 10.15","Composição Sinapi",15.77,1718.93]
[" 10.16","Composição Sinapi",27.9,16740]
[" 10.17","Composição Orse",13.03,11727]
[" 10.18","Composição Orse",6.36,1462.8]
[" 10.19","Composição Orse",26.19,6023.7]
[" 10.20","Composição Orse",394.41,3944.1]
[" 10.21","Composição Orse",20.43,102.15]
[" 10.22","Composição Orse",2453.4499999999998,2453.4499999999998]
[" 10.23","Composição Orse",40.71,4885.2]
[" 10.24","Composição Sinapi",1188.75,1188.75]
[" 10.25","Composição Orse",280.64999999999998,1683.9]
[" 10.26","Insumo Sinapi",438.67,13160.1]
[" 10.27","Composição Sinapi",596.73,23869.200000000001]
[" 10.28","Composição Orse",7428.84,29715.360000000001]
[" 10.29","Composição Orse",1330.33,2660.66]
[" 10.30","Composição Sinapi",20.14,120.84]
[" 10.31","Composição Sinapi",56.84,341.04]
[" 10.32","Insumo Sinapi",122.65,490.6]
[" 10.33","Insumo Sinapi",14.78,177.36]
[" 10.34","Insumo Sinapi",8.36,16.72]
[" 10.35","Composição Orse",1.92,7.68]
[" 10.36","Insumo Sinapi",100.62,3018.6]
[" 10.37","Composição Orse",184.8,554.4]
[" 10.38","Insumo Sinapi",1.9,11.4]
[" 10.39","Insumo Sinapi",25.64,769.2]
[" 10.40","Insumo Sinapi",8.7899999999999991,52.74]
[" 10.41","Insumo Sinapi",76.209999999999994,1143.1500000000001]
[" 10.42","Insumo Sinapi",70.739999999999995,424.44]
[" 10.43","Composição Sinapi",29144.080000000002,29144.080000000002]
[" 10.44","Composição Sinapi",786.29,786.29]
[" 10.45","Insumo Sinapi",51.58,154.74]
[" 10.46","Composição Sinapi",28.63,343.56]
[" 10.47","Composição Sinapi",2718.2,2718.2]
[" 10.48","Composição Sinapi",1691.14,5073.42]
[" 10.49","Composição Sinapi",782.33,782.33]
[" 10.50","Composição Sinapi",185.85,185.85]
[" 10.51","Insumo Sinapi",216.55,866.2]
[" 10.52","Insumo Sinapi",79.69,159.38]
[" 10.53","Insumo Sinapi",250.79,110347.6]
[" 10.54","Insumo Sinapi",68.930000000000007,1378.6]
[" 10.55","Insumo Sinapi",95.48,5728.8]
[" 10.56","Insumo Sinapi",126.84,11415.6]
[" 10.57","Insumo Sinapi",66.510000000000005,2660.4]
[" 10.58","Insumo Sinapi",24.27,242.7]
[" 10.59","Insumo Sinapi",36.700000000000003,146.80000000000001]
[" 10.60","Insumo Sinapi",16.260000000000002,65.040000000000006]
[" 10.61","Composição Sinapi",34.119999999999997,1398.92]
[" 10.62","Insumo Sinapi",60.64,2668.16]
[" 10.63","Composição Orse",72.709999999999994,218.13]
[" 10.64","Composição Orse",6316.58,6316.58]
[" 10.65","Composição Sinapi",9.59,479.5]
[" 10.66","Insumo Sinapi",7.86,1021.8]
[" 10.67","Insumo Sinapi",371.98,11159.4]
[" 10.68","Insumo Sinapi",76.209999999999994,16766.2]
[" 10.69","Composição Sinapi",69.02,828.24]
[" 10.70","Composição Orse",27.87,111.48]
[" 10.71","Insumo Sinapi",73.27,879.24]
[" 10.72","Insumo Sinapi",54.18,216.72]
[" 10.73","Composição Orse",24.42,586.08000000000004]
[" 10.74","Composição Orse",21.57,6082.74]
[" 10.75","Composição Orse",14.65,1758]
[" 10.76","Composição Orse",16.04,401]
[11,"Instalações Hidráulicas ",null,{"$f":"VLOOKUP(A182,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":78682.400000000009}]
[" 11.1 ","Sanitário",null,56907.34]
[" 11.1.1","Composição Orse",389.96,7019.28]
[" 11.1.2","Composição Orse",44.18,530.16]
[" 11.1.3","Composição Orse",65.78,657.8]
[" 11.1.4","Composição Sinapi",44.81,44.81]
[" 11.1.5","Composição Sinapi",18.59,18.59]
[" 11.1.6","Composição Sinapi",14.14,56.56]
[" 11.1.7","Composição Sinapi",24.9,796.8]
[" 11.1.8","Composição Sinapi",68.650000000000006,2196.8000000000002]
[" 11.1.9","Insumo Sinapi",4.42,17.68]
[" 11.1.10","Insumo Sinapi",51.32,821.12]
[" 11.1.11","Insumo Sinapi",17.010000000000002,340.2]
[" 11.1.12","Insumo Sinapi",11.13,33.39]
[" 11.1.13","Insumo Sinapi",79.400000000000006,79.400000000000006]
[" 11.1.14","Insumo Sinapi",2.88,11.52]
[" 11.1.15","Insumo Sinapi",4.22,42.2]
[" 11.1.16","Insumo Sinapi",11.22,56.1]
[" 11.1.17","Insumo Sinapi",69.11,345.55]
[" 11.1.18","Insumo Sinapi",2.88,11.52]
[" 11.1.19","Insumo Sinapi",3.39,125.43]
[" 11.1.20","Insumo Sinapi",73.709999999999994,73.709999999999994]
[" 11.1.21","Composição Orse",16.239999999999998,259.83999999999997]
[" 11.1.22","Insumo Sinapi",79.13,633.04]
[" 11.1.23","Insumo Sinapi",82.79,82.79]
[" 11.1.24","Insumo Sinapi",8.5399999999999991,452.62]
[" 11.1.25","Insumo Sinapi",41.39,165.56]
[" 11.1.26","Insumo Sinapi",3.89,252.85]
[" 11.1.27","Insumo Sinapi",159.65,159.65]
[" 11.1.28","Insumo Sinapi",9.26,46.3]
[" 11.1.29","Insumo Sinapi",23.71,71.13]
[" 11.1.30","Composição Sinapi",117.91,18869.13]
[" 11.1.31","Composição Sinapi",56.16,12523.68]
[" 11.1.32","Composição Sinapi",19.97,744.88]
[" 11.1.33","Composição Sinapi",30.71,4620.93]
[" 11.1.34","Insumo Sinapi",9.57,38.28]
[" 11.1.35","Insumo Sinapi",284.39,292.92]
[" 11.1.36","Composição Sinapi",638.76,1111.44]
[" 11.1.37","Composição Orse",103.24,3303.68]
[" 11.2 ","Hidráulico",null,18729.21]
[" 11.2.1","Insumo Sinapi",61.15,366.9]
[" 11.2.2","Insumo Sinapi",45.58,546.96]
[" 11.2.3","Insumo Sinapi",139.63999999999999,3351.36]
[" 11.2.4","Composição Sinapi",507.21,10144.200000000001]
[" 11.2.5","Insumo Sinapi",12.77,25.54]
[" 11.2.6","Insumo Sinapi",25.13,50.26]
[" 11.2.7","Composição Sinapi",49.99,1499.7]
[" 11.2.8","Composição Sinapi",62.72,1003.52]
[" 11.2.9","Composição Sinapi",9.6999999999999993,213.4]
[" 11.2.10","Composição Sinapi",18.309999999999999,402.82]
[" 11.2.11","Insumo Sinapi",10.44,10.44]
[" 11.2.12","Insumo Sinapi",4.5599999999999996,18.239999999999998]
[" 11.2.13","Insumo Sinapi",20.13,402.6]
[" 11.2.14","Composição Sinapi",5.51,330.6]
[" 11.2.15","Insumo Orse",45.18,361.44]
[" 11.2.16","Insumo Sinapi",1.23,1.23]
[12,"Projeto de Prevenção de Incêndio",null,{"$f":"VLOOKUP(A238,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":33051.340000000004}]
[" 12.1","Composição Sinapi",1920.28,15362.24]
[" 12.2","Composição Sinapi",34.119999999999997,409.44]
[" 12.3","Composição Sinapi",544.32000000000005,13063.68]
[" 12.4","Insumo Sinapi",25.54,766.2]
[" 12.5","Insumo Sinapi",27.61,773.08]
[13,"Pintura",null,{"$f":"VLOOKUP(A244,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":102392.31}]
[" 13.1 ","Pintura em Esquadrias",null,0]
[" 13.2","Composição Sinapi",2.12,6339.94]
[" 13.3","Composição Sinapi",25.66,76737.25]
[" 13.4","Composição Sinapi",9.7799999999999994,8750.36]
[" 13.5","Composição Sinapi",13.66,671.25]
[14,"Serviços Complementares",null,{"$f":"VLOOKUP(A250,ORÇAMENTO!$A$9:$J$272,10,0)","v":206861.81999999998}]
[" 14.1 ","Área externa",null,189517.29]
[" 14.1.1","Composição Sinapi",53.25,18969.78]
[" 14.1.2","Composição Sinapi",3.62,1824.48]
[" 14.1.3","Composição Orse",88.12,158195.66]
[" 14.1.4","Composição Sinapi",0.09,161.57]
[" 14.1.5","Composição Orse",2.5099999999999998,8534]
[" 14.1.6","Composição Própria",1831.8,1831.8]
[" 14.2 ","Paisagismo",null,2832.96]
[" 14.2.1","Composição Sinapi",74.319999999999993,1337.76]
[" 14.2.2","Composição Sinapi",141.94,709.7]
[" 14.2.3","Composição Sinapi",15.71,785.5]
[]
[null,null,null,{"$f":"ORÇAMENTO!J274","v":5693253.6899999995}]
[null,null,null,{"$f":"D265-D263","v":1339917.0900000008}]
[null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,D5:D250)","v":7033170.7800000003}]

{"sheet":"ORÇAMENTO","index":1,"n_rows":279,"n_cols":10,"rows_kept":279,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9]]}
["Planilha Sintética Simples"]
[{"$nulls":4},"Valores: Não Desonerado"]
[{"$nulls":4},"BDI:",{"$f":"'BDI '!C22:C22","v":0.24802140439518339}]
["Base: Sinapi / Ref: 09/2022 / Estado: Amapá",null,null,null,"BDI DIF. ",{"$f":"'BDI '!C48:C48","v":0.14692012195121973}]
["Item","Tipo","Código","Descrição","Un.","Qtd.","Preço Unit","Preço com BDI","Total sem BDI","Total"]
[1,null,null,"Serviços Preliminares",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(I7:I9)","v":146438.64000000001},{"$f":"SUM(J7:J9)","v":182774.24}]
["1.1","Composição Própria","1.1.1","MOBILIZAÇÃO PARA O CANTEIRO DE OBRAS","UND ",1,{"$f":"'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'!J13","v":4156.5},{"$f":"ROUND(G7*(1+$F$3),2)","v":5187.3999999999996},{"$f":"ROUND(G7*F7,2)","v":4156.5},{"$f":"ROUND(H7*F7,2)","v":5187.3999999999996}]
["1.2","Composição Própria","1.1.1","DESMOBILIZAÇÃO PARA O CANTEIRO DE OBRAS","UND ",1,{"$f":"'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'!J13","v":4156.5},{"$f":"ROUND(G8*(1+$F$3),2)","v":5187.3999999999996},{"$f":"ROUND(G8*F8,2)","v":4156.5},{"$f":"ROUND(H8*F8,2)","v":5187.3999999999996}]
["1.3","Demolição",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I10:I13)","v":138125.64000000001},{"$f":"SUM(J10:J13)","v":172399.44}]
["1.3.1","Composição Sinapi",97625,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","372,66",{"$f":"VLOOKUP(C10,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"52,59"},{"$f":"ROUND(G10*(1+$F$3),2)","v":65.63},{"$f":"ROUND(G10*F10,2)","v":19598.189999999999},{"$f":"ROUND(H10*F10,2)","v":24457.68}]
["1.3.2","Composição Sinapi",97627,"DEMOLIÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","439,94",{"$f":"VLOOKUP(C11,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"216,66"},{"$f":"ROUND(G11*(1+$F$3),2)","v":270.39999999999998},{"$f":"ROUND(G11*F11,2)","v":95317.4},{"$f":"ROUND(H11*F11,2)","v":118959.78}]
["1.3.3","Composição Sinapi",95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","8.126,00",{"$f":"VLOOKUP(C12,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"2,01"},2.5099999999999998,16333.26,20396.259999999998]
["1.3.4","Composição Sinapi",100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","821,60",{"$f":"VLOOKUP(C13,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"8,37"},10.45,6876.79,8585.7199999999993]
[2,null,null,"Administração de Obra",null,1,null,null,{"$f":"SUM(I15:I17)","v":447090.28},{"$f":"SUM(J15:J17)","v":557969.02}]
[" 2.1","Composição Sinapi",90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","3.360,00",{"$f":"VLOOKUP(C15,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"102,22"},{"$f":"ROUND(G15*(1+$F$3),2)","v":127.57},{"$f":"ROUND(G15*F15,2)","v":343459.2},{"$f":"ROUND(H15*F15,2)","v":428635.2}]
[" 2.2","Composição Sinapi",93572,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","14,00",{"$f":"VLOOKUP(C16,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"4.068,68"},5077.8,56961.52,71089.2]
["2.3","Composição Própria",1,"VEÍCULO LEVE ","MES",14,{"$f":"'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'!P44","v":3333.54},4160.33,46669.56,58244.62]
[3,null,null,"Serviços Iniciais",null,1,null,null,{"$f":"SUM(I19:I38)","v":232673.80000000005},{"$f":"SUM(J19:J38)","v":290169.05999999994}]
[" 3.2","Composição Sinapi",98525,"LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018","M2","4.920,06",{"$f":"VLOOKUP(C19,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"0,32"},{"$f":"ROUND(G19*(1+$F$3),2)","v":0.4},{"$f":"ROUND(G19*F19,2)","v":1574.42},{"$f":"ROUND(H19*F19,2)","v":1968.02}]
[" 3.3","Composição Sinapi",98526,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","7,00",{"$f":"VLOOKUP(C20,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"66,75"},83.31,467.25,583.16999999999996]
[" 3.4","Composição Sinapi",98529,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","7,00",{"$f":"VLOOKUP(C21,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"49,13"},61.32,343.91,429.24]
[" 3.5","Composição Sinapi",101506,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C22,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"2.190,02"},2733.19,2190.02,2733.19]
[" 3.6","Composição Sinapi",95636,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C23,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"341,51"},426.21,341.51,426.21]
[" 3.7","Composição Própria","1.1.2","MOBILIZAÇÃO ","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C24,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":1500},1872.03,1500,1872.03]
[" 3.8","Composição Sinapi",99059,"LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","M","1.700,00",{"$f":"VLOOKUP(C25,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"44,89"},56.02,76313,95234]
[" 3.9","Composição Sinapi",93584,"EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA COM CONTAINER, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C26,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"771,57"},962.94,23147.1,28888.2]
[" 3.10","Composição Sinapi",93582,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","40,00",{"$f":"VLOOKUP(C27,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"250,62"},312.77999999999997,10024.799999999999,12511.2]
[" 3.11","Composição Sinapi",93210,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C28,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"539,35"},673.12,16180.5,20193.599999999999]
[" 3.12","Composição Sinapi",93206,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","5,00",{"$f":"VLOOKUP(C29,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"1.092,49"},1363.45,5462.45,6817.25]
[" 3.13","Composição Sinapi",98458,"TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018","M2","610,24",{"$f":"VLOOKUP(C30,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"109,24"},136.33000000000001,66662.62,83194.02]
[" 3.14","Composição Sinapi",102207,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","610,24",{"$f":"VLOOKUP(C31,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"6,51"},8.1199999999999992,3972.66,4955.1499999999996]
[" 3.15","Insumo Sinapi",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2","4,50",{"$f":"VLOOKUP(C32,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":225},{"$f":"ROUND(G32*(1+$F$4),2)","v":258.06},1012.5,1161.27]
[" 3.16","Insumo Sinapi",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2","4,50",{"$f":"VLOOKUP(C33,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":225},{"$f":"ROUND(G33*(1+$F$4),2)","v":258.06},1012.5,1161.27]
[" 3.17","Composição Orse",8646,"Poste galvanizado com 5m para instalação de câmera de segurança p/penitenciária","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C34,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":408.13},{"$f":"ROUND(G34*(1+$F$3),2)","v":509.35},408.13,509.35]
[" 3.18","Composição Sinapi",93213,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","20,00",{"$f":"VLOOKUP(C35,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"995,68"},1242.6300000000001,19913.599999999999,24852.6]
[" 3.19","Composição Sinapi",86931,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C36,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"450,96"},562.80999999999995,901.92,1125.6199999999999]
[" 3.20","Composição Sinapi",86902,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C37,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"277,53"},346.36,555.05999999999995,692.72]
[" 3.21","Composição Orse",12342,"Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)","M","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C38,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":689.85},860.95,689.85,860.95]
[4,null,null,"InfraEstrutura",null,1,null,null,{"$f":"I40+I46+I53","v":406036.04000000004},{"$f":"J40+J46+J53","v":506754.29}]
["4.1","Estacas",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I41:I45)","v":190042.03},{"$f":"SUM(J41:J45)","v":237175.33}]
[" 4.1.1","Composição Própria","1.1.2","MOBILIZAÇÃO - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA ","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C41,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":1500},{"$f":"ROUND(G41*(1+$F$3),2)","v":1872.03},{"$f":"ROUND(G41*F41,2)","v":1500},{"$f":"ROUND(H41*F41,2)","v":1872.03}]
[" 4.1.2","Composição Sinapi",100651,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","610,00",{"$f":"VLOOKUP(C42,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"157,29"},196.3,95946.9,119743]
[" 4.1.3","Composição Orse",8629,"Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=30Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas","M","350,00",{"$f":"VLOOKUP(C43,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":248.69},310.37,87041.5,108629.5]
[" 4.1.4","Composição Orse",129,"Bombeamento de concreto","M3","87,10",{"$f":"VLOOKUP(C44,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":46.54},58.08,4053.63,5058.7700000000004]
[" 4.1.5","Composição Própria","01.01.01","DESMOBILIZAÇÃO- ESTACA HÉLICE CONTÍNUA ","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C45,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":1500},1872.03,1500,1872.03]
["4.2","Blocos de Fundação",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I47:I52)","v":73667.789999999994},{"$f":"SUM(J47:J52)","v":91944.17}]
[" 4.2.1","Composição Sinapi",96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3","101,07",{"$f":"VLOOKUP(C47,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"74,68"},{"$f":"ROUND(G47*(1+$F$3),2)","v":93.2},{"$f":"ROUND(G47*F47,2)","v":7547.91},{"$f":"ROUND(H47*F47,2)","v":9419.7199999999993}]
[" 4.2.2","Composição Sinapi",96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","3,38",{"$f":"VLOOKUP(C48,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"391,32"},488.38,1322.66,1650.72]
[" 4.2.3","Composição Sinapi",96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","279,00",{"$f":"VLOOKUP(C49,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"68,13"},85.03,19008.27,23723.37]
[" 4.2.4","Composição Sinapi",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","52,40",{"$f":"VLOOKUP(C50,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"835,32"},1042.5,43770.77,54627]
[" 4.2.5","Composição Sinapi",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3","49,56",{"$f":"VLOOKUP(C51,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"24,30"},30.33,1204.31,1503.15]
[" 4.2.6","Composição Sinapi",95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1.146,30",{"$f":"VLOOKUP(C52,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"0,71"},0.89,813.87,1020.21]
["4.3","Viga Baldrame",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I54:I60)","v":142326.22},{"$f":"SUM(J54:J60)","v":177634.78999999998}]
[" 4.3.1","Composição Sinapi",96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3","357,16",{"$f":"VLOOKUP(C54,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"74,68"},{"$f":"ROUND(G54*(1+$F$3),2)","v":93.2},{"$f":"ROUND(G54*F54,2)","v":26672.71},{"$f":"ROUND(H54*F54,2)","v":33287.31}]
[" 4.3.2","Composição Sinapi",96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","4,55",{"$f":"VLOOKUP(C55,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"391,32"},488.38,1780.51,2222.13]
[" 4.3.3","Composição Sinapi",96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","774,60",{"$f":"VLOOKUP(C56,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"58,19"},72.62,45073.97,56251.45]
[" 4.3.4","Composição Sinapi",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","49,50",{"$f":"VLOOKUP(C57,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"835,32"},1042.5,41348.339999999997,51603.75]
[" 4.3.5","Composição Sinapi",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3","283,66",{"$f":"VLOOKUP(C58,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"24,30"},30.33,6892.94,8603.41]
[" 4.3.6","Composição Sinapi",95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2.740,80",{"$f":"VLOOKUP(C59,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"0,71"},0.89,1945.97,2439.31]
[" 4.3.7","Composição Sinapi",98557,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018","M2","292,50",{"$f":"VLOOKUP(C60,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"63,63"},79.41,18611.78,23227.43]
[5,null,null,"Super Estrutura",null,1,null,null,{"$f":"I62+I72","v":1048351.8699999999},{"$f":"J62+J72","v":1308331.6000000001}]
["5.1","PILARES + VIGAS",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I63:I71)","v":469122.72},{"$f":"SUM(J63:J71)","v":585459.17999999993}]
[" 5.1.1","Composição Sinapi",92443,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","747,00",{"$f":"VLOOKUP(C63,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"48,88"},{"$f":"ROUND(G63*(1+$F$3),2)","v":61},{"$f":"ROUND(G63*F63,2)","v":36513.360000000001},{"$f":"ROUND(H63*F63,2)","v":45567}]
[" 5.1.2","Composição Sinapi",92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.802,10",{"$f":"VLOOKUP(C64,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"11,83"},14.76,21318.84,26599]
[" 5.1.3","Composição Sinapi",92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.835,10",{"$f":"VLOOKUP(C65,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"11,58"},14.45,21250.46,26517.200000000001]
[" 5.1.4","Composição Sinapi",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","146,20",{"$f":"VLOOKUP(C66,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"15,68"},19.57,2292.42,2861.13]
[" 5.1.5","Composição Sinapi",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","4.441,60",{"$f":"VLOOKUP(C67,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"15,79"},19.71,70132.86,87543.94]
[" 5.1.6","Composição Sinapi",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","3.759,10",{"$f":"VLOOKUP(C68,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"15,25"},19.03,57326.28,71535.67]
[" 5.1.7","Composição Sinapi",92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","4.857,50",{"$f":"VLOOKUP(C69,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"13,88"},17.32,67422.100000000006,84131.9]
[" 5.1.8","Composição Sinapi",92765,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","969,90",{"$f":"VLOOKUP(C70,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"13,34"},16.649999999999999,12938.47,16148.84]
[" 5.1.9","Composição Sinapi",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","215,40",{"$f":"VLOOKUP(C71,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"835,32"},1042.5,179927.93,224554.5]
["5.2","LAJES. + ESCADA ",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I73:I80)","v":579229.14999999991},{"$f":"SUM(J73:J80)","v":722872.42}]
[" 5.2.1","Composição Sinapi",92538,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, . AF_09/2020","M2","1.062,50",{"$f":"VLOOKUP(C73,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"34,23"},{"$f":"ROUND(G73*(1+$F$3),2)","v":42.72},{"$f":"ROUND(G73*F73,2)","v":36369.379999999997},{"$f":"ROUND(H73*F73,2)","v":45390}]
[" 5.2.2","Composição Sinapi",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","3.646,10",{"$f":"VLOOKUP(C74,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"15,79"},19.71,57571.92,71864.63]
[" 5.2.3","Composição Sinapi",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","4.657,70",{"$f":"VLOOKUP(C75,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"15,68"},19.57,73032.740000000005,91151.19]
[" 5.2.4","Composição Sinapi",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.461,20",{"$f":"VLOOKUP(C76,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"15,25"},19.03,22283.3,27806.639999999999]
[" 5.2.5","Composição Sinapi",92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","9.254,00",{"$f":"VLOOKUP(C77,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"13,88"},17.32,128445.52,160279.28]
[" 5.2.6","Composição Sinapi",92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","2.245,20",{"$f":"VLOOKUP(C78,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"11,83"},14.76,26560.720000000001,33139.15]
[" 5.2.7","Composição Sinapi",92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","619,50",{"$f":"VLOOKUP(C79,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"11,58"},14.45,7173.81,8951.7800000000007]
[" 5.2.8","Composição Sinapi",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","272,70",{"$f":"VLOOKUP(C80,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"835,32"},1042.5,227791.76,284289.75]
[6,null,null,"Alvenaria",null,1,null,null,{"$f":"I82","v":130230.69},{"$f":"J82","v":162537.43}]
[" 6.1","Composição Sinapi",103324,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","1.701,25",{"$f":"VLOOKUP(C82,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"76,55"},{"$f":"ROUND(G82*(1+$F$3),2)","v":95.54},{"$f":"ROUND(G82*F82,2)","v":130230.69},{"$f":"ROUND(H82*F82,2)","v":162537.43}]
[7,null,null,"Esquadrias",null,1,null,null,{"$f":"SUM(I84:I93)","v":630305.06999999995},{"$f":"SUM(J84:J93)","v":786635.51}]
[" 7.1","Composição Sinapi",91314,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","10,00",{"$f":"VLOOKUP(C84,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"752,54"},{"$f":"ROUND(G84*(1+$F$3),2)","v":939.19},{"$f":"ROUND(G84*F84,2)","v":7525.4},{"$f":"ROUND(H84*F84,2)","v":9391.9}]
[" 7.2","Composição Sinapi",102205,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","56,10",{"$f":"VLOOKUP(C85,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"7,52"},9.39,421.87,526.78]
[" 7.3","Composição Sinapi",102220,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","2.633,94",{"$f":"VLOOKUP(C86,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"12,26"},15.3,32292.1,40299.279999999999]
[" 7.4","Composição Sinapi",98689,"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","294,66",{"$f":"VLOOKUP(C87,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"123,73"},154.41999999999999,36458.28,45501.4]
[" 7.5","Composição Sinapi",101965,"PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","329,86",{"$f":"VLOOKUP(C88,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"152,10"},189.82,50171.71,62614.03]
[" 7.6","Composição Sinapi",93182,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","351,64",{"$f":"VLOOKUP(C89,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"41,90"},52.29,14733.72,18387.259999999998]
[" 7.7","Composição Orse",1857,"Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar","M2","894,72",{"$f":"VLOOKUP(C90,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":203.39},253.84,181977.1,227115.72]
[" 7.8","Composição Orse",9074,"Brise em perfil \"C\" de alumínio dobrado anodizado branco","M2","32,96",{"$f":"VLOOKUP(C91,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":659.9},823.57,21750.3,27144.87]
[" 7.9","Composição Orse",12093,"Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1\"x2\" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2\" x 1.1/2\" com 3,05m - Fixado com rebite","M2","556,77",{"$f":"VLOOKUP(C92,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":486.33},606.95000000000005,270773.95,337931.55]
[" 7.10","Composição Sinapi",90789,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","16,00",{"$f":"VLOOKUP(C93,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"887,54"},1107.67,14200.64,17722.72]
[8,null,null,"Revestimentos",null,1,null,null,{"$f":"SUM(I95:I107)","v":1111891.0200000003},{"$f":"SUM(J95:J107)","v":1384833.2400000002}]
[" 8.1","Composição Sinapi",88650,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014","M","2.051,54",{"$f":"VLOOKUP(C95,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"22,63"},{"$f":"ROUND(G95*(1+$F$3),2)","v":28.24},{"$f":"ROUND(G95*F95,2)","v":46426.35},{"$f":"ROUND(H95*F95,2)","v":57935.49}]
[" 8.2","Composição Sinapi",93391,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","2.320,87",{"$f":"VLOOKUP(C96,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"57,91"},72.27,134401.57999999999,167729.26999999999]
[" 8.3","Composição Sinapi",87543,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","3.402,50",{"$f":"VLOOKUP(C97,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"27,45"},34.26,93398.63,116569.65]
[" 8.4","Composição Sinapi",87791,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","411,96",{"$f":"VLOOKUP(C98,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"152,94"},190.87,63005.16,78630.81]
[" 8.5","Composição Sinapi",96620,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017","M3","153,59",{"$f":"VLOOKUP(C99,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"706,01"},881.12,108436.08,135331.22]
[" 8.6","Composição Sinapi",99841,"GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P","M","61,44",{"$f":"VLOOKUP(C100,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"1.892,49"},2361.87,116274.59,145113.29]
[" 8.7","Composição Sinapi",98560,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2","494,34",{"$f":"VLOOKUP(C101,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"46,63"},58.2,23051.07,28770.59]
[" 8.8","Composição Sinapi",87623,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","2.320,87",{"$f":"VLOOKUP(C102,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"84,07"},104.92,195115.54,243505.68]
[" 8.9","Composição Orse",12734,"Fechamento lateral com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar","M2","643,79",{"$f":"VLOOKUP(C103,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":365.17},455.74,235092.79,293400.84999999998]
[" 8.10","Composição Sinapi",87266,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","205,50",{"$f":"VLOOKUP(C104,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"84,01"},104.85,17264.060000000001,21546.68]
[" 8.11","Composição Sinapi",98671,"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","33,74",{"$f":"VLOOKUP(C105,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"491,29"},613.14,16576.12,20687.34]
[" 8.12","Composição Sinapi",87263,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2","166,08",{"$f":"VLOOKUP(C106,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"210,35"},262.52,34934.93,43599.32]
[" 8.13","Insumo Sinapi",11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","M2","492,66",{"$f":"VLOOKUP(C107,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":56.66},{"$f":"ROUND(G107*(1+$F$4),2)","v":64.98},27914.12,32013.05]
[9,null,null,"Cobertura",null,1,null,null,{"$f":"SUM(I109:I114)","v":673133.14},{"$f":"SUM(J109:J114)","v":787253.27}]
[" 9.1","Composição Sinapi",92580,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","1.556,69",{"$f":"VLOOKUP(C109,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"55,21"},{"$f":"ROUND(G109*(1+$F$3),2)","v":68.900000000000006},{"$f":"ROUND(G109*F109,2)","v":85944.85},{"$f":"ROUND(H109*F109,2)","v":107255.94}]
[" 9.2","Composição Orse",12734,"Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar","M2","1.556,69",{"$f":"'COMPOSIÇÕES 1'!E226","v":9.3699999999999992},11.69,14586.19,18197.71]
[" 9.2","Insumo Orse",13491,"Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar","M2","1.556,69",{"$f":"'COMPOSIÇÕES 1'!E204","v":335.66},{"$f":"ROUND(G111*(1+$F$4),2)","v":384.98},{"$f":"ROUND(G111*F111,2)","v":522518.57},{"$f":"ROUND(H111*F111,2)","v":599294.52}]
[" 9.3","Composição Sinapi",94227,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","305,85",{"$f":"VLOOKUP(C112,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"67,51"},84.25,20647.93,25767.86]
[" 9.4","Composição Sinapi",94231,"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","204,60",{"$f":"VLOOKUP(C113,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"59,18"},73.86,12108.23,15111.76]
[" 9.5","Composição Sinapi",96117,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2","131,00",{"$f":"VLOOKUP(C114,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"132,27"},165.08,17327.37,21625.48]
[10,null,null,"Instalações Elétricas",null,1,null,null,{"$f":"SUM(I116:I193)","v":529047.01},{"$f":"SUM(J116:J193)","v":644925.25000000012}]
[" 10.1","Composição Sinapi",93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","210,00",{"$f":"VLOOKUP(C116,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"12,80"},{"$f":"ROUND(G116*(1+$F$3),2)","v":15.97},{"$f":"ROUND(G116*F116,2)","v":2688},{"$f":"ROUND(H116*F116,2)","v":3353.7}]
[" 10.2","Composição Sinapi",93658,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","100,00",{"$f":"VLOOKUP(C117,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"22,26"},27.78,2226,2778]
[" 10.3","Composição Sinapi",93657,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C118,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"15,44"},19.27,30.88,38.54]
[" 10.4","Composição Orse",7998,"Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C119,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":188.7},235.5,188.7,235.5]
[" 10.5","Composição Orse",13149,"Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C120,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":361.59},451.27,361.59,451.27]
[" 10.6","Composição Sinapi",91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","7.940,00",{"$f":"VLOOKUP(C121,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"4,88"},6.09,38747.199999999997,48354.6]
[" 10.7","Composição Sinapi",91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","3.030,00",{"$f":"VLOOKUP(C122,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"7,61"},9.5,23058.3,28785]
[" 10.8","Composição Sinapi",91953,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","112,00",{"$f":"VLOOKUP(C123,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"25,98"},32.42,2909.76,3631.04]
[" 10.9","Composição Sinapi",91990,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","638,00",{"$f":"VLOOKUP(C124,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"31,93"},39.85,20371.34,25424.3]
[" 10.10","Composição Sinapi",91966,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C125,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"48,64"},60.7,97.28,121.4]
[" 10.11","Composição Sinapi",91845,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","3.750,00",{"$f":"VLOOKUP(C126,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"9,13"},11.39,34237.5,42712.5]
[" 10.12","Composição Sinapi",101876,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","100,00",{"$f":"VLOOKUP(C127,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"74,81"},93.36,7481,9336]
[" 10.13","Composição Sinapi",96562,"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017","M","3.620,00",{"$f":"VLOOKUP(C128,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"19,63"},24.5,71060.600000000006,88690]
[" 10.14","Composição Sinapi",91936,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","267,00",{"$f":"VLOOKUP(C129,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"14,09"},17.579999999999998,3762.03,4693.8599999999997]
[" 10.15","Composição Sinapi",91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","109,00",{"$f":"VLOOKUP(C130,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"15,13"},18.88,1649.17,2057.92]
[" 10.16","Composição Sinapi",95805,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","600,00",{"$f":"VLOOKUP(C131,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"25,98"},32.42,15588,19452]
[" 10.17","Composição Orse",7138,"Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6","M","900,00",{"$f":"VLOOKUP(C132,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":11.68},14.58,10512,13122]
[" 10.18","Composição Orse",11242,"Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6","UN","230,00",{"$f":"VLOOKUP(C133,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":6.52},8.14,1499.6,1872.2]
[" 10.19","Composição Orse",7164,"Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)","UN","230,00",{"$f":"VLOOKUP(C134,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":31.57},39.4,7261.1,9062]
[" 10.20","Composição Orse",10727,"Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6","UN","10,00",{"$f":"VLOOKUP(C135,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":274.18},342.18,2741.8,3421.8]
[" 10.21","Composição Orse",9534,"Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - Rev 01","UN","5,00",{"$f":"VLOOKUP(C136,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":18.28},22.81,91.4,114.05]
[" 10.22","Composição Orse",11227,"Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19\" x 36u x 600mm","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C137,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":2098.87},2619.4299999999998,2098.87,2619.4299999999998]
[" 10.23","Composição Orse",11418,"Tomada para lógica, rj45, com placa","UN","120,00",{"$f":"VLOOKUP(C138,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":34.11},42.57,4093.2,5108.3999999999996]
[" 10.24","Composição Sinapi",101881,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C139,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"1.094,49"},1365.95,1094.49,1365.95]
[" 10.25","Composição Orse",7162,"Ponto de sensor de presença embutido no teto ","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C140,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":255.87},319.33,1535.22,1915.98]
[" 10.26","Insumo Sinapi",12388,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M","UN","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C141,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":359.22},{"$f":"ROUND(G141*(1+$F$4),2)","v":412},10776.6,12360]
[" 10.27","Composição Sinapi",101655,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","40,00",{"$f":"VLOOKUP(C142,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"504,71"},{"$f":"ROUND(G142*(1+$F$3),2)","v":629.89},20188.400000000001,25195.599999999999]
[" 10.28","Composição Orse",12474,"Módulo para 36 medidores em chapa galvanizada 12,5mm, com barramento para 200A, pintado eletrostaticamente na cor bege","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C143,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":6467.8},8071.95,25871.200000000001,32287.8]
[" 10.29","Composição Sinapi",101553,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C144,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"17,29"},21.58,103.74,129.47999999999999]
[" 10.30","Composição Sinapi",101538,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C145,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"49,28"},61.5,295.68,369]
[" 10.31","Insumo Sinapi",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C146,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":100.44},{"$f":"ROUND(G146*(1+$F$4),2)","v":115.2},401.76,460.8]
[" 10.32","Insumo Sinapi",429,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA","UN","12,00",{"$f":"VLOOKUP(C147,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":12.11},13.89,145.32,166.68]
[" 10.33","Insumo Sinapi",436,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C148,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":6.85},7.86,13.7,15.72]
[" 10.34","Composição Orse",9892,"PEÇA DE MADERIA 115X135X 600MM","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C149,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":24.25},{"$f":"ROUND(G149*(1+$F$3),2)","v":30.26},97,121.04]
[" 10.35","Insumo Sinapi",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C150,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":82.4},{"$f":"ROUND(G150*(1+$F$4),2)","v":94.51},2472,2835.3]
[" 10.36","Composição Orse",12876,"Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka","UN","3,00",{"$f":"VLOOKUP(C151,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":159.43},{"$f":"ROUND(G151*(1+$F$3),2)","v":198.97},478.29,596.91]
[" 10.37","Insumo Sinapi",1574,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C152,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":1.56},{"$f":"ROUND(G152*(1+$F$4),2)","v":1.79},9.36,10.74]
[" 10.38","Insumo Sinapi",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C153,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":21},24.09,630,722.7]
[" 10.39","Insumo Sinapi",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C154,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":7.2},8.26,43.2,49.56]
[" 10.40","Insumo Sinapi",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M","15,00",{"$f":"VLOOKUP(C155,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":62.41},71.58,936.15,1073.7]
[" 10.41","Insumo Sinapi",3379,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C156,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":57.93},66.44,347.58,398.64]
[" 10.42","Composição Sinapi",102107,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C157,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"47.287,85"},{"$f":"ROUND(G157*(1+$F$3),2)","v":59016.25},47287.85,59016.25]
[" 10.43","Composição Sinapi",96616,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017","M3","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C158,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"726,10"},906.19,726.1,906.19]
[" 10.44","Insumo Sinapi",13343,"KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO","UN","3,00",{"$f":"VLOOKUP(C159,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":42.24},{"$f":"ROUND(G159*(1+$F$4),2)","v":48.45},126.72,145.35]
[" 10.45","Composição Sinapi",97670,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","12,00",{"$f":"VLOOKUP(C160,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"23,86"},{"$f":"ROUND(G160*(1+$F$3),2)","v":29.78},286.32,357.36]
[" 10.46","Composição Sinapi",101898,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","3,00",{"$f":"VLOOKUP(C161,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"1.433,14"},1788.59,4299.42,5365.77]
[" 10.47","Composição Sinapi",101894,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C162,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"162,19"},202.42,324.38,404.84]
[" 10.48","Insumo Sinapi",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C163,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":177.33},{"$f":"ROUND(G163*(1+$F$4),2)","v":203.38},709.32,813.52]
[" 10.49","Insumo Sinapi",37558,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C164,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":65.260000000000005},74.849999999999994,130.52000000000001,149.69999999999999]
[" 10.50","Insumo Sinapi",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M","440,00",{"$f":"VLOOKUP(C165,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":205.37},235.54,90362.8,103637.6]
[" 10.51","Insumo Sinapi",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M","20,00",{"$f":"VLOOKUP(C166,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":56.45},64.739999999999995,1129,1294.8]
[" 10.52","Insumo Sinapi",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M","60,00",{"$f":"VLOOKUP(C167,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":78.19},89.68,4691.3999999999996,5380.8]
[" 10.53","Insumo Sinapi",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M","90,00",{"$f":"VLOOKUP(C168,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":103.87},119.13,9348.2999999999993,10721.7]
[" 10.54","Insumo Sinapi",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN","40,00",{"$f":"VLOOKUP(C169,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":54.47},62.47,2178.8000000000002,2498.8000000000002]
[" 10.55","Insumo Sinapi",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN","10,00",{"$f":"VLOOKUP(C170,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":19.88},22.8,198.8,228]
[" 10.56","Insumo Sinapi",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C171,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":30.06},34.479999999999997,120.24,137.91999999999999]
[" 10.57","Insumo Sinapi",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C172,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":13.32},15.28,53.28,61.12]
[" 10.58","Composição Sinapi",97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","41,00",{"$f":"VLOOKUP(C173,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"28,72"},{"$f":"ROUND(G173*(1+$F$3),2)","v":35.840000000000003},1177.52,1469.44]
[" 10.59","Insumo Sinapi",37559,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","44,00",{"$f":"VLOOKUP(C174,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":49.66},{"$f":"ROUND(G174*(1+$F$4),2)","v":56.96},2185.04,2506.2399999999998]
[" 10.60","Composição Orse",11979,"Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo \"Aperte aqui\"","UN","3,00",{"$f":"VLOOKUP(C175,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":66.53},{"$f":"ROUND(G175*(1+$F$3),2)","v":83.03},199.59,249.09]
[" 10.61","Composição Orse",11820,"Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C176,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":5768.87},7199.67,5768.87,7199.67]
[" 10.62","Composição Sinapi",91845,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","50,00",{"$f":"VLOOKUP(C177,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"9,13"},11.39,456.5,569.5]
[" 10.63","Insumo Sinapi",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M","130,00",{"$f":"VLOOKUP(C178,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":6.44},{"$f":"ROUND(G178*(1+$F$4),2)","v":7.39},837.2,960.7]
[" 10.64","Insumo Sinapi",10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C179,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":304.61},349.36,9138.2999999999993,10480.799999999999]
[" 10.65","Insumo Sinapi",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M","220,00",{"$f":"VLOOKUP(C180,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":62.41},71.58,{"$f":"ROUND(G180*F180,2)","v":13730.2},{"$f":"ROUND(H180*F180,2)","v":15747.6}]
[" 10.66","Composição Sinapi",98111,"CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN","12,00",{"$f":"VLOOKUP(C181,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"49,71"},{"$f":"ROUND(G181*(1+$F$3),2)","v":62.04},596.52,744.48]
[" 10.67","Composição Orse",8795,"Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8\" x 50cm, com fixação horizontal","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C182,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":25.78},32.17,103.12,128.68]
[" 10.68","Insumo Sinapi",3380,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN","12,00",{"$f":"VLOOKUP(C183,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":60},{"$f":"ROUND(G183*(1+$F$4),2)","v":68.819999999999993},720,825.84]
[" 10.69","Insumo Sinapi",40552,"PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4\" (6,35 MM) X 25 MM","CENTO","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C184,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":44.37},50.89,177.48,203.56]
[" 10.70","Composição Orse",9953,"Fornecimento de cartucho para solda exotérmica","UN","24,00",{"$f":"VLOOKUP(C185,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":20},{"$f":"ROUND(G185*(1+$F$3),2)","v":24.96},480,599.04]
[" 10.71","Composição Orse",12740,"Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8\" x 1/8\"","M","282,00",{"$f":"VLOOKUP(C186,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":16.61},20.73,4684.0200000000004,5845.86]
[" 10.72","Composição Orse",4143,"Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento","UN","120,00",{"$f":"VLOOKUP(C187,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":12},14.98,1440,1797.6]
[" 10.73","Composição Orse",12458,"Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação","UN","25,00",{"$f":"VLOOKUP(C188,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":12.33},15.39,308.25,384.75]
[" 10.74","Composição Sinapi",101895,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C189,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"443,82"},553.9,443.82,553.9]
[" 10.75","Composição Sinapi",101900,"DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C190,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"4.794,80"},5984.01,4794.8,5984.01]
[" 10.76","Composição Sinapi",101895,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C191,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"443,82"},553.9,443.82,553.9]
[" 10.77","Composição Sinapi",101896,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C192,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"668,62"},834.45,668.62,834.45]
[" 10.78","Composição Orse",3836,"Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C193,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":525.08000000000004},655.30999999999995,525.08000000000004,655.30999999999995]
[11,null,null,"Instalações Hidráulicas ",null,1,null,null,{"$f":"I195+I233","v":63662.06},{"$f":"J195+J233","v":78682.400000000009}]
["11.1","Sanitário",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I196:I232)","v":47624.740000000005},{"$f":"SUM(J196:J232)","v":59092.570000000007}]
[" 11.1.1","Composição Orse",5027,"Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.40m","UN","18,00",{"$f":"VLOOKUP(C196,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":345.89},{"$f":"ROUND(G196*(1+$F$3),2)","v":431.68},{"$f":"ROUND(G196*F196,2)","v":6226.02},{"$f":"ROUND(H196*F196,2)","v":7770.24}]
[" 11.1.2","Composição Orse",9383,"Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar","UN","12,00",{"$f":"VLOOKUP(C197,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":38.119999999999997},47.57,457.44,570.84]
[" 11.1.3","Composição Orse",1695,"Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar","UN","10,00",{"$f":"VLOOKUP(C198,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":55.81},69.650000000000006,558.1,696.5]
[" 11.1.4","Composição Sinapi",89482,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C199,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"39,25"},48.98,39.25,48.98]
[" 11.1.5","Composição Sinapi",89495,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C200,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"16,66"},20.79,16.66,20.79]
[" 11.1.6","Composição Sinapi",86883,"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/4 - 2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C201,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"11,79"},14.71,47.16,58.84]
[" 11.1.7","Composição Sinapi",86882,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","32,00",{"$f":"VLOOKUP(C202,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"21,91"},27.34,701.12,874.88]
[" 11.1.8","Composição Sinapi",86878,"VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","32,00",{"$f":"VLOOKUP(C203,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"76,90"},95.97,2460.8000000000002,3071.04]
[" 11.1.9","Insumo Sinapi",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C204,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":3.62},{"$f":"ROUND(G204*(1+$F$4),2)","v":4.1500000000000004},14.48,16.600000000000001]
[" 11.1.10","Insumo Sinapi",20095,"CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN","16,00",{"$f":"VLOOKUP(C205,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":42.03},48.21,672.48,771.36]
[" 11.1.11","Insumo Sinapi",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN","20,00",{"$f":"VLOOKUP(C206,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":13.93},15.98,278.60000000000002,319.60000000000002]
[" 11.1.12","Insumo Sinapi",3528,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","3,00",{"$f":"VLOOKUP(C207,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":9.1199999999999992},10.46,27.36,31.38]
[" 11.1.13","Insumo Sinapi",37952,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C208,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":65.02},74.569999999999993,65.02,74.569999999999993]
[" 11.1.14","Insumo Sinapi",37951,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C209,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":2.36},2.71,9.44,10.84]
[" 11.1.15","Insumo Sinapi",3518,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","10,00",{"$f":"VLOOKUP(C210,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":3.46},3.97,34.6,39.700000000000003]
[" 11.1.16","Insumo Sinapi",3520,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","5,00",{"$f":"VLOOKUP(C211,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":9.19},10.54,45.95,52.7]
[" 11.1.17","Insumo Sinapi",37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","5,00",{"$f":"VLOOKUP(C212,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":56.6},64.92,283,324.60000000000002]
[" 11.1.18","Insumo Sinapi",37951,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C213,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":2.36},2.71,9.44,10.84]
[" 11.1.19","Insumo Sinapi",3526,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","37,00",{"$f":"VLOOKUP(C214,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":2.78},3.19,102.86,118.03]
[" 11.1.20","Insumo Sinapi",20159,"JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C215,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":60.36},69.23,60.36,69.23]
[" 11.1.21","Composição Orse",1672,"Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm","UN","16,00",{"$f":"VLOOKUP(C216,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":14.35},{"$f":"ROUND(G216*(1+$F$3),2)","v":17.91},229.6,286.56]
[" 11.1.22","Insumo Sinapi",20144,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN","8,00",{"$f":"VLOOKUP(C217,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":64.8},{"$f":"ROUND(G217*(1+$F$4),2)","v":74.319999999999993},518.4,594.55999999999995]
[" 11.1.23","Insumo Sinapi",3840,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C218,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":67.8},77.760000000000005,67.8,77.760000000000005]
[" 11.1.24","Insumo Sinapi",3899,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","53,00",{"$f":"VLOOKUP(C219,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":7},8.0299999999999994,371,425.59]
[" 11.1.25","Insumo Sinapi",38676,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C220,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":33.9},38.880000000000003,135.6,155.52000000000001]
[" 11.1.26","Insumo Sinapi",3875,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","65,00",{"$f":"VLOOKUP(C221,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":3.19},3.66,207.35,237.9]
[" 11.1.27","Insumo Sinapi",20034,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C222,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":130.74},149.94999999999999,130.74,149.94999999999999]
[" 11.1.28","Insumo Sinapi",39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN","5,00",{"$f":"VLOOKUP(C223,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":7.59},8.7100000000000009,37.950000000000003,43.55]
[" 11.1.29","Insumo Sinapi",39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN","3,00",{"$f":"VLOOKUP(C224,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":19.420000000000002},22.27,58.26,66.81]
[" 11.1.30","Composição Sinapi",90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","160,03",{"$f":"VLOOKUP(C225,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"96,17"},{"$f":"ROUND(G225*(1+$F$3),2)","v":120.02},15390.09,19206.8]
[" 11.1.31","Composição Sinapi",90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","223,00",{"$f":"VLOOKUP(C226,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"45,85"},57.22,10224.549999999999,12760.06]
[" 11.1.32","Composição Sinapi",89711,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","37,30",{"$f":"VLOOKUP(C227,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"17,33"},21.63,646.41,806.8]
[" 11.1.33","Composição Sinapi",89712,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","150,47",{"$f":"VLOOKUP(C228,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"22,61"},28.22,3402.13,4246.26]
[" 11.1.34","Insumo Sinapi",7097,"TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C229,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":7.84},{"$f":"ROUND(G229*(1+$F$4),2)","v":8.99},31.36,35.96]
[" 11.1.35","Insumo Sinapi",4723,"PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3","1,03",{"$f":"VLOOKUP(C230,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":232.88},267.08999999999997,239.87,275.10000000000002]
[" 11.1.36","Composição Sinapi",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","1,74",{"$f":"VLOOKUP(C231,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"606,97"},{"$f":"ROUND(G231*(1+$F$3),2)","v":757.51},1056.1300000000001,1318.07]
[" 11.1.37","Composição Orse",12897,"Ralo seco linear pvc sanitário d=90mm com grelha aluminio","UN","32,00",{"$f":"VLOOKUP(C232,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":86.48},107.93,2767.36,3453.76]
["11.2","Hidráulico",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I234:I249)","v":16037.319999999996},{"$f":"SUM(J234:J249)","v":19589.829999999998}]
[" 11.2.1","Insumo Sinapi",11831,"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" COM BICO PARA MANGUEIRA","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C234,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":50.08},{"$f":"ROUND(G234*(1+$F$4),2)","v":57.44},{"$f":"ROUND(G234*F234,2)","v":300.48},{"$f":"ROUND(H234*F234,2)","v":344.64}]
[" 11.2.2","Insumo Sinapi",7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1128)","UN","12,00",{"$f":"VLOOKUP(C235,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":37.33},42.81,447.96,513.72]
[" 11.2.3","Insumo Sinapi",36791,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)","UN","24,00",{"$f":"VLOOKUP(C236,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":114.35},131.15,2744.4,3147.6]
[" 11.2.4","Composição Sinapi",86931,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","20,00",{"$f":"VLOOKUP(C237,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"450,96"},{"$f":"ROUND(G237*(1+$F$3),2)","v":562.80999999999995},9019.2000000000007,11256.2]
[" 11.2.5","Insumo Sinapi",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C238,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":10.46},{"$f":"ROUND(G238*(1+$F$4),2)","v":12},20.92,24]
[" 11.2.6","Insumo Sinapi",3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C239,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":20.58},23.6,41.16,47.2]
[" 11.2.7","Composição Sinapi",89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C240,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"39,36"},{"$f":"ROUND(G240*(1+$F$3),2)","v":49.12},1180.8,1473.6]
[" 11.2.8","Composição Sinapi",94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","16,00",{"$f":"VLOOKUP(C241,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"55,65"},69.45,890.4,1111.2]
[" 11.2.9","Composição Sinapi",86884,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","22,00",{"$f":"VLOOKUP(C242,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"9,78"},12.21,215.16,268.62]
[" 11.2.10","Composição Sinapi",86885,"ENGATE FLEXÍVEL EM COBRE, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","22,00",{"$f":"VLOOKUP(C243,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"11,28"},14.08,248.16,309.76]
[" 11.2.11","Insumo Sinapi",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C244,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":8.5500000000000007},{"$f":"ROUND(G244*(1+$F$4),2)","v":9.81},8.5500000000000007,9.81]
[" 11.2.12","Insumo Sinapi",3522,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C245,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":3.74},4.29,14.96,17.16]
[" 11.2.13","Insumo Sinapi",3497,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,  3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","20,00",{"$f":"VLOOKUP(C246,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":16.489999999999998},18.91,329.8,378.2]
[" 11.2.14","Composição Sinapi",89376,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","60,00",{"$f":"VLOOKUP(C247,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"4,63"},{"$f":"ROUND(G247*(1+$F$3),2)","v":5.78},277.8,346.8]
[" 11.2.15","Insumo Orse",99,"Adaptador longo, pvc rigido soldavel,  c/ flanges livres p/ caixa agua, d=  40mm x 1 1/ 4\"","UN","8,00",{"$f":"VLOOKUP(C248,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":37.07},{"$f":"ROUND(G248*(1+$F$4),2)","v":42.52},296.56,340.16]
[" 11.2.16","Insumo Sinapi",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C249,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":1.01},1.1599999999999999,1.01,1.1599999999999999]
[12,null,null,"Projeto de Prevenção de Incêndio",null,1,null,null,{"$f":"SUM(I251:I255)","v":26585.239999999998},{"$f":"SUM(J251:J255)","v":33051.340000000004}]
[" 12.1","Composição Sinapi",96765,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","8,00",{"$f":"VLOOKUP(C251,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"1.671,75"},{"$f":"ROUND(G251*(1+$F$3),2)","v":2086.38},{"$f":"ROUND(G251*F251,2)","v":13374},{"$f":"ROUND(H251*F251,2)","v":16691.04}]
[" 12.2","Composição Sinapi",97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","12,00",{"$f":"VLOOKUP(C252,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"28,72"},35.840000000000003,344.64,430.08]
[" 12.3","Composição Sinapi",101910,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","24,00",{"$f":"VLOOKUP(C253,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"483,58"},603.52,11605.92,14484.48]
[" 12.4","Insumo Sinapi",37557,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C254,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":20.92},{"$f":"ROUND(G254*(1+$F$4),2)","v":23.99},627.6,719.7]
[" 12.5","Insumo Sinapi",38774,"LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS","UN","28,00",{"$f":"VLOOKUP(C255,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":22.61},25.93,633.08000000000004,726.04]
[13,null,null,"Pintura",null,1,null,null,{"$f":"I257","v":82052.970000000016},{"$f":"J257","v":102392.31}]
["13.1","Pintura em Esquadrias",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I258:I261)","v":82052.970000000016},{"$f":"SUM(J258:J261)","v":102392.31}]
[" 13.2","Composição Sinapi",88485,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","2.990,54",{"$f":"VLOOKUP(C258,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"1,81"},{"$f":"ROUND(G258*(1+$F$3),2)","v":2.2599999999999998},{"$f":"ROUND(G258*F258,2)","v":5412.88},{"$f":"ROUND(H258*F258,2)","v":6758.62}]
[" 13.3","Composição Sinapi",100754,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","2.990,54",{"$f":"VLOOKUP(C259,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"22,88"},28.55,68423.56,85379.92]
[" 13.4","Composição Sinapi",100733,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","894,72",{"$f":"VLOOKUP(C260,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"8,51"},10.62,7614.07,9501.93]
[" 13.5","Composição Sinapi",102220,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","49,14",{"$f":"VLOOKUP(C261,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"12,26"},15.3,602.46,751.84]
[14,null,null,"Serviços Complementares",null,1,null,null,{"$f":"I263+I269","v":165755.85999999999},{"$f":"J263+J269","v":206861.81999999998}]
["14.1","Área externa",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I264:I268)","v":163256},{"$f":"SUM(J264:J268)","v":203741.97999999998}]
[" 14.1.1","Composição Sinapi",94273,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","356,24",{"$f":"VLOOKUP(C264,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"49,87"},{"$f":"ROUND(G264*(1+$F$3),2)","v":62.24},{"$f":"ROUND(G264*F264,2)","v":17765.689999999999},{"$f":"ROUND(H264*F264,2)","v":22172.38}]
[" 14.1.2","Composição Sinapi",102500,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","504,00",{"$f":"VLOOKUP(C265,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"3,22"},4.0199999999999996,1622.88,2026.08]
[" 14.1.3","Composição Orse",11613,"Revestimento de piso com pedra Itapé 20x40cm assentada com argamassa industrializada ac-iii","M2","1.795,23",{"$f":"VLOOKUP(C266,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":75.91},94.74,136275.91,170080.09]
[" 14.1.4","Composição Sinapi",100575,"REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019","M2","1.795,23",{"$f":"VLOOKUP(C267,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"0,10"},0.12,179.52,215.43]
[" 14.1.5","Composição Orse",2450,"Limpeza geral","M2","3.400,00",{"$f":"VLOOKUP(C268,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":2.1800000000000002},2.72,7412,9248]
["14.2","Paisagismo",null,null,null,1,null,null,{"$f":"SUM(I270:I272)","v":2499.86},{"$f":"SUM(J270:J272)","v":3119.84}]
[" 14.2.1","Composição Sinapi",98510,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","18,00",{"$f":"VLOOKUP(C270,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"65,57"},{"$f":"ROUND(G270*(1+$F$3),2)","v":81.83},{"$f":"ROUND(G270*F270,2)","v":1180.26},{"$f":"ROUND(H270*F270,2)","v":1472.94}]
[" 14.2.2","Composição Sinapi",98511,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018","UN","5,00",{"$f":"VLOOKUP(C271,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"125,62"},{"$f":"ROUND(G271*(1+$F$3),2)","v":156.78},628.1,783.9]
[" 14.2.3","Composição Sinapi",98504,"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018","M2","50,00",{"$f":"VLOOKUP(C272,'COMPOSIÇÕES 1'!$B$3:$E$225,4,0)","v":"13,83"},{"$f":"ROUND(G272*(1+$F$3),2)","v":17.260000000000002},691.5,{"$f":"ROUND(H272*F272,2)","v":863}]
[]
[{"$nulls":7},"Total sem BDI",null,{"$f":"I262+I256+I250+I194+I115+I108+I94+I83+I81+I61+I39+I18+I14+I6","v":5693253.6899999995}]
[{"$nulls":7},"Total do BDI",null,{"$f":"J276-J274","v":1339917.0900000017}]
[{"$nulls":7},"Total",null,{"$f":"J262+J256+J250+J194+J115+J108+J94+J83+J81+J61+J39+J18+J14+J6","v":7033170.7800000012}]
[]
[{"$nulls":9},{"$f":"J262+J256+J250+J194+J115+J108+J94+J83+J81+J61+J39+J18+J14+J6","v":7033170.7800000012}]
[{"$nulls":9},{"$f":"J262+J256+J250+J194+J115+J94+J83+J81+J61+J39+J18+J14+J6+J108","v":7033170.7799999993}]

{"sheet":"COMPOSIÇÕES 1","index":2,"n_rows":226,"n_cols":5,"rows_kept":226,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO"]
["CÓDIGO ","CÓDIGO ","ITEM"," UNIDADE","PREÇO UNITÁRIO"]
[3380,3380,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN",60]
[3379,3379,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN",57.93]
[96765,96765,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A5,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"1.671,75"}]
[11979,11979,"Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo \"Aperte aqui\"","UN",66.53]
[89376,89376,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",{"$f":"VLOOKUP(A7,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"4,63"}]
[99,99,"Adaptador longo, pvc rigido soldavel,  c/ flanges livres p/ caixa agua, d=  40mm x 1 1/ 4\"","UN",37.07]
[101553,101553,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A9,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"17,29"}]
[103324,103324,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",{"$f":"VLOOKUP(A10,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"76,55"}]
[88485,88485,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",{"$f":"VLOOKUP(A11,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"1,81"}]
[92762,92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",{"$f":"VLOOKUP(A12,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"13,88"}]
[92763,92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",{"$f":"VLOOKUP(A13,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"11,83"}]
[92764,92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",{"$f":"VLOOKUP(A14,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"11,58"}]
[92765,92765,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",{"$f":"VLOOKUP(A15,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"13,34"}]
[92760,92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",{"$f":"VLOOKUP(A16,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"15,68"}]
[92761,92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",{"$f":"VLOOKUP(A17,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"15,25"}]
[92759,92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",{"$f":"VLOOKUP(A18,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"15,79"}]
[101538,101538,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A19,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"49,28"}]
[94273,94273,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",{"$f":"VLOOKUP(A20,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"49,87"}]
[129,129,"Bombeamento de concreto","M3",46.54]
[9074,9074,"Brise em perfil \"C\" de alumínio dobrado anodizado branco","M2",659.9]
[829,829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.01]
[819,819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.62]
[41953,41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",82.4]
[91926,91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",{"$f":"VLOOKUP(A26,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"4,88"}]
[91928,91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",{"$f":"VLOOKUP(A27,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"7,61"}]
[857,857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",21]
[867,867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",62.41]
[1000,1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",205.37]
[1018,1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",56.45]
[977,977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",78.19]
[998,998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",103.87]
[34602,34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",6.44]
[98111,98111,"CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A35,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"49,71"}]
[5027,5027,"Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.40m","UN",345.89]
[3836,3836,"Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando","UN",525.08000000000004]
[91936,91936,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",{"$f":"VLOOKUP(A38,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"14,09"}]
[91940,91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",{"$f":"VLOOKUP(A39,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"15,13"}]
[1695,1695,"Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar","UN",55.81]
[9383,9383,"Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar","UN",38.119999999999997]
[89482,89482,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN",{"$f":"VLOOKUP(A42,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"39,25"}]
[94227,94227,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",{"$f":"VLOOKUP(A43,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"67,51"}]
[100983,100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",{"$f":"VLOOKUP(A44,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"8,37"}]
[11820,11820,"Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes","UN",5768.87]
[1402,1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",8.5500000000000007]
[96557,96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3",{"$f":"VLOOKUP(A47,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"835,32"}]
[92722,92722,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",771.64]
[92740,92740,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",701.4]
[94964,94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",{"$f":"VLOOKUP(A50,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"606,97"}]
[95805,95805,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",{"$f":"VLOOKUP(A51,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"25,98"}]
[1539,1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",7.2]
[11859,11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",54.47]
[11862,11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",13.32]
[11855,11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",19.88]
[11864,11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",30.06]
[4143,4143,"Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento","UN",12]
[87623,87623,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",{"$f":"VLOOKUP(A58,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"84,07"}]
[92794,92794,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",12.6]
[92795,92795,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",10.82]
[92792,92792,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",13.45]
[92793,92793,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",13.56]
[92791,92791,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",12.91]
[98529,98529,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN",{"$f":"VLOOKUP(A64,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"49,13"}]
[3462,3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",10.46]
[10510,10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",100.44]
[20095,20095,"CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN",42.03]
[1958,1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",13.93]
[97625,97625,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",{"$f":"VLOOKUP(A69,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"52,59"}]
[97627,97627,"DEMOLIÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",{"$f":"VLOOKUP(A70,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"216,66"}]
["01.01.01","01.01.01","DESMOBILIZAÇÃO","UN",1500]
[101900,101900,"DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A72,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"4.794,80"}]
[93654,93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A73,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"12,80"}]
[93657,93657,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A74,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"15,44"}]
[93658,93658,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A75,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"22,26"}]
[101895,101895,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A76,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"443,82"}]
[101896,101896,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A77,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"668,62"}]
[101898,101898,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A78,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"1.433,14"}]
[7998,7998,"Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA","UN",188.7]
[101894,101894,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A80,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"162,19"}]
[39468,39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",177.33]
[13149,13149,"Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA","UN",361.59]
[91845,91845,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",{"$f":"VLOOKUP(A83,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"9,13"}]
[97670,97670,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",{"$f":"VLOOKUP(A84,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"23,86"}]
[87791,87791,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",{"$f":"VLOOKUP(A85,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"152,94"}]
[93572,93572,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",{"$f":"VLOOKUP(A86,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"4.068,68"}]
[86885,86885,"ENGATE FLEXÍVEL EM COBRE, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A87,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"11,28"}]
[86884,86884,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A88,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"9,78"}]
[90777,90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",{"$f":"VLOOKUP(A89,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"102,22"}]
[101506,101506,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN",{"$f":"VLOOKUP(A90,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"2.190,02"}]
[96523,96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",{"$f":"VLOOKUP(A91,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"74,68"}]
[100651,100651,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M",{"$f":"VLOOKUP(A92,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"157,29"}]
[93582,93582,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2",{"$f":"VLOOKUP(A93,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"250,62"}]
[93584,93584,"EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA COM CONTAINER, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2",{"$f":"VLOOKUP(A94,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"771,57"}]
[93206,93206,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2",{"$f":"VLOOKUP(A95,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"1.092,49"}]
[8629,8629,"Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=30Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas","M",248.69]
[93210,93210,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2",{"$f":"VLOOKUP(A97,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"539,35"}]
[93213,93213,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2",{"$f":"VLOOKUP(A98,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"995,68"}]
[10891,10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN",304.61]
[101910,101910,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN",{"$f":"VLOOKUP(A100,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"483,58"}]
[96534,96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",{"$f":"VLOOKUP(A101,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"68,13"}]
[96536,96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",{"$f":"VLOOKUP(A102,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"58,19"}]
[12734,12734,"Fechamento lateral com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar","M2",365.17]
[9953,9953,"Fornecimento de cartucho para solda exotérmica","UN",20]
[12740,12740,"Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8\" x 1/8\"","M",16.61]
[7164,7164,"Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)","UN",31.57]
[11242,11242,"Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6","UN",6.52]
[12876,12876,"Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka","UN",159.43]
[9534,9534,"Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - Rev 01","UN",18.28]
[10727,10727,"Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6","UN",274.18]
[7138,7138,"Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6","M",11.68]
[11227,11227,"Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19\" x 36u x 600mm","UN",2098.87]
[96117,96117,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2",{"$f":"VLOOKUP(A113,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"132,27"}]
[12093,12093,"Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1\"x2\" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2\" x 1.1/2\" com 3,05m - Fixado com rebite","M2",486.33]
[99841,99841,"GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P","M",{"$f":"VLOOKUP(A115,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"1.892,49"}]
[98560,98560,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2",{"$f":"VLOOKUP(A116,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"46,63"}]
[98557,98557,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018","M2",{"$f":"VLOOKUP(A117,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"63,63"}]
[91953,91953,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",{"$f":"VLOOKUP(A118,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"25,98"}]
[91966,91966,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",{"$f":"VLOOKUP(A119,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"48,64"}]
[20159,20159,"JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN",60.36]
[1672,1672,"Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm","UN",14.35]
[3497,3497,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,  3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",16.489999999999998]
[3522,3522,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.74]
[3528,3528,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.1199999999999992]
[37952,37952,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",65.02]
[37951,37951,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",2.36]
[3518,3518,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.46]
[3520,3520,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.19]
[37950,37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",56.6]
[3526,3526,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",2.78]
[20144,20144,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN",64.8]
[95636,95636,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",{"$f":"VLOOKUP(A132,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"341,51"}]
[13343,13343,"KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO","UN",42.24]
[91314,91314,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",{"$f":"VLOOKUP(A134,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"752,54"}]
[90789,90789,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",{"$f":"VLOOKUP(A135,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"887,54"}]
[96621,96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3",{"$f":"VLOOKUP(A136,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"391,32"}]
[96616,96616,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017","M3",{"$f":"VLOOKUP(A137,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"726,10"}]
[96620,96620,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017","M3",{"$f":"VLOOKUP(A138,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"706,01"}]
[86902,86902,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A139,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"277,53"}]
[2450,2450,"Limpeza geral","M2",2.1800000000000002]
[98525,98525,"LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018","M2",{"$f":"VLOOKUP(A141,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"0,32"}]
[99059,99059,"LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","M",{"$f":"VLOOKUP(A142,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"44,89"}]
[38774,38774,"LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS","UN",22.61]
[97599,97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A144,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"28,72"}]
[101655,101655,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A145,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"504,71"}]
[3840,3840,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM","UN",67.8]
[3939,3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",20.58]
[3899,3899,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7]
[38676,38676,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",33.9]
[3875,3875,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.19]
[87543,87543,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",{"$f":"VLOOKUP(A151,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"27,45"}]
[12342,12342,"Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)","M",689.85]
["1.1.2","1.1.2","MOBILIZAÇÃO ","UN",1500]
[12474,12474,"Módulo para 36 medidores em chapa galvanizada 12,5mm, com barramento para 200A, pintado eletrostaticamente na cor bege","UN",6467.8]
[92538,92538,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, . AF_09/2020","M2",{"$f":"VLOOKUP(A155,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"34,23"}]
[92443,92443,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",{"$f":"VLOOKUP(A156,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"48,88"}]
[436,436,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA","UN",6.85]
[429,429,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA","UN",12.11]
[40552,40552,"PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4\" (6,35 MM) X 25 MM","CENTO",44.37]
[11613,11613,"Pavimentação em placas de Basalato Regular, sobre base de areia E=5cm ","M2",75.91]
[9892,9892,"PEÇA DE MADERIA 115X135X 600MM","UN",24.25]
[4723,4723,"PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3",232.88]
[101965,101965,"PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M",{"$f":"VLOOKUP(A163,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"152,10"}]
[100754,100754,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",{"$f":"VLOOKUP(A164,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"22,88"}]
[100733,100733,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2",{"$f":"VLOOKUP(A165,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"8,51"}]
[102500,102500,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",{"$f":"VLOOKUP(A166,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"3,22"}]
[102207,102207,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",{"$f":"VLOOKUP(A167,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"6,51"}]
[102220,102220,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",{"$f":"VLOOKUP(A168,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"12,26"}]
[102205,102205,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",{"$f":"VLOOKUP(A169,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"7,52"}]
[98671,98671,"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2",{"$f":"VLOOKUP(A170,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"491,29"}]
[11062,11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","M2",56.66]
[4813,4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2",225]
[37557,37557,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN",20.92]
[37559,37559,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN",49.66]
[37558,37558,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN",65.260000000000005]
[98511,98511,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018","UN",{"$f":"VLOOKUP(A176,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"125,62"}]
[98510,98510,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN",{"$f":"VLOOKUP(A177,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"65,57"}]
[98504,98504,"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018","M2",{"$f":"VLOOKUP(A178,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"13,83"}]
[7162,7162,"Ponto de sensor de presença embutido no teto ","UN",255.87]
[1857,1857,"Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar","M2",203.39]
[12388,12388,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M","UN",359.22]
[8646,8646,"Poste galvanizado com 5m para instalação de câmera de segurança p/penitenciária","UN",408.13]
[101881,101881,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A183,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"1.094,49"}]
[101876,101876,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A184,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"74,81"}]
[12897,12897,"Ralo seco linear pvc sanitário d=75mm com grelha aluminio","UN",86.48]
[89495,89495,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN",{"$f":"VLOOKUP(A186,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"16,66"}]
[93382,93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3",{"$f":"VLOOKUP(A187,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"24,30"}]
[20034,20034,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM","UN",130.74]
[94492,94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",{"$f":"VLOOKUP(A189,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"55,65"}]
[89353,89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",{"$f":"VLOOKUP(A190,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"39,36"}]
[100575,100575,"REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019","M2",{"$f":"VLOOKUP(A191,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"0,10"}]
[98526,98526,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN",{"$f":"VLOOKUP(A192,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"66,75"}]
[87266,87266,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",{"$f":"VLOOKUP(A193,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"84,01"}]
[93391,93391,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2",{"$f":"VLOOKUP(A194,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"57,91"}]
[87263,87263,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2",{"$f":"VLOOKUP(A195,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"210,35"}]
[88650,88650,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014","M",{"$f":"VLOOKUP(A196,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"22,63"}]
[94231,94231,"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",{"$f":"VLOOKUP(A197,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"59,18"}]
[86883,86883,"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/4 - 2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A198,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"11,79"}]
[86882,86882,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A199,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"21,91"}]
[98689,98689,"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M",{"$f":"VLOOKUP(A200,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"123,73"}]
[96562,96562,"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017","M",{"$f":"VLOOKUP(A201,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"19,63"}]
[98458,98458,"TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018","M2",{"$f":"VLOOKUP(A202,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"109,24"}]
[7097,7097,"TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.84]
[13491,13491,"telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar","M2",335.66]
[1574,1574,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN",1.56]
[8795,8795,"Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8\" x 50cm, com fixação horizontal","UN",25.78]
[12458,12458,"Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação","UN",12.33]
[39321,39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",19.420000000000002]
[39319,39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",7.59]
[91990,91990,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",{"$f":"VLOOKUP(A210,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"31,93"}]
[11418,11418,"Tomada para lógica, rj45, com placa","UN",34.11]
[36791,36791,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)","UN",114.35]
[7602,7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1128)","UN",37.33]
[11831,11831,"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" COM BICO PARA MANGUEIRA","UN",50.08]
[92580,92580,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",{"$f":"VLOOKUP(A215,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"55,21"}]
[102107,102107,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A216,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"47.287,85"}]
[95876,95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",{"$f":"VLOOKUP(A217,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"2,01"}]
[95427,95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",{"$f":"VLOOKUP(A218,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"0,71"}]
[90694,90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",{"$f":"VLOOKUP(A219,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"45,85"}]
[90695,90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",{"$f":"VLOOKUP(A220,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"96,17"}]
[89711,89711,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",{"$f":"VLOOKUP(A221,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"17,33"}]
[89712,89712,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",{"$f":"VLOOKUP(A222,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"22,61"}]
[86878,86878,"VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A223,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"76,90"}]
[86931,86931,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",{"$f":"VLOOKUP(A224,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"450,96"}]
[93182,93182,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",{"$f":"VLOOKUP(A225,'COMPOSIÇÕES 2'!$A$59:$L$7194,12,0)","v":"41,90"}]
[{"$f":"B226","v":12734},12734,"Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar","M2",9.3699999999999992]

{"sheet":"COMPOSIÇÕES 2","index":3,"n_rows":7520,"n_cols":13,"rows_kept":7520,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,13],[1,1,1,13],[2,1,2,13]]}
[null,"PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 17/10/2022 23:10:19            DATA DE RT: 17/10/2022"]
[null,"ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,56%(HORA)   68,47%(MÊS)"]
[null,"ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : MACAPA                                                                                                              DATA DE PREÇO   : 09/2022 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO"]
[]
["CODIGO  DA COMPOSICAO","DESCRICAO DA CLASSE","SIGLA DA CLASSE","DESCRICAO DO TIPO 1","SIGLA DO TIPO 1","CODIGO DO AGRUPADOR","DESCRICAO DO AGRUPADOR","CODIGO  DA COMPOSICAO","DESCRICAO DA COMPOSICAO","UNIDADE","ORIGEM DE PREÇO","CUSTO TOTAL","VINCULO"]
[]
["97141","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97141","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["97142","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97142","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["97143","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97143","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["97144","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97144","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["97145","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97145","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["97146","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97146","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["97147","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97147","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["97148","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97148","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["97149","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97149","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["97150","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97150","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["97151","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97151","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["97152","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97152","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["97153","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97153","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["97154","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97154","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["97155","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97155","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["97156","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97156","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["97157","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97157","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["97158","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97158","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["97159","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97159","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["97160","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97160","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["97161","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97161","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["97162","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97162","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["97163","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97163","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["97164","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97164","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["97165","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97165","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["97166","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97166","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["97167","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97167","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["97168","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97168","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["97169","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97169","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["97170","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97170","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["97171","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97171","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["97172","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA","0045","","","97172","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["97173","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97173","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["97174","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97174","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["97175","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97175","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["97176","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97176","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["97177","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["97178","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97178","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["97179","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97179","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["97180","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97180","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["97181","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97181","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["97182","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["97183","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["97184","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97184","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["97185","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97185","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["97186","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97186","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["97187","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97187","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["97188","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["97189","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97189","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["97190","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97190","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["97191","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97191","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["97192","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA","0046","","","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[90694,"ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90694","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[90695,"ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90695","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["90696","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90696","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["90697","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90697","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","241,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["90698","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90698","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["90699","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","480,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["90700","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90700","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","623,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["90701","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90701","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["90702","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","125,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["90703","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90703","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","207,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["90704","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90704","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","295,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["90705","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90705","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","402,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["90706","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90706","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","472,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["90708","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90708","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","810,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["90724","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90724","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["90725","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90725","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["90726","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["90727","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90727","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["90728","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90728","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["90729","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90729","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["90730","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90730","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["90731","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90731","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["90732","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90732","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["90733","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90733","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["90734","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90734","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["90735","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90735","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["90736","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90736","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["90737","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["90738","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90738","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["90739","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["90740","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90740","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["90741","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90741","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["90742","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90742","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["90743","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["90744","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90744","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["90745","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["90746","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90746","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["90747","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","90747","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["94869","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["94870","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94870","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["94871","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","223,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["94872","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94872","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["94875","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94875","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.316,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["94876","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94876","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["94878","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94878","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["94879","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.026,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["94880","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94880","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["94881","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94881","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.792,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["94882","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94882","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["94884","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","94884","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["97121","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["97122","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","97122","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["97123","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","97123","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["97124","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","97124","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["97125","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","97125","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["97126","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["102264","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","102264","TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["102265","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","102265","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["102266","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","102266","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["102267","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","102267","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","103,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["102268","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","102268","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","116,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["102269","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA","0048","","","102269","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","143,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92833","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92833","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["92834","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92834","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["92835","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["92836","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92836","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["92837","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92837","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","368,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["92838","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92838","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["92839","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92839","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","450,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["92840","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["92841","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92841","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","587,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["92842","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["92843","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92843","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","608,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["92844","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92844","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["92845","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92845","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","901,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["92846","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["92847","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92847","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","927,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["92848","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92848","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["92849","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92849","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","206,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["92850","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92850","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92851","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","217,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["92852","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92852","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["92853","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92853","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","378,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["92854","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92854","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["92855","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92855","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","463,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["92856","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["92857","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92857","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","601,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["92858","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["92859","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92859","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","625,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["92860","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["92861","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92861","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","920,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["92862","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92862","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["92863","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92863","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","947,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["92864","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA","0051","","","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["92210","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92210","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["92211","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92211","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","189,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["92212","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92212","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","283,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["92213","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92213","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","372,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["92214","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","450,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["92215","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92215","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","518,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["92216","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92216","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","542,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92219","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92219","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["92220","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92220","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","200,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["92221","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92221","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","295,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["92222","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","387,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["92223","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92223","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","467,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["92224","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92224","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","536,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["92226","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92226","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","563,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92808","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92808","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["92809","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["92810","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92810","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92811","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92811","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92812","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92812","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["92813","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92813","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["92814","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["92815","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92815","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["92816","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92816","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","781,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["92817","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92817","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","151,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["92818","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92818","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.116,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["92819","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","203,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["92820","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92820","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["92821","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92821","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["92822","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92822","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["92824","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92824","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["92825","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92825","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["92826","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92826","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","107,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["92827","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["92828","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92828","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["92829","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92829","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","805,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92830","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92830","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","175,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["92831","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.145,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["92832","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","92832","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","233,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["95565","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","95565","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["95566","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","95566","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["95567","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["95568","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["95569","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","164,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["95570","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","95570","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["95571","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","95571","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["95572","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA","0052","","","95572","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","175,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["97127","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97127","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["97128","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97128","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["97129","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["97130","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97130","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["97131","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97131","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["97132","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97132","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["97133","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97133","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["97134","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97134","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["97135","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97135","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["97136","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97136","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["97137","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97137","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["97138","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97138","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["97139","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["97140","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA","0230","","","97140","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["103089","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103089","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["103090","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["103091","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103091","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["103092","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103092","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["103093","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["103094","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103094","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["103095","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103095","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["103096","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103096","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["103097","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103097","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["103098","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["103099","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["103100","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103100","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["103101","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103101","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["103102","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103102","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["103103","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["103104","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["103105","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103105","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["103106","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103106","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["103107","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103107","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["103108","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["103109","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["103110","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103110","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["103111","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103111","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","223,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["103112","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103112","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","243,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["103113","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103113","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","300,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["103114","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103114","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","320,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["103115","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","360,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["103116","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103116","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","437,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["103117","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103117","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","476,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["103118","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103118","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","553,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["103119","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103119","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","593,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["103120","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","710,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["103121","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103121","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["103122","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103122","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["103123","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103123","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["103124","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103124","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["103125","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","211,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["103126","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103126","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","241,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["103127","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103127","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","327,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["103128","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103128","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","357,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["103129","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103129","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","442,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["103130","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103130","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","472,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["103131","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","532,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["103132","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103132","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","647,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["103133","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103133","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","707,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["103134","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103134","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","822,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["103135","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","882,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["103136","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.057,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["103137","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103137","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["103138","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103138","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["103139","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103139","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["103140","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103140","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["103141","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103141","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["103142","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["103143","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103143","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["103144","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103144","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","129,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["103145","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103145","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","158,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["103146","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103146","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","168,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["103147","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","188,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["103148","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103148","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","226,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["103149","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103149","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["103150","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103150","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","284,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["103151","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103151","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","304,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["103152","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA","0248","","","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","363,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["103372","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103372","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["103373","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103373","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["103376","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103376","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["103377","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103377","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","296,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["103379","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103379","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","461,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["103383","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103383","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.132,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["103385","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103385","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.825,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["103387","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103387","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.203,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["103389","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103389","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.764,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["103391","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103391","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.134,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["103392","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.127,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["103393","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.654,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["103394","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103394","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.185,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["103395","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103395","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.074,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["103396","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103396","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.395,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["103397","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["103398","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["103399","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["103400","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["103401","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["103402","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["103403","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103403","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["103404","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103404","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["103405","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103405","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["103406","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["103407","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103407","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["103408","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103408","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["103409","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103409","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["103410","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103410","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["103411","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103411","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["103412","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["103413","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103413","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["103414","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103414","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["103415","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103415","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["103416","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103416","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["103417","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103418","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103418","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["103419","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103419","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["103420","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103420","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["103421","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103421","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["103422","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","92,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["103423","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103423","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","104,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["103424","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","117,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["103425","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103425","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["103426","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103426","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["103427","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103427","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["103428","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","260,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103429","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103429","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.986,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["103430","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["103431","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103431","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["103432","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103432","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.696,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["103433","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["103434","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103434","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["103435","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["103436","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103436","COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.407,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["103437","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103437","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","185,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["103438","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103438","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","185,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["103439","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["103440","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103440","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","411,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["103441","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103441","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","417,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["103442","ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS","0253","","","103442","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","550,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[93206,"CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93206","EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.092,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["93207","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93207","EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.013,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["93208","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93208","EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","776,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["93209","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93209","EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","860,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[93210,"CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93210","EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","539,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["93211","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93211","EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","543,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["93212","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93212","EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","909,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[93213,"CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93213","EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","995,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["93214","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93214","EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.513,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["93243","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93243","EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.999,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[93582,"CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93582","EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","250,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["93583","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93583","EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[93584,"CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93584","EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","771,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["93585","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","93585","EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.028,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["98441","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98441","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","113,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["98442","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98442","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","116,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["98443","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","99,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["98444","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98444","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["98445","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","134,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["98446","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98446","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","169,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["98447","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98447","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","114,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["98448","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98448","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","141,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["98449","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98449","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","160,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["98450","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98450","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","164,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["98451","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98451","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","144,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["98452","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98452","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","146,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["98453","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98453","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","185,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["98454","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98454","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","232,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["98455","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","164,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["98456","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98456","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","201,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[98458,"CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98458","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["98459","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98459","TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["98460","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98460","PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["98461","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98461","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.814,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["98462","CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO","0001","","","98462","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.833,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["5631","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["5678","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["5680","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5680","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["5684","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","158,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["5689","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5689","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["5795","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5795","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["5811","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5811","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["5823","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["5824","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","207,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["5835","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","389,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["5839","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["5843","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5843","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["5847","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","271,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["5851","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5851","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["5855","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5855","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","701,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["5863","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5863","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["5867","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["5875","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["5879","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5879","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["5882","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["5890","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5890","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","196,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["5894","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","203,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["5901","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","318,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["5909","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5909","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["5921","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5921","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["5928","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","274,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["5932","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","249,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["5940","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["5944","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5944","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","226,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["5953","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","5953","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["6259","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","256,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["6879","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["7030","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","310,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["7042","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","7042","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["7049","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","7049","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","225,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["67826","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["73417","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","73417","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["73436","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","193,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["73467","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","73467","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","247,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["73536","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","73536","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["83362","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","264,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["83765","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["87445","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","87445","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["88386","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","88386","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["88393","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","88393","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["88399","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["88418","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["88433","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","88433","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["88830","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["88843","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","88843","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","214,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["88907","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","251,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["89021","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89021","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["89028","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["89032","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89032","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["89035","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["89225","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89225","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["89234","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","606,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["89242","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89242","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.450,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["89250","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89250","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.254,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["89257","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89257","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89272","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89272","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","222,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["89278","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["89843","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","214,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["89876","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","318,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["89883","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","356,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["90586","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["90625","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["90631","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90631","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["90637","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90637","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["90643","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["90650","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["90656","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90656","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["90662","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90662","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["90668","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90668","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["90674","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","688,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["90680","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90680","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","397,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["90686","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90686","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["90692","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90692","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","108,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["90964","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90964","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["90972","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["90979","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90979","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","222,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["90991","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90991","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","202,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["90999","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","90999","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["91031","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","252,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["91277","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["91283","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["91386","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","256,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["91533","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["91634","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","91634","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","230,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["91645","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","477,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["91692","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["92043","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","92043","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["92106","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","92106","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","353,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["92112","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","92112","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["92118","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","92118","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["92138","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","87,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["92145","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["92242","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","92242","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","419,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["92716","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","92716","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["92960","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["92966","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","92966","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["93224","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.026,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["93233","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93233","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["93272","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93272","GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["93281","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["93287","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","352,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["93402","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93402","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","267,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["93408","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["93415","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93415","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["93421","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93421","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["93427","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93427","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["93433","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93433","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.916,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["93439","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","229,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["95121","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95121","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","259,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["95127","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95127","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","231,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["95133","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95133","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["95139","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["95212","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["95258","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95258","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["95264","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95264","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["95270","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["95276","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95276","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["95282","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95282","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["95620","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95620","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["95631","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","233,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["95702","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95702","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["95708","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95708","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["95714","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95714","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["95720","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","252,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["95872","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","95872","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["96013","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","96013","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["96020","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","96020","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["96028","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","96028","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["96035","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","266,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["96157","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["96158","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","96158","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["96245","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","96245","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["96463","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","216,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["98764","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","98764","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["99833","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["100641","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","100641","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","516,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["100647","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","100647","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.174,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["102275","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["104091","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["104097","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO","0325","","","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["5632","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["5679","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["5681","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5681","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["5685","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["5690","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["5806","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5806","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["5826","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["5829","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5829","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["5837","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["5841","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["5845","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["5849","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["5853","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5853","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["5857","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5857","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","192,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["5865","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5865","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["5869","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5869","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["5877","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5877","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["5881","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5881","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["5884","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["5892","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5892","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["5896","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5896","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["5903","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["5911","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5911","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["5923","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["5930","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["5934","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["5942","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["5946","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["5952","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5952","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["5954","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5954","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["5961","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","5961","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["6260","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","6260","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["6880","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","6880","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["7031","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","7031","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["7043","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","7043","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["7050","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","7050","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["67827","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","67827","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["73395","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["83766","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","83766","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["84013","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","84013","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["87446","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","87446","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["88392","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","88392","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["88398","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["88404","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","88404","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["88430","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","88430","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["88438","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","88438","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["88831","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","COLETADO","0,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["88844","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["88908","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["89022","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89022","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["89027","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89027","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["89031","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89031","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["89036","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["89218","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89226","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["89235","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89235","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","174,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["89243","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89243","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","380,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["89251","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89251","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","333,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["89258","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89258","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["89273","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["89279","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89279","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["89877","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89877","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["89884","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["90587","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90587","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["90626","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["90632","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90632","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["90638","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90638","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["90644","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90644","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["90651","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90651","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["90657","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["90663","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["90669","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90669","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["90675","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90675","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","271,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["90681","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["90687","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90687","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["90693","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90693","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["90965","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90965","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["90973","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90973","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["90982","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","90982","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["91001","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91001","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["91032","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["91278","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["91285","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["91387","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["91395","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91395","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["91486","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["91534","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91534","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["91635","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91635","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["91646","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["91693","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","91693","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92044","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","92044","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["92107","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","92107","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["92113","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","92113","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["92119","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","92119","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["92139","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","92139","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["92146","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","92146","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["92243","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["92717","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["92961","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["92967","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","92967","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["93225","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93225","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","411,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["93234","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93234","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["93244","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["93274","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93274","GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["93282","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["93288","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["93403","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93403","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["93409","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["93416","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93416","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["93422","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["93428","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93428","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["93434","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93434","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","241,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["93440","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","93440","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["95122","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95122","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","154,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["95128","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["95140","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95140","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["95213","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95213","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["95259","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95259","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["95265","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95265","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["95271","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["95277","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95277","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["95283","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95283","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["95621","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95621","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["95632","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["95703","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95703","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["95709","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["95715","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95715","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["95721","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95721","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["95873","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","95873","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["96014","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","96014","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["96021","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["96029","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["96036","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","96036","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["96155","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["96156","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","96156","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["96159","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["96246","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","96246","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["96464","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["98765","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","98765","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI","COLETADO","0,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["99834","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI","COLETADO","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["100642","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","100642","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["100648","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","427,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["102274","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","102274","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["104092","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","104092","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["104098","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO","0327","","","104098","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["5089","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5089","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["5627","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["5628","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5628","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["5629","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["5630","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5630","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","74,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["5658","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5658","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["5664","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["5667","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5667","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["5668","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5668","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","53,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["5674","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5674","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["5692","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5692","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["5693","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","16,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["5695","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5695","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["5703","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["5705","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5705","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["5707","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5707","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["5710","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5710","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["5711","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5711","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","103,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["5714","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5714","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["5715","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5715","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","78,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["5718","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5718","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","123,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["5721","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5721","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","108,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["5722","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","251,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["5724","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5724","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["5727","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5727","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["5729","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5729","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["5730","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5730","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","47,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["5735","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5735","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["5736","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5736","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","48,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["5738","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5738","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["5739","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5739","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["5741","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5741","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["5742","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","32,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["5747","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","183,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["5751","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["5754","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5754","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["5763","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5763","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["5765","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5765","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["5766","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5766","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","COLETADO","2,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["5779","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5779","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","74,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["5787","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5787","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","81,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["5797","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5797","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["5800","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","5800","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["7032","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7032","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["7033","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["7034","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7034","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["7035","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7035","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","297,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["7038","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7038","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["7039","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7039","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["7040","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7040","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["7044","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["7045","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7045","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["7046","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7046","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["7047","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7047","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","19,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["7051","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7051","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["7052","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["7053","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7053","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["7054","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7054","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","103,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["7058","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7058","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["7059","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7059","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["7060","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7060","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["7061","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","94,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["7063","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7063","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["7064","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7064","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["7065","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7065","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["7066","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","7066","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","112,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["53786","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","59,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["53788","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53788","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","66,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["53792","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","117,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["53794","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53794","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["53797","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","135,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["53804","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53804","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["53806","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53806","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["53810","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53810","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["53814","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53814","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","256,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["53817","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53817","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","72,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["53818","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53818","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["53827","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","132,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["53829","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53829","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","135,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["53831","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","223,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["53840","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53840","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["53841","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53841","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["53849","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","97,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["53857","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53857","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["53858","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53858","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","53,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["53861","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53861","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["53863","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53863","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["53865","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53865","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","54,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["53866","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","1,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["53882","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","53882","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["55263","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","55263","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","COLETADO","74,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["73303","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","73303","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["73307","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","73307","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["73309","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["73311","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","73311","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","COLETADO","206,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["73313","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","73313","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["73315","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","73315","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","COLETADO","66,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["73335","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["73340","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","179,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["83361","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["83761","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","83761","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["83762","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","83762","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["83763","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","83763","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","COLETADO","58,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["83764","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","83764","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["87026","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","87026","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["87441","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["87442","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","87442","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["87443","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","87443","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["87444","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","87444","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","4,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["88387","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88387","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["88389","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88389","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["88390","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["88391","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88391","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["88394","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88394","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["88395","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88395","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["88396","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["88397","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["88400","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88400","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["88401","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88401","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["88402","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88402","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["88403","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["88419","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88419","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["88422","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88422","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["88425","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88425","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["88427","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88427","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["88434","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88434","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["88435","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["88436","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88436","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["88437","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88437","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["88569","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88569","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["88570","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88570","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["88826","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","0,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["88827","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88827","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014","H","COLETADO","0,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["88828","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88828","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","0,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["88829","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["88832","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88832","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["88834","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88834","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["88835","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88835","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["88836","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88836","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","74,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["88839","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88839","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["88840","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88840","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["88841","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88841","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["88842","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","90,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["88847","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88847","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["88848","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88848","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["88853","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88853","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["88854","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88854","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["88855","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["88856","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88856","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["88857","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88857","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["88858","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88858","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["88859","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["88860","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["88900","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88900","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["88902","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88902","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["88903","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88903","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["88904","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","88904","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","104,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["89009","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89009","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["89010","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89011","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89011","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["89012","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89012","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["89013","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89013","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89014","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89014","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["89015","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["89016","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89017","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89017","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["89018","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89018","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["89019","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89019","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["89020","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89020","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["89023","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["89024","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89024","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["89025","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89025","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89026","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89026","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","198,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["89029","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89029","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["89030","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["89033","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89033","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["89034","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89034","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["89128","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89128","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["89129","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89129","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["89130","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89130","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["89131","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["89210","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["89211","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89211","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["89212","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89212","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89213","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89213","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["89214","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["89215","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89215","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","107,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["89221","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89221","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["89222","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["89223","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89223","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["89224","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89224","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89228","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","46,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89229","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89229","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H","COLETADO","8,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["89230","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89230","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["89231","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89231","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["89232","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89232","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","238,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["89233","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","194,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["89236","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","311,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["89237","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89237","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["89238","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89238","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","556,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["89239","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89239","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","513,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["89240","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["89241","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89241","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["89246","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89246","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","270,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["89247","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89247","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["89248","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89248","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","483,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89249","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89249","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","437,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["89253","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["89254","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89254","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["89255","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89255","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["89256","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","98,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["89259","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89259","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["89260","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["89262","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89262","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["89264","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89264","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["89265","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89265","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["89266","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89266","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["89267","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89267","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["89268","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89268","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["89269","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["89270","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89270","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89271","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89271","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","33,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["89274","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89274","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["89275","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["89276","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89276","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["89277","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","9,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["89280","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89280","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["89281","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89281","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["89870","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89870","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["89871","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89871","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["89872","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["89873","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89873","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["89874","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89874","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","COLETADO","204,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["89878","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89878","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["89879","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89879","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["89880","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["89881","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89881","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["89882","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","89882","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","COLETADO","236,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["90582","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90582","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["90583","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90583","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["90584","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["90585","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90585","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["90621","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90621","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["90622","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90622","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["90623","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90623","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["90624","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90624","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["90627","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["90628","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["90629","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90629","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["90630","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90630","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["90633","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90633","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["90634","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["90635","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90635","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["90636","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90636","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["90639","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90639","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["90640","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90640","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["90641","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["90642","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90642","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","14,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["90646","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90646","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["90647","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90647","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["90648","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90648","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["90649","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90649","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","5,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["90652","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["90653","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90653","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["90654","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90654","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["90655","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","3,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["90658","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90658","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["90659","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90659","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["90660","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90660","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["90661","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90661","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","3,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["90664","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90664","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["90665","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["90666","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90666","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["90667","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","17,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["90670","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90670","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","222,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["90671","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90671","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["90672","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","278,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["90673","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90673","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","138,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["90676","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90676","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","103,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["90677","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90677","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["90678","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90678","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["90679","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90679","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","106,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["90682","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90682","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["90683","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90683","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["90684","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90684","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["90685","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","66,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["90688","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90688","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["90689","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["90690","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90690","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["90691","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","46,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["90957","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90957","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["90958","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["90960","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90960","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["90961","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90961","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["90962","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["90963","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","17,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["90968","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90968","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["90969","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90969","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["90970","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90970","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["90971","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90971","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","70,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["90975","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["90976","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["90977","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90977","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["90978","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90978","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","182,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["90992","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90992","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["90993","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90993","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["90994","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90994","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["90995","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","90995","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","95,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["91021","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91021","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["91026","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91026","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["91027","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91027","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["91028","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["91029","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91029","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["91030","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91030","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","170,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["91273","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91273","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["91274","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91274","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["91275","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["91276","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91276","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","6,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["91279","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91279","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["91280","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91280","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["91281","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91281","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["91282","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91282","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","6,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["91354","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91354","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["91355","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["91356","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["91359","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91359","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["91360","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91360","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["91361","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91361","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["91367","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91367","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["91368","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91368","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["91369","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91369","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["91375","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["91376","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["91377","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91377","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["91380","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91380","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["91381","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91381","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["91382","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91382","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["91383","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91383","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["91384","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91384","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","164,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["91390","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91390","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["91391","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91391","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["91392","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91392","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["91396","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91396","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["91397","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91397","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["91398","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91398","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["91402","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91402","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["91466","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91466","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["91467","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91467","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","183,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["91468","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91468","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["91469","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91469","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["91484","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["91485","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91485","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","179,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["91529","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91529","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["91530","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91530","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["91531","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["91532","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91532","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","4,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["91629","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91629","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["91630","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91630","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["91631","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91631","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["91632","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["91633","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91633","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","155,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["91640","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91640","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["91641","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91641","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["91642","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91642","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["91643","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91643","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["91644","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","349,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["91688","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91688","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["91689","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91689","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["91690","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91690","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["91691","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","91691","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["92040","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["92041","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92041","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["92042","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92042","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["92101","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92101","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["92102","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92102","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["92103","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92103","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["92104","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["92105","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92105","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","COLETADO","223,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["92108","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["92109","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92109","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["92110","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92110","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["92111","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["92114","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92114","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["92115","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92115","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["92116","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92116","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["92133","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92133","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","COLETADO","12,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["92134","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","COLETADO","2,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["92135","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92135","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","COLETADO","1,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92136","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92136","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","COLETADO","15,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["92137","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","COLETADO","40,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["92140","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92140","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["92141","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92141","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["92142","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92142","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["92143","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92143","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["92144","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92144","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","COLETADO","31,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["92237","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92237","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["92238","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["92239","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92239","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92240","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92240","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["92241","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92241","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","COLETADO","320,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["92712","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92712","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["92713","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92713","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["92714","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92714","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["92715","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92715","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["92956","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92956","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["92957","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["92958","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92958","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["92959","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92959","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","COLETADO","10,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["92963","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92963","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["92964","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92964","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["92965","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","92965","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["93220","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93220","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","345,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["93221","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93221","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["93222","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","432,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["93223","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93223","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H","COLETADO","181,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["93229","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["93230","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93230","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["93231","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93231","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["93232","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93232","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","COLETADO","3,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["93235","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93235","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["93238","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93238","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["93239","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93239","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["93240","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93240","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","COLETADO","13,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["93267","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93267","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["93269","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["93270","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["93271","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93271","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["93277","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93277","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["93278","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93278","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["93279","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93279","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["93280","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93280","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["93283","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93283","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["93284","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93284","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["93285","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93285","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["93286","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["93296","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93296","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["93397","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93397","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["93398","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93398","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["93399","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93399","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV \u0096 IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["93400","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["93401","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93401","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","183,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["93404","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93404","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["93405","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93405","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["93406","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93406","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["93407","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93407","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","54,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["93411","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93411","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["93412","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["93413","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93413","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["93414","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93414","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","11,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["93417","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93417","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["93418","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["93419","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["93420","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93420","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","77,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["93423","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["93424","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93424","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["93425","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93425","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["93426","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93426","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","186,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["93429","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93429","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["93430","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93430","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["93431","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93431","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","172,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["93432","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","2.502,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["93435","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93435","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["93436","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["93437","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["93438","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","130,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["95114","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95114","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["95115","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95115","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["95116","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95116","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["95117","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["95118","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95118","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["95119","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95119","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["95120","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95120","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["95123","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["95124","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["95125","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95125","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["95126","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95126","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","COLETADO","171,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["95129","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95129","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["95130","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95130","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["95131","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["95132","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95132","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","COLETADO","37,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["95136","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95136","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["95137","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95137","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["95138","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95138","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["95208","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95208","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["95209","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95209","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 JUROS. AF_08/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["95210","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MANUTENÇÃO. AF_08/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["95211","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95211","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["95217","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95217","PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["95255","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95255","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["95256","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95256","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["95257","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["95260","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95260","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["95261","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95261","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["95262","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95262","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["95263","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","COLETADO","3,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["95266","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["95267","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95267","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["95268","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95268","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["95269","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95269","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","COLETADO","6,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["95272","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95272","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["95273","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["95274","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95274","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["95275","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95275","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["95278","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95278","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["95279","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95279","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["95280","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95280","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["95281","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95281","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","COLETADO","6,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["95617","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95617","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["95618","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95618","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["95619","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["95627","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95627","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["95628","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95628","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["95629","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95629","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["95630","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95630","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","COLETADO","103,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["95698","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95698","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["95699","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95699","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["95700","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95700","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["95701","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["95704","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["95705","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["95706","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95706","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["95707","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95707","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["95710","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95710","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["95711","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95711","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["95712","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95712","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["95713","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95713","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","COLETADO","104,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["95716","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95716","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["95717","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95717","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["95718","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95718","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["95719","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","COLETADO","104,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["95869","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95869","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["95870","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95870","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["95871","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95871","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H","COLETADO","317,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["95874","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","95874","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["96008","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["96009","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96009","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["96011","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96011","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["96012","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96012","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","COLETADO","112,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["96015","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["96016","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96016","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["96018","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96018","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["96019","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96019","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","COLETADO","112,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["96023","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96023","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["96024","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96024","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["96026","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96026","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["96027","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96027","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","COLETADO","78,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["96030","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96030","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["96031","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["96032","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96032","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["96033","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96033","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["96034","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96034","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","COLETADO","164,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["96053","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96053","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["96054","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96054","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["96055","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96055","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["96056","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96056","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["96057","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96057","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","COLETADO","78,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["96060","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96060","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["96061","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96061","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["96062","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96062","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","COLETADO","46,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["96241","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96241","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["96242","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["96243","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96243","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["96244","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H","COLETADO","20,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["96301","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96301","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H","COLETADO","57,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["96457","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96457","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H","COLETADO","74,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["96458","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96458","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["96459","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96459","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["96460","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","96460","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["98760","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","COLETADO","0,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["98761","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","98761","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","COLETADO","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["98762","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","98762","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H","COLETADO","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["98763","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","98763","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["99829","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","99829","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","0,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["99830","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","99830","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019","H","COLETADO","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["99831","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","99831","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","0,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["99832","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","99832","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["100637","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","100637","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["100638","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["100639","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","100639","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","212,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["100640","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","100640","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["100643","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","100643","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","347,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100644","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["100645","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","559,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["100646","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","100646","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","187,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["102270","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102270","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","COLETADO","0,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["102271","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102271","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H","COLETADO","0,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["102272","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102272","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H","COLETADO","0,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["102273","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["102809","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","20,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["102815","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102815","CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["102826","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102826","CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["102832","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102832","CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["102843","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102843","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","156,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["102849","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","76,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["102855","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102855","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","76,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["102861","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102861","MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["102867","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102867","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["102873","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102873","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","138,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["102879","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","208,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["102885","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102885","PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["102891","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102891","PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["102897","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102897","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","104,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["102903","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102903","TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","13,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102909","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102909","UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["102915","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102915","ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["102927","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102927","SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["102933","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102933","FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["102939","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102939","MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["102945","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102945","TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["102951","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102951","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["102957","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102957","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","COLETADO","59,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["102963","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102963","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","COLETADO","98,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["102969","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102969","COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017'","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["102985","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","102985","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H","COLETADO","3,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["103156","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103156","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["103162","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103162","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["103168","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103168","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["103174","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103174","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["103180","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103180","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["103223","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103223","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","COLETADO","40,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["103229","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103229","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","COLETADO","101,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["103235","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103235","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","COLETADO","178,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["103241","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["103660","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103660","VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2022","H","COLETADO","7,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["103666","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103666","BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2022","H","COLETADO","107,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["103792","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103792","MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["103937","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["103943","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","103943","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["104087","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","104087","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["104088","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","104088","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["104089","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","104089","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["104090","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["104093","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["104094","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","104094","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["104095","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","104095","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["104096","CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES","0329","","","104096","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["92259","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","332,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["92260","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","383,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["92261","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","432,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92262","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92262","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","511,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["92539","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92539","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["92540","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92540","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["92541","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92541","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["92542","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92542","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["92543","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["92544","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92544","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["92545","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92545","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","725,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["92546","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92546","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","888,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92547","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92547","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","931,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92548","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.033,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["92549","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.301,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["92550","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.645,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["92551","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92551","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.700,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["92552","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92552","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.843,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["92553","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.118,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["92554","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92554","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.182,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["92555","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92555","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","717,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["92556","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92556","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","873,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["92557","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92557","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","917,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["92558","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92558","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.025,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["92559","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.286,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["92560","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92560","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.624,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["92561","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92561","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.680,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["92562","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92562","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.809,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["92563","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92563","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.079,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["92564","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.133,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["92565","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92565","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["92566","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92566","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["92567","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","92567","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100379","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100379","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["100380","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100380","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["100381","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100381","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["100383","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100383","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["100384","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100384","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["100385","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100386","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100386","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["100387","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100387","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["100388","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100388","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["100389","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100389","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["100390","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100390","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["100391","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100391","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["100392","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["100393","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100393","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100394","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100394","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["100395","COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO","0073","","","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["94189","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94189","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["94192","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94192","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["94195","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94195","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["94198","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94198","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["94201","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94201","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["94204","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94204","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["94224","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94224","EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["94226","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94226","SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["94232","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["94440","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94440","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["94441","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94441","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["94442","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94442","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["94443","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94443","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["94445","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94445","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["94446","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94446","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["94447","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94447","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["94448","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA","0074","","","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["94207","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO","0075","","","94207","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["94210","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO","0075","","","94210","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["94218","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO","0075","","","94218","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","125,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["94213","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA METALICA","0076","","","94213","TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["94216","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA METALICA","0076","","","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","222,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["94219","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA CERAMICA","0079","","","94219","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["94220","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA CERAMICA","0079","","","94220","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["94221","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA CERAMICA","0079","","","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["94222","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA CERAMICA","0079","","","94222","CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["94223","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO","0080","","","94223","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["94451","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO","0080","","","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["100325","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO","0080","","","100325","CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["100327","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO","0080","","","100327","RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["100328","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO","0080","","","100328","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["100329","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO","0080","","","100329","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["100330","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO","0080","","","100330","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["100331","COBERTURA","COBE","CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO","0080","","","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["100434","COBERTURA","COBE","CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS","0083","","","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["100435","COBERTURA","COBE","CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS","0083","","","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[94227,"COBERTURA","COBE","CALHA METALICA","0084","","","94227","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["94228","COBERTURA","COBE","CALHA METALICA","0084","","","94228","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["94229","COBERTURA","COBE","CALHA METALICA","0084","","","94229","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[94231,"COBERTURA","COBE","RUFO METALICO","0086","","","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["94449","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO","0252","","","94449","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["92255","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92255","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["92256","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92256","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["92257","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","212,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["92258","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92258","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["92568","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","150,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["92569","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92569","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["92570","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92570","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["92571","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92571","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","156,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["92572","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92572","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["92573","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92573","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["92574","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92574","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["92575","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92575","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["92576","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92576","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["92577","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92577","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["92578","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["92579","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92579","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[92580,"COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92580","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["92581","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["92582","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92582","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","775,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92584","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92584","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","926,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["92586","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92586","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.076,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["92588","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.350,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["92590","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92590","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.501,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["92592","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92592","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.680,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["92593","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92593","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["92594","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92594","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.964,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92596","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.166,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["92598","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92598","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.317,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["92600","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92600","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.506,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["92602","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92602","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","775,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92604","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92604","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","887,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92606","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.038,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["92608","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92608","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.274,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["92610","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92610","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.425,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92612","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92612","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.604,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["92614","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92614","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.811,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["92616","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92616","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.052,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["92618","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92618","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.203,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["92620","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","92620","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.354,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["100357","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100357","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","747,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["100358","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100358","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.017,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["100359","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100359","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.061,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["100360","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.171,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["100361","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100361","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.459,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["100362","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100362","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.037,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["100363","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100363","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.093,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["100364","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100364","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.259,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["100365","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.581,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["100366","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100366","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.724,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["100367","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100367","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","730,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["100368","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100368","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","997,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["100369","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100369","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.041,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["100370","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100370","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.213,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["100371","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.406,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["100372","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100372","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.946,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["100373","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100373","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.999,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["100374","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100374","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.134,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["100375","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100375","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.397,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["100376","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.360,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["100377","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100377","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["100378","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["100382","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","100382","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["104314","COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA","0291","","","104314","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["94444","COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO","0302","","","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","591,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["102661","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["102663","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102663","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["102664","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102664","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["102665","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102665","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["102666","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["102669","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102669","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["102670","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102670","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","103,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["102673","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102673","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["102674","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["102677","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102677","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["102678","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102678","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","267,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["102679","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","300,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["102680","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102680","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","277,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["102683","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102683","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","310,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["102684","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102684","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","311,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["102687","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","339,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["102688","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["102690","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102690","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["102694","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102694","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["102697","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","189,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["102704","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102704","TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["102706","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102706","TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102707","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["102708","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102708","LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["102710","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102710","JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102711","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102711","JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["102712","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102712","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["102713","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["102715","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["102716","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102716","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["102717","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102717","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","311,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["102718","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102718","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["102719","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102719","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","COLETADO","317,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["102722","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102722","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["102723","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["102724","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102724","DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["102725","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["102726","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","102726","DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["103653","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","DRENOS","0028","","","103653","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["92743","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","838,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["92744","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92744","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","823,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["92745","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92745","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","992,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["92746","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92746","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","937,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["92747","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92747","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.080,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["92748","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M\u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.002,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["92749","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92749","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.124,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["92750","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92750","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.797,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["92751","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92751","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.188,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["92752","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92752","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.578,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["92753","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92753","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","614,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["92754","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92754","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","560,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["92755","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","272,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["92756","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","316,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["92757","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92757","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","368,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92758","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","GABIOES","0031","","","92758","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","929,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["91069","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["91070","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["91071","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["91072","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","188,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["91073","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91073","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["91074","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","165,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["91075","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["91076","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","202,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["91077","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91077","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["91078","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91078","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","203,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["91079","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91079","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["91080","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["91081","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91081","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["91082","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91082","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","216,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["91083","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91083","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","193,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["91084","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91084","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","225,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["91086","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["91087","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91087","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","162,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["91088","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","181,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["91089","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","199,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["91090","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91090","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["91091","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","172,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["91092","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["91093","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["91094","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91094","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","176,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["91095","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91095","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["91096","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91096","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["91097","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91097","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","211,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["91098","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","189,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["91099","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91099","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","222,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["91100","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91100","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","196,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["91101","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","91101","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","229,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["93952","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93952","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","212,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["93953","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93953","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["93954","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93954","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["93955","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93955","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["93956","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93956","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["93957","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93957","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","228,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["93958","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93958","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","214,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["93959","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93959","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["93960","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93960","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","199,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["93961","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93961","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["93962","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93962","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","197,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["93963","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93963","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["93964","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93964","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","175,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["93965","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93965","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","167,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["93966","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93966","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","164,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["93967","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93967","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["93968","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93968","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["93969","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","189,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["93970","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93970","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["93971","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","93971","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["95108","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","95108","EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["100332","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100332","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.013,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["100333","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100333","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","618,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["100334","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100334","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","799,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["100335","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100335","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","502,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["100341","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100341","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["100342","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100342","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["100343","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["100344","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100344","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["100345","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100345","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["100346","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100346","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["100347","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100347","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["100348","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100348","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["100349","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MUROS DE ARRIMO","0032","","","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","808,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["102989","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102989","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["102990","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102990","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["102991","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["102992","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102992","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102993","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","107,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["102994","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102994","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","185,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["102995","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102995","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["102996","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102996","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102997","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102997","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","114,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["102998","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102998","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","108,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["102999","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103000","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","103000","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","138,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["103001","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","103001","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","242,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["103002","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","103002","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","303,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["103003","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","103003","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","424,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["103005","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","607,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["103006","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","103006","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","831,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103007","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)","0035","","","103007","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.104,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["97933","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97933","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","985,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["97934","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97934","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.356,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["97935","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97935","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","812,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["97936","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.039,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["97947","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97947","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.773,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["97948","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97948","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.254,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["97949","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97949","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.806,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["97950","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97950","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.166,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["97951","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.861,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["97952","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97952","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.922,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["97953","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97953","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.303,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["97955","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97955","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.884,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["97956","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97956","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.435,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["97957","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.565,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["97961","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97961","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.311,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["97973","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97973","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.353,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["97974","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97974","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","528,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["97975","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97975","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","663,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["97976","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97976","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.248,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["97977","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.751,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["97978","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97978","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.018,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["97980","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97980","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.250,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["97981","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97981","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.228,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["97983","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","475,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["97985","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97985","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.473,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["97987","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97987","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","632,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["97988","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97988","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.313,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["97989","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97989","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.718,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["97991","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97991","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","867,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["97992","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.267,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["97993","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97993","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.085,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["97994","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97994","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.804,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["97995","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97995","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.282,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["97996","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97996","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.547,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["97997","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.530,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["97999","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","97999","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.777,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["98001","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.025,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["98002","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98002","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.810,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["98003","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98003","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.273,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["98005","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.520,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["98006","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98006","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.304,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["98007","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.768,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["98008","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.414,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["98009","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98009","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.777,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["98010","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98010","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.388,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["98011","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98011","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.025,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["98012","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98012","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.334,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["98013","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.273,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["98014","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98014","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.280,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["98015","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98015","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.520,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["98016","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98016","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.227,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["98017","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98017","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.768,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["98018","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.173,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["98019","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98019","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.041,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["98020","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98020","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.519,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["98021","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98021","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.298,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["98022","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98022","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.650,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["98023","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98023","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.546,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["98024","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.844,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["98025","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98025","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.794,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["98026","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98026","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.983,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["98027","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98027","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.041,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["98028","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.122,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["98029","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.294,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["98030","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98030","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.087,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["98031","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98031","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.799,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["98032","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98032","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.467,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["98033","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98033","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.047,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["98034","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.847,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["98035","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98035","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.294,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["98036","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98036","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.226,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["98037","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98037","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.547,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["98038","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98038","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.105,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["98039","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.300,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["98040","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.695,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["98041","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98041","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.547,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["98042","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98042","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.286,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["98043","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98043","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.800,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["98044","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98044","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.544,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["98045","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98045","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.800,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["98046","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98046","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17.345,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["98047","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98047","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.053,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["98048","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98048","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19.405,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["98049","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98049","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.254,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["98050","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","262,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["98051","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98051","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","986,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["98405","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98405","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.778,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["98406","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98406","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.557,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["98407","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98407","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.289,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["98408","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.032,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["98409","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","359,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["98410","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.315,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["99240","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99240","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","626,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["99241","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99241","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.648,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["99242","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99242","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.137,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["99243","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99243","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.551,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["99244","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99244","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.177,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["99246","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99246","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","859,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["99247","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99247","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.877,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["99248","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99248","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.055,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["99249","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.893,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["99252","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.694,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["99254","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99254","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.191,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["99256","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99256","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.085,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["99259","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99259","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.406,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["99261","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99261","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.419,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["99263","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.105,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["99265","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99265","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.118,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["99266","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99266","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.648,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["99267","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99267","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.830,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["99268","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99268","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","520,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["99269","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99269","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.877,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["99270","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","654,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["99271","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.993,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["99272","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99272","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.169,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["99273","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99273","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.611,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["99274","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99274","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.578,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["99275","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.003,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["99276","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.334,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["99277","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99277","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.105,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["99278","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99278","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","355,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["99279","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99279","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.295,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["99280","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99280","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.112,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["99281","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.334,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["99282","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99282","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.587,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["99283","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99283","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.096,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["99284","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99284","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.901,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["99285","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99285","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.272,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["99286","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.011,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["99287","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99287","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.052,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["99288","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99288","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","470,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["99289","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99289","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.563,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["99290","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99290","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.241,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["99291","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.563,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["99292","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99292","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.620,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["99293","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99293","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.323,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["99294","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99294","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.809,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["99296","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99296","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.815,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["99297","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99297","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.811,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["99298","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.377,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["99299","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99299","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.044,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["99300","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99300","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.701,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["99301","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99301","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.262,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["99302","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99302","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.277,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["99303","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.624,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["99304","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99304","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.048,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["99305","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99305","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.151,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["99306","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.277,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["99307","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99307","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.125,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["99308","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99308","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.678,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["99309","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.510,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["99310","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99310","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.925,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["99311","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99311","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.510,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["99312","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99312","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.348,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["99313","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99313","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16.655,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["99314","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.742,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["99315","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99315","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18.632,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["99317","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.354,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["99318","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99318","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","260,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["99319","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99319","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","876,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["99320","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.497,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["99321","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99321","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.583,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["99322","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99322","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.591,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["99323","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99323","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.811,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["99324","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99324","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.685,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["99325","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99325","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.044,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["99326","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.728,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["99327","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","99327","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.935,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["101800","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","101800","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.535,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["101801","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","101801","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.070,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["101806","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","101806","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","518,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["101807","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","101807","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","459,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["101808","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","504,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["101809","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","101809","BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.133,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["102139","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","102139","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.807,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["102141","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","102141","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.785,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["102142","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","102142","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.715,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["102457","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS","0036","","","102457","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.629,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["94263","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94263","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["94264","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94264","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["94265","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94265","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["94266","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94266","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["94267","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94267","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["94268","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94268","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["94269","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["94270","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94270","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["94271","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94271","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["94272","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94272","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","110,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[94273,"DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["94274","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94274","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["94275","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94275","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["94276","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94276","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["94277","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94277","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["94278","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94278","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["94279","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94279","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["94280","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94280","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["94281","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["94282","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94282","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["94283","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94283","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["94284","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94284","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["94285","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94285","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["94286","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94286","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","105,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["94287","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94287","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["94288","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94288","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["94289","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94289","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["94290","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94290","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["94291","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94291","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["94292","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94292","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["94293","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94293","EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","195,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["94294","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA","0037","","","94294","EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["102727","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102727","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["102728","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102728","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["102729","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102729","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["102730","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102730","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["102731","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102731","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["102732","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102732","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["102733","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102733","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["102734","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102734","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["102735","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102735","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["102736","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102736","CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","773,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["102737","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102737","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.198,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["102738","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102738","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.474,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["102739","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102739","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.160,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["102740","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102740","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.259,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["102741","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102741","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.816,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["102742","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102742","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.323,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["102743","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102743","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.048,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["102744","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102744","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.591,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["102745","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102745","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.709,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["102746","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102746","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18.639,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["102747","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102747","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.447,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["102748","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102748","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.266,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["102749","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102749","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22.865,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["102750","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102750","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.026,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["102751","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102751","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.295,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["102752","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102752","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.481,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["102753","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102753","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.612,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102754","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102754","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24.085,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102755","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102755","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.893,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["102756","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102756","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17.742,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["102757","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102757","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33.152,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["102758","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102758","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.321,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["102759","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102759","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22.895,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["102760","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102760","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42.383,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["102761","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102761","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.283,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["102762","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102762","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22.322,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["102763","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102763","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31.170,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["102764","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102764","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44.423,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["102765","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102765","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17.803,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["102766","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102766","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27.142,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["102767","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102767","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38.158,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["102768","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102768","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53.895,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["102769","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102769","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20.684,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["102770","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102770","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32.028,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["102771","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102771","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45.004,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["102772","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102772","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64.046,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["102773","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102773","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.870,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102774","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102774","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.870,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102775","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102775","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.902,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["102776","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102776","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.902,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["102777","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102777","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22.664,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["102778","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102778","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34.475,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["102779","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102779","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.870,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102780","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102780","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.341,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["102781","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102781","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17.002,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["102782","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102782","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19.043,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["102783","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102783","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25.334,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["102784","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102784","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40.381,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["102785","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102785","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.341,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["102786","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102786","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.753,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["102787","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102787","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19.043,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["102788","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102788","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21.073,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102789","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102789","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27.937,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["102790","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102790","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46.471,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["102791","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102791","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36.793,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["102792","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102792","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60.284,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["102793","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102793","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81.574,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["102794","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102794","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117.670,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["102795","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102795","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39.101,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["102796","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102796","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63.615,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["102797","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102797","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90.233,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["102798","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102798","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","110.993,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["102799","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102799","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39.940,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["102800","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102800","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69.678,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["102801","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102801","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97.723,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["102802","DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS","DROP","BUEIROS","0317","","","102802","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117.474,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["101570","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101570","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["101571","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101571","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["101572","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101572","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["101573","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101573","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["101574","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101574","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["101575","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101575","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["101576","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101576","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["101577","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101577","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["101578","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101578","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["101579","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101579","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["101580","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101580","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["101581","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101581","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["101582","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101582","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["101583","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101583","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["101584","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101584","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["101585","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101585","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["101586","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101586","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["101587","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS","0023","","","101587","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["101588","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101588","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["101589","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101589","ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["101590","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101590","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101591","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101591","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["101592","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101592","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["101593","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101593","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["101600","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101600","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["101601","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101601","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["101602","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101602","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["101603","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101603","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["101604","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101604","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["101605","ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS","0024","","","101605","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["90788","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90788","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","886,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[90789,"ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90789","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","887,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["90790","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90790","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","915,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["90791","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90791","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.071,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["90793","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90793","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.133,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["90794","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90794","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","751,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["90795","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90795","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","756,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["90796","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90796","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","762,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["90797","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90797","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","768,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["90798","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90798","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.123,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["90799","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90799","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.158,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["90801","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90801","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","228,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["90806","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90806","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","307,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["90820","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90820","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","311,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["90821","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90821","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","316,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["90822","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90822","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","340,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["90823","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90823","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","425,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["90824","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90824","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","619,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["90825","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90825","PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","692,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["90830","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90830","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","176,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["90831","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90831","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","156,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["90841","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90841","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","854,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["90842","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90842","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","861,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["90843","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90843","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","908,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["90844","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90844","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","994,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["90845","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90845","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.186,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["90846","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90846","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.261,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["90847","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90847","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","698,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["90848","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90848","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","705,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["90849","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90849","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","731,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["90850","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90850","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","817,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["90851","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90851","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.009,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["90852","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","90852","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.084,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["91009","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91009","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","323,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["91010","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91010","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","329,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["91011","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91011","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","390,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["91012","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91012","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","436,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["91013","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91013","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","710,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["91014","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91014","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","718,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["91015","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91015","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","780,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["91016","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91016","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","828,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["91287","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91287","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","171,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["91292","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91292","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","250,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["91295","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91295","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","333,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["91296","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91296","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","358,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["91297","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91297","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","397,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["91298","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91298","PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","752,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["91299","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91299","PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.056,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["91304","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91304","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","103,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["91305","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91305","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","105,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["91306","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91306","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","156,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["91307","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91307","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["91312","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91312","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","722,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["91313","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91313","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","712,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[91314,"ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91314","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","752,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["91315","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91315","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","838,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["91316","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91316","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.030,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["91317","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91317","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.105,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["91318","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91318","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","617,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["91319","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91319","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","623,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["91320","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91320","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","649,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["91321","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91321","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","735,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["91322","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91322","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","927,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["91323","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91323","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.001,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["91324","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91324","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","629,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["91325","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91325","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","636,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["91326","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91326","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","698,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["91327","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91327","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","745,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["91328","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91328","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","721,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["91329","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91329","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","639,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["91330","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91330","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","747,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["91331","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91331","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","665,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["91332","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91332","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","787,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["91333","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91333","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","705,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["91334","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91334","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.143,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["91335","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91335","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.060,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["91336","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91336","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.447,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["91337","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","91337","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.364,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["100659","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100659","ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["100660","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100660","ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["100675","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100675","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.011,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["100676","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100676","BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","143,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100678","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100678","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","866,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["100679","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100679","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","734,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["100680","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100680","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","874,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["100681","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100681","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","903,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["100682","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100682","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","754,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["100683","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100683","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","957,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["100684","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100684","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","801,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["100685","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100685","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.005,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["100686","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100686","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","849,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["100687","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100687","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","877,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["100688","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100688","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","745,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["100689","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100689","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","964,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["100690","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100690","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","808,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["100691","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100691","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.319,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["100692","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100692","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.164,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["100693","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100693","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.624,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["100694","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100694","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.468,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["100695","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100695","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["100696","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100696","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["100697","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100697","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["100698","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100698","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["100699","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100699","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["100700","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100700","PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","770,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["100712","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA","0089","","","100712","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","725,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["100665","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE MADEIRA","0090","","","100665","JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","996,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["100666","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE MADEIRA","0090","","","100666","JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","787,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["100667","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE MADEIRA","0090","","","100667","JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.290,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["100668","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE MADEIRA","0090","","","100668","JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.599,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["100669","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE MADEIRA","0090","","","100669","JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","910,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["100670","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE MADEIRA","0090","","","100670","JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.232,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["100671","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE MADEIRA","0090","","","100671","JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.532,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["100672","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE MADEIRA","0090","","","100672","JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","985,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["100701","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA E/OU TAMPA DE FERRO","0092","","","100701","PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","551,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["94559","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE FERRO","0093","","","94559","JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","786,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["94562","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE FERRO","0093","","","94562","JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","770,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["94587","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE FERRO","0093","","","94587","CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["94588","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE FERRO","0093","","","94588","CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["99837","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","GUARDA-CORPO DE FERRO","0095","","","99837","GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4\" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1\" E VERTICAIS DE 3/4\", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","576,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["99839","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","GUARDA-CORPO DE FERRO","0095","","","99839","GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2\u0094 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2\u0094, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[99841,"ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","GUARDA-CORPO DE FERRO","0095","","","99841","GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.892,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["99855","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","GUARDA-CORPO DE FERRO","0095","","","99855","CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["99857","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","GUARDA-CORPO DE FERRO","0095","","","99857","CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["99861","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","GUARDA-CORPO DE FERRO","0095","","","99861","GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","537,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["99862","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","GUARDA-CORPO DE FERRO","0095","","","99862","GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4\". AF_04/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","501,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["90838","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO","0098","","","90838","PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.384,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["91338","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO","0098","","","91338","PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","824,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["91341","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO","0098","","","91341","PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","653,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["94805","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO","0098","","","94805","PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","821,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["94806","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO","0098","","","94806","PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","701,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["94807","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO","0098","","","94807","PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","643,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["100702","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO","0098","","","100702","PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","436,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["102188","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS PARA PORTAS","0100","","","102188","MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","994,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["102189","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS PARA PORTAS","0100","","","102189","JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","243,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["100703","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS DIVERSAS","0102","","","100703","PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["100704","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS DIVERSAS","0102","","","100704","PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["100705","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS DIVERSAS","0102","","","100705","TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["100706","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS DIVERSAS","0102","","","100706","CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","60,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["100707","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS DIVERSAS","0102","","","100707","FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","133,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["100708","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS DIVERSAS","0102","","","100708","FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","167,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["100709","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS DIVERSAS","0102","","","100709","DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3\" X 21/2\", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["100710","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS DIVERSAS","0102","","","100710","DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3\". AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["102151","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102151","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","287,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["102152","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102152","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","367,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102153","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102153","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","474,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["102154","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102154","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","411,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["102155","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102155","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","498,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["102156","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102156","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","482,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["102157","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102157","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","669,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["102158","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102158","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","683,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["102159","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102159","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","819,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["102160","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102160","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","314,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["102161","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102161","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","384,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["102162","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102162","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","464,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["102163","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102163","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","570,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["102164","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102164","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","490,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["102165","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102165","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","577,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["102166","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102166","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","543,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["102167","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102167","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","730,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["102168","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102168","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","728,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["102169","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102169","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","858,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102170","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102170","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","410,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["102171","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102171","INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","917,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["102172","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102172","INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","917,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["102176","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102176","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.684,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["102177","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102177","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.602,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["102178","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102178","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.175,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["102179","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102179","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["102180","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102180","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","502,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["102181","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102181","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","609,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["102182","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102182","PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.279,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["102183","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102183","PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.567,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["102184","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102184","PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.256,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["102185","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102185","PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.522,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["102190","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102190","REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["102191","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102191","REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["102192","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS","0103","","","102192","REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["94569","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE ALUMINIO","0222","","","94569","JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","698,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["94570","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE ALUMINIO","0222","","","94570","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","364,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["94572","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE ALUMINIO","0222","","","94572","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","514,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["94573","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE ALUMINIO","0222","","","94573","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","416,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["94580","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE ALUMINIO","0222","","","94580","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","568,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["94589","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE ALUMINIO","0222","","","94589","CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["94590","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE ALUMINIO","0222","","","94590","CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100674","ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE ALUMINIO","0222","","","100674","JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","744,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["101096","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101096","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.353,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["101097","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101097","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.299,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["101098","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101098","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.234,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["101099","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101099","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.144,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["101100","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101100","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.125,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["101101","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101101","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.104,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["101102","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101102","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.084,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["101103","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101103","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.023,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["101104","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101104","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.362,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["101105","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101105","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.308,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["101106","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101106","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.243,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["101107","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101107","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.153,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["101108","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101108","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.129,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["101109","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101109","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.108,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["101110","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101110","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.089,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["101111","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101111","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.029,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["101112","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101112","ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.018,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["101113","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES","0038","","","101113","ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.030,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["95601","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","95601","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["95602","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","95602","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["95603","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","95603","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["95604","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","95604","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["95605","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","95605","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","92,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["95607","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","95607","ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["95608","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","95608","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["95609","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","95609","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[100651,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100651","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["100652","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100652","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","311,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["100653","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100653","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","527,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["100654","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100654","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019.","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","713,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["100655","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100655","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019.","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","831,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["100656","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100656","ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","107,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["100657","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100657","ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["100658","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100658","ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","323,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["100889","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100889","ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["100890","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100890","ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["100892","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100892","ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["100893","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100893","ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["100894","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100894","ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["100896","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100896","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100897","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100897","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["100898","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100898","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","277,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["100899","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100899","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["100900","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","100900","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","318,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["101173","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","101173","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["101174","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","101174","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["101175","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","101175","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","119,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["101176","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","101176","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","151,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["102521","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","102521","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["102522","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","102522","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","111,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["102523","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS","0039","","","102523","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","147,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["95240","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","95240","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["95241","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","95241","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[96616,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","96616","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","726,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["96617","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","96617","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["96619","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","96619","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[96620,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","96620","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","706,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[96621,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","96621","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","391,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["96622","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","96622","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","332,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["96623","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","96623","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","377,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["96624","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","96624","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","327,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["97082","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97082","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021","M3","COLETADO","46,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["97083","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97083","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["97084","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97084","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["97086","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97086","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","97,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["97087","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97087","CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["97088","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97088","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["97089","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97089","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["97090","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97090","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["97091","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97091","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["97092","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97092","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["97093","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97093","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["97096","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97096","CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","770,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["97097","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97097","ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["97101","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97101","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","215,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["97102","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97102","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","268,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["97103","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","97103","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","316,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["100322","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","100322","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","309,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["100323","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","100323","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["100324","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","100324","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","326,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["103072","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","103072","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","373,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["103073","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","103073","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","449,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["103074","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","103074","EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["103075","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","103075","EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","282,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["103076","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","103076","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","185,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["103077","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","103077","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","238,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["103078","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","103078","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","287,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["103079","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","103079","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","344,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["103080","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS","0040","","","103080","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","420,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92263","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92263","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","176,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["92264","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92264","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","236,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["92265","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92265","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","128,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["92266","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92266","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","179,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["92267","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92267","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["92268","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92268","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","114,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92269","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92269","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","139,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92270","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92270","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","111,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["92271","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92271","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["92272","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92272","FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["92273","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92273","FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["92409","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92409","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","216,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["92411","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92411","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","140,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["92413","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92413","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["92415","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92415","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","138,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["92417","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92417","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","156,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["92419","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92419","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["92421","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92421","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","99,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["92423","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92423","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["92425","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92425","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["92427","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92427","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92429","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92429","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["92431","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92431","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["92433","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92433","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["92435","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92435","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["92437","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92437","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["92439","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92439","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["92441","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92441","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[92443,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92443","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["92445","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92445","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["92446","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92446","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","212,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["92447","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92447","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","151,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["92448","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92448","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["92449","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92449","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","279,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92450","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92450","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","357,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["92451","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92451","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","189,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["92452","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92452","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","163,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["92453","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92453","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","240,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["92454","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92454","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","326,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["92455","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92455","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","155,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92456","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92456","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","132,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["92457","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92457","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","208,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["92458","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92458","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","307,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["92459","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92459","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["92460","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92460","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","105,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["92461","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92461","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","191,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["92462","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92462","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","295,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["92463","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92463","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","118,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["92464","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92464","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92465","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92465","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","151,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["92466","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92466","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","291,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["92467","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92467","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","97,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["92468","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92468","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["92469","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92469","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["92470","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92470","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","285,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["92471","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92471","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["92472","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92472","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["92473","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92473","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","126,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["92474","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92474","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","280,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92475","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92475","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["92476","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92476","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["92477","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92477","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["92478","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92478","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","269,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["92479","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92479","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["92480","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92480","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["92482","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92482","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","224,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["92484","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92484","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","161,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["92486","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92486","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","119,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["92488","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92488","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["92490","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92490","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["92492","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92492","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","116,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92494","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92494","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["92496","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92496","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["92498","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92498","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["92500","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92500","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","108,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["92502","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92502","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["92504","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92504","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92506","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92506","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["92508","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92508","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["92510","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92510","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["92512","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92512","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["92514","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92514","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["92515","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92515","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92518","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92518","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["92520","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92520","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["92522","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92522","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["92524","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92524","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["92526","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92526","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92528","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92528","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["92530","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92530","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["92532","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92532","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["92534","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92534","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["92536","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92536","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[92538,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","92538","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["96252","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96252","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","239,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["96257","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96257","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","184,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["96258","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96258","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","174,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["96259","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96259","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","202,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["96529","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96529","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","262,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["96530","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96530","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","135,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["96531","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96531","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["96532","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96532","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","167,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["96533","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96533","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[96534,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96534","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["96535","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96535","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","117,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[96536,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96536","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["96537","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96537","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","173,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["96538","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96538","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","255,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["96539","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96539","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","121,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["96540","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96540","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","116,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["96541","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96541","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","172,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["96542","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96542","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["96543","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","96543","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["97747","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","97747","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","189,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["101791","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101791","FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["101792","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101792","ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["101793","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101793","ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["101969","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101969","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","220,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["101971","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101971","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","167,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["101973","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101973","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["101974","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101974","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","369,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["101975","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101975","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\"  E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","313,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["101977","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101977","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","278,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["101980","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101980","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","258,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["101981","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101981","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","222,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["101982","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101982","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","193,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["101983","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101983","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","175,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["101985","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101985","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","231,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["101986","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101986","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","164,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["101987","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101987","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","154,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["101988","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101988","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","226,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["101989","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101989","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","174,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["101990","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101990","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","147,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["101991","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101991","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","229,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["101992","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101992","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","164,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["101993","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101993","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","178,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["101994","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101994","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","242,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["101995","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101995","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","183,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["101996","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101996","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","157,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["101997","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101997","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","229,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["101998","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101998","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","163,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["101999","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","101999","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","190,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["102000","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102000","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","357,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["102001","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102001","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","305,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["102002","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102002","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","274,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["102003","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102003","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","254,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["102004","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102004","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","226,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["102005","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102005","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","196,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["102006","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102006","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","177,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["102007","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102007","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","362,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["102008","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102008","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","302,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["102009","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102009","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","280,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["102010","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102010","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","256,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["102011","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102011","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","219,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["102012","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102012","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","190,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["102013","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102013","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","173,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["102014","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102014","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","381,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["102015","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102015","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","318,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["102016","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102016","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","271,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["102017","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102017","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","249,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102036","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102036","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","219,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["102037","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102037","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","189,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["102038","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102038","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","173,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["102039","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102039","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","372,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["102040","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102040","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","310,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["102041","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102041","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","284,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["102042","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102042","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","258,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["102043","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102043","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","221,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["102044","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102044","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","192,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["102045","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102045","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","175,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["102046","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102046","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","382,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["102047","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102047","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","325,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["102048","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102048","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","265,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["102049","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102049","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","241,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["102050","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102050","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","213,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["102051","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102051","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","183,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["102052","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102052","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","167,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["102059","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102059","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","352,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["102060","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102060","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","296,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["102061","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102061","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","264,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["102062","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102062","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","245,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["102063","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102063","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","209,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["102064","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102064","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","180,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["102065","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102065","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","164,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["102066","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102066","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","347,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["102067","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102067","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","296,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["102068","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102068","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","245,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["102069","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102069","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","227,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["102070","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102070","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","200,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["102071","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102071","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","173,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["102072","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102072","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","163,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["102073","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102073","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.769,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["102074","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102074","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.572,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["102075","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102075","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.795,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["102076","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102076","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.939,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["102077","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102077","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.310,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["102078","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102078","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.396,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102079","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102079","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.214,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["102080","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102080","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.658,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["102086","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102086","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","231,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["102087","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102087","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","176,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["102088","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102088","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \u0093X\u0094 E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","147,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["102089","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102089","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","218,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["102090","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102090","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","156,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["102091","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","102091","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \u0093X\u0094 E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","163,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["103760","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","103760","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["103761","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","103761","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["103762","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","103762","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["103763","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS","0041","","","103763","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["89996","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","89996","ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["89997","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","89997","ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["89998","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","89998","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["89999","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","89999","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["90000","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","90000","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["91593","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91593","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["91594","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91594","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["91595","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91595","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["91596","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91596","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["91597","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91597","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["91598","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91598","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["91599","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91599","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["91600","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91600","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["91601","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91601","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["91602","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91602","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["91603","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","91603","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[92759,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92759","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[92760,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92760","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[92761,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92761","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[92762,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92762","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[92763,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92763","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[92764,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92764","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[92765,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92765","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["92766","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92766","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["92767","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92767","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92768","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92768","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["92769","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92769","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92770","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92770","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["92771","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92771","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["92772","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92772","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["92773","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92773","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["92774","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92774","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["92798","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92798","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["92799","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92799","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["92800","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92800","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["92801","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92801","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["92802","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92802","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["92803","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92803","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["92804","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92804","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["92805","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92805","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["92806","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92806","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["92875","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92875","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["92876","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92876","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["92877","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92877","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92878","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92878","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["92879","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92879","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92880","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92880","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["92881","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92881","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["92882","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92882","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["92883","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92883","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["92884","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92884","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["92885","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92885","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["92886","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92886","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["92887","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92887","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["92888","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92888","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["92915","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92915","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["92916","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92916","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["92917","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92917","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["92919","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92919","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["92921","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92921","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["92922","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92922","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["92923","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92923","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["92924","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","92924","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["95448","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95448","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["95576","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95576","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["95577","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95577","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["95578","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95578","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["95579","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95579","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["95580","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95580","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["95581","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95581","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["95582","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95582","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["95583","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95583","MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["95584","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95584","MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["95592","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95592","MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["95593","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95593","MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["95943","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95943","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["95944","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95944","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["95945","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95945","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["95946","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95946","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["95947","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95947","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["95948","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","95948","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["96544","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","96544","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["96545","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","96545","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["96546","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","96546","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["96547","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","96547","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["96548","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","96548","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96549","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","96549","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["96550","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","96550","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["100064","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","100064","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["100066","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","100066","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["100067","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","100067","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["100068","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","100068","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["102920","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","102920","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["102921","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","102921","ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["102922","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","102922","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["102923","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","102923","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["103088","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","103088","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["104104","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","104104","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["104105","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","104105","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["104106","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","104106","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["104107","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","104107","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["104108","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","104108","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["104109","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","104109","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["104110","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","104110","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["104111","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS","0042","","","104111","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["89993","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","89993","GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.143,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["89994","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","89994","GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.031,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["89995","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","89995","GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.114,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["90278","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","90278","GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","666,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["90279","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","90279","GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","727,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["90280","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","90280","GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","805,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["90281","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","90281","GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","931,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["90282","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","90282","GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","662,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["90283","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","90283","GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","726,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["90284","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","90284","GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","808,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["90285","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","90285","GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","948,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["94962","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94962","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","500,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["94963","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94963","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","556,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[94964,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94964","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","606,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["94965","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94965","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","637,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["94966","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94966","CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","659,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["94967","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94967","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","746,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["94968","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94968","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","500,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["94969","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94969","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","553,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["94970","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94970","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","600,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["94971","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94971","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","635,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["94972","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94972","CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","657,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["94973","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94973","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","743,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["94974","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94974","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","553,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["94975","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","94975","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","603,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["96555","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","96555","CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","847,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["96556","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","96556","CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","915,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[96557,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","96557","CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","835,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["96558","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","96558","CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","841,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["99235","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","99235","CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","811,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["99431","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","99431","CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","835,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["99432","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","99432","CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","811,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["99433","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","99433","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","874,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["99434","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","99434","CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","838,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["99435","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","99435","CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","813,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["99436","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","99436","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","891,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["99437","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","99437","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","859,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["99438","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","99438","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","864,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["99439","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","99439","CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","821,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["102473","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102473","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","873,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["102474","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102474","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","918,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["102475","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102475","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","979,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["102476","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102476","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.008,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["102477","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102477","CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.054,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["102478","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102478","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.119,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["102479","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102479","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","875,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["102480","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102480","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","916,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["102481","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102481","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","975,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["102482","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102482","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.011,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["102483","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102483","CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.055,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["102484","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102484","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.123,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["102485","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102485","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","937,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["102486","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102486","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","970,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["102487","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","102487","CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","700,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["103183","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103183","CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","853,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["103184","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103184","CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","821,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["103669","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103669","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.034,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["103670","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103670","LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","225,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["103671","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103671","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","844,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["103672","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103672","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","793,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["103673","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103673","LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["103674","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103674","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","809,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["103675","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103675","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","794,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["103676","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103676","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.075,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["103677","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103677","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","946,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["103678","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103678","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.002,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["103679","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103679","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","914,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["103680","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103680","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","953,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["103681","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103681","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","865,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["103682","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103682","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.046,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["103683","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103683","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.265,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["103684","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103684","CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","807,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["103685","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103685","CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","797,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["103686","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103686","CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","845,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["103687","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103687","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.126,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["103688","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS","0043","","","103688","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","941,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["101963","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LAJE PRE-FABRICADA","0044","","","101963","LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["101964","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LAJE PRE-FABRICADA","0044","","","101964","LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["101165","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","EMBASAMENTOS","0247","","","101165","ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","887,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["101166","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","EMBASAMENTOS","0247","","","101166","ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","642,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["98575","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ADESIVOS PARA ESTRUTURAS","0286","","","98575","TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["98576","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ADESIVOS PARA ESTRUTURAS","0286","","","98576","TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["98577","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ADESIVOS PARA ESTRUTURAS","0286","","","98577","TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[93182,"FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93182","VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["93183","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93183","VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["93184","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93184","VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["93185","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93185","VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["93186","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93186","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["93187","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93187","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["93188","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93188","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["93189","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93189","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["93190","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93190","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["93191","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93191","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["93192","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93192","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["93193","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93193","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["93194","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93194","CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["93195","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93195","CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["93196","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93196","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["93197","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93197","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["93198","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93198","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["93199","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93199","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["93200","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93200","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["93201","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93201","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["93202","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93202","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["93203","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93203","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016","M","COLETADO","17,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["93204","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93204","CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["93205","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS","0296","","","93205","CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["95952","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","95952","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.545,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["95953","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","95953","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.909,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["95954","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","95954","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.766,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["95955","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","95955","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.412,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["95956","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","95956","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.646,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["95957","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","95957","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.508,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["95969","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","95969","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.484,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["97733","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","97733","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.168,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["97734","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","97734","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.756,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["97735","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","97735","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.359,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["97736","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","97736","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.618,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["97737","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","97737","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.200,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["97738","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","97738","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.242,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["97739","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","97739","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.875,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["97740","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","97740","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.222,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["98615","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98615","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","161,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["98616","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98616","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["98617","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98617","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["98618","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98618","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","167,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["98619","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98619","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["98620","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98620","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["98621","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98621","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["98622","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98622","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["98623","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98623","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["98624","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98624","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","222,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["98625","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98625","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["98626","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98626","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","209,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["98655","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98655","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","711,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["98656","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98656","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","721,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["98657","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98657","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","732,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["98658","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98658","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","742,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["98659","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98659","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","763,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["98746","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98746","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["98749","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98749","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["98750","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98750","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["98751","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98751","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","111,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["98752","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98752","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","152,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["98753","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","98753","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","203,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["100763","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100763","VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["100764","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100764","VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["100765","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100765","PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["100766","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100766","PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["100767","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100767","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["100768","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100768","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["100769","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100769","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["100770","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100770","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100771","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100771","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["100772","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100772","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["100773","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100773","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["100774","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100774","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["100775","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100775","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["100776","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100776","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["100777","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100777","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["100778","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","100778","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["103795","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103795","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["103796","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103796","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["103797","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103797","ARMAÇÃO DE DESCIDA D\u0092ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["103798","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103798","CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","786,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["103799","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103799","PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","587,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["103800","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103800","PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","635,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["103801","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103801","CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","761,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["103925","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103925","ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D\u0092ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.819,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["103926","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103926","ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D\u0092ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.499,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["103928","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103928","BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","635,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["103929","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103929","BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.357,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["103930","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103930","BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","913,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["103931","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103931","BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","717,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["103932","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103932","BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","688,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["103933","FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS","0301","","","103933","DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.706,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[98560,"IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA","0138","","","98560","IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["98561","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA","0138","","","98561","IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["98562","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA","0138","","","98562","IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["98555","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO","0140","","","98555","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["98556","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO","0140","","","98556","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["98558","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO","0140","","","98558","TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["98559","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO","0140","","","98559","TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["98546","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM MANTA","0141","","","98546","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","128,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["98547","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM MANTA","0141","","","98547","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","252,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["98553","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM MANTA","0141","","","98553","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","236,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["98554","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM MANTA","0141","","","98554","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[98557,"IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA","0145","","","98557","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["98563","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98563","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["98564","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98564","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["98565","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98565","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["98566","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98566","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["98567","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98567","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["98568","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98568","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["98569","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98569","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["98570","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98570","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["98571","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98571","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["98572","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98572","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["98573","IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA","0150","","","98573","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["91831","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91831","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["91833","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91833","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["91834","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91834","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["91835","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91835","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["91836","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91836","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["91837","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91837","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["91839","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91839","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["91840","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91840","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["91841","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91841","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["91842","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91842","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["91843","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91843","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["91844","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91844","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[91845,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91845","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["91846","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91846","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["91847","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91847","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["91849","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91849","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["91850","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91850","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["91851","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91851","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["91852","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91852","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["91853","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91853","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["91854","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91854","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["91855","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91855","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["91856","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91856","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["91857","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91857","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["91859","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91859","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["91860","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91860","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["91861","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91861","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["91862","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91862","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["91863","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91863","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["91864","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91864","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["91865","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91865","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["91866","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91866","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["91867","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91867","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["91868","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91868","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["91869","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91869","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["91870","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91870","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["91871","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91871","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["91872","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91872","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["91873","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","91873","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["93008","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","93008","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["93009","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","93009","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["93010","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","93010","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["93011","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","93011","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["93012","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","93012","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["95726","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","95726","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½\"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["95727","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","95727","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["95728","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","95728","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["95729","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","95729","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½\"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["95730","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","95730","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["95731","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","95731","ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["97667","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","97667","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["97668","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","97668","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["97669","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","97669","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[97670,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS","0165","","","97670","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["91874","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91874","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["91875","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91875","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["91876","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91876","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["91877","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91877","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["91878","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91878","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["91879","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91879","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["91880","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91880","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["91881","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91881","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["91882","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91882","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["91884","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91884","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["91885","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91885","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["91886","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91886","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["91887","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91887","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["91889","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91889","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["91890","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91890","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["91892","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91892","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["91893","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91893","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["91895","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91895","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["91896","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91896","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["91898","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91898","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["91899","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91899","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["91901","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91901","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["91902","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91902","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["91904","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91904","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["91905","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91905","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["91907","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91907","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["91908","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91908","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["91910","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91910","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["91911","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91911","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["91913","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91913","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["91914","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91914","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["91916","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91916","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["91917","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91917","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["91919","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91919","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["91920","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91920","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["91922","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","91922","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["93013","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","93013","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["93014","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","93014","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["93015","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","93015","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["93016","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","93016","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["93017","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","93017","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["93018","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","93018","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["93020","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","93020","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["93022","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","93022","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["93024","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","93024","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["93026","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","93026","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","87,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["97559","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","97559","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["97562","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","97562","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["97564","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CONEXOES","0166","","","97564","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["91924","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91924","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["91925","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91925","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[91926,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91926","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["91927","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91927","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[91928,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91928","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["91929","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91929","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["91930","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91930","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["91931","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91931","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["91932","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91932","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["91933","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91933","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["91934","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91934","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["91935","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","91935","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["92979","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92979","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92980","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92980","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["92981","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92981","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["92982","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92982","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["92984","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92984","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92986","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92986","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["92988","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92988","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["92990","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92990","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["92992","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92992","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","124,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92994","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92994","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","162,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["92996","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92996","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","196,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["92998","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","92998","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","241,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["93000","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","93000","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","319,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["93002","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","93002","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","414,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["101884","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","101884","CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["101885","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","101885","CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["101886","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","101886","CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["101887","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","101887","CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["101888","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","101888","CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["101889","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FIOS/CABOS","0167","","","101889","CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[91936,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","91936","CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["91937","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","91937","CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["91939","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","91939","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[91940,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","91940","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["91941","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","91941","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["91942","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","91942","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["91943","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","91943","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["91944","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","91944","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["92865","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","92865","CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["92866","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","92866","CAIXA SEXTAVADA 3\" X 3\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["92867","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","92867","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92868","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","92868","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92869","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","92869","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["92870","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","92870","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["92871","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","92871","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["92872","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","92872","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["95777","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95777","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["95778","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95778","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["95779","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95779","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["95780","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95780","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["95781","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95781","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["95782","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95782","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["95785","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95785","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["95787","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95787","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["95789","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95789","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["95791","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95791","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["95795","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95795","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["95796","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95796","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["95797","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95797","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["95801","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95801","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["95802","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95802","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["95803","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95803","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["95804","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95804","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[95805,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95805","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["95806","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95806","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["95807","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95807","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["95808","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95808","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["95809","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95809","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["95810","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95810","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["95811","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95811","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["95812","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95812","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["95813","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95813","CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["95814","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95814","CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["95815","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95815","CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["95816","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95816","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["95817","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95817","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["95818","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","95818","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["97881","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97881","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["97882","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97882","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["97883","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97883","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","394,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["97884","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97884","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","767,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["97885","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97885","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.180,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["97886","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97886","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["97887","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97887","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","260,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["97888","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97888","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","506,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["97889","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97889","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","687,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["97890","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97890","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","806,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["97891","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97891","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","196,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["97892","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97892","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","370,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["97893","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97893","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","514,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["97894","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","CAIXAS","0168","","","97894","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","596,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["93653","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93653","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[93654,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93654","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["93655","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93655","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["93656","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93656","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[93657,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93657","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[93658,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93658","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["93659","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93659","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["93660","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93660","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["93661","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93661","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["93662","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93662","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["93663","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93663","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["93664","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93664","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["93665","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93665","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["93666","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93666","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["93667","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93667","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["93668","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93668","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["93669","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93669","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["93670","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93670","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["93671","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93671","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["93672","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93672","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["93673","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","93673","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","99,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["97359","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","97359","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.298,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["97360","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","97360","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.353,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["97361","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","97361","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8.471,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["97362","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","97362","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.135,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["101875","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101875","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","454,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[101876,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101876","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["101877","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101877","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["101878","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101878","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","622,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["101879","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101879","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","659,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["101880","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101880","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","759,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[101881,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101881","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.094,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["101882","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101882","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.556,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101883","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101883","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","628,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["101890","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101890","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["101891","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101891","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["101892","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101892","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["101893","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101893","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101894,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101894","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","162,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[101895,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101895","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","443,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[101896,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101896","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","668,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["101897","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101897","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.070,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[101898,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101898","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.433,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["101899","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101899","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.295,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[101900,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101900","DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.794,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["101901","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101901","CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["101902","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101902","CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["101903","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101903","CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","327,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["101904","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101904","CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.198,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["101938","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101938","CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["101946","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","QUADROS/DISJUNTORES","0169","","","101946","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","148,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["91945","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91945","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["91946","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91946","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["91947","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91947","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["91949","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91949","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["91950","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91950","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["91951","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91951","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["91952","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91952","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[91953,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91953","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["91954","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91954","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["91955","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91955","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["91956","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91956","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["91957","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91957","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["91958","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91958","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["91959","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91959","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["91960","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91960","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["91961","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91961","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["91962","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91962","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","60,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["91963","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91963","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["91964","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91964","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["91965","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91965","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[91966,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91966","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["91967","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91967","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["91968","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91968","INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["91969","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91969","INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["91970","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91970","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["91971","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91971","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["91972","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91972","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["91973","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91973","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["91974","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91974","INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["91975","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91975","INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["91976","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91976","INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["91977","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91977","INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["91978","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91978","INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["91979","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91979","INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["91980","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91980","INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["91981","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91981","INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["91982","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91982","DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["91983","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91983","DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["91984","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91984","INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["91985","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91985","INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["91986","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91986","CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["91987","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91987","CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["91988","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91988","INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["91989","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91989","INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[91990,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91990","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["91991","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91991","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["91992","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91992","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["91993","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91993","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["91994","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91994","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["91995","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91995","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["91996","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91996","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["91997","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91997","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["91998","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91998","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["91999","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","91999","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["92000","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92000","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["92001","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92001","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["92002","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92002","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["92003","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92003","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["92004","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92004","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["92005","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92005","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["92006","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92006","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["92007","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92007","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["92008","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92008","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["92009","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92009","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["92010","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92010","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["92011","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92011","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["92012","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92012","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92013","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92013","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["92014","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92014","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["92015","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92015","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","60,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["92016","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92016","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","60,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["92017","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92017","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["92018","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92018","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["92019","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92019","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["92020","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92020","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","103,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["92021","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92021","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","116,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["92022","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92022","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["92023","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92023","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92024","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92024","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["92025","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92025","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["92026","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92026","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["92027","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92027","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["92028","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92028","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["92029","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92029","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["92030","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92030","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["92031","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92031","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["92032","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92032","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["92033","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92033","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["92034","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92034","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["92035","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA","0170","","","92035","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["97583","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97583","LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["97584","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97584","LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["97585","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97585","LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["97586","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97586","LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["97587","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97587","LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","124,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["97589","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97589","LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["97590","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97590","LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["97591","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97591","LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["97593","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97593","LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["97594","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97594","LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["97595","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97595","SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["97596","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97596","SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["97597","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97597","SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["97598","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97598","SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[97599,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97599","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["97609","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97609","LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["97610","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97610","LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["97611","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97611","LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["97612","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97612","LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["97613","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97613","LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["97614","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97614","LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["97615","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97615","LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["97616","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97616","LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["97617","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97617","LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["97618","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","97618","LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["100902","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","100902","LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["100903","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","100903","LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["100904","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","100904","LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["100905","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","100905","LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","110,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["100906","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","100906","LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["100919","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","100919","LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["100920","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","100920","LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["100921","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","100921","REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["100922","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","100922","REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["100923","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","100923","REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["103782","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS","0171","","","103782","LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["101489","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101489","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.566,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["101490","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101490","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.683,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["101491","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101491","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.739,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["101492","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101492","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.920,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["101493","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101493","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.553,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["101494","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101494","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.670,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["101495","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101495","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.726,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["101496","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101496","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.906,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["101497","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101497","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.826,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["101498","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101498","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.003,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["101499","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101499","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.088,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["101500","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101500","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.344,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["101501","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101501","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.820,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["101502","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101502","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.997,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["101503","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101503","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.082,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["101504","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101504","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.338,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["101505","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101505","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.953,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[101506,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101506","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.190,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["101507","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101507","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.303,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["101508","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101508","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.633,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["101509","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101509","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.086,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["101510","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101510","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.322,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["101511","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101511","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.435,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["101512","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101512","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.765,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["101513","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101513","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","869,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["101514","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101514","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.009,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["101515","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101515","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.077,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["101516","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101516","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.253,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["101517","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101517","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","855,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["101518","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101518","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","996,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["101519","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101519","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.063,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["101520","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101520","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.240,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["101521","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101521","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.146,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["101522","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101522","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.357,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["101523","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101523","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.458,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["101524","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101524","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.723,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["101525","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101525","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.140,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["101526","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101526","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.351,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["101527","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101527","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.452,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["101528","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101528","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.717,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["101529","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101529","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.293,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["101530","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101530","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.574,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["101531","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101531","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.708,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["101532","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101532","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.062,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["101533","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101533","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.426,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["101534","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101534","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.707,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["101535","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101535","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.841,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["101536","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101536","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.194,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["101537","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101537","APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","135,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[101538,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101538","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["101539","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101539","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["101540","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101540","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["101541","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101541","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["101542","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101542","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["101543","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101543","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["101544","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101544","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["101545","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101545","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["101546","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101546","ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["101547","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101547","ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["101548","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101548","ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["101549","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101549","GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[101553,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101553","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101554","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101554","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["101555","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101555","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["101556","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101556","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["101560","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101560","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["101561","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101561","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["101562","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101562","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["101563","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101563","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["101564","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101564","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["101565","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101565","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["101567","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101567","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["101568","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101568","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","159,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["101626","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101626","REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["101627","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101627","REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","113,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["101628","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101628","REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["101629","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101629","REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["101630","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101630","SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["101631","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101631","IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["101632","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101632","RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["101633","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101633","SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["101636","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101636","BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["101637","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101637","BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["101640","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101640","LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["101641","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101641","LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["101642","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101642","LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["101643","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101643","LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["101644","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101644","LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["101645","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101645","LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["101646","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101646","LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101647","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101647","LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["101648","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101648","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["101649","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101649","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["101650","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101650","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["101651","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101651","SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["101652","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101652","LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","270,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["101653","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101653","LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1\", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["101654","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101654","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","308,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[101655,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101655","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","504,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["101656","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101656","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","550,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["101657","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101657","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","647,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["101658","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101658","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","848,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["101659","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101659","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","973,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["101660","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101660","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.561,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["101661","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101661","SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["101662","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101662","LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","378,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["101663","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101663","ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["101664","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101664","ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["101665","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101665","ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["101666","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","101666","REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","230,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["102085","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA","0172","","","102085","LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","99,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["100578","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100578","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","577,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["100579","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100579","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","634,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["100580","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100580","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","679,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["100581","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100581","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","663,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["100582","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100582","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","743,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["100583","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100583","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","693,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["100584","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100584","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","741,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["100585","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100585","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","752,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["100586","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100586","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","829,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["100587","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100587","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","812,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["100588","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100588","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","872,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["100589","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100589","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","884,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["100590","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100590","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","943,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["100591","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100591","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","888,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["100592","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100592","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","937,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["100593","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100593","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","952,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["100594","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100594","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.035,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["100595","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100595","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.141,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["100596","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100596","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.253,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100597","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100597","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.305,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["100598","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100598","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.398,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["100599","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100599","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","617,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["100600","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100600","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","720,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["100601","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100601","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","902,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["100602","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100602","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.129,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["100603","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100603","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.710,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["100604","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100604","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","767,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["100605","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100605","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.184,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["100606","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100606","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.775,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["100607","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100607","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","789,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["100608","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100608","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.211,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["100609","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100609","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.809,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["100610","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100610","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","811,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100611","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100611","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.000,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["100612","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100612","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.237,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["100613","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100613","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.842,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["100614","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100614","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.049,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["100615","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100615","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.290,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["100616","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100616","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.912,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["100617","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100617","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.342,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["100618","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE DE CONCRETO","0173","","","100618","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.990,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100619","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE METALICO","0174","","","100619","POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","638,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["100620","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE METALICO","0174","","","100620","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.821,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100621","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE METALICO","0174","","","100621","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.291,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["100622","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE METALICO","0174","","","100622","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.889,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["100623","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","POSTE METALICO","0174","","","100623","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.033,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["97600","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA EXTERNA","0175","","","97600","REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","249,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["97601","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA EXTERNA","0175","","","97601","REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","267,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["97605","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA EXTERNA","0175","","","97605","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["97606","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA EXTERNA","0175","","","97606","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["97607","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA EXTERNA","0175","","","97607","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["97608","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","LUMINARIA EXTERNA","0175","","","97608","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["102102","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","102102","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.247,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["102103","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","102103","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16.990,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["102104","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","102104","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21.857,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["102105","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","102105","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26.914,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["102106","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","102106","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33.824,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[102107,"INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","102107","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47.287,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["102108","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","102108","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55.103,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["102109","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","102109","SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["102110","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","102110","SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","212,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["103654","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","103654","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89.454,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["103655","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","103655","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122.602,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["103656","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","TRANSFORMADORES","0176","","","103656","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171.506,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["93128","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93128","PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","147,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["93137","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93137","PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","176,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["93138","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93138","PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","167,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["93139","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93139","PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","217,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["93140","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93140","PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","203,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["93141","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93141","PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","185,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["93142","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93142","PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","206,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["93143","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93143","PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","188,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["93144","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93144","PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","252,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["93145","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93145","PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","229,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["93146","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93146","PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","249,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["93147","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES","0177","","","93147","PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","285,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["96971","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96971","CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["96972","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96972","CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["96973","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96973","CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["96974","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96974","CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["96975","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96975","CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["96976","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96976","CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","168,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["96977","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96977","CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["96978","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96978","CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["96979","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96979","CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","144,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["96984","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96984","ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["96985","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96985","HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["96986","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96986","HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","141,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96987","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96987","BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","109,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["96988","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96988","MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","172,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["96989","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","96989","CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["98463","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO","0243","","","98463","SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["103490","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SERVICOS DIVERSOS","0244","","","103490","PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.901,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["103491","INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA","INEL","SERVICOS DIVERSOS","0244","","","103491","CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","882,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[96765,"INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","96765","ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.671,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["101905","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101905","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","359,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["101906","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101906","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.098,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["101907","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101907","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.188,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["101908","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101908","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","348,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["101909","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101909","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","408,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101910,"INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101910","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","483,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["101911","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101911","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","558,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["101912","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101912","ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.096,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["101913","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101913","CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","524,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["101914","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101914","CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","446,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["101915","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101915","CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2\", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","349,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["101916","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101916","HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.334,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["101917","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO","0186","","","101917","MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["98261","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98261","CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["98262","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98262","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["98263","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98263","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["98264","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98264","CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["98265","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98265","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["98266","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98266","CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["98267","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98267","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["98268","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98268","CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["98269","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98269","CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["98270","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98270","CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["98271","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98271","CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["98272","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98272","CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","102,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["98273","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98273","CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["98274","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98274","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["98275","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98275","CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["98276","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98276","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["98277","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98277","CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["98278","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98278","CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["98279","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98279","CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["98280","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98280","CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["98281","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98281","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["98282","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98282","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["98283","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98283","CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["98284","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98284","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["98285","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98285","CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["98286","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98286","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["98287","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98287","CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["98288","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98288","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["98289","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98289","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["98290","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98290","CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["98291","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98291","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["98292","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98292","CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["98293","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98293","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["98400","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98400","CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["98401","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98401","CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["98402","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","98402","CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["100556","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","100556","CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["100557","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","100557","CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","547,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["100560","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","100560","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","116,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["100561","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","100561","QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","215,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["100562","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","100562","QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","334,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["100563","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","100563","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","483,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["101795","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","101795","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","561,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["101798","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","101798","TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","372,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["101799","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE","0187","","","101799","TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","910,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["98397","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","98397","PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["103244","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103244","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.543,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["103245","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103245","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.996,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["103246","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103246","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.181,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["103247","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103247","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.827,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["103248","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103248","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.302,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["103249","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103249","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.476,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["103250","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103250","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.124,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["103251","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103251","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.246,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["103252","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103252","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.600,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["103253","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103253","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.638,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["103254","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103254","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.203,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["103255","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103255","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.709,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["103256","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103256","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.486,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["103257","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103257","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.958,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["103258","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103258","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.730,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["103259","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103259","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.283,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["103260","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103260","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.456,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["103261","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103261","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.236,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["103262","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103262","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.272,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["103263","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103263","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18.367,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["103264","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103264","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.241,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["103265","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103265","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22.171,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["103266","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103266","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.453,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["103267","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103267","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.522,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["103268","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103268","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.757,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["103269","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103269","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.031,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["103270","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103270","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.340,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["103271","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103271","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.838,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["103272","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103272","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.230,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["103273","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103273","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.536,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["103274","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103274","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.380,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["103275","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103275","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.305,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["103276","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103276","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.019,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["103277","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103277","AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27.807,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["103278","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103278","AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35.642,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["103288","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103288","RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["103289","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103289","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["103290","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103290","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["103291","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103291","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["103292","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","AR CONDICIONADO","0190","","","103292","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["101936","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","GAS","0274","","","101936","INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.516,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["101937","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","GAS","0274","","","101937","INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.273,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["98294","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98294","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["98295","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98295","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["98296","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98296","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["98297","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98297","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["98298","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98298","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["98299","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98299","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["98301","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98301","PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","657,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["98302","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98302","PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.270,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["98304","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98304","PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.026,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["98305","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98305","RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.017,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["98306","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98306","BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["98307","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98307","TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["98308","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98308","TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["98593","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","98593","PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.777,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["100555","INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INSTALACAO DE LOGICA","0313","","","100555","RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.507,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["89355","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89355","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["89356","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89356","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89357","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89357","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["89401","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89401","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["89402","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89402","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["89403","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89403","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89446","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89446","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["89447","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89447","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["89448","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89448","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["89449","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89449","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["89450","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89450","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["89451","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89451","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["89452","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89452","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89508","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89508","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["89509","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89509","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["89511","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89511","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["89512","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89512","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["89576","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89576","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["89578","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89578","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["89580","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89580","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["89633","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89633","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["89634","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89634","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["89635","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89635","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["89636","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89636","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[89711,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89711","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[89712,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89712","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["89713","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89713","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["89714","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89714","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["89716","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89716","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["89717","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89717","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["89770","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89770","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["89771","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89771","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["89773","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89773","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["89775","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89775","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","212,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["89798","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89798","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["89799","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89799","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["89800","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89800","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["89848","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89848","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["89849","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89849","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["89865","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","89865","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["91784","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91784","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["91785","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91785","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["91786","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91786","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["91787","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91787","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["91788","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91788","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["91789","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91789","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["91790","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91790","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["91791","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91791","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["91792","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91792","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["91793","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91793","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["91794","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91794","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["91795","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91795","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["91796","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","91796","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["92275","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92275","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["92276","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92276","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["92277","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92277","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["92278","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92278","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["92279","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92279","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["92280","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92280","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","267,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["92281","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92281","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","239,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92282","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92282","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","261,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["92283","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92283","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","342,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["92284","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92284","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","411,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["92285","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92285","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","524,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92286","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92286","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","606,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["92305","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92305","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["92306","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92306","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["92307","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92307","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92308","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92308","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["92309","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92309","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","245,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["92310","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92310","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","267,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["92320","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92320","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["92321","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92321","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["92322","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92322","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["92323","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92323","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["92324","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92324","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["92325","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92325","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","286,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["92335","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92335","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["92336","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92336","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["92337","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92337","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","162,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["92338","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92338","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["92339","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92339","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","216,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92341","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92341","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","107,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["92342","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92342","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["92343","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92343","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92359","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92359","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["92360","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92360","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92361","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92361","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["92362","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92362","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","199,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92364","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92364","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["92365","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92365","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["92366","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92366","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["92367","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92367","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["92368","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92368","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","160,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["92645","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92645","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["92646","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92646","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92648","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92648","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["92649","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92649","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["92650","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92650","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","202,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92652","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92652","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["92653","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92653","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["92654","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92654","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["92655","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92655","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["92656","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92656","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["92687","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92687","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["92688","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92688","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["92689","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92689","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["92690","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92690","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["92691","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","92691","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["94462","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94462","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["94463","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94463","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["94464","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94464","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["94602","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94602","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","199,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["94603","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94603","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","269,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["94604","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94604","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","370,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["94605","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94605","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","533,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["94648","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94648","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["94649","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94649","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["94650","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94650","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["94651","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94651","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["94652","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94652","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["94653","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94653","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["94654","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94654","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["94655","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94655","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","110,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["94716","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94716","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["94717","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94717","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["94718","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94718","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["94719","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94719","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["94720","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94720","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["94721","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94721","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["94722","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","94722","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","234,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["95697","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","95697","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["96635","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96635","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["96636","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96636","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["96644","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96644","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["96645","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96645","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["96646","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96646","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["96647","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96647","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96648","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96648","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["96649","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96649","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["96668","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96668","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["96669","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96669","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["96670","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96670","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["96671","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96671","TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["96672","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96672","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["96673","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96673","TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["96674","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96674","TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["96675","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96675","TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["96676","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96676","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["96677","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96677","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["96678","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96678","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["96679","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96679","TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["96680","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96680","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96681","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96681","TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["96682","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96682","TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["96683","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96683","TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","262,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["96718","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96718","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["96719","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96719","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["96720","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96720","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["96721","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96721","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96722","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96722","TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96723","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96723","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96724","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96724","TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["96725","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96725","TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96726","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96726","TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","206,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["96727","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96727","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96728","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96728","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["96729","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96729","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["96730","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96730","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["96731","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96731","TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["96732","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96732","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["96733","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96733","TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","129,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["96734","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96734","TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["96735","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96735","TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","236,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["96794","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96794","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["96795","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96795","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["96796","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96796","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["96797","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96797","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["96798","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96798","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["96799","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96799","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["96800","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96800","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96801","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","96801","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["97327","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97327","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\u0094, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["97328","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97328","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["97329","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97329","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["97330","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97330","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["97331","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97331","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["97332","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97332","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["97333","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97333","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["97334","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97334","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\u0094, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["97335","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97335","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["97336","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97336","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["97337","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97337","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["97338","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97338","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","176,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["97339","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97339","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["97340","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97340","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["97347","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97347","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["97348","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97348","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["97349","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97349","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["97350","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97350","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","223,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["97351","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97351","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","309,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["97352","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97352","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","400,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["97353","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97353","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["97354","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97354","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["97355","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97355","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["97356","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97356","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["97357","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97357","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","110,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["97358","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97358","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","150,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["97498","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97498","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["97535","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97535","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["97536","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","97536","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["100788","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100788","KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2\" E 1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","684,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["100791","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100791","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["100792","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100792","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["100793","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100793","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["100794","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100794","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["100799","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100799","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["100800","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100800","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["100801","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100801","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["100802","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100802","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["100803","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100803","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["100804","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100804","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["100805","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100805","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["100806","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100806","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["100807","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100807","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["100808","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100808","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["100809","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100809","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["100810","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","100810","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["101918","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101918","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","229,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["101919","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101919","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","417,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["101920","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101920","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","192,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["101921","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101921","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","221,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["101922","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101922","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","221,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["101923","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101923","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","221,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["101924","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101924","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","180,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["101925","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101925","JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","304,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["101926","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101926","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","391,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["101927","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101927","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","218,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["101928","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101928","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","421,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["101929","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101929","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","197,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["101930","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101930","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","225,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["101931","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101931","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","225,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["101932","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101932","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","225,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["101933","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101933","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["101934","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101934","JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","310,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["101935","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","101935","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","400,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["103802","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103802","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["103803","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103803","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["103804","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103804","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["103835","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103835","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["103836","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103836","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["103837","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103837","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["103868","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103868","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["103869","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103869","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["103870","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103870","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["103871","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103871","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["103872","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103872","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","254,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["103873","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103873","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","278,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["103978","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103978","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["103979","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","103979","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["104021","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","104021","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["104166","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","104166","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["104194","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","104194","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["104195","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","104195","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["104315","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","104315","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["104316","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR","0179","","","104316","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["89358","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89358","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["89359","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89359","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["89360","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89360","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["89361","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89361","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89362","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89362","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["89363","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89363","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["89364","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89364","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["89365","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89365","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89366","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89366","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["89367","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89367","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89368","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89368","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["89369","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89369","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["89370","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89370","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["89371","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89371","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["89372","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89372","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["89373","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89373","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["89374","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89374","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["89375","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89375","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[89376,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89376","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89377","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89377","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["89378","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89378","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["89379","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89379","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["89380","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89380","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["89381","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89381","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["89382","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89382","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["89383","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89383","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["89384","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89384","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89385","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89385","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["89386","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89386","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["89387","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89387","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["89389","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89389","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["89390","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89390","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89391","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89391","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["89392","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89392","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["89393","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89393","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89394","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89394","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["89395","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89395","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["89396","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89396","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["89397","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89397","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["89398","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89398","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["89399","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89399","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["89400","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89400","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["89404","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89404","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["89405","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89405","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["89406","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89406","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["89407","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89407","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["89408","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89408","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["89409","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89409","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["89410","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89410","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89411","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89411","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["89412","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89412","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["89413","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89413","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["89414","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89414","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["89415","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89415","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["89416","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89416","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89417","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89417","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["89418","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89418","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["89419","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89419","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["89421","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89421","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["89423","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89423","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["89424","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89424","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89425","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89425","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["89426","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89426","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["89427","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89427","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["89428","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89428","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["89429","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89429","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["89430","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89430","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["89431","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89431","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["89432","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89432","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["89433","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89433","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["89434","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89434","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["89435","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89435","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["89436","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89436","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["89437","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89437","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["89438","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89438","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["89439","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89439","TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["89440","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89440","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89442","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89442","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89443","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89443","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["89444","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89444","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["89445","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89445","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["89481","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89481","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["89485","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89485","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["89489","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89489","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["89490","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89490","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["89492","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89492","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["89493","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89493","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["89494","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89494","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["89496","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89496","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["89497","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89497","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["89498","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89498","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["89499","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89499","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["89500","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89500","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["89501","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89501","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["89502","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89502","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89503","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89503","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["89504","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89504","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["89505","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89505","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["89506","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89506","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["89507","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89507","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["89510","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89510","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["89513","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89513","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["89514","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89514","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["89515","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89515","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["89516","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89516","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["89517","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89517","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["89518","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89518","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["89519","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89519","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["89520","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89520","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["89521","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89521","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["89522","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89522","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["89523","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89523","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","108,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["89524","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89524","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["89525","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89525","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["89526","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89526","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["89527","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89527","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["89528","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89528","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["89529","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89529","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["89530","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89530","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["89531","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89531","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["89532","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89532","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89535","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89535","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["89536","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89536","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["89539","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89539","CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["89540","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89540","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["89541","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89541","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["89542","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89542","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["89544","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89544","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["89545","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89545","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["89546","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89546","BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["89547","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89547","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["89548","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89548","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["89549","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89549","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["89550","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89550","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["89551","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89551","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["89552","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89552","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["89553","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89553","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["89554","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89554","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["89555","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89555","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["89556","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89556","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["89557","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89557","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["89558","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89558","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["89559","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89559","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["89561","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89561","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["89562","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89562","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["89563","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89563","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["89564","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89564","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["89565","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89565","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["89566","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89566","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["89567","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89567","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["89568","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89568","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["89569","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89569","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["89570","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89570","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["89571","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89571","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["89572","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89572","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["89573","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89573","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["89574","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89574","JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","154,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["89575","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89575","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["89577","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89577","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["89579","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89579","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["89581","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89581","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["89582","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89582","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["89583","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89583","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["89584","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89584","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["89585","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89585","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["89587","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89587","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["89589","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89589","CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["89590","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89590","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","166,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["89591","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89591","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","141,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["89592","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89592","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","215,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["89593","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89593","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["89594","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89594","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["89595","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89595","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["89596","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89596","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["89597","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89597","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["89598","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89598","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["89599","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89599","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89600","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89600","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["89605","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89605","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["89609","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89609","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["89610","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89610","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["89611","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89611","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["89612","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89612","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","199,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89613","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89613","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89614","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89614","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["89615","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89615","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","302,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["89616","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89616","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["89617","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89617","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["89620","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89620","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["89622","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89622","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["89623","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89623","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["89624","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89624","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["89625","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89625","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["89626","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89626","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["89627","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89627","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89628","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89628","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["89629","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89629","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89630","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89630","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["89631","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89631","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","139,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["89632","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89632","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["89637","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89637","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["89638","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89638","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["89639","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89639","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["89640","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89640","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["89641","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89641","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["89642","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89642","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["89643","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89643","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["89644","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89644","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["89645","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89645","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89646","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89646","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["89647","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89647","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["89648","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89648","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["89649","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89649","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["89650","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89650","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["89651","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89651","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["89652","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89652","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["89653","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89653","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["89654","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89654","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["89655","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89655","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["89656","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89656","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["89657","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89657","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["89658","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89658","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["89659","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89659","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["89660","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89660","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["89661","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89661","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["89662","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89662","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["89663","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89663","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["89664","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89664","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["89666","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89666","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["89667","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89667","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89668","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89668","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["89669","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89669","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89670","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89670","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["89671","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89671","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["89672","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89672","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["89673","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89673","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["89674","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89674","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["89675","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89675","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["89676","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89676","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["89677","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89677","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89678","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89678","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["89679","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89679","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","138,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["89680","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89680","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["89681","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89681","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["89682","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89682","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["89683","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89683","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","320,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["89684","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89684","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["89685","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89685","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["89686","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89686","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["89687","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89687","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["89689","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89689","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["89690","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89690","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["89691","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89691","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["89692","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89692","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["89693","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89693","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["89694","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89694","TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["89695","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89695","TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89696","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89696","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89697","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89697","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["89698","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89698","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","269,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["89699","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89699","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","232,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89700","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89700","TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["89701","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89701","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","215,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["89702","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89702","TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["89703","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89703","TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["89704","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89704","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","155,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["89705","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89705","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["89706","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89706","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["89718","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89718","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["89719","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89719","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["89720","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89720","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["89721","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89721","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["89723","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89723","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["89724","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89724","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["89725","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89725","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89726","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89726","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["89727","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89727","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["89728","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89728","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["89729","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89729","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["89730","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89730","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["89731","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89731","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["89732","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89732","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["89733","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89733","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["89734","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89734","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["89735","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89735","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["89736","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89736","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["89737","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89737","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89738","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89738","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["89739","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89739","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["89740","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89740","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["89741","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89741","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["89742","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89742","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["89743","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89743","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["89744","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89744","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["89746","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89746","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["89747","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89747","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89748","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89748","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["89749","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89749","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["89750","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89750","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["89752","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89752","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["89753","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89753","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["89754","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89754","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["89755","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89755","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["89756","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89756","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["89757","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89757","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["89758","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89758","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["89759","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89759","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89760","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89760","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["89761","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89761","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["89762","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89762","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["89763","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89763","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["89764","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89764","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89765","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89765","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["89767","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89767","TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["89768","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89768","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["89769","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89769","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["89772","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89772","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["89774","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89774","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["89776","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89776","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["89777","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89777","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["89778","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89778","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["89779","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89779","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["89780","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89780","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["89781","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89781","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89782","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89782","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["89783","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89783","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["89784","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89784","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["89785","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89785","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["89786","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89786","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["89787","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89787","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89788","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89788","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["89789","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89789","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["89790","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89790","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["89791","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89791","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["89792","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89792","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["89793","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89793","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","174,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["89794","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89794","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["89795","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89795","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["89796","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89796","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["89797","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89797","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["89801","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89801","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["89802","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89802","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["89803","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89803","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["89804","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89804","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["89805","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89805","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["89806","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89806","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["89807","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89807","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["89808","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89808","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["89809","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89809","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["89810","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89810","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["89811","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89811","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["89812","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89812","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["89813","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89813","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89814","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89814","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["89815","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89815","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89816","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89816","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["89817","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89817","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["89818","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89818","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["89819","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89819","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["89821","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89821","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["89822","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89822","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["89823","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89823","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["89824","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89824","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["89825","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89825","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["89826","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89826","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["89827","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89827","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["89828","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89828","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["89829","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89829","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["89830","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89830","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["89831","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89831","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","158,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["89832","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89832","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["89833","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89833","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["89834","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89834","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["89835","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89835","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["89836","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89836","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","215,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["89837","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89837","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","108,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["89838","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89838","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["89839","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89839","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["89840","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89840","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["89841","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89841","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","229,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["89842","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89842","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["89844","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89844","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["89845","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89845","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["89846","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89846","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","165,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["89847","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89847","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["89850","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89850","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["89851","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89851","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["89852","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89852","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["89853","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89853","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["89854","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89854","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["89855","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89855","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["89856","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89856","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["89857","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89857","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["89859","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89859","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["89860","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89860","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["89861","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89861","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["89862","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89862","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["89863","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89863","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","211,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["89866","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89866","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["89867","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89867","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["89868","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89868","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["89869","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89869","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["89979","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89979","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89981","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","89981","LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["90373","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","90373","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["90374","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","90374","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["92287","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92287","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["92288","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92288","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["92289","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92289","COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["92290","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92290","COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["92291","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92291","COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","108,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92292","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92292","COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","338,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["92293","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92293","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["92294","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92294","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["92295","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92295","LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["92296","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92296","LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["92297","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92297","LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["92298","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92298","LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","174,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["92299","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92299","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["92300","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92300","TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["92301","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92301","TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["92302","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92302","TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["92303","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92303","TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","158,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["92304","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92304","TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","416,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["92311","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92311","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["92312","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92312","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92313","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92313","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["92314","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92314","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["92315","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92315","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["92316","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92316","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["92317","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92317","TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["92318","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92318","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["92319","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92319","TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["92326","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92326","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["92327","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92327","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["92328","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92328","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["92329","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92329","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["92330","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92330","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["92331","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92331","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["92332","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92332","TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["92333","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92333","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["92334","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92334","TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["92344","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92344","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["92345","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92345","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["92346","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92346","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["92347","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92347","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["92348","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92348","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["92349","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92349","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["92350","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92350","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92351","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92351","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["92352","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92352","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["92353","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92353","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["92354","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92354","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92355","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92355","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["92356","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92356","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["92357","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92357","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["92358","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92358","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","235,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["92369","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92369","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92370","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92370","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["92371","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92371","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["92372","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92372","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["92373","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92373","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["92374","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92374","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92375","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92375","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["92376","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92376","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["92377","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92377","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92378","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92378","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["92379","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92379","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["92380","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92380","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["92381","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92381","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["92382","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92382","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["92383","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92383","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["92384","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92384","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["92385","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92385","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["92386","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92386","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["92387","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92387","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["92388","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92388","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["92389","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92389","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["92390","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92390","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["92635","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92635","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","202,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92636","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92636","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","182,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["92637","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92637","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["92638","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92638","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["92639","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92639","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["92640","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92640","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92642","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92642","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","189,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["92644","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92644","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","241,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["92657","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92657","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["92658","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92658","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["92659","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92659","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["92660","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92660","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["92661","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92661","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["92662","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92662","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["92663","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92663","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["92664","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92664","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["92665","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92665","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["92666","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92666","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["92667","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92667","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","108,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["92668","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92668","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["92669","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92669","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["92670","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92670","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["92671","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92671","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["92672","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92672","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["92673","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92673","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["92674","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92674","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["92675","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92675","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["92676","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92676","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["92677","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92677","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","129,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["92678","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92678","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["92679","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92679","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","180,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92680","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92680","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["92681","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92681","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["92682","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92682","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["92683","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92683","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["92684","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92684","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["92685","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92685","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["92686","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92686","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","211,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["92692","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92692","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["92693","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92693","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["92694","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92694","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["92695","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92695","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92696","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92696","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["92697","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92697","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["92698","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92698","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["92699","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92699","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["92700","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92700","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["92701","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92701","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["92702","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92702","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["92703","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92703","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92704","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92704","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["92705","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92705","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["92706","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92706","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["92889","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92889","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["92890","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92890","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","203,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["92891","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92891","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","303,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["92892","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92892","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["92893","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92893","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["92894","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92894","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["92895","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92895","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["92896","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92896","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["92897","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92897","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","305,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["92898","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92898","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["92899","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92899","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["92900","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92900","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["92901","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92901","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["92902","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92902","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","192,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["92903","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92903","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","290,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["92904","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92904","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["92905","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92905","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["92906","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92906","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["92907","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92907","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["92908","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92908","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["92909","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92909","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["92910","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92910","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["92911","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92911","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["92912","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92912","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92913","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92913","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["92914","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92914","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["92918","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92918","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["92920","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92920","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["92925","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92925","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["92926","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92926","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["92927","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92927","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["92928","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92928","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["92929","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92929","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["92930","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92930","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["92931","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92931","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["92932","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92932","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["92933","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92933","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["92934","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92934","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["92935","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92935","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["92936","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92936","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["92937","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92937","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["92938","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92938","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["92939","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92939","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["92940","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92940","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["92941","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92941","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["92942","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92942","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["92943","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92943","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["92944","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92944","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["92945","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92945","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["92946","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92946","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92947","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92947","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92948","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92948","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["92949","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92949","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["92950","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92950","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["92951","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92951","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["92952","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92952","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["92953","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","92953","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["93050","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93050","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["93052","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93052","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","495,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["93054","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93054","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["93055","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93055","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["93056","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93056","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["93057","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93057","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["93058","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93058","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","545,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["93059","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93059","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["93060","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93060","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["93061","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93061","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["93062","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93062","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["93063","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93063","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","624,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["93064","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93064","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["93065","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93065","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["93066","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93066","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","784,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["93067","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93067","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["93068","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93068","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["93069","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93069","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.087,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["93070","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93070","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","174,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["93071","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93071","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","160,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["93072","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93072","JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.434,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["93074","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93074","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["93075","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93075","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["93076","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93076","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["93077","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93077","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["93078","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93078","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["93079","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93079","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["93080","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93080","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["93081","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93081","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["93082","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93082","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["93083","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93083","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","428,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["93084","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93084","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["93085","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93085","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["93086","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93086","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","497,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["93087","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93087","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["93088","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93088","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["93089","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93089","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["93090","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93090","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["93091","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93091","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["93092","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93092","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","547,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["93093","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93093","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["93094","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93094","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["93097","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93097","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["93098","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93098","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["93099","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93099","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["93100","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93100","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["93101","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93101","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["93102","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93102","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["93103","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93103","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["93104","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93104","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["93105","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93105","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["93106","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93106","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","429,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["93107","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93107","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["93108","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93108","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["93109","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93109","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","499,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["93110","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93110","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["93111","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93111","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["93112","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93112","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["93113","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93113","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["93114","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93114","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["93115","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93115","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["93116","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93116","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","550,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["93117","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93117","TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2\" X 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["93118","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93118","TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4\" X 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["93119","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93119","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["93120","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93120","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["93121","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93121","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["93122","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93122","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["93123","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93123","CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["93124","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93124","CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["93125","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93125","CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","125,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["93126","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93126","CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","278,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["93133","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","93133","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["94465","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94465","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["94466","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94466","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["94467","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94467","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["94468","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94468","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["94469","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94469","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["94470","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94470","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","108,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["94471","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94471","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["94472","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94472","COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["94473","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94473","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["94474","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94474","COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["94475","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94475","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["94476","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94476","COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["94477","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94477","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["94478","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94478","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["94479","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94479","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["94606","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94606","LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["94608","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94608","LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","182,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["94610","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94610","LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","272,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["94612","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94612","LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","383,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["94614","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94614","COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["94615","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94615","CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["94616","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94616","COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","350,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["94617","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94617","CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","290,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["94618","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94618","COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","344,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["94620","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94620","COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","792,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["94622","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94622","TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","181,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["94623","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94623","TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","433,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["94624","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94624","TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","662,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["94625","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94625","TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.384,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["94656","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94656","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["94657","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94657","LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["94658","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94658","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["94659","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94659","LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["94660","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94660","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["94661","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94661","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["94662","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94662","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["94663","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94663","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["94664","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94664","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["94665","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94665","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["94666","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94666","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["94667","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94667","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["94668","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94668","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["94669","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94669","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["94670","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94670","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["94671","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94671","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","116,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["94672","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94672","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["94673","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94673","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["94674","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94674","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["94675","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94675","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["94676","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94676","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["94677","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94677","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["94678","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94678","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["94679","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94679","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["94680","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94680","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["94681","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94681","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["94682","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94682","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","126,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["94683","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94683","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["94684","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94684","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","160,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["94685","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94685","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","121,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["94686","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94686","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","305,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["94687","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94687","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","247,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["94688","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94688","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["94689","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94689","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["94690","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94690","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["94691","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94691","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["94692","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94692","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["94693","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94693","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["94694","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94694","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["94695","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94695","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["94696","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94696","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["94697","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94697","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["94698","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94698","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["94699","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94699","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","160,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["94700","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94700","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","133,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["94701","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94701","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","243,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["94702","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94702","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","229,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["94703","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94703","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["94704","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94704","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["94705","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94705","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["94706","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94706","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["94707","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94707","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["94708","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94708","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["94709","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94709","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["94710","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94710","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["94711","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94711","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["94712","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94712","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["94713","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94713","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","230,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["94714","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94714","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","314,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["94715","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94715","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","435,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["94724","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94724","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["94725","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94725","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["94726","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94726","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["94727","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94727","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["94728","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94728","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","128,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["94729","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94729","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["94730","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94730","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","156,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["94731","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94731","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["94733","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94733","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["94737","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94737","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["94740","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94740","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["94741","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94741","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["94742","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94742","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["94743","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94743","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["94744","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94744","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["94746","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94746","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["94748","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94748","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["94750","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94750","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["94752","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94752","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["94756","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94756","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["94757","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94757","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["94758","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94758","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["94759","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94759","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["94760","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94760","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["94761","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94761","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","160,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["94762","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94762","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["94783","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94783","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["94785","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94785","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["94786","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94786","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["94787","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94787","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["94788","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94788","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","87,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["94789","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94789","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","286,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["94790","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94790","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","332,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["94791","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94791","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","467,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["94863","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","94863","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["95141","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","95141","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["95237","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","95237","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["95693","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","95693","LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["95694","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","95694","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["95695","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","95695","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["95696","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","95696","SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["96637","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96637","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["96638","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96638","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["96639","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96639","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["96640","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96640","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["96641","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96641","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["96642","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96642","TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["96643","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96643","TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4   , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["96650","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96650","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["96651","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96651","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["96652","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96652","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["96653","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96653","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["96654","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96654","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["96655","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96655","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["96656","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96656","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["96657","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96657","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["96658","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96658","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["96659","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96659","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["96660","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96660","CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4\u0092\u0092, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["96661","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96661","CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4\u0092\u0092, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["96662","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96662","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["96663","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96663","LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["96664","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96664","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["96665","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96665","TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["96666","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96666","TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["96667","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96667","TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["96684","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96684","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["96685","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96685","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["96686","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96686","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["96687","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96687","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["96688","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96688","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["96689","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96689","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["96690","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96690","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["96691","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96691","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["96692","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96692","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["96693","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96693","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["96694","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96694","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["96695","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96695","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["96696","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96696","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["96697","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96697","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["96698","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96698","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["96699","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96699","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2\u0092\u0092, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["96700","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96700","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2\u0092\u0092, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["96701","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96701","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["96702","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96702","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["96703","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96703","LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["96704","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96704","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["96705","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96705","LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["96706","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96706","LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["96707","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96707","LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["96708","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96708","LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["96709","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96709","LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["96710","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96710","TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["96711","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96711","TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["96712","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96712","TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["96713","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96713","TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["96714","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96714","TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96715","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96715","TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","107,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["96716","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96716","TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["96717","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96717","TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","238,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["96736","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96736","LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["96737","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96737","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["96738","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96738","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["96739","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96739","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["96740","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96740","CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["96741","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96741","LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["96742","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96742","LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["96743","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96743","LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96744","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96744","LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["96745","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96745","LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["96746","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96746","LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["96747","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96747","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["96748","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96748","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["96749","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96749","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["96750","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96750","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["96751","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96751","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["96752","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96752","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["96753","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96753","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["96754","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96754","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96755","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96755","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["96756","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96756","TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["96757","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96757","TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["96758","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96758","TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["96759","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96759","TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["96760","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96760","TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["96761","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96761","TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["96762","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96762","TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["96763","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96763","TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["96764","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96764","TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","238,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["96802","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96802","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","236,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["96803","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96803","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["96804","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96804","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","216,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96805","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96805","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","243,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["96806","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96806","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["96807","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96807","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","196,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["96808","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96808","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["96809","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96809","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["96810","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96810","CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["96811","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96811","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["96812","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96812","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["96813","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96813","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["96814","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96814","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["96815","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96815","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["96816","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96816","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["96817","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96817","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["96818","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96818","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["96819","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96819","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["96820","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96820","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["96821","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96821","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["96822","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96822","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["96823","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96823","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["96824","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96824","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["96825","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96825","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["96826","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96826","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["96827","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96827","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["96828","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96828","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["96829","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96829","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["96830","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96830","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["96831","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96831","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["96832","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96832","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["96833","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96833","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["96834","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96834","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["96835","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96835","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["96836","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96836","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["96837","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96837","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["96838","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96838","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["96839","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96839","JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["96840","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96840","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["96841","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96841","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["96842","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96842","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["96843","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96843","JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["96844","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96844","JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["96845","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96845","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["96846","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96846","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["96847","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96847","JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["96848","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96848","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["96849","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96849","JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96850","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96850","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["96851","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96851","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96852","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96852","JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["96853","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96853","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["96854","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96854","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["96855","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96855","JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["96856","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96856","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["96857","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96857","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1\u0094, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["96858","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96858","JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["96859","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96859","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["96860","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96860","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["96861","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96861","TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["96862","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96862","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["96863","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96863","TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96864","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96864","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["96865","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96865","TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["96866","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96866","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["96867","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96867","TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["96868","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96868","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["96869","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96869","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["96870","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96870","TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["96871","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96871","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["96872","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96872","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["96873","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96873","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96874","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96874","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["96875","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96875","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1\u0094 X 3 SAÍDAS DE 1/2\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["96876","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96876","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["96877","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96877","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","182,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["96878","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96878","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["96879","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96879","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","185,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["96880","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96880","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","211,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["96881","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","96881","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","222,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["97425","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97425","FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["97426","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97426","FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["97427","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97427","FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["97428","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97428","FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["97429","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97429","FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["97430","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97430","ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["97431","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97431","ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["97432","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97432","ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["97433","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97433","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["97434","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97434","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","103,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["97435","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97435","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["97436","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97436","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["97437","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97437","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["97438","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97438","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["97439","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97439","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["97440","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97440","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","187,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["97442","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97442","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","206,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["97443","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97443","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["97444","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97444","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2  X 1 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["97446","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97446","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","241,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["97447","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97447","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","241,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["97449","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97449","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","256,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["97450","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97450","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","317,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["97452","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97452","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","185,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["97453","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97453","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["97454","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97454","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","329,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["97455","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97455","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","350,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["97456","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97456","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","776,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["97457","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97457","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","684,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["97458","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97458","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","299,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["97459","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97459","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","531,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["97460","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97460","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","831,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["97461","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97461","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["97462","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97462","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["97464","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97464","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["97465","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97465","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["97467","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97467","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["97468","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97468","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["97470","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97470","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["97471","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97471","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["97474","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97474","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","185,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["97475","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97475","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","230,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["97477","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97477","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","247,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["97478","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97478","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","308,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["97479","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97479","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["97480","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97480","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["97481","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97481","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["97482","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97482","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["97483","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97483","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["97484","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97484","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["97485","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97485","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["97486","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97486","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["97487","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97487","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","313,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["97488","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97488","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","334,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["97489","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97489","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","763,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["97490","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97490","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","671,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["97491","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97491","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["97492","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97492","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["97493","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97493","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["97494","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97494","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","273,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["97495","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97495","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","510,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["97496","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97496","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","814,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["97499","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97499","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["97500","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97500","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["97502","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97502","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["97503","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97503","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["97505","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97505","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["97506","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97506","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["97508","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97508","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["97509","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97509","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["97511","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97511","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","174,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["97512","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97512","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["97514","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97514","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","233,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["97515","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97515","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","294,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["97517","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97517","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["97518","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97518","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["97519","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97519","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["97520","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97520","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["97521","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97521","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["97522","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97522","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["97523","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97523","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["97524","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97524","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","168,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["97525","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97525","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","297,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["97526","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97526","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","317,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["97527","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97527","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","742,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["97528","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97528","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","650,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["97529","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97529","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["97530","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97530","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["97531","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97531","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","162,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["97532","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97532","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["97533","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97533","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","491,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["97534","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97534","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","786,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["97537","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97537","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["97540","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97540","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["97541","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97541","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4\" X 1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["97543","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97543","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["97544","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97544","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["97546","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97546","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["97547","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97547","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["97548","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97548","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["97549","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97549","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["97550","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97550","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["97551","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97551","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["97552","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97552","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["97553","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97553","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["97554","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","97554","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["98602","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","98602","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["103805","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103805","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["103806","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103806","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["103807","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103807","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["103808","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103808","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["103809","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103809","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["103810","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103810","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["103811","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103811","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["103812","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103812","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["103813","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103813","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["103814","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103814","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103815","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103815","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["103816","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103816","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["103817","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103817","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","431,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["103818","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103818","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["103819","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103819","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["103820","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103820","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["103821","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103821","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","504,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["103822","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103822","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["103823","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103823","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["103824","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103824","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["103825","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103825","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["103826","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103826","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["103827","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103827","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["103828","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103828","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["103829","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103829","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","556,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["103830","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103830","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["103831","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103831","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["103832","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103832","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["103833","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103833","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["103834","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103834","TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["103838","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103838","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["103839","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103839","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["103840","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103840","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["103841","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103841","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["103842","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103842","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["103843","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103843","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["103844","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103844","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\u0094, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["103845","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103845","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["103846","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103846","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["103847","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103847","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["103848","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103848","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["103849","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103849","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["103850","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103850","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","430,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["103851","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103851","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\u0094, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["103852","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103852","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["103853","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103853","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["103854","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103854","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","501,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["103855","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103855","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["103856","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103856","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["103857","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103857","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["103858","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103858","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["103859","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103859","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["103860","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103860","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["103861","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103861","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["103862","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103862","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","551,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["103863","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103863","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["103864","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103864","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["103865","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103865","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["103866","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103866","TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["103867","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103867","TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["103874","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103874","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["103875","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103875","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["103876","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103876","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["103877","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103877","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["103878","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103878","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["103879","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103879","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["103880","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103880","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["103881","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103881","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["103882","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103882","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103883","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103883","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["103884","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103884","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["103885","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103885","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["103886","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103886","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","431,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["103887","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103887","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["103888","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103888","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["103889","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103889","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["103890","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103890","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","500,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["103891","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103891","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["103892","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103892","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["103893","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103893","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["103894","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103894","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["103895","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103895","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103896","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103896","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103897","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103897","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["103898","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103898","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","550,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["103899","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103899","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["103900","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103900","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["103901","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103901","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["103902","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103902","TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["103903","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103903","TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["103947","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103947","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["103948","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103948","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["103949","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103949","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["103950","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103950","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["103951","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103951","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["103952","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103952","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["103953","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103953","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["103954","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103954","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["103955","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103955","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["103956","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103956","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["103957","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103957","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["103958","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103958","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["103959","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103959","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["103960","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103960","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["103961","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103961","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["103962","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103962","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["103963","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103963","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["103964","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103964","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["103965","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103965","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["103966","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103966","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["103967","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103967","BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["103968","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103968","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["103969","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103969","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["103970","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103970","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["103971","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103971","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["103972","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103972","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["103973","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103973","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["103974","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103974","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["103975","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103975","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["103976","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103976","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["103977","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103977","BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["103980","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103980","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["103981","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103981","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["103982","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103982","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["103983","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103983","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["103984","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103984","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["103985","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103985","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["103986","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103986","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["103987","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103987","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["103988","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103988","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["103990","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103990","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["103991","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103991","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["103992","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103992","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["103993","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103993","BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["103994","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103994","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["103995","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103995","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["103996","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103996","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["103997","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103997","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["103998","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103998","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["103999","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","103999","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["104000","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104000","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["104001","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104001","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["104002","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104002","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["104003","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104003","BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["104004","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104004","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["104005","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104005","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["104006","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104006","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["104007","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104007","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["104008","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104008","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["104009","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104009","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["104010","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104010","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["104011","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104011","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["104012","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104012","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["104013","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104013","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["104014","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104014","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["104015","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104015","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["104016","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104016","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["104017","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104017","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["104018","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104018","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["104019","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104019","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["104020","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104020","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["104022","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104022","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["104023","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104023","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["104024","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104024","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["104025","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104025","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["104026","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104026","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["104027","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104027","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["104028","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104028","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["104029","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104029","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","161,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["104030","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104030","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["104163","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104163","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["104164","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104164","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["104165","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104165","JOELHO COM VISITA 90 GRAUS, PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["104167","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104167","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","158,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["104168","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104168","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","133,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["104169","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104169","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","207,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["104170","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104170","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["104171","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104171","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","110,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["104172","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104172","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","314,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["104173","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104173","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["104174","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104174","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","224,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["104175","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104175","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","146,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["104176","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104176","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","259,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["104177","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104177","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","204,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["104178","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104178","CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["104179","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104179","CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["104191","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104191","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["104192","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104192","TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["104193","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104193","JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","181,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["104196","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104196","CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["104197","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104197","CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["104198","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104198","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["104199","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104199","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["104200","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104200","LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["104201","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104201","TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["104202","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104202","TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["104317","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104317","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["104318","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104318","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["104319","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104319","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["104320","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104320","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["104321","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104321","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["104322","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104322","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["104323","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104323","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["104324","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104324","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["104331","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104331","CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["104332","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104332","CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["104333","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104333","CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["104334","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104334","CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["104335","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104335","CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["104336","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104336","CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["104337","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104337","CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["104338","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104338","CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["104339","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104339","CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["104340","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104340","CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["104341","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104341","BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["104342","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104342","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["104343","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104343","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["104344","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104344","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["104345","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104345","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["104346","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104346","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["104347","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104347","JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["104348","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104348","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["104349","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104349","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["104350","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104350","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["104351","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104351","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["104352","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104352","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["104353","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104353","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["104354","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104354","TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["104355","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104355","JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["104356","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104356","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["104357","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES","0180","","","104357","CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["97895","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97895","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","167,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["97896","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97896","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","310,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["97897","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97897","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","402,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["97898","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97898","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","784,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["97900","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97900","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["97901","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97901","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","282,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["97902","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97902","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","554,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["97903","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97903","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","773,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["97904","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97904","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","932,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["97905","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97905","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","224,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["97906","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97906","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["97907","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97907","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","603,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["97908","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","97908","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","731,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["98102","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","98102","CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["98104","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","98104","CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","355,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["98105","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","98105","CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","618,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["98106","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","98106","CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.023,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["98107","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","98107","CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","252,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["98108","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","98108","CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","452,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["99250","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","99250","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["99251","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","99251","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","268,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["99253","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","99253","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","523,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["99255","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","99255","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","730,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["99257","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","99257","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","877,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["99258","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","99258","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","215,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["99260","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","99260","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","402,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["99262","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","99262","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","575,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["99264","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","99264","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","693,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["102587","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102587","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["102588","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102588","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["102589","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102589","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["102590","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102590","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["102591","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102591","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["102592","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102592","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102593","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102593","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["102594","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102594","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["102595","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102595","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["102596","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102596","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["102597","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102597","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["102598","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102598","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["102599","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102599","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["102600","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102600","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102601","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102601","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["102602","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102602","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["102603","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102603","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["102604","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102604","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["102605","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102605","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","209,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["102606","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102606","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","356,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["102607","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102607","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","363,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["102608","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102608","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","733,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["102609","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102609","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","825,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["102611","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102611","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","462,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["102613","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102613","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","635,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["102614","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102614","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.028,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["102615","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102615","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.325,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["102617","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102617","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.474,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["102619","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102619","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.622,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["102622","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102622","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","524,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["102623","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA","0181","","","102623","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","728,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[89482,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","89482","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["89491","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","89491","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[89495,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","89495","RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["89707","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","89707","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["89708","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","89708","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["89709","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","89709","RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["89710","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","89710","RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["104326","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","104326","RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["104327","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","104327","RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["104328","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","104328","CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["104329","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA","0182","","","104329","CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["86872","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86872","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","642,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["86874","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86874","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","450,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["86875","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86875","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","495,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["86876","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86876","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","282,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["86877","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86877","VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[86878,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86878","VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["86879","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86879","VÁLVULA EM PLÁSTICO 1\u0094 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["86880","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86880","VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["86881","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86881","SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2\u0094 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","218,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[86882,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86882","SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2\u0094 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[86883,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86883","SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","11,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[86884,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86884","ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\u0094 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[86885,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86885","ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["86886","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86886","ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["86887","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86887","ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["86888","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86888","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","439,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["86889","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86889","BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","876,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["86893","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86893","BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","767,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["86894","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86894","BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","295,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["86895","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86895","BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","405,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["86899","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86899","BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","364,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["86900","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86900","CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","239,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["86901","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86901","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[86902,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86902","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","277,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["86903","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86903","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","312,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["86904","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86904","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","131,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["86905","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86905","APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","441,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["86906","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86906","TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","81,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["86908","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86908","APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","531,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["86909","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86909","TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","141,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["86910","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86910","TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","139,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["86911","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86911","TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["86913","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86913","TORNEIRA CROMADA 1/2\u0094 OU 3/4\u0094 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["86914","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86914","TORNEIRA CROMADA 1/2\u0094 OU 3/4\u0094 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["86915","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86915","TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","156,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["86916","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86916","TORNEIRA PLÁSTICA 3/4\u0094 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["86919","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86919","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","832,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["86920","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86920","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","721,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["86921","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86921","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","685,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["86922","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86922","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","847,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["86923","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86923","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","540,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["86924","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86924","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","503,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["86925","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86925","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","575,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["86926","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86926","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","538,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["86927","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86927","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","371,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["86928","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86928","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","335,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["86929","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86929","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","361,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["86930","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86930","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","324,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[86931,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86931","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","450,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["86932","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86932","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","496,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["86933","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86933","BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","439,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["86934","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86934","BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","429,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["86935","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86935","CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","328,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["86936","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86936","CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","535,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["86937","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86937","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","220,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["86938","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86938","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","427,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["86939","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86939","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","389,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["86940","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86940","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.157,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["86941","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86941","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","816,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["86942","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86942","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","253,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["86943","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86943","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","243,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["86947","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","86947","BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.347,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["93396","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","93396","BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","716,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["93441","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","93441","BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.310,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["93442","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","93442","BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.454,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["95469","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","95469","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","268,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["95470","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","95470","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","276,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["95471","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","95471","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","690,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["95472","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","95472","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","699,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["95542","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","95542","PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["95543","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","95543","PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["95544","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","95544","PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["95545","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","95545","SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","37,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["95546","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","95546","KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","125,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["95547","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","95547","SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","82,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["100848","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100848","VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","497,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["100849","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100849","ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","COLETADO","42,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["100851","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100851","ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["100852","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100852","CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","263,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["100853","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100853","TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","374,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["100854","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100854","TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.969,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["100855","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100855","SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","37,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["100856","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100856","MANOPLA E CANOPLA CROMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["100857","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100857","ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","575,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["100858","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100858","MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA \u0096 PADRÃO MÉDIO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","627,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["100859","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100859","MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA \u0096 PADRÃO ALTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","906,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["100860","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100860","CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","90,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["100861","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100861","SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["100862","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100862","SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["100863","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100863","BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","646,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["100864","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100864","BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","716,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["100865","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100865","BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","663,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["100866","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100866","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","324,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["100867","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100867","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","347,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["100868","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100868","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","362,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["100869","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100869","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","374,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["100870","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100870","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","253,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["100871","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100871","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","273,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["100872","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100872","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","286,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["100873","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100873","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","294,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["100874","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100874","PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","324,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["100875","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100875","BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.219,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["100878","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS","0183","","","100878","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","589,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["98052","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98052","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.911,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["98053","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98053","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.634,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["98054","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98054","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.304,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["98055","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98055","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.876,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["98056","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98056","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.819,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["98057","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98057","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.173,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["98058","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98058","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.800,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["98059","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98059","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.035,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["98060","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98060","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.746,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["98061","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98061","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.070,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["98062","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98062","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.911,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["98063","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98063","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.439,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["98064","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98064","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.095,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["98065","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98065","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.088,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["98066","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98066","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.734,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["98067","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98067","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.305,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["98068","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98068","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.903,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["98069","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98069","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.994,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["98070","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98070","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.681,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["98071","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98071","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.879,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["98072","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98072","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.037,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["98073","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98073","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.440,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["98074","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98074","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.184,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["98075","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98075","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.345,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["98076","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98076","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.489,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["98077","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98077","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18.307,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["98078","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98078","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.512,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["98079","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98079","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.955,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["98080","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98080","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.296,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["98081","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98081","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.304,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["98082","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98082","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.643,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["98083","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98083","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.789,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["98084","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98084","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.702,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["98085","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98085","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.117,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["98086","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98086","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.251,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["98087","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98087","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.857,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["98088","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98088","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.234,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["98089","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98089","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.220,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["98090","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98090","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.367,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["98091","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98091","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.022,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["98092","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98092","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.902,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["98093","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98093","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.294,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["98094","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98094","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.618,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["98099","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98099","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.506,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["98100","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98100","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.983,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["98101","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98101","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.892,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["98109","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98109","CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","735,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["98110","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98110","CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","378,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[98111,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98111","CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["98112","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98112","TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["98114","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98114","TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","711,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["98115","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS","0184","","","98115","TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["89957","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","PONTOS DE AGUA/ESGOTO","0185","","","89957","PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","121,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["89959","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","PONTOS DE AGUA/ESGOTO","0185","","","89959","PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["89349","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89349","REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89351","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89351","REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["89352","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89352","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[89353,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89353","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["89354","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89354","MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","590,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["89969","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89969","KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["89970","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89970","KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["89971","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89971","KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["89972","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89972","KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["89973","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89973","KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾\" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","776,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["89974","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89974","KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾\" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","266,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["89984","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89984","REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["89985","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89985","REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["89986","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89986","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["89987","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","89987","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["90371","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","90371","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["94489","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94489","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["94490","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94490","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["94491","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94491","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[94492,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94492","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["94493","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94493","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["94495","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94495","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["94496","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94496","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["94497","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94497","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","105,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["94498","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94498","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["94499","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94499","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","292,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["94500","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94500","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","354,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["94501","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94501","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","721,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["94792","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94792","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","114,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["94793","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94793","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","157,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["94794","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94794","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","166,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["94795","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94795","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["94796","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94796","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["94797","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94797","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["94798","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94798","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","158,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["94799","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94799","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","194,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["94800","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","94800","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","249,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["95248","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","95248","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["95249","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","95249","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["95250","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","95250","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["95251","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","95251","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["95252","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","95252","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","149,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["95253","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","95253","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","228,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["99619","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99619","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["99620","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99620","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["99621","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99621","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","237,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["99622","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99622","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","267,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["99623","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99623","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","372,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["99624","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99624","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","532,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["99625","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99625","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","732,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["99626","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99626","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.130,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["99627","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99627","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["99628","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99628","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["99629","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99629","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["99630","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99630","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["99631","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99631","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["99632","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99632","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","212,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["99633","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99633","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","457,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["99634","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99634","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","784,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["99635","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","99635","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","305,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["103008","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103008","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["103009","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103009","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103010","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103010","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["103011","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103011","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["103012","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103012","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["103013","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103013","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["103014","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103014","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","207,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["103015","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103015","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","367,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["103016","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103016","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","502,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["103017","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103017","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","878,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["103018","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103018","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","249,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["103019","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103019","REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","305,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["103029","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103029","REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["103036","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103036","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["103037","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103037","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["103038","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103038","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["103039","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103039","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","60,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["103040","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103040","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["103041","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103041","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["103042","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103042","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["103043","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103043","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["103044","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103044","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["103045","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103045","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["103046","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103046","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["103047","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103047","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["103048","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103048","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["103049","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103049","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["103050","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103050","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  20 MM. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["103051","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103051","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["103052","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS","0271","","","103052","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["95634","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95634","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½\")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","159,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["95635","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95635","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾\")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","170,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[95636,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95636","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","341,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["95637","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95637","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","523,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["95638","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95638","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","641,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["95639","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95639","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","841,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["95641","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95641","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","284,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["95642","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95642","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 3 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","420,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["95643","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95643","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","551,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["95644","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95644","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","211,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["95645","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95645","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","389,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["95646","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95646","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 3 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","580,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["95647","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95647","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","762,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["95673","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95673","HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 1,5 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["95674","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95674","HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 3,0 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["95675","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95675","HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["95676","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","95676","CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["97741","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO","0272","","","97741","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","159,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["90436","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90436","FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["90437","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90437","FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["90438","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90438","FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["90439","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90439","FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["90440","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90440","FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["90441","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90441","FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","97,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["90443","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90443","RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["90444","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90444","RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["90445","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90445","RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["90446","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90446","RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["90447","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90447","RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["90451","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90451","PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["90452","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90452","PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["90453","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90453","PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["90454","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90454","PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["90455","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90455","PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["90456","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90456","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["90457","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90457","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["90458","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90458","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["90459","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90459","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["90460","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90460","SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["90461","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90461","SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["90462","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90462","SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["90463","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90463","SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["90466","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90466","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["90467","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90467","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["90468","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90468","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["90469","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90469","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["90470","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","90470","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["91166","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91166","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["91167","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91167","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["91168","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91168","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["91169","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91169","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["91170","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91170","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\u0094, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["91171","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91171","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["91172","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91172","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["91173","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91173","FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["91174","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91174","FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["91175","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91175","FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["91176","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91176","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["91177","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91177","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["91178","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91178","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["91179","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91179","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["91180","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91180","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO \u0093D\u0094 1 1/2\u0094, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["91181","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91181","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["91182","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91182","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["91183","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91183","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["91184","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91184","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["91185","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91185","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["91186","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91186","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["91187","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91187","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["91188","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91188","CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["91189","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91189","CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["91190","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91190","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["91191","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91191","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["91192","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91192","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["91222","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","91222","RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["94480","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","94480","CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½\u0094) E DN RECALQUE 50 (2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.688,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["94481","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","94481","CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2\u0094) E DN RECALQUE 40 (1 1/2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.845,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["94482","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","94482","CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2\u0094) E DN RECALQUE 32 (1 1/4\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.434,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["94483","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","94483","CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4\u0094) E DN RECALQUE 25 (1\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.193,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["95541","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","95541","FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["96559","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","96559","SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96560","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","96560","SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["96561","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","96561","SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[96562,"INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","96562","SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["96563","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","96563","SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["101802","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","101802","CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.651,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["101803","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","101803","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.053,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["101804","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","101804","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.345,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["101805","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","101805","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.718,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["102111","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102111","BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.040,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["102112","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102112","BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["102113","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102113","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.678,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["102114","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102114","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["102115","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102115","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.940,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["102116","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102116","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.794,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["102117","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102117","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["102118","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102118","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.459,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["102119","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102119","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["102121","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102121","MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["102122","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102122","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.400,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["102123","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102123","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","161,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["102136","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102136","INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["102137","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102137","CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["102138","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","102138","MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","175,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["103517","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","103517","AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.281,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["103519","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","103519","BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["103520","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","103520","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.440,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["103521","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","103521","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.223,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["103522","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","103522","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.294,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["103523","INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS","0297","","","103523","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.972,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["104031","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104031","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["104032","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104032","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["104033","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104033","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["104034","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104034","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["104035","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104035","COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["104036","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104036","COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["104039","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104039","TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["104043","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104043","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["104044","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104044","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["104045","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104045","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["104046","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104046","COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["104047","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104047","COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["104048","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104048","COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["104049","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104049","ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["104050","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104050","ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["104051","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104051","COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["104052","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104052","COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["104053","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104053","UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["104054","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104054","UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["104055","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104055","REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["104056","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104056","REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["104058","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104058","LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["104059","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104059","LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["104060","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104060","TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["104061","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104061","TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["104112","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104112","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["104114","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104114","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","202,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["104116","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104116","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","268,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["104118","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104118","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["104120","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104120","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","327,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["104122","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE AGUA","0058","","","104122","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","444,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["104062","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104062","CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["104063","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104063","CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["104064","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104064","CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","264,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["104065","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104065","CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["104066","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104066","LUVA DE CORRER, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["104067","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104067","LUVA DE CORRER, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["104068","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104068","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["104069","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104069","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, 200 X 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","291,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["104070","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104070","TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["104071","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104071","TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","220,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["104072","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104072","TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","314,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["104076","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104076","SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["104077","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104077","SELIM, PVC OCRE, COMPACTO, DN 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["104078","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104078","SELIM, PVC OCRE, COMPACTO, DN 200 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["104079","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104079","SELIM, PVC OCRE, COMPACTO, DN 300 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","150,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["104080","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104080","JUNÇÃO 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["104081","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104081","JUNÇÃO 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","333,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["104082","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104082","PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["104083","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104083","PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","107,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["104084","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104084","CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["104085","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104085","TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["104086","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104086","TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["104124","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104124","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","330,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["104125","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104125","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 300 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M;COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","451,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["104127","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104127","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 150 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM TÊ E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","805,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["104130","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104130","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","498,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["104131","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104131","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 300 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","618,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["104133","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104133","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 150 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM TÊ E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.077,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["104136","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104136","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","667,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["104137","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104137","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 300 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","787,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["104139","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104139","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 150 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM TÊ E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.349,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["104142","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104142","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","438,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["104143","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104143","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 300 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","580,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["104145","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104145","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 150 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM TÊ E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","917,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["104148","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104148","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","677,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["104149","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104149","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 300 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","820,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["104151","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104151","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 150 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM TÊ E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.263,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["104154","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104154","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","919,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["104155","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104155","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 300 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.062,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["104157","LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO","0059","","","104157","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 150 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM TÊ E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.612,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["96520","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","96520","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["96521","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","96521","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["96522","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","96522","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","COLETADO","117,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[96523,"MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","96523","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","COLETADO","74,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["96524","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","96524","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["96525","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","96525","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["96526","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","96526","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","COLETADO","237,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["96527","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","96527","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","COLETADO","97,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["96528","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","96528","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","150,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["101114","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101114","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["101115","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101115","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["101116","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101116","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["101117","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101117","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["101118","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101118","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["101119","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101119","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101120","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101120","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["101121","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101121","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["101122","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101122","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["101123","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101123","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["101124","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101124","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["101125","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101125","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["101126","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101126","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["101127","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101127","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["101128","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101128","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["101129","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101129","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["101130","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101130","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["101131","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101131","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["101132","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101132","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["101133","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101133","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["101134","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101134","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["101135","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101135","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["101136","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101136","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["101137","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101137","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["101138","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101138","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["101139","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101139","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["101140","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101140","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["101141","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101141","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["101142","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101142","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["101143","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101143","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101144","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101144","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["101145","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101145","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["101146","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101146","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["101147","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101147","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["101148","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101148","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["101149","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101149","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["101150","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101150","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["101151","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101151","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["101152","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101152","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["101153","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101153","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["101206","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101206","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["101207","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101207","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO  INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["101208","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101208","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["101209","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101209","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["101210","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101210","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["101211","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101211","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["101212","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101212","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["101213","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101213","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["101214","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101214","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["101215","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101215","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["101216","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101216","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["101217","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101217","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["101218","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101218","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["101219","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101219","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["101220","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101220","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["101221","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101221","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["101222","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101222","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["101223","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101223","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["101224","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101224","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["101225","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101225","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["101226","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101226","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["101227","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101227","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["101228","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101228","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["101229","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101229","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["101230","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101230","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["101231","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101231","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["101232","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101232","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["101233","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101233","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["101234","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101234","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["101235","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101235","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["101236","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101236","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["101237","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101237","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["101238","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101238","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["101239","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101239","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["101240","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101240","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["101241","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101241","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["101242","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101242","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["101243","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101243","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101244","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101244","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["101245","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101245","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["101246","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101246","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["101247","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101247","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["101248","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101248","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["101249","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101249","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101250","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101250","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["101251","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101251","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["101252","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101252","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["101253","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101253","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["101254","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101254","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["101255","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101255","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["101256","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101256","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["101257","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101257","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["101258","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101258","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["101259","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101259","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["101260","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101260","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["101261","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101261","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["101262","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101262","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["101263","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101263","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["101264","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101264","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["101265","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101265","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["101266","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101266","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["101267","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101267","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["101268","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101268","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["101269","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101269","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["101270","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101270","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["101271","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101271","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["101272","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101272","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["101273","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101273","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["101274","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101274","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["101275","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101275","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["101276","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101276","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["101277","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","101277","ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["102354","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","102354","DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL \u0096 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["102355","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","102355","DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL \u0096  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","158,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["102360","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","102360","RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["102361","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO","0018","","","102361","RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["90082","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90082","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["90084","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90084","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["90086","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90086","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["90087","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90087","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["90090","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90090","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["90091","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90091","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["90092","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90092","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["90094","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90094","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["90095","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90095","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["90098","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90098","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["90099","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90099","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["90100","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90100","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["90101","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90101","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["90102","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90102","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["90105","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90105","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["90106","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90106","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["90107","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90107","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["90108","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","90108","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["93358","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","93358","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","M3","COLETADO","63,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["102276","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102276","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["102277","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102277","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["102278","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102278","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["102279","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102279","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["102280","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102280","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["102281","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102281","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["102282","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102282","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["102283","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102283","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["102284","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102284","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["102285","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102285","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO  MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102286","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102286","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["102287","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102287","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["102288","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102288","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["102289","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102289","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["102290","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102290","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["102291","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102291","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["102292","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102292","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["102293","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102293","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["102294","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102294","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["102295","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102295","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["102296","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102296","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["102297","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102297","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["102298","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102298","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["102299","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102299","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["102300","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102300","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["102301","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102301","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["102302","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102302","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["102303","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102303","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["102304","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102304","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["102305","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102305","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["102306","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102306","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["102307","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102307","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["102308","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102308","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["102309","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102309","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["102310","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102310","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["102311","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102311","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["102312","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102312","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["102313","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102313","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["102314","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102314","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["102315","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102315","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["102316","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102316","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["102317","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102317","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102318","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102318","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["102319","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102319","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["102320","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102320","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["102321","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102321","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["102322","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102322","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["102323","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102323","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["102324","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102324","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["102325","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102325","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["102326","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102326","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["102327","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102327","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["102328","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102328","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["102329","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS","0019","","","102329","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["94304","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94304","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["94305","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94305","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["94306","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94306","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["94307","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94307","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["94308","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94308","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["94309","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94309","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["94310","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94310","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["94315","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94315","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["94316","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94316","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["94317","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94317","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["94318","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94318","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["94319","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94319","ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["94327","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94327","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["94328","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94328","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["94329","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94329","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["94330","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94330","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["94331","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94331","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["94332","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94332","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["94333","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94333","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["94338","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94338","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["94339","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94339","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["94340","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94340","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["94341","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94341","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["94342","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","94342","ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96385","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","96385","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["96386","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO","0020","","","96386","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["93360","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93360","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["93361","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93361","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["93362","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93362","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["93363","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93363","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["93364","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93364","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["93365","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93365","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["93366","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93366","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["93367","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93367","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["93368","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93368","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["93369","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93369","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["93370","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93370","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["93371","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93371","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["93372","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93372","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["93373","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93373","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["93374","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93374","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["93375","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93375","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["93376","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93376","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["93377","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93377","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["93378","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93378","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["93379","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93379","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["93380","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93380","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["93381","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93381","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[93382,"MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","93382","REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["96995","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO","0021","","","96995","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3","COLETADO","38,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["97916","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS","0022","","","97916","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["97917","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS","0022","","","97917","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["97918","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS","0022","","","97918","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["97919","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS","0022","","","97919","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["101616","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS","0225","","","101616","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["101617","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS","0225","","","101617","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["101618","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS","0225","","","101618","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["101619","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS","0225","","","101619","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","451,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["101620","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS","0225","","","101620","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["101621","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS","0225","","","101621","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","432,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["101622","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS","0225","","","101622","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["101623","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS","0225","","","101623","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","428,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["101624","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS","0225","","","101624","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","392,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["101625","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS","0225","","","101625","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["95606","MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","COMPACTACAO OU APILOAMENTO","0283","","","95606","UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["101159","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","101159","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","132,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["103322","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103322","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["103323","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103323","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[103324,"PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103324","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["103325","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103325","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["103326","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103326","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["103327","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103327","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["103328","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103328","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["103329","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103329","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["103330","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103330","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["103331","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103331","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["103332","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103332","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["103333","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103333","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","106,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["103334","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103334","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["103335","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103335","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["103350","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103350","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","161,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103351","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103351","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["103356","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103356","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["103357","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS","0063","","","103357","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["89282","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89282","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["89283","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89283","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["89284","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89284","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["89285","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89285","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["89286","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89286","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["89287","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89287","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["89288","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89288","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["89289","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89289","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["89290","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89290","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89291","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89291","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["89292","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89292","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["89293","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89293","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["89294","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89294","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["89295","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89295","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["89296","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89296","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["89297","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89297","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["89298","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89298","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["89299","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89299","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["89300","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89300","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["89301","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89301","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["89302","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89302","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["89303","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89303","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["89304","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89304","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["89305","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89305","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["89306","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89306","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["89307","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89307","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["89308","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89308","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89309","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89309","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["89310","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89310","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","110,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["89311","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89311","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["89312","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89312","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["89313","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","89313","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["101157","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","101157","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["101158","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","101158","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["101162","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS","0064","","","101162","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","149,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["103316","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103316","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["103317","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103317","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["103318","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103318","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["103319","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103319","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["103320","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103320","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","109,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["103321","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103321","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","110,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["103336","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103336","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["103337","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103337","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["103338","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103338","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["103339","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103339","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["103340","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103340","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["103341","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103341","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["103342","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103342","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["103343","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO","0065","","","103343","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","106,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["89453","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89453","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["89454","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89454","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["89455","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89455","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","106,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["89456","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89456","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["89457","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89457","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["89458","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89458","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["89459","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89459","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["89460","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89460","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["89462","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89462","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["89463","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89463","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["89464","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89464","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["89465","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89465","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["89466","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89466","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","108,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["89467","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89467","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["89468","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89468","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["89469","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89469","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["89470","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89470","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["89471","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89471","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["89472","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89472","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["89473","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89473","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","116,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["89474","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89474","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","106,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["89475","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89475","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["89476","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89476","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","128,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["89477","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89477","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["89478","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89478","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["89479","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89479","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["89480","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89480","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["89483","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89483","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["89484","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89484","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","125,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["89486","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89486","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["89487","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89487","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["89488","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","89488","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["91815","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","91815","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["91816","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","91816","COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["101161","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO","0066","","","101161","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","210,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["101163","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO","0067","","","101163","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","591,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["101164","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO","0067","","","101164","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","600,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["96358","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96358","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["96359","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96359","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","116,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["96360","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96360","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["96361","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96361","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","168,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["96362","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96362","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["96363","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96363","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","145,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["96364","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96364","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","168,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["96365","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96365","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","196,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["96366","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96366","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["96367","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96367","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["96368","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96368","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","196,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["96369","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96369","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","225,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["96370","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96370","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["96371","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96371","PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["96373","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96373","INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["96374","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","96374","INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["102235","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","102235","DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","578,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["102253","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","102253","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","978,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["102254","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","102254","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","956,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["102255","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","102255","TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","955,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["102256","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","102256","TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.071,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["102257","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","102257","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","351,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["102258","PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.","0070","","","102258","TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","353,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["101154","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR","0251","","","101154","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["101155","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR","0251","","","101155","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["101156","PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR","0251","","","101156","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","235,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["101814","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101814","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["101816","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101816","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["101817","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101817","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["101819","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101819","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["101820","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101820","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["101822","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101822","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["101823","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101823","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["101824","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101824","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["101825","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101825","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["101826","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101826","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","261,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["101827","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101827","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","306,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["101828","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101828","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","270,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["101829","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101829","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","386,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["101830","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101830","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","424,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["101831","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101831","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","461,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["101832","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101832","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","352,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["101833","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101833","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","390,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["101834","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101834","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","428,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["101835","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101835","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","495,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["101836","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101836","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["101837","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101837","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["101838","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101838","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["101839","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101839","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["101840","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101840","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","232,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["101841","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101841","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","240,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["101842","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101842","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","203,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["101843","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101843","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","320,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["101844","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101844","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","358,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["101845","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101845","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","395,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["101846","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101846","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","285,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["101847","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101847","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","324,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["101848","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101848","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","361,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["101849","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101849","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","429,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["101850","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101850","REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["101852","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101852","REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["101853","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101853","REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.  AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["101855","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101855","REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["101856","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101856","REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["101857","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101857","REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["101858","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101858","REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["101859","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101859","REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["101860","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101860","REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["101861","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101861","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["101862","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101862","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["101863","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101863","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["101864","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101864","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["101865","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101865","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["101866","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101866","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["101867","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101867","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["101868","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101868","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["101869","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101869","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["101870","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","101870","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["102098","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","102098","RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.773,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["102988","PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO","0054","","","102988","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["100576","PAVIMENTACAO","PAVI","REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO","0055","","","100576","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["100577","PAVIMENTACAO","PAVI","REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO","0055","","","100577","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["96388","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","96388","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["96389","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","96389","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["96390","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","96390","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["96391","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","96391","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["96392","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","96392","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["96396","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","96396","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","418,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["96397","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","96397","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","495,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["96398","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","96398","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","604,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["96399","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","96399","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","285,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["96400","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","96400","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","366,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["100564","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100564","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","236,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["100565","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100565","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","200,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["100566","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100566","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","317,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["100567","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100567","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","355,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["100568","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100568","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","392,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["100569","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100569","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%)  - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","282,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["100570","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100570","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","323,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["100571","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100571","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","358,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["100572","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100572","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","241,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["100573","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100573","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["100574","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100574","ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[100575,"PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","100575","REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["101767","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","101767","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["101768","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC","0056","","","101768","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["92391","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92391","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["92392","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92392","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","110,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["92393","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92393","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["92394","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92394","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["92395","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92395","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["92396","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92396","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["92397","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92397","EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["92398","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92398","EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["92399","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92399","EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["92400","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92400","EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["92401","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92401","EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["92402","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92402","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["92403","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92403","EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["92404","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92404","EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["92405","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92405","EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["92406","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92406","EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["92407","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","92407","EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["93679","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","93679","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["93680","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","93680","EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["93681","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","93681","EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["93682","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","93682","EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["97104","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97104","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","158,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["97105","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97105","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["97106","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97106","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","199,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["97107","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97107","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["97108","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97108","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","260,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["97109","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97109","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","287,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["97111","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97111","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","294,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["97112","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97112","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","260,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["97113","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97113","APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["97114","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97114","EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["97115","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97115","APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["97116","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97116","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["97117","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97117","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["97118","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97118","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["97119","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97119","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["97120","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","97120","BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["101167","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","101167","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","301,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["101169","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","101169","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","313,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["101170","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","101170","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["101172","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","101172","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["103904","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103904","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["103905","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103905","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","162,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["103906","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103906","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","189,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["103907","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103907","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["103908","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103908","EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","193,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["103909","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103909","EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","220,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["103911","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103911","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","252,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["103912","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103912","EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["103913","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103913","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["103914","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103914","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["103915","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103915","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["103916","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103916","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","214,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["103917","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103917","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["103918","PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS","0057","","","103918","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","260,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["103694","PAVIMENTACAO","PAVI","SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL","0249","","","103694","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["103695","PAVIMENTACAO","PAVI","SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL","0249","","","103695","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["103696","PAVIMENTACAO","PAVI","SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL","0249","","","103696","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["103697","PAVIMENTACAO","PAVI","SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL","0249","","","103697","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["95995","PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS","0287","","","95995","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.441,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["95996","PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS","0287","","","95996","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.247,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["96001","PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS","0287","","","96001","FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["96393","PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS","0287","","","96393","USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","406,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["96394","PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS","0287","","","96394","USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","482,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["96395","PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS","0287","","","96395","USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","592,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["88411","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88411","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","1,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["88412","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88412","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","1,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["88413","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88413","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","3,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["88414","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88414","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","3,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["88415","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88415","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014","M2","COLETADO","2,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["88416","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88416","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["88417","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88417","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["88420","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88420","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["88421","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88421","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["88423","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88423","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["88424","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88424","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["88426","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88426","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["88428","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88428","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["88429","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88429","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["88431","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88431","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["88432","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88432","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["88484","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88484","APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","2,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[88485,"PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88485","APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","1,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["88488","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88488","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","12,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["88489","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88489","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","10,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["88494","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88494","APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["88495","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88495","APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["88496","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88496","APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["88497","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","88497","APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["95305","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","95305","TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["95306","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","95306","TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["95622","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","95622","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COLETADO","11,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["95623","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","95623","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COLETADO","8,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["95624","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","95624","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COLETADO","17,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["95625","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","95625","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COLETADO","19,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["95626","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","95626","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COLETADO","12,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["96126","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","96126","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["96127","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","96127","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["96128","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","96128","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["96129","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","96129","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["96130","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","96130","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["96131","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","96131","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["96132","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","96132","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["96133","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","96133","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["96134","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","96134","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["96135","PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE","0155","","","96135","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["102193","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102193","LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["102194","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102194","LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["102197","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102197","PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102200","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102200","APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["102201","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102201","APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["102202","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102202","APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["102203","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102203","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["102204","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102204","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[102205,"PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102205","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COLETADO","7,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[102207,"PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102207","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["102208","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102208","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["102209","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102209","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["102210","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102210","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COLETADO","6,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["102213","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102213","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["102214","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102214","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["102215","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102215","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COLETADO","15,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["102217","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102217","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["102218","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102218","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["102219","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102219","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[102220,"PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102220","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COLETADO","12,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["102223","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102223","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["102224","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102224","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["102225","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102225","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COLETADO","22,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["102227","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102227","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["102228","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102228","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["102229","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102229","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["102230","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102230","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COLETADO","18,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["102233","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102233","PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["102234","PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA","0157","","","102234","PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["100716","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100716","JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["100717","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100717","LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["100718","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100718","COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["100719","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100719","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["100720","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100720","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["100721","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100721","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["100722","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100722","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["100723","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100723","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["100724","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100724","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100725","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100725","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["100726","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100726","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["100727","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100727","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["100728","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100728","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["100729","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100729","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["100730","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100730","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[100733,"PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100733","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["100734","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100734","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100735","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100735","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["100736","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100736","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["100739","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100739","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["100740","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100740","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["100741","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100741","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["100742","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100742","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["100743","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100743","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COLETADO","7,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["100744","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100744","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COLETADO","8,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["100745","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100745","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COLETADO","18,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["100746","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100746","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COLETADO","19,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["100747","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100747","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["100748","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100748","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["100749","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100749","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["100750","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100750","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["100751","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100751","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["100752","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100752","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["100753","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100753","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[100754,"PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100754","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["100757","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100757","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["100758","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100758","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["100759","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100759","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COLETADO","37,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["100760","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100760","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","COLETADO","38,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["100761","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100761","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["100762","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL","0158","","","100762","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["102488","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102488","PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["102489","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102489","PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["102491","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102491","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["102492","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102492","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["102494","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102494","PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["102496","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102496","PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["102497","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102497","PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["102498","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102498","PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["102499","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102499","ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[102500,"PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102500","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["102501","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102501","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["102504","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102504","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102505","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102505","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["102506","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102506","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["102507","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102507","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["102508","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102508","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["102509","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102509","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["102512","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102512","PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["102513","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102513","PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["102520","PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO","0161","","","102520","PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["101749","PISOS","PISO","PISO CIMENTADO","0111","","","101749","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["101750","PISOS","PISO","PISO CIMENTADO","0111","","","101750","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["101729","PISOS","PISO","PISO DE MADEIRA","0112","","","101729","PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["101746","PISOS","PISO","PISO DE MADEIRA","0112","","","101746","ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","190,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["101751","PISOS","PISO","PISO DE MADEIRA","0112","","","101751","PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","127,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["87246","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87246","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["87247","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87247","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["87248","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87248","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["87249","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87249","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["87250","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87250","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["87251","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87251","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["87255","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87255","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","150,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["87256","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87256","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","136,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["87257","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87257","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","127,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["87258","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87258","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","203,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["87259","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87259","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","189,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["87260","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87260","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","182,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["87261","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87261","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","236,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["87262","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87262","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","219,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[87263,"PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","87263","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","210,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["89046","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","89046","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["89171","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","89171","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["93389","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","93389","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["93390","PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","93390","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[93391,"PISOS","PISO","PISO CERAMICO","0113","","","93391","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[98671,"PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98671","PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","491,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["98672","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98672","PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","670,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["98678","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98678","PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","386,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["98679","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98679","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["98680","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98680","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["98681","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98681","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["98682","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98682","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["98685","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98685","RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["98686","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98686","RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["98688","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98688","RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[98689,"PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","98689","SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["101090","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","101090","PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","212,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["101091","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","101091","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["101725","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","101725","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","252,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["101726","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","101726","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["101731","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","101731","PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","304,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["101732","PISOS","PISO","PISO DE PEDRA","0115","","","101732","PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["101094","PISOS","PISO","PISO VINILICO/BORRACHA","0116","","","101094","PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","173,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["101727","PISOS","PISO","PISO VINILICO/BORRACHA","0116","","","101727","PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","204,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["101733","PISOS","PISO","PISO VINILICO/BORRACHA","0116","","","101733","PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","274,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101734","PISOS","PISO","PISO VINILICO/BORRACHA","0116","","","101734","PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","421,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["101735","PISOS","PISO","PISO VINILICO/BORRACHA","0116","","","101735","PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","432,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["101736","PISOS","PISO","PISO VINILICO/BORRACHA","0116","","","101736","PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["101737","PISOS","PISO","PISO VINILICO/BORRACHA","0116","","","101737","PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["101748","PISOS","PISO","PISO VINILICO/BORRACHA","0116","","","101748","PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["104162","PISOS","PISO","PISO GRANILITE/MARMORITE","0118","","","104162","PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","103,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["101092","PISOS","PISO","PISO DE MARMORE/GRANITO","0119","","","101092","PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","500,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["101093","PISOS","PISO","PISO DE MARMORE/GRANITO","0119","","","101093","PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","679,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["98695","PISOS","PISO","SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO","0122","","","98695","SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","113,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["98697","PISOS","PISO","SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO","0122","","","98697","RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["101738","PISOS","PISO","RODAPE DE MADEIRA","0130","","","101738","RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["101739","PISOS","PISO","RODAPE DE MADEIRA","0130","","","101739","RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["88648","PISOS","PISO","RODAPE CERAMICO","0131","","","88648","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["88649","PISOS","PISO","RODAPE CERAMICO","0131","","","88649","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[88650,"PISOS","PISO","RODAPE CERAMICO","0131","","","88650","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["96467","PISOS","PISO","RODAPE CERAMICO","0131","","","96467","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["101740","PISOS","PISO","RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS","0164","","","101740","RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["101741","PISOS","PISO","RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS","0164","","","101741","RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["94990","PISOS","PISO","PISO CONCRETO","0258","","","94990","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","890,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["94991","PISOS","PISO","PISO CONCRETO","0258","","","94991","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","859,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["94992","PISOS","PISO","PISO CONCRETO","0258","","","94992","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["94993","PISOS","PISO","PISO CONCRETO","0258","","","94993","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["94994","PISOS","PISO","PISO CONCRETO","0258","","","94994","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","109,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["94995","PISOS","PISO","PISO CONCRETO","0258","","","94995","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","106,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["101747","PISOS","PISO","PISO CONCRETO","0258","","","101747","PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["87620","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87620","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["87622","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87622","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[87623,"PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87623","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["87624","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87624","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["87630","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87630","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["87632","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87632","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["87633","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87633","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["87634","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87634","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","120,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["87640","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87640","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["87642","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87642","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["87643","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87643","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","136,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["87644","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87644","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","146,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["87680","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87680","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["87682","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87682","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["87683","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87683","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["87684","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87684","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","138,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["87690","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87690","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["87692","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87692","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["87693","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87693","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","147,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["87694","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87694","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","159,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["87700","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87700","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["87702","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87702","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["87703","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87703","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","160,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["87704","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87704","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","172,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["87735","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87735","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["87737","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87737","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["87738","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87738","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["87739","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87739","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","99,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["87745","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87745","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["87747","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87747","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["87748","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87748","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["87749","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87749","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["87755","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87755","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["87757","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87757","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["87758","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87758","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","116,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["87759","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87759","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","124,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["87765","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87765","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["87767","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87767","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["87768","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87768","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","140,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["87769","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","87769","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","150,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["88470","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","88470","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["88471","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","88471","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["88472","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","88472","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["88476","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","88476","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["88477","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","88477","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["88478","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","88478","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["90930","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90930","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["90932","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90932","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["90933","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90933","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","189,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["90934","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90934","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","200,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["90940","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90940","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["90942","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90942","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["90943","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90943","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","203,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["90944","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90944","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","215,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["90950","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90950","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","103,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["90952","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90952","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","110,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["90953","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90953","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","228,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["90954","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","90954","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","242,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["94438","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","94438","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["94439","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","94439","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["94779","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","94779","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["94782","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","94782","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["102803","PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES","0264","","","102803","REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021","M2","COLETADO","2,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["101742","PISOS","PISO","RODAPE VINILICO/BORRACHA","0308","","","101742","RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["87871","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87871","CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["87872","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87872","CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["87873","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87873","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["87874","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87874","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["87876","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87876","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["87877","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87877","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["87878","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87878","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["87879","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87879","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["87881","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87881","CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["87882","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87882","CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["87884","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87884","CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["87885","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87885","CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["87886","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87886","CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["87887","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87887","CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["87888","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87888","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["87889","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87889","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["87891","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87891","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["87892","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87892","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["87893","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87893","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["87894","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87894","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["87896","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87896","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["87897","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87897","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["87899","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87899","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["87900","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87900","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["87902","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87902","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["87903","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87903","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["87904","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87904","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["87905","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87905","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["87907","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87907","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["87908","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87908","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["87910","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87910","CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["87911","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO","0106","","","87911","CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["87411","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87411","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["87412","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87412","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["87413","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87413","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["87414","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87414","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["87415","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87415","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["87416","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87416","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["87417","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87417","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["87418","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87418","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["87419","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87419","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["87420","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87420","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["87421","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87421","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["87422","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87422","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["87423","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87423","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["87424","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87424","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["87425","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87425","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["87426","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87426","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["87427","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87427","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["87428","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87428","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["87429","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87429","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["87430","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87430","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["87431","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87431","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["87432","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87432","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["87433","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87433","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["87434","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87434","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["87435","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87435","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["87436","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87436","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["87437","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87437","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["87438","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87438","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["87439","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87439","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["87440","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87440","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["87527","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87527","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["87528","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87528","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["87529","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87529","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["87530","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87530","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["87531","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87531","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["87532","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87532","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["87535","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87535","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["87536","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87536","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["87537","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87537","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["87538","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87538","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["87539","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87539","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["87541","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87541","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[87543,"REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87543","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["87545","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87545","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["87546","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87546","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["87547","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87547","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["87548","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87548","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["87549","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87549","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["87550","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87550","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["87553","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87553","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["87554","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87554","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["87555","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87555","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["87556","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87556","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["87557","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87557","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["87559","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87559","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["87561","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87561","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["87775","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87775","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["87777","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87777","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["87778","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87778","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["87779","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87779","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["87781","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87781","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["87783","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87783","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["87784","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87784","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["87786","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87786","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["87787","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87787","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["87788","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87788","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["87790","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87790","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[87791,"REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87791","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["87792","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87792","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["87794","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87794","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["87795","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87795","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["87797","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87797","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["87799","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87799","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["87800","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87800","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["87801","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87801","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["87803","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87803","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["87804","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87804","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["87805","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87805","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["87807","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87807","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["87808","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87808","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["87809","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87809","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["87811","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87811","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["87812","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87812","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["87813","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87813","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["87815","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87815","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["87816","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87816","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","127,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["87817","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87817","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["87819","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87819","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["87820","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87820","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","147,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["87821","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87821","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","102,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["87823","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87823","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_068/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["87824","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87824","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","168,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["87825","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87825","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["87827","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87827","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["87828","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87828","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["87829","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87829","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["87831","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87831","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["87832","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87832","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["87834","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87834","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","217,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["87835","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87835","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","150,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["87836","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87836","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["87837","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87837","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","145,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["87838","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87838","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","223,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["87839","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87839","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["87840","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87840","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","215,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["87841","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87841","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["87842","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87842","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","225,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["87843","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87843","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","164,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["87844","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87844","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","213,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["87845","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87845","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","152,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["87846","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87846","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","234,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["87847","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87847","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","168,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["87848","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87848","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["87849","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87849","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","161,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["87850","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87850","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","240,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["87851","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87851","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","172,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["87852","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87852","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","231,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["87853","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87853","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","164,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["87854","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87854","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","243,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["87855","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87855","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","181,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["87856","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87856","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","230,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["87857","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87857","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","169,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["87858","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87858","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["87859","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","87859","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","181,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["89048","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","89048","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["89049","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","89049","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["89173","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","89173","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["90406","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","90406","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["90407","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","90407","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["90408","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","90408","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["90409","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","90409","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["104203","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104203","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["104204","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104204","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["104205","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104205","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["104206","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104206","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["104207","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104207","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["104208","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104208","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["104209","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104209","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["104210","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104210","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["104211","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104211","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["104212","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104212","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["104213","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104213","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["104214","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104214","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["104215","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104215","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["104216","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104216","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["104217","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104217","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["104218","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104218","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["104219","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104219","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["104220","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104220","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["104221","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104221","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["104222","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104222","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,77","CAIXA REFERENCIAL"]
["104223","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104223","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["104224","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104224","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["104225","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104225","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["104226","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104226","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["104227","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104227","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["104228","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104228","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["104229","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104229","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["104230","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104230","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["104231","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104231","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["104232","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104232","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["104233","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104233","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["104234","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104234","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["104235","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104235","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["104236","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104236","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["104237","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104237","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["104238","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104238","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["104239","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104239","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["104240","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104240","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["104241","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104241","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["104242","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104242","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["104243","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104243","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["104244","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104244","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["104245","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104245","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["104246","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104246","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["104247","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104247","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["104248","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104248","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["104249","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104249","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["104250","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104250","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["104251","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104251","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["104252","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104252","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["104253","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104253","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["104254","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104254","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["104255","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104255","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","121,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["104256","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104256","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["104257","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104257","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["104258","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104258","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["104259","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104259","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","141,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["104260","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104260","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["104261","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104261","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["104262","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104262","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","99,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["104263","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104263","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","161,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["104264","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO","0107","","","104264","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["87242","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87242","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","286,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["87243","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87243","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","264,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["87244","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87244","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","276,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["87245","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87245","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","332,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["87264","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87264","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["87265","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87265","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[87266,"REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87266","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["87267","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87267","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["87268","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87268","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["87269","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87269","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["87270","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87270","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["87271","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87271","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["87272","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87272","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["87273","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87273","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["87274","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87274","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","92,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["87275","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","87275","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["88786","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","88786","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","414,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["88787","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","88787","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","385,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["88788","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","88788","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","397,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["88789","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","88789","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","477,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["89045","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","89045","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["89170","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","89170","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["93392","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","93392","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["93393","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","93393","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","60,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["93394","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","93394","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["93395","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","93395","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["99194","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","99194","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["99195","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","99195","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["99196","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","99196","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["99198","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS","0110","","","99198","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[101965,"REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PEITORIL DE MARMORE/GRANITO","0125","","","101965","PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","152,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["101966","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPIM","0132","","","101966","CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","203,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["101979","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPIM","0132","","","101979","CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["96112","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE MADEIRA","0133","","","96112","FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[96117,"REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE MADEIRA","0133","","","96117","FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["96122","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE MADEIRA","0133","","","96122","ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["96109","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE GESSO","0134","","","96109","FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["96110","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE GESSO","0134","","","96110","FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["96113","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE GESSO","0134","","","96113","FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["96114","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE GESSO","0134","","","96114","FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["96120","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE GESSO","0134","","","96120","ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["96123","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE GESSO","0134","","","96123","ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["99054","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE GESSO","0134","","","99054","ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["96111","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO METALICO/PVC","0311","","","96111","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["96116","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO METALICO/PVC","0311","","","96116","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["96121","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO METALICO/PVC","0311","","","96121","ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["96485","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO METALICO/PVC","0311","","","96485","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["96486","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO METALICO/PVC","0311","","","96486","FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["91514","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","RESTAURO","0319","","","91514","ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["91515","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","RESTAURO","0319","","","91515","ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["91516","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","RESTAURO","0319","","","91516","ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["91517","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","RESTAURO","0319","","","91517","ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["91519","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","RESTAURO","0319","","","91519","ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["91520","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","RESTAURO","0319","","","91520","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["91522","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","RESTAURO","0319","","","91522","ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["91525","REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","RESTAURO","0319","","","91525","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["87280","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87280","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","444,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["87281","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87281","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","442,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["87283","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87283","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","469,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["87284","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87284","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","467,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["87286","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87286","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","563,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["87287","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87287","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","555,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["87289","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87289","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","532,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["87290","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87290","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","528,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["87292","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87292","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","540,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["87294","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87294","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","514,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["87295","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87295","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","507,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["87296","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87296","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","491,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["87298","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87298","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","747,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["87299","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87299","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","460,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["87301","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87301","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","654,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["87302","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87302","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","650,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["87304","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87304","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","584,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["87305","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87305","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","588,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["87307","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87307","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","543,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["87308","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87308","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","538,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["87310","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87310","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","454,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["87311","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87311","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","448,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["87313","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87313","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","573,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["87314","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87314","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","571,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["87316","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","506,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["87317","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87317","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","498,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["87319","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87319","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.809,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["87320","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87320","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.828,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["87322","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87322","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.960,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["87323","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87323","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.976,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["87325","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87325","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.837,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["87326","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87326","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.877,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["87327","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87327","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","458,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["87328","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87328","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","419,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["87329","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87329","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","496,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["87330","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87330","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","451,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["87331","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87331","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","576,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["87332","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87332","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","535,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["87333","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87333","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","532,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["87334","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87334","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","507,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["87335","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87335","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","527,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["87336","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87336","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","519,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["87337","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87337","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","512,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["87338","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87338","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","485,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["87339","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87339","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","823,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["87340","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87340","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","739,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["87341","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87341","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","719,42","CAIXA REFERENCIAL"]
["87342","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87342","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","698,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["87343","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87343","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","650,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["87344","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87344","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","625,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["87345","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87345","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","620,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["87346","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87346","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","581,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["87347","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87347","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","561,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["87348","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87348","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","563,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["87349","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87349","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","513,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["87350","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87350","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","482,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["87351","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87351","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","434,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["87352","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87352","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","626,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["87353","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87353","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","572,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["87354","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87354","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","551,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["87355","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87355","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","529,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["87356","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87356","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","494,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["87357","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87357","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","478,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["87358","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87358","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.715,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["87359","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87359","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.710,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["87360","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87360","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.834,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["87361","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87361","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.823,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["87362","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87362","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.848,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["87363","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87363","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.756,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["87364","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87364","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.772,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["87365","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87365","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","539,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["87366","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87366","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","574,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["87367","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87367","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","658,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["87368","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87368","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","629,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["87369","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87369","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","639,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["87370","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87370","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","612,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["87371","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87371","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","590,96","CAIXA REFERENCIAL"]
["87372","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87372","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","853,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["87373","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87373","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","748,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["87374","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87374","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","685,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["87375","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87375","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","642,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["87376","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87376","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","554,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["87377","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87377","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","678,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["87378","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87378","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","600,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["87379","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87379","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.874,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["87380","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87380","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.002,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["87381","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87381","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.921,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["87382","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87382","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.969,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["87383","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87383","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.973,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["87384","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87384","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.973,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["87385","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87385","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.296,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["87386","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87386","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.298,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["87387","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87387","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.301,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["87388","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87388","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.582,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["87389","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87389","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.612,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["87390","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87390","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.649,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["87391","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87391","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.196,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["87393","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87393","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.261,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["87394","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87394","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.325,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["87395","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87395","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.889,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["87396","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87396","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.923,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["87397","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87397","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.958,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["87398","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87398","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.149,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["87399","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87399","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.481,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["87401","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87401","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.477,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["87402","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87402","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.123,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["87404","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87404","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.787,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["87405","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87405","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.815,06","CAIXA REFERENCIAL"]
["87407","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87407","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.012,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["87408","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87408","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.008,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["87410","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","87410","ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","913,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["88626","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","88626","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","572,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["88627","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","88627","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","651,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["88628","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","88628","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","625,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["88629","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","708,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["88630","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","88630","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","516,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["88631","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","88631","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","622,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["88715","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","88715","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","508,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["95563","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","95563","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","902,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["100464","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100464","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","586,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["100465","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100465","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","560,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["100466","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100466","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","548,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["100468","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100468","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","718,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["100469","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100469","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","614,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["100470","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100470","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","539,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["100472","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100472","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","571,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["100473","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100473","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","538,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["100474","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100474","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","525,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["100475","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100475","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","896,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["100477","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100477","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","928,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["100478","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100478","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","879,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["100479","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100479","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","871,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["100480","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100480","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","978,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["100481","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100481","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","757,67","CAIXA REFERENCIAL"]
["100483","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100483","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","781,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["100484","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100484","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","750,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["100485","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100485","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","740,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["100486","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100486","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","846,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["100487","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100487","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","489,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["100488","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100488","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","569,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["100489","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100489","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","626,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["100490","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100490","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","542,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["100491","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100491","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","898,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["100492","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS","0210","","","100492","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","760,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["92121","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","92121","PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["92122","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","92122","PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015","M3","COLETADO","38,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["92123","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","92123","ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["100195","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100195","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["100196","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100196","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["100197","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100197","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","1,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["100198","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100198","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["100199","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100199","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["100200","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100200","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["100201","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100201","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["100202","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100202","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["100203","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100203","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["100204","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100204","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["100205","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100205","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","COLETADO","1.097,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["100206","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100206","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","COLETADO","793,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["100207","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100207","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","369,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["100208","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100208","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","14,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100209","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100209","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","7,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["100210","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100210","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","13,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["100211","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100211","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","5,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["100212","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100212","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","5,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["100213","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100213","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","2,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["100214","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100214","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","3,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["100215","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100215","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","2,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["100216","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100216","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","0,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["100217","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100217","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["100218","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100218","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["100219","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100219","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["100220","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100220","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","20,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["100221","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100221","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","23,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["100222","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100222","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","8,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["100223","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100223","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","4,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["100224","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100224","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["100225","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100225","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","COLETADO","1,63","CAIXA REFERENCIAL"]
["100226","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100226","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","COLETADO","0,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["100227","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100227","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","COLETADO","0,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["100228","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100228","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["100229","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100229","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","COLETADO","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["100230","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100230","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","COLETADO","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["100231","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100231","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","COLETADO","0,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["100232","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100232","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN","COLETADO","0,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["100233","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100233","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN","COLETADO","0,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["100234","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100234","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","COLETADO","0,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["100235","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100235","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019","L","COLETADO","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
["100236","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100236","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["100237","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100237","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["100238","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100238","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","3,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100239","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100239","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","4,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100240","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100240","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100241","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100241","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","4,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100242","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100242","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","14,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["100243","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100243","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["100244","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100244","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100245","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100245","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","5,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["100246","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100246","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","1,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100247","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100247","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["100248","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100248","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["100249","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100249","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","1,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100250","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100250","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","3,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["100251","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100251","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["100252","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100252","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","14,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["100253","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100253","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","19,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["100254","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100254","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","29,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["100255","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100255","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["100256","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100256","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","6,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["100257","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100257","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","3,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["100258","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100258","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["100259","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100259","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","19,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["100260","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100260","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","6,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["100261","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100261","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","4,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["100262","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100262","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","2,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100263","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100263","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","1,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["100264","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100264","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","29,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["100265","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100265","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","COLETADO","0,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["100266","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100266","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","62,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["100267","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100267","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","COLETADO","1,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["100268","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100268","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","62,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["100269","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100269","TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","COLETADO","1,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["100270","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100270","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","46,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["100271","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100271","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","46,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["100272","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100272","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","COLETADO","0,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["100273","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100273","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","2,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["100274","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100274","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","20,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["100275","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100275","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","13,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["100276","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100276","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","24,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["100277","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100277","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["100278","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100278","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","29,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["100279","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100279","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","COLETADO","0,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["100280","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100280","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","13,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["100281","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100281","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["100282","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100282","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","117,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["100283","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100283","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","18,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["100284","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100284","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["100285","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100285","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","31,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["100286","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100286","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","10,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["100287","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS","0211","","","100287","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 \u0096 CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["99802","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99802","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","COLETADO","0,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["99803","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99803","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","COLETADO","1,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["99804","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99804","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["99805","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99805","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["99806","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99806","LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019","M2","COLETADO","0,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["99807","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99807","LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["99808","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99808","LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["99809","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99809","LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","COLETADO","4,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["99810","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99810","LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["99811","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99811","LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","COLETADO","2,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["99812","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99812","LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","COLETADO","0,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["99813","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99813","LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["99814","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99814","LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,46","CAIXA REFERENCIAL"]
["99815","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99815","LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,87","CAIXA REFERENCIAL"]
["99816","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99816","LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["99817","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99817","LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["99818","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99818","LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["99819","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99819","LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["99820","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99820","LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["99821","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99821","LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["99822","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99822","LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019","M2","COLETADO","0,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["99823","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99823","LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["99824","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99824","LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["99825","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99825","LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["99826","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS","0212","","","99826","LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","COLETADO","1,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["97010","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97010","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["97011","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97011","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM  3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["97012","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97012","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["97013","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97013","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["97014","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97014","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["97015","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97015","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["97016","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97016","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["97017","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97017","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["97018","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97018","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,94","CAIXA REFERENCIAL"]
["97031","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97031","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["97032","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97032","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["97033","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97033","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["97034","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97034","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["97039","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97039","FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) \u0096 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["97040","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97040","FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA \u0096 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["97041","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97041","FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA \u0096 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","162,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["97046","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97046","PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["97047","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97047","PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["97048","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97048","PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["97054","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97054","INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["97062","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97062","COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["97063","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97063","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["97064","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97064","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["97065","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97065","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["97066","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97066","COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","115,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["97067","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","97067","PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","475,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["97621","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97621","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COLETADO","86,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["97622","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97622","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COLETADO","42,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["97623","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97623","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COLETADO","129,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["97624","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97624","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COLETADO","79,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[97625,"SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97625","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,59","CAIXA REFERENCIAL"]
["97626","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97626","DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","458,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[97627,"SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97627","DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","216,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["97628","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97628","DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COLETADO","208,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["97629","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97629","DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","92,65","CAIXA REFERENCIAL"]
["97631","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97631","DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COLETADO","2,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["97632","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97632","DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,04","CAIXA REFERENCIAL"]
["97633","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97633","DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["97634","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97634","DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["97635","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97635","DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["97636","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97636","DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["97637","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97637","REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,91","CAIXA REFERENCIAL"]
["97638","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97638","REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["97639","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97639","REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COLETADO","15,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["97640","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97640","REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["97641","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97641","REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["97642","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97642","REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["97643","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97643","REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COLETADO","18,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["97644","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97644","REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COLETADO","6,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["97645","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97645","REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["97647","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97647","REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["97648","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97648","REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["97649","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97649","REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["97650","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97650","REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,58","CAIXA REFERENCIAL"]
["97651","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97651","REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["97652","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97652","REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","140,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["97653","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97653","REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["97654","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97654","REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,49","CAIXA REFERENCIAL"]
["97655","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97655","REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["97656","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97656","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","228,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["97657","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97657","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","452,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["97658","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97658","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","182,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["97659","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97659","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","242,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["97660","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97660","REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COLETADO","0,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["97661","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97661","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M","COLETADO","0,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["97662","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97662","REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M","COLETADO","0,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["97663","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97663","REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COLETADO","9,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["97664","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97664","REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COLETADO","1,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["97665","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97665","REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COLETADO","1,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["97666","SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS","0014","","","97666","REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COLETADO","6,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["95967","SERVICOS TECNICOS","SERT","CONTROLE TECNOLOGICO","0006","","","95967","SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","139,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["99058","SERVICOS TECNICOS","SERT","LOCACAO","0008","","","99058","LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[99059,"SERVICOS TECNICOS","SERT","LOCACAO","0008","","","99059","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["99060","SERVICOS TECNICOS","SERT","LOCACAO","0008","","","99060","LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","114,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["99061","SERVICOS TECNICOS","SERT","LOCACAO","0008","","","99061","LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["99062","SERVICOS TECNICOS","SERT","LOCACAO","0008","","","99062","MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["99063","SERVICOS TECNICOS","SERT","LOCACAO","0008","","","99063","LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["99064","SERVICOS TECNICOS","SERT","LOCACAO","0008","","","99064","LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,38","CAIXA REFERENCIAL"]
["93588","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93588","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["93589","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93589","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["93590","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93590","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["93591","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93591","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["93592","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93592","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["93593","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93593","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["93594","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93594","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["93595","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93595","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["93596","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93596","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["93597","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93597","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["93598","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93598","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["93599","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","93599","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["95425","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95425","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,21","CAIXA REFERENCIAL"]
["95426","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95426","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[95427,"TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95427","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["95428","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95428","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["95429","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95429","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["95430","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95430","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["95875","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95875","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[95876,"TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95876","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,01","CAIXA REFERENCIAL"]
["95877","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95877","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["95878","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95878","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["95879","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95879","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["95880","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","95880","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["97912","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","97912","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["97913","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","97913","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["97914","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","97914","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,61","CAIXA REFERENCIAL"]
["97915","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","97915","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["100937","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100937","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["100938","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100938","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["100939","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100939","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["100940","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100940","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["100941","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100941","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["100942","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100942","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["100943","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100943","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,07","CAIXA REFERENCIAL"]
["100944","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100944","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["100945","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100945","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["100946","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100946","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["100947","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100947","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["100948","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100948","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["100949","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100949","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["100950","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100950","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["100951","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100951","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,97","CAIXA REFERENCIAL"]
["100952","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100952","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,73","CAIXA REFERENCIAL"]
["100953","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100953","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["100954","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100954","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["100955","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100955","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["100956","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100956","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["100957","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100957","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["100958","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100958","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["100959","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100959","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,44","CAIXA REFERENCIAL"]
["100960","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100960","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,56","CAIXA REFERENCIAL"]
["100961","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100961","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["100962","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100962","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["100963","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100963","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["100964","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100964","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["100973","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100973","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["100974","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100974","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["100975","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL","0332","","","100975","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["100965","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS","0333","","","100965","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,76","CAIXA REFERENCIAL"]
["100966","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS","0333","","","100966","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["100969","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS","0333","","","100969","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,34","CAIXA REFERENCIAL"]
["100970","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS","0333","","","100970","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["102330","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS","0333","","","102330","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["102331","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS","0333","","","102331","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["102332","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS","0333","","","102332","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,85","CAIXA REFERENCIAL"]
["102333","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS","0333","","","102333","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["101019","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL)","0334","","","101019","CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","504,19","CAIXA REFERENCIAL"]
["101479","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL)","0334","","","101479","CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,89","CAIXA REFERENCIAL"]
["102568","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL)","0334","","","102568","CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","250,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["100976","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100976","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["100977","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100977","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["100978","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100978","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["100979","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100979","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,16","CAIXA REFERENCIAL"]
["100980","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100980","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["100981","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100981","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["100982","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100982","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[100983,"TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100983","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["100984","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100984","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["100985","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100985","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["100986","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100986","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,30","CAIXA REFERENCIAL"]
["100987","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100987","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["100988","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100988","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["100989","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100989","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["100990","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100990","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["100991","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100991","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,39","CAIXA REFERENCIAL"]
["100992","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100992","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,33","CAIXA REFERENCIAL"]
["100993","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100993","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["100994","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100994","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,20","CAIXA REFERENCIAL"]
["100995","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100995","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["100996","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100996","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["100997","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100997","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["100998","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100998","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["100999","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","100999","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["101000","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101000","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["101001","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101001","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["101002","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101002","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["101003","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101003","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["101004","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101004","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["101005","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101005","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["101006","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101006","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101007","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101007","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101008","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101008","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["101009","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101009","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[101010,"TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101010","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,15","CAIXA REFERENCIAL"]
["101013","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101013","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,92","CAIXA REFERENCIAL"]
["101014","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101014","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["101015","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101015","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["101016","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101016","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,52","CAIXA REFERENCIAL"]
["101017","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101017","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["101018","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101018","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,74","CAIXA REFERENCIAL"]
["101463","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101463","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,05","CAIXA REFERENCIAL"]
["101464","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101464","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,29","CAIXA REFERENCIAL"]
["101465","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101465","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["101466","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101466","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,08","CAIXA REFERENCIAL"]
["101467","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101467","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,80","CAIXA REFERENCIAL"]
["101468","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101468","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["101469","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101469","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,41","CAIXA REFERENCIAL"]
["101470","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101470","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["101471","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101471","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["101472","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101472","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["101473","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101473","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["101474","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101474","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,79","CAIXA REFERENCIAL"]
["101475","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101475","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["101476","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101476","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["101477","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101477","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["101478","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101478","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,35","CAIXA REFERENCIAL"]
["101480","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101480","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,54","CAIXA REFERENCIAL"]
["101481","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101481","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,45","CAIXA REFERENCIAL"]
["101482","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101482","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["101483","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101483","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["101484","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101484","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,70","CAIXA REFERENCIAL"]
["101485","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101485","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,17","CAIXA REFERENCIAL"]
["101486","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101486","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,57","CAIXA REFERENCIAL"]
["101487","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101487","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,47","CAIXA REFERENCIAL"]
["101488","TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)","0335","","","101488","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["101188","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101188","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,24","CAIXA REFERENCIAL"]
["101189","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101189","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["101190","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101190","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,43","CAIXA REFERENCIAL"]
["101191","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101191","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["101192","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101192","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,40","CAIXA REFERENCIAL"]
["101193","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101193","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,86","CAIXA REFERENCIAL"]
["101194","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101194","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,27","CAIXA REFERENCIAL"]
["101197","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101197","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","126,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["101198","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101198","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["101199","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101199","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,90","CAIXA REFERENCIAL"]
["101200","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101200","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,68","CAIXA REFERENCIAL"]
["101201","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101201","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,93","CAIXA REFERENCIAL"]
["101202","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101202","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["101203","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101203","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["101204","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101204","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,66","CAIXA REFERENCIAL"]
["101205","URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES","0202","","","101205","PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["102362","URBANIZACAO","URBA","ALAMBRADO","0204","","","102362","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,98","CAIXA REFERENCIAL"]
["102363","URBANIZACAO","URBA","ALAMBRADO","0204","","","102363","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","199,02","CAIXA REFERENCIAL"]
["102364","URBANIZACAO","URBA","ALAMBRADO","0204","","","102364","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","233,25","CAIXA REFERENCIAL"]
["98509","URBANIZACAO","URBA","ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0205","","","98509","PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[98510,"URBANIZACAO","URBA","ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0205","","","98510","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[98511,"URBANIZACAO","URBA","ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0205","","","98511","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","125,62","CAIXA REFERENCIAL"]
["98516","URBANIZACAO","URBA","ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0205","","","98516","PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","312,11","CAIXA REFERENCIAL"]
["98519","URBANIZACAO","URBA","ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0205","","","98519","REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,50","CAIXA REFERENCIAL"]
["98520","URBANIZACAO","URBA","ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0205","","","98520","APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,95","CAIXA REFERENCIAL"]
["98521","URBANIZACAO","URBA","ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0205","","","98521","APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,32","CAIXA REFERENCIAL"]
["98522","URBANIZACAO","URBA","ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0205","","","98522","ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","168,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["98524","URBANIZACAO","URBA","ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0205","","","98524","LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,28","CAIXA REFERENCIAL"]
["98503","URBANIZACAO","URBA","GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0206","","","98503","PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[98504,"URBANIZACAO","URBA","GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0206","","","98504","PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,83","CAIXA REFERENCIAL"]
["98505","URBANIZACAO","URBA","GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0206","","","98505","PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["103946","URBANIZACAO","URBA","GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO","0206","","","103946","PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,12","CAIXA REFERENCIAL"]
["103185","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103185","INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.071,22","CAIXA REFERENCIAL"]
["103186","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103186","INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.418,18","CAIXA REFERENCIAL"]
["103187","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103187","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.814,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["103188","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103188","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.182,00","CAIXA REFERENCIAL"]
["103189","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103189","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.594,55","CAIXA REFERENCIAL"]
["103190","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103190","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.053,09","CAIXA REFERENCIAL"]
["103191","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103191","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.368,71","CAIXA REFERENCIAL"]
["103192","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103192","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.520,99","CAIXA REFERENCIAL"]
["103193","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103193","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.944,84","CAIXA REFERENCIAL"]
["103194","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103194","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.795,26","CAIXA REFERENCIAL"]
["103195","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103195","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.180,64","CAIXA REFERENCIAL"]
["103205","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103205","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.052,60","CAIXA REFERENCIAL"]
["103206","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103206","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.368,23","CAIXA REFERENCIAL"]
["103207","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103207","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.520,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["103208","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103208","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.944,36","CAIXA REFERENCIAL"]
["103209","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103209","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.794,78","CAIXA REFERENCIAL"]
["103210","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103210","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.257,37","CAIXA REFERENCIAL"]
["103304","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103304","INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.228,48","CAIXA REFERENCIAL"]
["103307","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103307","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.313,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["103310","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103310","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.274,88","CAIXA REFERENCIAL"]
["103314","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103314","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","170,69","CAIXA REFERENCIAL"]
["103315","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103315","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","164,10","CAIXA REFERENCIAL"]
["103769","URBANIZACAO","URBA","PLAYGROUND/QUADRAS","0208","","","103769","PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.242,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[98525,"URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98525","LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[98526,"URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98526","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,75","CAIXA REFERENCIAL"]
["98527","URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98527","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,72","CAIXA REFERENCIAL"]
["98528","URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98528","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[98529,"URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98529","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,13","CAIXA REFERENCIAL"]
["98530","URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98530","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","87,53","CAIXA REFERENCIAL"]
["98531","URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98531","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","235,51","CAIXA REFERENCIAL"]
["98532","URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98532","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,31","CAIXA REFERENCIAL"]
["98533","URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98533","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","267,81","CAIXA REFERENCIAL"]
["98534","URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98534","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","700,82","CAIXA REFERENCIAL"]
["98535","URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES","0277","","","98535","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.084,14","CAIXA REFERENCIAL"]
["88238","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88238","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,90","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88239","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,58","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88240","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88240","AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,85","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88241","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88241","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,90","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88242","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88242","AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88243","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88243","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88245","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88245","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,41","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88246","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88247","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,45","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88248","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88249","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88249","AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,56","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88250","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88250","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,93","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88251","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88251","AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,66","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88252","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88252","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,97","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88253","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88253","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,96","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88255","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88255","AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,23","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88256","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88256","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,88","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88257","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88257","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88258","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88258","CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,88","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88260","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88260","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,70","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88261","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88261","CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,27","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88262","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","21,29","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88263","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88263","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,87","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88264","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","24,79","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88265","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88265","ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,97","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88266","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88266","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,86","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88267","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","20,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88269","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88269","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,92","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88270","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88270","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,77","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88272","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88272","MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,85","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88273","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88273","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,99","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88274","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88274","MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,60","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88275","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88275","MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,71","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88277","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,95","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88278","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88278","MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,46","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88279","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88279","MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88281","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88281","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,18","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88282","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88282","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88283","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88283","MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,03","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88284","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88284","MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,85","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88285","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88285","MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88286","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88286","MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,96","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88288","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88288","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88291","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88291","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88292","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88292","OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,96","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88293","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88293","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,73","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88294","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88294","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","20,35","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88295","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88295","OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,51","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88296","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88296","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,52","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88297","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88297","OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,18","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88298","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88298","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,42","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88299","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88299","OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,00","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88300","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88300","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,81","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88301","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88301","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,81","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88302","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88302","OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,53","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88303","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88303","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,80","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88304","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88304","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88306","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88306","OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,45","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88307","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88307","OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,57","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88308","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88308","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,99","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88309","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","21,55","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88310","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88310","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","22,61","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88311","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88311","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88312","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88312","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,61","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88313","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88313","POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,50","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88314","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88314","RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,87","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88315","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88315","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,41","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88316","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","16,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88317","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","22,23","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88318","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88318","SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,41","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88320","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88320","TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,54","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88321","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88321","TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88322","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88322","TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,44","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88323","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88323","TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88324","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88324","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,90","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88325","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88325","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88326","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88326","VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,65","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88377","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88377","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88441","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88441","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,75","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["88597","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","88597","DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,42","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90766","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90766","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","19,65","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90767","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90767","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90768","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90768","ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,33","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90769","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90769","ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,39","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90770","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90770","ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","140,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90771","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90771","AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90772","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90772","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,36","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90773","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90773","DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90775","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90775","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,86","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90776","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","23,26","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90777,"SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90777","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","102,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90778","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90778","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","116,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90779","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90779","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","158,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90780","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90780","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,50","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["90781","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","90781","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","22,56","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["91677","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","91677","ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","149,84","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["91678","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","91678","ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","143,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93558","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93558","MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.997,68","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93559","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93559","DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.752,03","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93560","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93560","DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.473,38","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93561","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93561","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.785,69","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93562","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93562","AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.999,99","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93563","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93563","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.444,71","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93564","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93564","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.987,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93565","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93565","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17.792,53","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93566","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93566","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.524,64","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93567","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93567","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20.213,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93568","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93568","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27.528,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93569","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93569","ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13.136,73","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93570","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93570","ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18.542,85","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["93571","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93571","ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24.425,83","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93572,"SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","93572","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.068,68","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["94295","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","94295","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.194,37","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["94296","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","94296","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.948,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95308","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95309","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95310","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95311","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95312","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95313","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95314","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95314","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95315","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95316","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,56","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95317","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95317","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95318","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95318","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95319","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95319","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95320","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95321","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95321","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95322","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95323","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,27","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95324","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95325","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95326","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95326","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95328","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95329","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95330","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95331","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95332","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,63","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95333","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95333","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,57","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95334","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,60","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95335","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95335","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,26","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95337","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95338","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95339","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95340","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95341","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95342","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95343","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,41","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95344","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95344","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95345","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,55","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95346","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95347","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95348","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95349","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95350","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95350","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95351","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95352","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95354","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95354","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95355","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95356","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95357","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95358","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95359","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95360","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95361","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95362","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95362","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95363","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95364","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95365","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95366","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95367","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95367","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95368","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95369","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95370","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,23","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95371","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,30","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95372","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95373","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95373","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95374","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95374","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95375","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95375","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,24","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95376","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95376","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95377","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95377","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95378","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95378","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95379","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95379","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95380","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95380","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95382","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95382","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95383","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95383","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95384","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95384","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95385","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95385","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95386","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95386","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95387","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95387","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95388","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95388","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95389","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95389","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95390","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95390","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95391","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95391","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95392","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95392","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95393","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95393","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,26","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95394","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95394","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95395","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95395","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,69","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95396","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95396","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,92","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95397","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95397","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95398","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95398","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95399","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95399","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95400","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95400","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95401","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95401","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,35","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95402","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95402","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","1,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95403","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95403","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,35","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95404","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95404","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,85","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95405","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95405","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,56","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95406","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95406","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95407","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95407","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,98","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95408","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95408","CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,01","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95409","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95409","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95410","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95410","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,77","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95411","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95411","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,73","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95412","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95412","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,39","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95413","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95413","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,74","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95414","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95414","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,85","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95415","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95415","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","157,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95416","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95416","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,89","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95417","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95417","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","179,77","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95418","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95418","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","245,74","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95419","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95419","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,24","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95420","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95420","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","92,67","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95421","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95421","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,53","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95422","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95422","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,77","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95423","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95423","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,26","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["95424","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","95424","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100288","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100289","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100289","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100290","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100290","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100291","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100292","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100292","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100293","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100294","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100294","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,42","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100295","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,44","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100296","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100296","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100297","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100297","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100298","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,41","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100299","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,38","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100300","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100300","AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100301","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100301","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,85","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100302","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100302","COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","147,98","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100303","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100303","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100304","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100304","ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","105,83","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100305","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100305","ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","103,41","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100306","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100306","ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","116,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100307","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100307","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,39","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100308","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100308","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100309","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100309","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100310","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,74","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100311","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,87","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100312","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","146,77","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100313","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","125,03","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100314","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100314","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","141,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100315","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,86","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100316","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100316","AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.796,92","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100317","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100317","COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25.800,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100318","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100318","ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18.545,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100319","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100319","ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18.012,81","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100320","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100320","ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20.286,39","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100321","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100321","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.925,02","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100533","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100533","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,26","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100534","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100534","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.205,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100535","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100535","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,24","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["100536","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","100536","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,98","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101284","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101284","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,46","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101285","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101285","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,57","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101286","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101286","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,55","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101287","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101287","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101288","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,36","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101289","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101289","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,55","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101290","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101290","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101291","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101292","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101292","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101293","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101294","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101294","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,98","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101295","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,93","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101296","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101296","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,71","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101297","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101297","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,32","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101298","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,46","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101299","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,93","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101300","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101300","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,78","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101301","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101301","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,37","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101302","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101302","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,88","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101303","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101303","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,99","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101304","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101304","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,97","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101305","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101305","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101307","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101307","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101308","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,32","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101309","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101310","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,93","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101311","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101312","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,36","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101313","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,24","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101314","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101314","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101315","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,03","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101316","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,88","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101317","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101317","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","193,30","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101318","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101318","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","528,65","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101319","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101319","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101320","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,83","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101322","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,73","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101323","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,68","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101324","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,56","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101325","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,54","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101326","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101326","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,74","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101327","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101327","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,79","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101328","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,70","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101329","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,00","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101330","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,50","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101331","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,39","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101332","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,29","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101333","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101333","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101334","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,87","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101335","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101335","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101336","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101336","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,74","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101337","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,67","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101338","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,50","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101339","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,88","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101340","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,47","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101341","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101342","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,63","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101343","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101344","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101344","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101345","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101346","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,97","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101347","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,66","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101348","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101349","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,88","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101350","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101350","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101351","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,71","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101352","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,36","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101353","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101353","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101354","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101354","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101355","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101356","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,01","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101357","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101358","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,60","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101359","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,77","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101360","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,60","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101361","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101362","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101362","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101363","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101364","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101365","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101366","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101367","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101367","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101368","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,67","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101369","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101370","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101371","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101372","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,89","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101373","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101373","ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","159,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101374","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101374","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.811,42","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101375","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101375","AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.935,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101376","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101376","AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.441,30","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101377","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101377","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.811,42","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101378","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101378","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.342,77","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101379","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101379","AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.119,92","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101380","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101380","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.858,81","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101381","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101381","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.770,30","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101382","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101382","ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.286,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101383","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101383","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.815,80","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101384","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101384","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.023,88","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101385","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101385","AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.297,37","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101386","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101386","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.456,40","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101387","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101387","AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.815,80","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101388","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101388","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.823,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101389","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101389","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.932,32","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101390","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101390","AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7.546,65","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101391","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101391","AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.372,95","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101392","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101392","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.817,93","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101394","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101394","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.471,93","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101395","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101395","CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.103,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101396","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101396","CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.569,76","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101397","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101397","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.748,54","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101398","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101398","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.442,30","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101399","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101399","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.340,78","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101400","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101400","ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.027,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101401","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101401","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.880,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101402","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101402","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.676,84","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101403","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101403","ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27.697,68","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101404","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101404","ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25.980,36","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101405","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101405","ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24.942,78","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101407","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101407","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.687,66","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101408","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101408","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.828,76","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101409","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101409","INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.452,46","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101410","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101410","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.788,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101411","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101411","LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.136,83","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101412","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101412","MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.857,78","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101413","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101413","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.522,62","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101414","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101414","MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.975,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101415","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101415","MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.984,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101416","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101416","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.873,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101417","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101417","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.757,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101418","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101418","MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.720,03","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101419","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101419","MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.518,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101420","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101420","MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.850,52","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101421","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101421","MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.867,63","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101422","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101422","MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.441,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101423","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101423","MOTORISTA DE ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.364,44","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101424","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101424","MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.978,55","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101425","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101425","NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.387,47","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101426","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101426","OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.262,52","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101427","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101427","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.747,24","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101428","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101428","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.665,33","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101429","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101429","OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.982,41","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101430","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101430","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.287,95","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101431","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101431","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.569,51","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101432","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101432","OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.726,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101433","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101433","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.425,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101434","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101434","OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.237,86","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101435","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101435","OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.194,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101436","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101436","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.715,43","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101437","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101437","OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.337,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101438","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101438","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.002,33","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101439","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101439","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.304,78","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101440","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101440","OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.432,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101441","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101441","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.780,89","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101442","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101442","OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.970,54","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101443","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101443","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.004,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101444","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101444","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.044,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101445","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101445","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.789,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101446","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101446","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.994,44","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101447","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101447","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.902,67","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101448","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101448","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.994,44","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101449","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101449","POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.896,56","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101450","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101450","RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.448,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101451","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101451","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.770,30","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101452","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101452","SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.836,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101453","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101453","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.925,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101454","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101454","SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.479,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101455","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101455","TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.098,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101456","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101456","TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.761,33","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101457","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101457","TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.686,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101458","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101458","TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.710,90","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101459","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101459","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.405,79","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["101460","SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS","0318","","","101460","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.814,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]

{"sheet":"INSUMOS","index":4,"n_rows":68,"n_cols":10,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[69,7,69,8],[70,7,70,8],[71,7,71,8]]}
["Planilha Sintética Simples"]
["Base: Sinapi / Ref: 09/2022/ Estado: Amapá",null,"BDI",{"$f":"'BDI '!C48","v":0.14692012195121973},"Valores: Não Desonerado"]
["Item","Tipo","Código","Descrição","Un.","Qtd.","Preço Unit","Preço com BDI","Total sem BDI","Total"]
[" 3.15","Insumo Sinapi",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2","4,50",{"$f":"VLOOKUP(C4,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":225},{"$f":"ROUND(G4*(1+$D$2),2)","v":258.06},{"$f":"ROUND(G4*F4,2)","v":1012.5},{"$f":"ROUND(H4*F4,2)","v":1161.27}]
[" 3.16","Insumo Sinapi",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2","4,50",{"$f":"VLOOKUP(C5,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":225},{"$f":"ROUND(G5*(1+$D$2),2)","v":258.06},{"$f":"ROUND(G5*F5,2)","v":1012.5},{"$f":"ROUND(H5*F5,2)","v":1161.27}]
[" 8.13","Insumo Sinapi",11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","M2","492,66",{"$f":"VLOOKUP(C6,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":56.66},64.98,27914.12,32013.05]
[" 9.2","Insumo Orse",13491,"Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar","M2","1.556,69",{"$f":"VLOOKUP(C7,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":335.66},384.98,522518.57,599294.52]
[" 10.26","Insumo Sinapi",12388,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M","UN","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C8,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":359.22},412,10776.6,12360]
[" 10.31","Insumo Sinapi",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C9,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":100.44},115.2,401.76,460.8]
[" 10.32","Insumo Sinapi",429,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA","UN","12,00",{"$f":"VLOOKUP(C10,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":12.11},13.89,145.32,166.68]
[" 10.33","Insumo Sinapi",436,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C11,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":6.85},7.86,13.7,15.72]
[" 10.35","Insumo Sinapi",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C12,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":82.4},94.51,2472,{"$f":"ROUND(H12*F12,2)","v":2835.3}]
[" 10.37","Insumo Sinapi",1574,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C13,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":1.56},1.79,9.36,10.74]
[" 10.38","Insumo Sinapi",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C14,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":21},24.09,630,722.7]
[" 10.39","Insumo Sinapi",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C15,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":7.2},8.26,43.2,49.56]
[" 10.40","Insumo Sinapi",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M","15,00",{"$f":"VLOOKUP(C16,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":62.41},71.58,936.15,1073.7]
[" 10.41","Insumo Sinapi",3379,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C17,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":57.93},66.44,347.58,398.64]
[" 10.44","Insumo Sinapi",13343,"KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO","UN","3,00",{"$f":"VLOOKUP(C18,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":42.24},48.45,126.72,145.35]
[" 10.48","Insumo Sinapi",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C19,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":177.33},203.38,709.32,813.52]
[" 10.49","Insumo Sinapi",37558,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C20,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":65.260000000000005},74.849999999999994,130.52000000000001,149.69999999999999]
[" 10.50","Insumo Sinapi",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M","440,00",{"$f":"VLOOKUP(C21,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":205.37},235.54,90362.8,103637.6]
[" 10.51","Insumo Sinapi",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M","20,00",{"$f":"VLOOKUP(C22,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":56.45},64.739999999999995,1129,1294.8]
[" 10.52","Insumo Sinapi",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M","60,00",{"$f":"VLOOKUP(C23,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":78.19},89.68,4691.3999999999996,5380.8]
[" 10.53","Insumo Sinapi",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M","90,00",{"$f":"VLOOKUP(C24,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":103.87},119.13,9348.2999999999993,10721.7]
[" 10.54","Insumo Sinapi",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN","40,00",{"$f":"VLOOKUP(C25,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":54.47},62.47,2178.8000000000002,2498.8000000000002]
[" 10.55","Insumo Sinapi",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN","10,00",{"$f":"VLOOKUP(C26,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":19.88},22.8,198.8,228]
[" 10.56","Insumo Sinapi",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C27,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":30.06},34.479999999999997,120.24,137.91999999999999]
[" 10.57","Insumo Sinapi",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C28,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":13.32},15.28,53.28,61.12]
[" 10.59","Insumo Sinapi",37559,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","44,00",{"$f":"VLOOKUP(C29,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":49.66},56.96,2185.04,2506.2399999999998]
[" 10.63","Insumo Sinapi",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M","130,00",{"$f":"VLOOKUP(C30,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":6.44},7.39,837.2,960.7]
[" 10.64","Insumo Sinapi",10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C31,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":304.61},349.36,9138.2999999999993,10480.799999999999]
[" 10.65","Insumo Sinapi",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M","220,00",{"$f":"VLOOKUP(C32,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":62.41},71.58,13730.2,15747.6]
[" 10.68","Insumo Sinapi",3380,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN","12,00",{"$f":"VLOOKUP(C33,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":60},68.819999999999993,720,825.84]
[" 10.69","Insumo Sinapi",40552,"PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4\" (6,35 MM) X 25 MM","CENTO","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C34,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":44.37},50.89,177.48,203.56]
[" 11.1.9","Insumo Sinapi",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C35,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":3.62},4.1500000000000004,14.48,16.600000000000001]
[" 11.1.10","Insumo Sinapi",20095,"CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN","16,00",{"$f":"VLOOKUP(C36,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":42.03},48.21,672.48,771.36]
[" 11.1.11","Insumo Sinapi",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN","20,00",{"$f":"VLOOKUP(C37,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":13.93},15.98,278.60000000000002,319.60000000000002]
[" 11.1.12","Insumo Sinapi",3528,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","3,00",{"$f":"VLOOKUP(C38,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":9.1199999999999992},10.46,27.36,31.38]
[" 11.1.13","Insumo Sinapi",37952,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C39,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":65.02},74.569999999999993,65.02,74.569999999999993]
[" 11.1.14","Insumo Sinapi",37951,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C40,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":2.36},2.71,9.44,10.84]
[" 11.1.15","Insumo Sinapi",3518,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","10,00",{"$f":"VLOOKUP(C41,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":3.46},3.97,34.6,39.700000000000003]
[" 11.1.16","Insumo Sinapi",3520,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","5,00",{"$f":"VLOOKUP(C42,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":9.19},10.54,45.95,52.7]
[" 11.1.17","Insumo Sinapi",37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","5,00",{"$f":"VLOOKUP(C43,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":56.6},64.92,283,324.60000000000002]
[" 11.1.18","Insumo Sinapi",37951,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C44,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":2.36},2.71,9.44,10.84]
[" 11.1.19","Insumo Sinapi",3526,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","37,00",{"$f":"VLOOKUP(C45,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":2.78},3.19,102.86,118.03]
[" 11.1.20","Insumo Sinapi",20159,"JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C46,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":60.36},69.23,60.36,69.23]
[" 11.1.22","Insumo Sinapi",20144,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN","8,00",{"$f":"VLOOKUP(C47,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":64.8},74.319999999999993,518.4,594.55999999999995]
[" 11.1.23","Insumo Sinapi",3840,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C48,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":67.8},77.760000000000005,67.8,77.760000000000005]
[" 11.1.24","Insumo Sinapi",3899,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","53,00",{"$f":"VLOOKUP(C49,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":7},8.0299999999999994,371,425.59]
[" 11.1.25","Insumo Sinapi",38676,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C50,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":33.9},38.880000000000003,135.6,155.52000000000001]
[" 11.1.26","Insumo Sinapi",3875,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","65,00",{"$f":"VLOOKUP(C51,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":3.19},3.66,207.35,237.9]
[" 11.1.27","Insumo Sinapi",20034,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C52,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":130.74},149.94999999999999,130.74,149.94999999999999]
[" 11.1.28","Insumo Sinapi",39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN","5,00",{"$f":"VLOOKUP(C53,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":7.59},8.7100000000000009,37.950000000000003,43.55]
[" 11.1.29","Insumo Sinapi",39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN","3,00",{"$f":"VLOOKUP(C54,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":19.420000000000002},22.27,58.26,66.81]
[" 11.1.34","Insumo Sinapi",7097,"TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C55,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":7.84},8.99,31.36,35.96]
[" 11.1.35","Insumo Sinapi",4723,"PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3","1,03",{"$f":"VLOOKUP(C56,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":232.88},267.08999999999997,239.87,275.10000000000002]
[" 11.2.1","Insumo Sinapi",11831,"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" COM BICO PARA MANGUEIRA","UN","6,00",{"$f":"VLOOKUP(C57,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":50.08},57.44,300.48,344.64]
[" 11.2.2","Insumo Sinapi",7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1128)","UN","12,00",{"$f":"VLOOKUP(C58,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":37.33},42.81,447.96,513.72]
[" 11.2.3","Insumo Sinapi",36791,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)","UN","24,00",{"$f":"VLOOKUP(C59,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":114.35},131.15,2744.4,3147.6]
[" 11.2.5","Insumo Sinapi",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C60,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":10.46},12,20.92,24]
[" 11.2.6","Insumo Sinapi",3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN","2,00",{"$f":"VLOOKUP(C61,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":20.58},23.6,41.16,47.2]
[" 11.2.11","Insumo Sinapi",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C62,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":8.5500000000000007},9.81,8.5500000000000007,9.81]
[" 11.2.12","Insumo Sinapi",3522,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","4,00",{"$f":"VLOOKUP(C63,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":3.74},4.29,14.96,17.16]
[" 11.2.13","Insumo Sinapi",3497,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,  3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","20,00",{"$f":"VLOOKUP(C64,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":16.489999999999998},18.91,329.8,378.2]
[" 11.2.15","Insumo Orse",99,"Adaptador longo, pvc rigido soldavel,  c/ flanges livres p/ caixa agua, d=  40mm x 1 1/ 4\"","UN","8,00",{"$f":"VLOOKUP(C65,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":37.07},42.52,296.56,340.16]
[" 11.2.16","Insumo Sinapi",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","1,00",{"$f":"VLOOKUP(C66,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":1.01},1.1599999999999999,1.01,1.1599999999999999]
[" 12.4","Insumo Sinapi",37557,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","30,00",{"$f":"VLOOKUP(C67,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":20.92},23.99,627.6,719.7]
[" 12.5","Insumo Sinapi",38774,"LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS","UN","28,00",{"$f":"VLOOKUP(C68,ORÇAMENTO!$C$10:$J$272,5,0)","v":22.61},25.93,633.08000000000004,726.04]

{"sheet":"COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS","index":5,"n_rows":49,"n_cols":16,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,8],[11,0,11,9],[12,0,12,8],[0,0,0,9],[2,7,2,8],[4,0,4,8],[5,7,5,8],[7,0,7,8],[8,7,8,8],[15,0,15,9],[17,7,17,8],[19,0,19,8],[20,7,20,8],[22,0,22,8],[23,7,23,8],[25,0,25,8],[26,0,26,9],[27,0,27,8],[29,0,29,9],[37,0,37,8],[31,7,31,8],[33,0,33,8],[34,7,34,8],[36,0,36,8],[3,12,3,15],[6,12,6,14],[4,12,4,15],[5,12,5,15],[7,12,7,15]]}
["COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - OBRA \"A\" -  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA CANTEIRO DE OBRAS"]
["ITEM","EQUIPAMENTO TRANSPORTADO","UNIDADE","ORIGEM","DESTINO","QUANT.","PESO TONELA DA","PREÇO","(R$)","PREÇO TOTAL R$"]
["1","EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE"]
["1.6","CAMINHÃO CARROCERIA COM\nGUINDAUTO 45 T","CHP","Raio 50 km","Canteiro",8,"-","R$",242.75,{"$f":"I4*F4","v":1942},null,null,"Composição de Preços de Locação de Veículos"]
["SUB TOTAL 1",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J4)","v":1942},null,null,"\nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, PARA USO NA EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS, SERVIÇOS, OBRAS E CONTRATOS, SOB GESTÃO DO CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO DO PISF – AD/GOI/CCO, EM SALGUEIRO-PE.\n"]
["3","VEÍCULOS DE PRODUÇÃO",{"$nulls":10},"CODEVASF "]
["3.2","CAMINHÃO CARROCERIA 15 T","CHP","Raio 50 km","Canteiro",8,"-","R$",200,{"$f":"I7*F7","v":1600}]
["SUB TOTAL 3",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J7)","v":1600},null,null,"Veículo Gol 1.0 Flex 12V 5p"]
["4","TRABALHO MANUAL CARGA DESCARA",{"$nulls":12},"Mensal (R$):",3749.57]
["4.1","SERVENTE","H","-","Canteiro",50,null,"R$",12.29,{"$f":"F10*I10","v":614.5},{"$nulls":4},"Diária (R$):",170.44]
["SUB TOTAL 4",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J10)","v":614.5},null,null,"A",null,"Depreciação mensal do equipamento"]
[{"$nulls":12},"A1",null,"Preço de Aquisição ",73429]
["TOTAL MOBILIZAÇÃO, DESMOBLIZAÇÃO",{"$nulls":8},{"$f":"J11+J8+J5","v":4156.5},null,null,"A2",null,"Tempo previsto de vida útil (meses)",36]
[{"$nulls":12},"A3",null,"Previsão de recup. Na venda do bem usado",0.4]
[{"$nulls":12},"A4",null,"Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2",1223.82]
["COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - OBRA \"A\" -  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA ",{"$nulls":11},"B",null,"Juros pelo Capital empregado"]
["ITEM","EQUIPAMENTO TRANSPORTADO","UNIDADE","ORIGEM","DESTINO","QUANT.","PESO TONELA DA","PREÇO","(R$)","PREÇO TOTAL R$",null,null,"B1",null,"Taxa mensal de Juros *",1.0794E-2]
["1","EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE",{"$nulls":10},"B2",null,"Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4)",13.21]
["1.6","CAMINHÃO CARROCERIA COM\nGUINDAUTO 45 T","CHP","Raio 50 km","Canteiro",2,"-","R$",242.75,{"$f":"I19*F19","v":485.5},null,null,"C",null,"Conservação e manutenção **",0.75]
["SUB TOTAL 1",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J19)","v":485.5},null,null,"C1",null,"Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%)",0.75]
["3","VEÍCULOS DE PRODUÇÃO",{"$nulls":10},"C2",null,"Incidência mensal (C1xA4)",917.87]
["3.2","CAMINHÃO CARROCERIA 15 T","CHP","Raio 50 km","Canteiro",2,"-","R$",200,{"$f":"I22*F22","v":400},null,null,"D",null,"Combustível"]
["SUB TOTAL 3",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J22)","v":400},null,null,"D1",null,"Média mensal de quilômetro por veículo",3000]
["4","TRABALHO MANUAL CARGA DESCARA",{"$nulls":10},"D2",null,"Preço do litro de combustível",4.79]
["4.1","SERVENTE","H","-","Canteiro",50,null,"R$",12.29,{"$f":"F25*I25","v":614.5},null,null,"D3",null,"Quilômetros rodados com um litro combustivel***",13.7]
["SUB TOTAL 4",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J25)","v":614.5},null,null,"D4",null,"Combustivel    (D1/D3)*D2",1048.9100000000001]
[{"$nulls":12},"E",null,"Lubrificantes"]
["TOTAL MOBILIZAÇÃO, DESMOBLIZAÇÃO ",{"$nulls":8},{"$f":"J26+J23+J20","v":1500},null,null,"E1",null,"Quilometragem do Contrato (D1*12)",36000]
[{"$nulls":12},"E2",null,"Franquia por troca de óleo (km)",10000]
[{"$nulls":12},"E3",null,"Preço do litro de óleo",38.75]
[{"$nulls":12},"E4",null,"Quantidade de litros de óleo por troca",3.5]
[{"$nulls":12},"E5",null,"Quantidade de dias do Contrato",365]
[{"$nulls":12},"E6",null,"Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5",40.130000000000003]
[{"$nulls":12},"F",null,"Pneus"]
[{"$nulls":12},"F1",null,"Quilometragem do Contrato ",36000]
[{"$nulls":12},"F2",null,"Vida do Pneu em quilômetros",45000]
[{"$nulls":12},"F3",null,"Quantidade de pneus",4]
[{"$nulls":12},"F4",null,"Preço do Pneu",340.65]
[{"$nulls":12},"F5",null,"Quantidade de dias do contrato ",365]
[{"$nulls":12},"F6",null,"Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5)",89.6]
[{"$nulls":12},"G",null,"Motorista"]
[{"$nulls":12},"G1",null,"Salário com encargos sociais","Não se aplica "]
[{"$nulls":12},"H",null,"Custo Mensal"," "]
[{"$nulls":14},"Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6)",3333.54]
[{"$nulls":14},"Com Motorista","Não se aplica "]
[{"$nulls":12},"I",null,"Custo Direto p/ km Rodado"]
[{"$nulls":14},"Sem Motorista",1.1100000000000001]
[{"$nulls":14},"Com Motorista","Não se aplica "]
[{"$nulls":12},"J",null,"Preço cobrado com BDI",3749.57]

{"sheet":"CURVA ABC INSUMOS ","index":6,"n_rows":76,"n_cols":10,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,9]]}
[{"$nulls":4},"Valores: Não Desonerado"]
[{"$nulls":4},"BDI ",{"$f":"'BDI '!C22","v":0.24802140439518339}]
["Base: Sinapi / Ref: 09/2022 / Estado: Amapá",null,null,null,"BDI DIF. ",{"$f":"'BDI '!C48","v":0.14692012195121973}]
["Curva ABC de Insumo"]
["Código","Base","Descrição","Un.","Qtd.","Preço com BDI","Total","%","% Acumulado","Classe"]
[13491,"Insumo Orse","Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar","M2","1.556,69",{"$f":"ORÇAMENTO!H111","v":384.98},{"$f":"E6*F6","v":599294.51620000007},{"$f":"G6/$G$71","v":0.73291205239713086},{"$f":"H6","v":0.73291205239713086},"A"]
[1000,"Insumo Sinapi","CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M","440,00",235.54,103637.6,{"$f":"G7/$G$71","v":0.12674443711439534},{"$f":"I6+H7","v":0.85965648951152618},"B"]
[11062,"Insumo Sinapi","PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","M2","492,66",64.98,32013.05,3.9150617175281885E-2,{"$f":"I7+H8","v":0.89880710668680808},"B"]
[867,"Insumo Sinapi","CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M","220,00",71.58,15747.6,1.9258654174765258E-2,0.91806576086157332,"B"]
[12388,"Insumo Sinapi","POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M","UN","30,00",412,12360,1.5115761487471019E-2,0.93318152234904439,"C "]
[998,"Insumo Sinapi","CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M","90,00",119.13,10721.7,1.3112189315551619E-2,0.94629371166459597,"C "]
[10891,"Insumo Sinapi","EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN","30,00",349.36,10480.799999999999,1.2817578721511831E-2,0.95911129038610776,"C "]
[977,"Insumo Sinapi","CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M","60,00",89.68,5380.8,6.5804926708563152E-3,0.96569178305696413,"C "]
[36791,"Insumo Sinapi","TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)","UN","24,00",131.15,3147.6,3.8493827554986872E-3,0.96954116581246286,"C "]
[41953,"Insumo Sinapi","CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG","30,00",94.51,2835.3,3.4674529567497231E-3,0.97300861876921263,"C "]
[37559,"Insumo Sinapi","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","44,00",56.96,2506.2399999999998,3.0650263810970356E-3,0.9760736451503097,"C "]
[11859,"Insumo Sinapi","CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN","40,00",62.47,2498.8000000000002,3.0559275732113741E-3,0.97912957272352108,"C "]
[1018,"Insumo Sinapi","CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M","20,00",64.739999999999995,1294.8,1.5834860820370124E-3,0.98071305880555815,"C "]
[4813,"Insumo Sinapi","PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2","4,50",258.06,1161.27,1.4201844937342613E-3,0.98213324329929241,"C "]
[4813,"Insumo Sinapi","PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2","4,50",258.06,1161.27,1.4201844937342613E-3,0.98355342779302668,"C "]
[867,"Insumo Sinapi","CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M","15,00",71.58,1073.7,1.3130900573703585E-3,0.98486651785039703,"C "]
[34602,"Insumo Sinapi","CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M","130,00",7.39,960.7,1.1748957978166188E-3,0.98604141364821363,"C "]
[3380,"Insumo Sinapi","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN","12,00",68.819999999999993,825.84,1.0099676753085004E-3,0.9870513813235221,"C "]
[39468,"Insumo Sinapi","DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN","4,00",203.38,813.52,9.949008321429953E-4,0.98804628215566515,"C "]
[20095,"Insumo Sinapi","CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN","16,00",48.21,771.36,9.4334092079090975E-4,0.9889896230764561,"C "]
[38774,"Insumo Sinapi","LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS","UN","28,00",25.93,726.04,8.8791646200351594E-4,0.98987753953845958,"C "]
[857,"Insumo Sinapi","CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M","30,00",24.09,722.7,8.8383178211936132E-4,0.99076137132057895,"C "]
[37557,"Insumo Sinapi","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","30,00",23.99,719.7,8.8016290797191682E-4,0.99164153422855084,"C "]
[20144,"Insumo Sinapi","JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN","8,00",74.319999999999993,594.55999999999995,7.2712193770151838E-4,0.99236865616625236,"C "]
[7602,"Insumo Sinapi","TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1128)","UN","12,00",42.81,513.72,6.2825800900838283E-4,0.9929969141752607,"C "]
[10510,"Insumo Sinapi","CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN","4,00",115.2,460.8,5.6353906904746322E-4,0.99356045324430819,"C "]
[3899,"Insumo Sinapi","LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","53,00",8.0299999999999994,425.59,5.2047871613695713E-4,0.99408093196044511,"C "]
[3379,"Insumo Sinapi","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN","6,00",66.44,398.64,4.8751999671241476E-4,0.99456845195715748,"C "]
[3497,"Insumo Sinapi","JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,  3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","20,00",18.91,378.2,4.6252273418782679E-4,0.99503097469134527,"C "]
[11831,"Insumo Sinapi","TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" COM BICO PARA MANGUEIRA","UN","6,00",57.44,344.64,4.2148026205841518E-4,0.99545245495340373,"C "]
[99,"Insumo Orse","Adaptador longo, pvc rigido soldavel,  c/ flanges livres p/ caixa agua, d=  40mm x 1 1/ 4\"","UN","8,00",42.52,340.16,4.1600140999823154E-4,0.99586845636340193,"C "]
[37950,"Insumo Sinapi","JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","5,00",64.92,324.60000000000002,3.9697218275348649E-4,0.99626542854615541,"C "]
[1958,"Insumo Sinapi","CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN","20,00",15.98,319.60000000000002,3.9085739250774575E-4,0.99665628593866318,"C "]
[4723,"Insumo Sinapi","PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3","1,03",267.08999999999997,275.10000000000002,3.364357593206535E-4,0.99699272169798381,"C "]
[3875,"Insumo Sinapi","LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","65,00",3.66,237.9,2.9094171989234264E-4,0.99728366341787611,"C "]
[11855,"Insumo Sinapi","CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN","10,00",22.8,228,2.7883443520577603E-4,0.99756249785308193,"C "]
[40552,"Insumo Sinapi","PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4\" (6,35 MM) X 25 MM","CENTO","4,00",50.89,203.56,2.4894534048459552E-4,0.99781144319356652,"C "]
[429,"Insumo Sinapi","PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA","UN","12,00",13.89,166.68,2.038426476320121E-4,0.99801528584119847,"C "]
[38676,"Insumo Sinapi","LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",38.880000000000003,155.52000000000001,1.9019443580351884E-4,0.99820548027700196,"C "]
[20034,"Insumo Sinapi","REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM","UN","1,00",149.94999999999999,149.94999999999999,1.8338255946976368E-4,0.99838886283647177,"C "]
[37558,"Insumo Sinapi","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","2,00",74.849999999999994,149.69999999999999,1.8307681995747663E-4,0.99857193965642921,"C "]
[13343,"Insumo Sinapi","KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO","UN","3,00",48.45,145.35,1.7775695244368224E-4,0.99874969660887292,"C "]
[11864,"Insumo Sinapi","CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN","4,00",34.479999999999997,137.91999999999999,1.6867037413851154E-4,0.9989183669830114,"C "]
[3526,"Insumo Sinapi","JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","37,00",3.19,118.03,1.4434573854095502E-4,0.99906271272155234,"C "]
[3840,"Insumo Sinapi","LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM","UN","1,00",77.760000000000005,77.760000000000005,9.5097217901759422E-5,0.99915780993945413,"C "]
[37952,"Insumo Sinapi","JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","1,00",74.569999999999993,74.569999999999993,9.1195981724976835E-5,0.99924900592117916,"C "]
[20159,"Insumo Sinapi","JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN","1,00",69.23,69.23,8.4665385742525775E-5,0.99933367130692163,"C "]
[39321,"Insumo Sinapi","TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN","3,00",22.27,66.81,8.1705827263587282E-5,0.99941537713418527,"C "]
[11862,"Insumo Sinapi","CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN","4,00",15.28,61.12,7.4747195963934351E-5,0.99949012433014917,"C "]
[3520,"Insumo Sinapi","JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","5,00",10.54,52.7,6.4449889190107008E-5,0.99955457421933924,"C "]
[1539,"Insumo Sinapi","CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN","6,00",8.26,49.56,6.0609800915781852E-5,0.99961518402025507,"C "]
[3939,"Insumo Sinapi","LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN","2,00",23.6,47.2,5.772361991979224E-5,0.99967290764017491,"C "]
[39319,"Insumo Sinapi","TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN","5,00",8.7100000000000009,43.55,5.3259823040401517E-5,0.9997261674632153,"C "]
[3518,"Insumo Sinapi","JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","10,00",3.97,39.700000000000003,4.8551434551181188E-5,0.99977471889776648,"C "]
[7097,"Insumo Sinapi","TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",8.99,35.96,4.3977571447367137E-5,0.99981869646921384,"C "]
[3528,"Insumo Sinapi","JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","3,00",10.46,31.38,3.8376423582268653E-5,0.99985707289279613,"C "]
[3462,"Insumo Sinapi","COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN","2,00",12,24,2.9350993179555374E-5,0.99988642388597571,"C "]
[3522,"Insumo Sinapi","JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","4,00",4.29,17.16,2.0985960123382091E-5,0.99990740984609905,"C "]
[819,"Insumo Sinapi","BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","4,00",4.1500000000000004,16.600000000000001,2.0301103615859136E-5,0.99992771094971489,"C "]
[436,"Insumo Sinapi","PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA","UN","2,00",7.86,15.72,1.922490053260877E-5,0.99994693585024752,"C "]
[37951,"Insumo Sinapi","JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",2.71,10.84,1.3256865252765844E-5,0.9999601927155003,"C "]
[37951,"Insumo Sinapi","JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","4,00",2.71,10.84,1.3256865252765844E-5,0.99997344958075307,"C "]
[1574,"Insumo Sinapi","TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN","6,00",1.79,10.74,1.313456944785103E-5,0.99998658415020092,"C "]
[1402,"Insumo Sinapi","COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN","1,00",9.81,9.81,1.199721846214326E-5,0.99999858136866304,"C "]
[829,"Insumo Sinapi","BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","1,00",1.1599999999999999,1.1599999999999999,1.4186313370118429E-6,1,"C "]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G6:G70)","v":817689.53620000009}]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},{"$f":"G71+'CURVA ABC SERVIÇOS '!G183","v":7045033.7222999986}]

{"sheet":"CURVA ABC SERVIÇOS ","index":7,"n_rows":183,"n_cols":10,"rows_kept":183,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,9]]}
[{"$nulls":4},"Valores: Não Desonerado"]
[{"$nulls":4},"BDI ",{"$f":"'BDI '!C22","v":0.24802140439518339}]
["Base: Sinapi / Ref: 09/2022 / Estado: Amapá",null,null,null,"BDI DIF. ",{"$f":"'BDI '!C48","v":0.14692012195121973}]
["Curva ABC de Serviços"]
["Código","Base","Descrição","Un.","Qtd.","Preço com BDI","Total","%","% Acumulado","Classe"]
[90777,"Composição Sinapi","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","3.360,00",127.81,429441.6,{"$f":"G6/$G$183","v":6.8960633484584463E-2},{"$f":"H6","v":6.8960633484584463E-2},"A"]
[12093,"Composição Orse","Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1\"x2\" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2\" x 1.1/2\" com 3,05m - Fixado com rebite","M2","556,77",608.1,338571.84,{"$f":"G7/$G$183","v":5.4368576696904487E-2},{"$f":"I6+H7","v":0.12332921018148896},"A"]
[12734,"Composição Orse","Fechamento lateral com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar","M2","643,79",456.6,293954.51,4.7203832198023252E-2,{"$f":"I7+H8","v":0.17053304237951222},"A"]
[96557,"Composição Sinapi","CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","272,70",1044.47,284826.96999999997,4.5738112666995311E-2,0.21627115504650754,"A"]
[87623,"Composição Sinapi","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","2.320,87",105.12,243969.85,3.9177190582232957E-2,0.25544834562874053,"A"]
[1857,"Composição Orse","Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar","M2","894,72",254.32,227545.19,3.6539684205652491E-2,0.29198802983439304,"A"]
[96557,"Composição Sinapi","CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","215,40",1044.47,224978.84,3.6127574336130855E-2,0.32811560417052388,"A"]
[11613,"Composição Orse","Pavimentação em placas de Basalato Regular, sobre base de areia E=5cm ","M2","1.795,23",94.92,170403.23,2.7363708333378391E-2,0.35547931250390225,"A"]
[93391,"Composição Sinapi","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","2.320,87",72.41,168054.2,2.6986496165590516E-2,0.38246580866949276,"A"]
[103324,"Composição Sinapi","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","1.701,25",95.72,162843.65,2.6149775110147582E-2,0.40861558377964036,"A"]
[92762,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","9.254,00",17.36,160649.44,2.5797424262911987E-2,0.43441300804255234,"A"]
[99841,"Composição Sinapi","GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P","M","61,44",2366.34,145387.93,2.3346698954671421E-2,0.45775970699722374,"A"]
[96620,"Composição Sinapi","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017","M3","153,59",882.79,135587.72,2.1772960663173906E-2,0.47953266766039765,"A"]
[100651,"Composição Sinapi","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","610,00",196.67,119968.7,1.9264825648754265E-2,0.49879749330915191,"A"]
[97627,"Composição Sinapi","DEMOLIÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","439,94",270.91000000000003,119184.15,1.9138840963059327E-2,0.5179363342722112,"A"]
[87543,"Composição Sinapi","MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","3.402,50",34.32,116773.8,1.8751781900966675E-2,0.53668811617317791,"A"]
[8629,"Composição Orse","Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=30Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas","M","350,00",310.95999999999998,108836,1.7477113316288491E-2,0.55416522948946645,"A"]
[92580,"Composição Sinapi","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","1.556,69",69.03,107458.31,1.7255880964449785E-2,0.57142111045391619,"A"]
[99059,"Composição Sinapi","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","M","1.700,00",56.13,95421,1.5322904459494691E-2,0.58674401491341088,"A"]
[92760,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","4.657,70",19.61,91337.5,1.4667167458621228E-2,0.60141118237203206,"B"]
[96562,"Composição Sinapi","SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017","M","3.620,00",24.55,88871,1.427109171167513E-2,0.61568227408370724,"B"]
[92759,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","4.441,60",19.739999999999998,87677.18,1.4079385590361855E-2,0.62976165967406905,"B"]
[100754,"Composição Sinapi","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","2.990,54",28.61,85559.35,1.3739300003840528E-2,0.64350095967790955,"B"]
[92762,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","4.857,50",17.36,84326.2,1.3541278188577369E-2,0.65704223786648697,"B"]
[98458,"Composição Sinapi","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018","M2","610,24",136.59,83352.679999999993,1.338494830365259E-2,0.67042718617013952,"B"]
[87791,"Composição Sinapi","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","411,96",191.23,78779.11,1.2650514833569368E-2,0.6830777010037089,"B"]
[92759,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","3.646,10",19.739999999999998,71974.009999999995,1.1557737592319461E-2,0.69463543859602839,"B"]
[92761,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","3.759,10",19.07,71686.039999999994,1.1511494765298148E-2,0.7061469333613265,"B"]
[93572,"Composição Sinapi","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","14,00",5087.42,71223.88,1.1437280142468793E-2,0.71758421350379531,"B"]
[101965,"Composição Sinapi","PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","329,86",190.18,62732.77,1.0073759876646176E-2,0.72765797338044147,"B"]
[102107,"Composição Sinapi","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","1,00",59128.1,59128.1,9.4949144021907964E-3,0.73715288778263222,"B"]
[1,"Composição Própria","VEÍCULO LEVE ","MES",14,4168.21,58354.94,9.3707587466023735E-3,0.74652364652923464,"B"]
[88650,"Composição Sinapi","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014","M","2.051,54",28.3,58058.58,9.3231686357712583E-3,0.75584681516500585,"B"]
[96536,"Composição Sinapi","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","774,60",72.760000000000005,56359.9,9.0503910360054361E-3,0.76489720620101131,"B"]
[96557,"Composição Sinapi","CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","52,40",1044.47,54730.23,8.7886952068849632E-3,0.77368590140789628,"B"]
[96557,"Composição Sinapi","CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","49,50",1044.47,51701.27,8.3022984525894621E-3,0.78198819986048573,"B"]
[91926,"Composição Sinapi","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","7.940,00",6.1,48434,7.7776333783042082E-3,0.7897658332387899,"B"]
[92443,"Composição Sinapi","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","747,00",61.12,45656.639999999999,7.3316390800928898E-3,0.79709747231888284,"B"]
[98689,"Composição Sinapi","SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","294,66",154.71,45586.85,7.3204320554103967E-3,0.80441790437429328,"B"]
[92538,"Composição Sinapi","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, . AF_09/2020","M2","1.062,50",42.8,45475,7.3024709476480132E-3,0.8117203753219413,"B"]
[87263,"Composição Sinapi","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2","166,08",263.02,43682.36,7.0146050538691948E-3,0.81873498037581049,"B"]
[91845,"Composição Sinapi","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","3.750,00",11.42,42825,6.8769283855530765E-3,0.82561190876136359,"B"]
[102220,"Composição Sinapi","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","2.633,94",15.33,40378.300000000003,6.4840321641652723E-3,0.83209594092552885,"B"]
[96523,"Composição Sinapi","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3","357,16",93.38,33351.599999999999,5.3556699297982943E-3,0.83745161085532716,"B"]
[92763,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","2.245,20",14.79,33206.51,5.3323710730683507E-3,0.84278398192839554,"B"]
[12474,"Composição Orse","Módulo para 36 medidores em chapa galvanizada 12,5mm, com barramento para 200A, pintado eletrostaticamente na cor bege","UN","4,00",8087.25,32349,5.194670317437396E-3,0.84797865224583291,"B"]
[93584,"Composição Sinapi","EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA COM CONTAINER, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","30,00",964.76,28942.799999999999,4.6476955721514437E-3,0.8526263478179843,"B"]
[91928,"Composição Sinapi","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","3.030,00",9.52,28845.599999999999,4.632086992137999E-3,0.85725843481012232,"B"]
[98560,"Composição Sinapi","IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2","494,34",58.31,28824.97,4.6287741834376154E-3,0.86188720899355997,"B"]
[92761,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.461,20",19.07,27865.08,4.4746330325208953E-3,0.86636184202608091,"B"]
[9074,"Composição Orse","Brise em perfil \"C\" de alumínio dobrado anodizado branco","M2","32,96",825.13,27196.28,4.3672357247740668E-3,0.87072907775085495,"B"]
[92763,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.802,10",14.79,26653.06,4.2800043170075725E-3,0.87500908206786254,"B"]
[92764,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.835,10",14.48,26572.25,4.2670276775951602E-3,0.87927610974545767,"B"]
[94227,"Composição Sinapi","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","305,85",84.41,25816.799999999999,4.1457159309783225E-3,0.88342182567643601,"B"]
[91990,"Composição Sinapi","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","638,00",39.92,25468.959999999999,4.0898590536956421E-3,0.88751168473013164,"B"]
[101655,"Composição Sinapi","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","40,00",631.08000000000004,25243.200000000001,4.0536060390471322E-3,0.89156529076917879,"B"]
[93213,"Composição Sinapi","EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","20,00",1244.98,24899.599999999999,3.9984300298638031E-3,0.89556372079904256,"B"]
[97625,"Composição Sinapi","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","372,66",65.760000000000005,24506.12,3.935244185587156E-3,0.89949896498462967,"B"]
[96534,"Composição Sinapi","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","279,00",85.19,23768.01,3.8167169325653092E-3,0.90331568191719502,"C "]
[98557,"Composição Sinapi","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018","M2","292,50",79.56,23271.3,3.7369541982188279E-3,0.90705263611541387,"C "]
[94273,"Composição Sinapi","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","356,24",62.36,22215.13,3.5673522028196549E-3,0.91061998831823354,"C "]
[96117,"Composição Sinapi","FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2","131,00",165.39,21666.09,3.4791862072375401E-3,0.91409917452547107,"C "]
[87266,"Composição Sinapi","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","205,50",105.04,21585.72,3.4662802239486461E-3,0.91756545474941975,"C "]
[98671,"Composição Sinapi","PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","33,74",614.29999999999995,20726.48,3.3283016612865876E-3,0.92089375641070637,"C "]
[95876,"Composição Sinapi","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","8.126,00",2.5099999999999998,20396.259999999998,3.2752742405865913E-3,0.92416903065129297,"C "]
[93210,"Composição Sinapi","EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","30,00",674.4,20232,{"$f":"G71/$G$183","v":3.2488970250206619E-3},0.92741792767631359,"C "]
[95805,"Composição Sinapi","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","600,00",32.49,19494,3.1303874360296947E-3,{"$f":"I71+H72","v":0.93054831511234326},"C "]
[90695,"Composição Sinapi","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","160,03",120.25,19243.61,3.090179284285185E-3,0.93363849439662849,"C "]
[12734,"Composição Orse","Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar","M2","1.556,69",{"$f":"ORÇAMENTO!H110","v":11.69},{"$f":"E74*F74","v":18197.706099999999},2.922225840771567E-3,0.93656072023740011,"C "]
[93182,"Composição Sinapi","VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","351,64",52.39,18422.419999999998,2.9583108704864143E-3,0.93951903110788648,"C "]
[90789,"Composição Sinapi","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","16,00",1109.77,17756.32,2.8513471344066271E-3,0.94237037824229308,"C "]
[96765,"Composição Sinapi","ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","8,00",2090.33,16722.64,2.685356630411799E-3,0.94505573487270489,"C "]
[92765,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","969,90",16.68,16177.93,2.5978859553179379E-3,0.94765362082802285,"C "]
[94231,"Composição Sinapi","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","204,60",74,15140.4,2.4312772102423304E-3,0.95008489803826512,"C "]
[101910,"Composição Sinapi","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","24,00",604.66,14511.84,2.3303417261553894E-3,0.95241523976442055,"C "]
[7138,"Composição Orse","Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6","M","900,00",14.6,13140,2.1100487795952696E-3,0.95452528854401586,"C "]
[90694,"Composição Sinapi","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","223,00",57.33,12784.59,2.0529762958238881E-3,0.95657826483983976,"C "]
[93582,"Composição Sinapi","EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","40,00",313.37,12534.8,2.0128644933387202E-3,0.95859112933317847,"C "]
[86931,"Composição Sinapi","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","20,00",563.87,11277.4,1.8109485621771457E-3,0.96040207789535559,"C "]
[100733,"Composição Sinapi","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","894,72",10.64,9519.82,1.5287126767858934E-3,0.96193079057214148,"C "]
[96523,"Composição Sinapi","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3","101,07",93.38,9437.92,1.5155610028856764E-3,0.96344635157502712,"C "]
[91314,"Composição Sinapi","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","10,00",940.97,9409.7000000000007,1.5110293760546127E-3,0.96495738095108174,"C "]
[101876,"Composição Sinapi","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","100,00",93.54,9354,1.5020849531456736E-3,0.96645946590422738,"C "]
[2450,"Composição Orse","Limpeza geral","M2","3.400,00",2.73,9282,1.4905230420246037E-3,0.96794998894625195,"C "]
[7164,"Composição Orse","Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)","UN","230,00",39.47,9078.1,1.4577803520581293E-3,0.96940776929831007,"C "]
[92764,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","619,50",14.48,8970.36,1.4404792367222394E-3,0.97084824853503227,"C "]
[93382,"Composição Sinapi","REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3","283,66",30.38,8617.59,1.3838306896919634E-3,0.97223207922472421,"C "]
[100983,"Composição Sinapi","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","821,60",10.47,8602.15,1.3813513020848895E-3,0.97361343052680915,"C "]
[5027,"Composição Orse","Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.40m","UN","18,00",432.5,7785,1.2501316399656905E-3,0.97486356216677483,"C "]
[11820,"Composição Orse","Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes","UN","1,00",7213.32,7213.32,1.1583300656643949E-3,0.97602189223243918,"C "]
[93206,"Composição Sinapi","EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","5,00",1366.03,6830.15,1.0967998228274451E-3,0.97711869205526658,"C "]
[88485,"Composição Sinapi","APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","2.990,54",2.2599999999999998,6758.62,1.08531338529286E-3,0.97820400544055941,"C "]
[101900,"Composição Sinapi","DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1,00",5995.35,5995.35,9.6274588666259522E-4,0.97916675132722197,"C "]
[12740,"Composição Orse","Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8\" x 1/8\"","M","282,00",20.77,5857.14,9.4055183477310793E-4,0.98010730316199512,"C "]
[101898,"Composição Sinapi","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","3,00",1791.98,5375.94,8.6327972878062352E-4,0.98097058289077577,"C "]
["1.1.1","Composição Própria","MOBILIZAÇÃO PARA O CANTEIRO DE OBRAS","UND ",1,5197.2299999999996,5197.2299999999996,8.3458210188553446E-4,0.98180516499266135,"C "]
["1.1.1","Composição Própria","DESMOBILIZAÇÃO PARA O CANTEIRO DE OBRAS","UND ",1,5197.2299999999996,5197.2299999999996,8.3458210188553446E-4,0.98263974709454693,"C "]
[11418,"Composição Orse","Tomada para lógica, rj45, com placa","UN","120,00",42.65,5118,8.218591821893904E-4,0.98346160627673629,"C "]
[129,"Composição Orse","Bombeamento de concreto","M3","87,10",58.19,5068.3500000000004,8.1388628097881931E-4,0.98427549255771507,"C "]
[102207,"Composição Sinapi","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","610,24",8.14,4967.3500000000004,7.9766748898954065E-4,0.98507316004670464,"C "]
[91936,"Composição Sinapi","CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","267,00",17.62,4704.54,7.5546490757664607E-4,0.98582862495428125,"C "]
[89712,"Composição Sinapi","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","150,47",28.27,4253.79,6.83082526495781E-4,0.98651170748077699,"C "]
[91953,"Composição Sinapi","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","112,00",32.49,3638.88,5.8433898805887636E-4,0.98709604646883586,"C "]
[12897,"Composição Orse","Ralo seco linear pvc sanitário d=75mm com grelha aluminio","UN","32,00",108.13,3460.16,5.5563975534279821E-4,0.98765168622417865,"C "]
[10727,"Composição Orse","Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6","UN","10,00",342.83,3428.3,5.5052360967172481E-4,0.98820220983385032,"C "]
[93654,"Composição Sinapi","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","210,00",16,3360,5.3955585231659864E-4,0.9887417656861669,"C "]
[86878,"Composição Sinapi","VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","32,00",96.15,3076.8,4.9407900190705679E-4,0.98923584468807391,"C "]
[92760,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","146,20",19.61,2866.98,4.60385665915072E-4,0.98969623035398901,"C "]
[93658,"Composição Sinapi","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","100,00",27.83,2783,4.4689998124913512E-4,0.99014313033523815,"C "]
[101506,"Composição Sinapi","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","1,00",2738.37,2738.37,4.3973320217506075E-4,0.99058286353741321,"C "]
[11227,"Composição Orse","Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19\" x 36u x 600mm","UN","1,00",2624.4,2624.4,4.2143166036300044E-4,0.99100429519777622,"C "]
[95427,"Composição Sinapi","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2.740,80",0.89,2439.31,3.9170951967690542E-4,0.99139600471745315,"C "]
[96621,"Composição Sinapi","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","4,55",489.3,2226.3200000000002,3.5750713843139581E-4,0.99175351185588456,"C "]
[91940,"Composição Sinapi","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","109,00",18.920000000000002,2062.2800000000002,3.3116525092722476E-4,0.99208467710681181,"C "]
[102500,"Composição Sinapi","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","504,00",4.03,2031.12,3.2616151272538385E-4,0.99241083861953716,"C "]
[98525,"Composição Sinapi","LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018","M2","4.920,06",0.4,1968.02,3.1602878228455727E-4,0.9927268674018217,"C "]
[7162,"Composição Orse","Ponto de sensor de presença embutido no teto ","UN","6,00",319.94,1919.64,3.0825982033959391E-4,0.99303512722216125,"C "]
["1.1.2","Composição Própria","MOBILIZAÇÃO ","UN","1,00",1875.58,1875.58,3.0118457306189467E-4,0.99333631179522319,"C "]
["1.1.2","Composição Própria","MOBILIZAÇÃO - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA ","UN","1,00",1875.58,1875.58,3.0118457306189467E-4,0.99363749636828513,"C "]
["01.01.01","Composição Própria","DESMOBILIZAÇÃO- ESTACA HÉLICE CONTÍNUA ","UN","1,00",1875.58,1875.58,3.0118457306189467E-4,0.99393868094134707,"C "]
[11242,"Composição Orse","Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6","UN","230,00",8.15,1874.5,3.0101114439507864E-4,0.99423969208574214,"C "]
[4143,"Composição Orse","Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento","UN","120,00",15,1800,2.8904777802674927E-4,0.99452873986376888,"C "]
[96621,"Composição Sinapi","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","3,38",489.3,1653.83,2.6557549262998817E-4,0.99479431535639884,"C "]
[93382,"Composição Sinapi","REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3","49,56",30.38,1505.63,2.4177722557245252E-4,0.99503609258197134,"C "]
[89353,"Composição Sinapi","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","30,00",49.22,1476.6,2.3711552724127663E-4,0.9952732081092126,"C "]
[98510,"Composição Sinapi","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","18,00",81.99,1475.82,2.3699027320413173E-4,0.99551019838241672,"C "]
[97599,"Composição Sinapi","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","41,00",35.909999999999997,1472.31,2.3642663003697957E-4,0.9957466250124537,"C "]
[101881,"Composição Sinapi","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1,00",1368.54,1368.54,2.1976302563373747E-4,0.99596638803808746,"C "]
[94964,"Composição Sinapi","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","1,74",758.95,1320.57,2.1205990234932458E-4,0.99617844794043675,"C "]
[86931,"Composição Sinapi","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","2,00",563.87,1127.74,{"$f":"G135/$G$183","v":1.8109485621771457E-4},0.99635954279665451,"C "]
[94492,"Composição Sinapi","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","16,00",69.58,1113.28,1.7877283906756635E-4,{"$f":"I135+H136","v":0.99653831563572204},"C "]
[95427,"Composição Sinapi","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1.146,30",0.89,1020.21,1.6382746312259438E-4,0.99670214309884464,"C "]
[96616,"Composição Sinapi","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017","M3","1,00",907.91,907.91,1.4579409341570329E-4,0.99684793719226039,"C "]
[86882,"Composição Sinapi","SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","32,00",27.4,876.8,1.4079838431880763E-4,0.99698873557657919,"C "]
[98504,"Composição Sinapi","PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018","M2","50,00",17.29,864.5,1.3882322450229154E-4,0.9971275588010815,"C "]
[12342,"Composição Orse","Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)","M","1,00",862.58,862.58,1.3851490687239633E-4,0.99726607370795395,"C "]
[101896,"Composição Sinapi","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1,00",836.03,836.03,1.3425145214650177E-4,0.99740032516010046,"C "]
[89711,"Composição Sinapi","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","37,30",21.67,808.29,1.2979690472291174E-4,0.99753012206482339,"C "]
[98511,"Composição Sinapi","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018","UN","5,00",157.07,785.35,1.2611315137405973E-4,0.9976562352161974,"C "]
[102220,"Composição Sinapi","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","49,14",15.33,753.32,1.2096970674617265E-4,0.99777720492294353,"C "]
[98111,"Composição Sinapi","CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN","12,00",62.16,745.92,1.1978139921428489E-4,0.99789698632215784,"C "]
[1695,"Composição Orse","Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar","UN","10,00",69.78,697.8,1.1205418861503645E-4,0.99800904051077288,"C "]
[86902,"Composição Sinapi","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","2,00",347.02,694.04,1.1145039992315836E-4,0.99812049091069599,"C "]
[3836,"Composição Orse","Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando","UN","1,00",656.55,656.55,1.0543017703525679E-4,0.99822592108773123,"C "]
[9953,"Composição Orse","Fornecimento de cartucho para solda exotérmica","UN","24,00",25.01,600.24,9.6387799045986655E-5,0.9983223088867772,"C "]
[12876,"Composição Orse","Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka","UN","3,00",199.35,598.04999999999995,9.6036124249387431E-5,0.99841834501102655,"C "]
[98526,"Composição Sinapi","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","7,00",83.46,584.22,9.3815273821548588E-5,0.99851216028484813,"C "]
[9383,"Composição Orse","Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar","UN","12,00",47.66,571.91999999999996,9.1840114005032467E-5,0.99860400039885311,"C "]
[91845,"Composição Sinapi","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","50,00",11.42,571,9.1692378474041023E-5,0.99869569277732717,"C "]
[101895,"Composição Sinapi","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1,00",554.95000000000005,554.95000000000005,8.9115035786635838E-5,0.99878480781311385,"C "]
[101895,"Composição Sinapi","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1,00",554.95000000000005,554.95000000000005,8.9115035786635838E-5,0.99887392284890053,"C "]
[102205,"Composição Sinapi","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","56,10",9.4,527.34,8.4681364035903321E-5,0.99895860421293647,"C "]
[8646,"Composição Orse","Poste galvanizado com 5m para instalação de câmera de segurança p/penitenciária","UN","1,00",510.32,510.32,8.1948256712561496E-5,0.99904055246964907,"C "]
[13149,"Composição Orse","Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA","UN","1,00",452.13,452.13,7.2603984377352305E-5,0.99911315645402643,"C "]
[97599,"Composição Sinapi","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","12,00",35.909999999999997,430.92,6.9198038059603778E-5,0.99918235449208603,"C "]
[98529,"Composição Sinapi","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","7,00",61.43,430.01,6.905190834960136E-5,0.99925140640043564,"C "]
[95636,"Composição Sinapi","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","1,00",427.02,427.02,6.8571767873879151E-5,0.99931997816830953,"C "]
[101894,"Composição Sinapi","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","2,00",202.8,405.6,6.5132099315360839E-5,0.99938511026762489,"C "]
[12458,"Composição Orse","Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação","UN","25,00",15.42,385.5,6.1904399127395463E-5,0.99944701466675223,"C "]
[101538,"Composição Sinapi","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","6,00",61.62,369.72,5.9370413606694307E-5,0.99950638508035894,"C "]
[97670,"Composição Sinapi","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","12,00",29.83,357.96,5.7481968123586202E-5,0.99956386704848255,"C "]
[89376,"Composição Sinapi","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","60,00",5.79,347.4,5.5786221159162602E-5,0.99961965326964175,"C "]
[86885,"Composição Sinapi","ENGATE FLEXÍVEL EM COBRE, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","22,00",14.1,310.2,4.981256707994312E-5,0.99966946583672167,"C "]
[1672,"Composição Orse","Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm","UN","16,00",17.940000000000001,287.04000000000002,4.6093485669332286E-5,0.99971555932239098,"C "]
[86884,"Composição Sinapi","ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","22,00",12.23,269.06,4.3206219531042866E-5,0.999758765541922,"C "]
[11979,"Composição Orse","Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo \"Aperte aqui\"","UN","3,00",83.19,249.57,4.0076474423408782E-5,0.99979884201634539,"C "]
[7998,"Composição Orse","Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA","UN","1,00",235.95,235.95,3.7889346236339718E-5,0.99983673136258178,"C "]
[100575,"Composição Sinapi","REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019","M2","1.795,23",0.13,233.38,3.747665024215708E-5,0.9998742080128239,"C "]
[101553,"Composição Sinapi","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","6,00",21.62,129.72,2.0830709869794398E-5,0.9998950387226937,"C "]
[8795,"Composição Orse","Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8\" x 50cm, com fixação horizontal","UN","4,00",32.229999999999997,128.91999999999999,2.0702244190671396E-5,0.9999157409668844,"C "]
[91966,"Composição Sinapi","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","2,00",60.82,121.64,1.9533206510652099E-5,0.99993527417339501,"C "]
[9892,"Composição Orse","PEÇA DE MADERIA 115X135X 600MM","UN","4,00",30.32,121.28,1.947539695504675E-5,0.99995474957035002,"C "]
[9534,"Composição Orse","Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - Rev 01","UN","5,00",22.86,114.3,1.835453390469858E-5,0.99997310410425477,"C "]
[86883,"Composição Sinapi","SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/4 - 2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","4,00",14.74,58.96,9.4679205513650764E-6,0.99998257202480612,"C "]
[89482,"Composição Sinapi","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN","1,00",49.08,49.08,7.8813694141960304E-6,0.99999045339422032,"C "]
[93657,"Composição Sinapi","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","2,00",19.309999999999999,38.619999999999997,6.2016806596628089E-6,0.99999665507488,"C "]
[89495,"Composição Sinapi","RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN","1,00",20.83,20.83,3.3449251201651037E-6,1.0000000000000002,"C "]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G6:G182)","v":6227344.1860999987}]

{"sheet":"CFF","index":8,"n_rows":196,"n_cols":63,"rows_kept":196,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,3,9],[0,10,1,65],[2,10,2,65],[3,10,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,21],[3,22,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,3,37],[3,62,3,65],[3,38,3,41],[3,42,3,45],[3,46,3,49],[3,50,3,53],[3,54,3,57],[3,58,3,61],[4,10,4,65],[5,10,5,13],[9,10,9,13],[9,14,9,17],[9,18,9,21],[9,22,9,25],[9,26,9,29],[9,30,9,33],[9,34,9,37],[76,30,76,33],[82,26,82,29],[82,34,82,37],[85,50,85,53],[85,58,85,61],[9,62,9,65],[17,10,17,13],[43,14,43,17],[76,18,76,21],[77,26,77,29],[9,38,9,41],[9,42,9,45],[9,46,9,49],[9,50,9,53],[9,54,9,57],[9,58,9,61],[76,22,76,25],[78,22,78,25],[78,26,78,29],[76,26,76,29],[140,54,140,57],[140,58,140,61],[162,38,162,41],[162,50,162,53],[170,54,170,57],[172,58,172,61],[98,34,98,37],[98,38,98,41],[98,54,98,57],[106,42,106,45],[106,46,106,49],[98,30,98,33],[183,54,183,57],[183,58,183,61],[183,62,183,65],[184,9,187,9],[184,10,184,13],[184,14,184,17],[184,18,184,21],[184,22,184,25],[184,26,184,29],[184,30,184,33],[185,62,185,65],[184,58,184,61],[184,62,184,65],[185,10,185,13],[185,14,185,17],[185,18,185,21],[185,22,185,25],[185,26,185,29],[185,30,185,33],[185,34,185,37],[185,38,185,41],[184,34,184,37],[184,38,184,41],[184,42,184,45],[184,46,184,49],[184,50,184,53],[184,54,184,57],[186,18,186,21],[186,22,186,25],[186,26,186,29],[186,30,186,33],[185,42,185,45],[185,46,185,49],[185,50,185,53],[185,54,185,57],[185,58,185,61],[187,42,187,45],[187,46,187,49],[187,50,187,53],[187,54,187,57],[187,58,187,61],[187,62,187,65],[186,58,186,61],[186,62,186,65],[186,42,186,45],[186,46,186,49],[186,50,186,53],[186,54,186,57],[187,10,187,13],[187,14,187,17],[187,18,187,21],[187,22,187,25],[187,26,187,29],[187,30,187,33],[187,34,187,37],[187,38,187,41],[186,34,186,37],[186,38,186,41],[186,10,186,13],[186,14,186,17]]}
[{"$nulls":10},"CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CENTRO COMERCIAL DE SANTANA "]
[]
[{"$nulls":10},"DURAÇÃO (mês)"]
[{"$nulls":10},1,null,null,null,2,null,null,null,3,null,null,null,4,null,null,null,5,null,null,null,6,null,null,null,7,null,null,null,8,null,null,null,9,null,null,null,10,null,null,null,11,null,null,null,12,null,null,null,13,null,null,null,14]
["Item","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ","Código","Descrição","Un.","Qtd.","Preço Unit","Preço com BDI","Total sem BDI","Total (R$)"]
[1,"Demolição",null,null,null,1,null,null,105465.17,{"$f":"VLOOKUP(A6,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":182774.24},{"$f":"J6","v":182774.24}]
[" 1.1","Composição Sinapi",97625,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","372,66",40.340000000000003,49.26,15033.1,18357.23]
[" 1.2","Composição Sinapi",97627,"DEMOLIÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","439,94",177.48,216.73,78080.55,95348.19]
[" 1.3","Composição Sinapi",95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","8.126,00",1.52,1.85,12351.52,15033.1]
[2,"Administração de Obra",null,null,null,1,null,null,87465.69,{"$f":"VLOOKUP(A10,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":557969.02},{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93},null,null,null,{"$f":"$J$10/14","v":39854.93}]
[" 2.1","Composição Orse",51,"Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada","M2","2,50",350.67,428.23,876.67,1070.57]
[" 2.2","Composição Sinapi",101506,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","1,00",1660.29,2027.54,1660.29,2027.54]
[" 2.3","Composição Orse",10794,"Poste circular de concreto  7/150 - fornecimento e assentamento","UN","1,00",721.18,880.7,721.18,880.7]
[" 2.4","Composição Sinapi",95636,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","1,00",300.25,366.66,300.25,366.66]
[" 2.5","Composição Sinapi",99059,"LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","M","1.432,70",38.26,46.72,54815.1,66935.740000000005]
[" 2.6","Composição Sinapi",93584,"EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA COM CONTAINER, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","30,00",668.3,816.12,20049,24483.599999999999]
[" 2.7","Composição Sinapi",93582,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","40,00",226.08,276.08,9043.2000000000007,11043.2]
[3,"Serviços Iniciais",null,null,null,1,null,null,505196.51,{"$f":"VLOOKUP(A18,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":290169.05999999994},{"$f":"J18","v":290169.05999999994}]
[" 3.1 ","Estacas",null,null,null,1,null,null,159766.75,195104.55]
[" 3.1.1","Composição Sinapi",100900,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","545,00",293.14999999999998,357.99,159766.75,195104.55]
[" 3.2 ","Viga Baldrame",null,null,null,1,null,null,181697.96,221845.02]
[" 3.2.1","Composição Sinapi",96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3","265,00",58.76,71.75,15571.4,19013.75]
[" 3.2.2","Composição Sinapi",96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","8,55",134.53,164.28,1150.23,1404.59]
[" 3.2.3","Composição Sinapi",96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","588,04",58.91,71.94,34641.43,42303.59]
[" 3.2.4","Composição Sinapi",96544,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","827,00",17.21,21.01,14232.67,17375.27]
[" 3.2.5","Composição Sinapi",96545,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","1.140,40",16.57,20.23,18896.419999999998,23070.29]
[" 3.2.6","Composição Sinapi",96547,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","1.269,30",12.75,15.57,16183.57,19763]
[" 3.2.7","Composição Sinapi",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","61,87",779.01,951.32,48197.34,58858.16]
[" 3.2.8","Composição Sinapi",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3","194,58",20.43,24.94,3975.26,4852.82]
[" 3.2.9","Composição Sinapi",95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2.740,80",0.54,0.65,1480.03,1781.52]
[" 3.2.10","Composição Sinapi",98557,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018","M2","703,77",38.89,47.49,27369.61,33422.03]
[" 3.3 ","Blocos de Fundação",null,null,null,1,null,null,163731.79999999999,199888.92]
[" 3.3.1","Composição Sinapi",96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3","152,04",58.76,71.75,8933.8700000000008,10908.87]
[" 3.3.2","Composição Sinapi",96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","4,72",134.53,164.28,634.98,775.4]
[" 3.3.3","Composição Sinapi",96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","170,32",58.91,71.94,10033.549999999999,12252.82]
[" 3.3.4","Composição Sinapi",92792,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","4.137,00",13.42,16.38,55518.54,67764.06]
[" 3.3.5","Composição Sinapi",92793,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","99,50",13.61,16.62,1354.19,1653.69]
[" 3.3.6","Composição Sinapi",92794,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","1.004,40",12.67,15.47,12725.74,15538.06]
[" 3.3.7","Composição Sinapi",92795,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","986,10",10.89,13.29,10738.62,13105.26]
[" 3.3.8","Composição Sinapi",92796,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","70,80",10.83,13.22,766.76,935.97]
[" 3.3.9","Composição Sinapi",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","78,30",779.01,951.32,60996.480000000003,74488.350000000006]
[" 3.3.10","Composição Sinapi",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3","69,02",20.43,24.94,1410.07,1721.35]
[" 3.3.11","Composição Sinapi",95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","1.146,30",0.54,0.65,619,745.09]
[4,"InfraEstrutura",null,null,null,1,null,null,1001411.66,{"$f":"VLOOKUP(A44,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":506754.29},{"$nulls":4},{"$f":"$J$44","v":506754.29}]
[" 4.1 ","PILARES (INFERIORES + COBERTURA)",null,null,null,1,null,null,169327.99,206755.66]
[" 4.1.1","Composição Sinapi",92443,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","1.296,90",41.78,51.02,54184.480000000003,66167.83]
[" 4.1.2","Composição Sinapi",92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","2.270,80",12.06,14.72,27385.84,33426.17]
[" 4.1.3","Composição Sinapi",92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","190,00",11.74,14.33,2230.6,2722.7]
[" 4.1.4","Composição Sinapi",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","656,10",15.48,18.899999999999999,10156.42,12400.29]
[" 4.1.5","Composição Sinapi",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","398,70",15.79,19.28,6295.47,7686.93]
[" 4.1.6","Composição Sinapi",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","627,50",15.75,19.23,9883.1200000000008,12066.82]
[" 4.1.7","Composição Sinapi",92722,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","80,89",731.76,893.62,59192.06,72284.92]
[" 4.2 ","VIGAS (SUPERIORES + COBERTURA)",null,null,null,1,null,null,238414.95,291091.13]
[" 4.2.1","Composição Sinapi",92479,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","2.162,81",52.1,63.62,112682.4,137597.97]
[" 4.2.2","Composição Sinapi",92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","67,80",11.74,14.33,795.97,971.57]
[" 4.2.3","Composição Sinapi",92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.943,70",11.74,14.33,22819.03,27853.22]
[" 4.2.4","Composição Sinapi",92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","2.888,30",12.06,14.72,34832.89,42515.77]
[" 4.2.5","Composição Sinapi",92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","90,70",14.15,17.27,1283.4000000000001,1566.38]
[" 4.2.6","Composição Sinapi",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.045,90",15.48,18.899999999999999,16190.53,19767.509999999998]
[" 4.2.7","Composição Sinapi",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.884,60",15.79,19.28,29757.83,36335.08]
[" 4.2.8","Composição Sinapi",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.273,20",15.75,19.23,20052.900000000001,24483.63]
[" 4.3 ","LAJE INTERMED. + ESCADA ",null,null,null,1,null,null,349868.84,427196.8]
[" 4.3.1","Composição Sinapi",92538,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, . AF_09/2020","M2","1.242,74",20.96,25.59,26047.83,31801.71]
[" 4.3.2","Composição Sinapi",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","1.273,20",15.75,19.23,20052.900000000001,24483.63]
[" 4.3.3","Composição Sinapi",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","2.014,20",15.79,19.28,31804.21,38833.769999999997]
[" 4.3.4","Composição Sinapi",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","4.407,50",15.48,18.899999999999999,68228.100000000006,83301.75]
[" 4.3.5","Composição Sinapi",92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","837,40",14.15,17.27,11849.21,14461.89]
[" 4.3.6","Composição Sinapi",92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","2.230,20",12.06,14.72,26896.21,32828.54]
[" 4.3.7","Composição Sinapi",92740,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","248,30",664.48,811.46,164990.38,201485.51]
[" 4.4 ","LAJE COBERTURA ",null,null,null,1,null,null,243799.88,297694.46999999997]
[" 4.4.1","Composição Sinapi",92538,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. AF_09/2020","M2","1.335,71",20.96,25.59,27996.48,34180.81]
[" 4.4.2","Composição Sinapi",92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","2.109,10",15.75,19.23,33218.32,40557.99]
[" 4.4.3","Composição Sinapi",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","359,70",15.79,19.28,5679.66,6935.01]
[" 4.4.4","Composição Sinapi",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","3.599,10",15.48,18.899999999999999,55714.06,68022.990000000005]
[" 4.4.5","Composição Sinapi",92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","67,40",14.15,17.27,953.71,1163.99]
[" 4.4.6","Composição Sinapi",92740,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","180,95",664.48,811.46,120237.65,146833.68]
[5,"Super Estrutura",{"$nulls":7},{"$f":"VLOOKUP(A77,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":1308331.6000000001},{"$nulls":8},{"$f":"$J$78/3","v":189233.83666666667},null,null,null,{"$f":"$J$78/3+230000","v":419233.83666666667},null,null,null,{"$f":"$J$78/3+288006.77","v":477240.60666666669},null,null,null,{"$f":"$J$79/3","v":222623.32333333333}]
["5.1","PILARES + VIGAS",{"$nulls":7},567701.51,{"$nulls":16},{"$f":"$J$78/3","v":189233.83666666667}]
["5.2","LAJES + ESCADA",{"$nulls":7},667869.97,{"$nulls":12},{"$f":"$J$79/3","v":222623.32333333333},null,null,null,{"$f":"$J$79/3","v":222623.32333333333}]
[" 5.1","Composição Sinapi",87505,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","2.641,60",65.92,80.5,174134.27,212648.8]
[" 5.2","Composição Sinapi",87474,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","490,26",68.86,84.09,33759.300000000003,41225.96]
[" 5.3","Composição Orse",12859,"Andaime metálico - locação mensal SEM VALIDADE","M2XMES","60,00",9.3000000000000007,11.35,558,681]
[6,"Alvenaria",null,null,null,1,null,null,370105.87,{"$f":"VLOOKUP(A83,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":162537.43},{"$nulls":16},{"$f":"$J$83/2","v":81268.714999999997},{"$nulls":7},{"$f":"$J$83/2","v":81268.714999999997}]
[" 6.1","Composição Sinapi",94213,"TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","1.524,20",94.5,115.4,144036.9,175892.68]
[" 6.2","Composição Sinapi",100773,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","12.193,58",18.54,22.64,226068.97,276062.65000000002]
[7,"Esquadrias",null,null,null,1,null,null,397298.03,{"$f":"VLOOKUP(A86,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":786635.51},{"$nulls":40},{"$f":"$J$86/2","v":393317.755},{"$nulls":7},{"$f":"$J$86/2","v":393317.755}]
[" 7.1","Composição Sinapi",91314,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","2,00",607.17999999999995,741.48,1214.3599999999999,1482.96]
[" 7.2","Composição Sinapi",90850,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","4,00",682.73,833.74,2730.92,3334.96]
[" 7.3","Composição Sinapi",100667,"JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","6,63",967.79,1181.8599999999999,6416.44,7835.73]
[" 7.4","Composição Orse",1857,"Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar","M2","877,98",186,227.14,163304.28,199424.37]
[" 7.5","Composição Orse",1762,"Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens","M2","212,41",630.29999999999995,769.72,133882.01999999999,163496.22]
[" 7.6","Composição Sinapi",102205,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","1.164,33",6.21,7.58,7230.48,8825.6200000000008]
[" 7.7","Composição Sinapi",100743,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","2.633,94",6.71,8.19,17673.73,21571.96]
[" 7.8","Composição Sinapi",102160,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","9,60",226.61,276.73,2175.4499999999998,2656.6]
[" 7.9","Composição Sinapi",98689,"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","294,66",75.7,92.44,22305.759999999998,27238.37]
[" 7.10","Composição Sinapi",101965,"PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","329,86",112.54,137.43,37122.44,45332.65]
[" 7.11","Composição Sinapi",93182,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","48,04",36.94,45.11,1774.59,2167.08]
[" 7.12","Composição Sinapi",93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","40,44",36.29,44.31,1467.56,1791.89]
[8,"Revestimentos",null,null,null,1,null,null,244405.78,{"$f":"VLOOKUP(A99,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":1384833.2400000002},{"$nulls":20},{"$f":"$J$99/4","v":346208.31000000006},null,null,null,{"$f":"$J$99/4","v":346208.31000000006},null,null,null,{"$f":"$J$99/4","v":346208.31000000006},{"$nulls":15},{"$f":"$J$99/4","v":346208.31000000006}]
[" 8.1","Composição Sinapi",87265,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","111,20",53.35,65.150000000000006,5932.52,7244.68]
[" 8.2","Composição Sinapi",88650,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014","M","1.127,98",13.92,16.989999999999998,15701.48,19164.38]
[" 8.3","Composição Sinapi",93391,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","2.023,72",36.93,45.09,74735.97,91249.53]
[" 8.4","Composição Sinapi",87543,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","1.445,40",23.99,29.29,34675.14,42335.76]
[" 8.5","Composição Sinapi",87791,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","245,10",140.87,172.03,34527.230000000003,42164.55]
[" 8.6","Composição Sinapi",99857,"CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P","M","183,98",65.39,79.849999999999994,12030.45,14690.8]
[" 8.7","Composição Sinapi",88477,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","2.023,72",33.01,40.31,66802.990000000005,81576.149999999994]
[9,"Cobertura",null,null,null,1,null,null,63234.21,{"$f":"VLOOKUP(A107,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":787253.27},{"$nulls":32},{"$f":"$J$107/2","v":393626.63500000001},null,null,null,{"$f":"$J$107/2","v":393626.63500000001}]
[" 9.1","Composição Sinapi",95470,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN","20,00",202.68,247.51,4053.6,4950.2]
[" 9.2","Composição Sinapi",86940,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","16,00",680.95,831.57,10895.2,13305.12]
[" 9.3","Composição Sinapi",86909,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","16,00",104.07,127.09,1665.12,2033.44]
[" 9.4","Composição Sinapi",100870,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","4,00",183.4,223.96,733.6,895.84]
[" 9.5","Composição Sinapi",102257,"DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","44,54",255.97,312.58999999999997,11400.9,13922.75]
[" 9.6","Composição Sinapi",102617,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","5,00",2843.99,3473.08,14219.95,17365.400000000001]
[" 9.7","Composição Sinapi",98104,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","1,00",338.37,413.21,338.37,413.21]
[" 9.8","Composição Sinapi",98105,"CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","1,00",580.41999999999996,708.8,580.41999999999996,708.8]
[" 9.9","Composição Sinapi",89402,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","71,04",7.92,9.67,562.63,686.95]
[" 9.10","Composição Sinapi",89447,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","54,40",10.86,13.26,590.78,721.34]
[" 9.11","Composição Sinapi",89448,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","48,00",15.67,19.13,752.16,918.24]
[" 9.12","Composição Sinapi",89712,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","158,00",22.83,27.87,3607.14,4403.46]
[" 9.13","Composição Sinapi",91794,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M","280,00",35.409999999999997,43.24,9914.7999999999993,12107.2]
[" 9.14","Composição Sinapi",89800,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M","62,80",22.61,27.61,1419.9,1733.9]
[" 9.15","Composição Sinapi",89834,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","16,00",36.450000000000003,44.51,583.20000000000005,712.16]
[" 9.16","Composição Sinapi",94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","1,00",62.42,76.22,62.42,76.22]
[" 9.17","Composição Sinapi",89482,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN","8,00",28.9,35.29,231.2,282.32]
[" 9.18","Composição Sinapi",89785,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","10,00",19.100000000000001,23.32,191,233.2]
[" 9.19","Composição Sinapi",89665,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","6,00",12.96,15.82,77.760000000000005,94.92]
[" 9.20","Composição Sinapi",89673,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","6,00",25.68,31.36,154.08000000000001,188.16]
[" 9.21","Composição Sinapi",94690,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","6,00",11.82,14.43,70.92,86.58]
[" 9.22","Composição Sinapi",89622,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","8,00",12.19,14.88,97.52,119.04]
[" 9.23","Composição Sinapi",89481,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","27,00",3.66,4.46,98.82,120.42]
[" 9.24","Composição Sinapi",96685,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","1,00",4.1399999999999997,5.05,4.1399999999999997,5.05]
[" 9.25","Composição Sinapi",89726,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","4,00",5.75,7.02,23,28.08]
[" 9.26","Composição Sinapi",89492,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","16,00",6.08,7.42,97.28,118.72]
[" 9.27","Composição Sinapi",89801,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","6,00",6.28,7.66,37.68,45.96]
[" 9.28","Composição Sinapi",89802,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","8,00",6.91,8.43,55.28,67.44]
[" 9.29","Composição Sinapi",89724,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","4,00",8.43,10.29,33.72,41.16]
[" 9.30","Composição Sinapi",89805,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","5,00",12.66,15.46,63.3,77.3]
[" 9.31","Composição Sinapi",89806,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","6,00",13.56,16.55,81.36,99.3]
[" 9.32","Composição Sinapi",89810,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","16,00",16.75,20.45,268,327.2]
[" 9.33","Composição Sinapi",89809,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","16,00",16.809999999999999,20.52,268.95999999999998,328.32]
[10,"Instalações Elétricas",null,null,null,1,null,null,308861.26,{"$f":"VLOOKUP(A141,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":644925.25000000012},{"$nulls":44},{"$f":"$J$141/2","v":322462.62500000006},null,null,null,{"$f":"$J$141/2","v":322462.62500000006}]
[" 10.1","Composição Orse",12382,"Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escovado , c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar","UN","1,00",39650,48420.58,39650,48420.58]
[" 10.2","Composição Sinapi",100905,"LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","416,00",205.53,250.99,85500.479999999996,104411.84]
[" 10.3","Composição Sinapi",97586,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","12,00",140.94,172.11,1691.28,2065.3200000000002]
[" 10.4","Composição Sinapi",93659,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","96,00",19.29,23.55,1851.84,2260.8000000000002]
[" 10.5","Composição Sinapi",93662,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","13,00",49.13,59.99,638.69000000000005,779.87]
[" 10.6","Composição Sinapi",93661,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","13,00",47.26,57.71,614.38,750.23]
[" 10.7","Composição Sinapi",101896,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","4,00",517.08000000000004,631.45000000000005,2068.3200000000002,2525.8000000000002]
[" 10.8","Composição Sinapi",101895,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","8,00",342.16,417.84,2737.28,3342.72]
[" 10.9","Composição Sinapi",101876,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","98,00",59.23,72.33,5804.54,7088.34]
[" 10.10","Composição Sinapi",101894,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","6,00",124.74,152.33000000000001,748.44,913.98]
[" 10.11","Composição Sinapi",91997,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","337,00",25.4,31.01,8559.7999999999993,10450.370000000001]
[" 10.12","Composição Sinapi",97361,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","6,00",6818.56,8326.82,40911.360000000001,49960.92]
[" 10.13","Composição Sinapi",91845,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","1.408,75",7.11,8.68,10016.209999999999,12227.95]
[" 10.14","Composição Sinapi",91853,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","718,14",7.21,8.8000000000000007,5177.78,6319.63]
[" 10.15","Composição Sinapi",97608,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","84,00",105.98,129.41999999999999,8902.32,10871.28]
[" 10.16","Composição Orse",7860,"Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01","UN","20,00",243.28,297.08999999999997,4865.6000000000004,5941.8]
[" 10.17","Composição Sinapi",92865,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","430,00",8.49,10.36,3650.7,4454.8]
[" 10.18","Composição Sinapi",91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","430,00",11.33,13.83,4871.8999999999996,5946.9]
[" 10.19","Composição Sinapi",92979,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","2.189,66",11.14,13.6,24392.81,29779.37]
[" 10.20","Composição Sinapi",101562,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","1.338,32",27.9,34.07,37339.120000000003,45596.56]
[" 10.21","Composição Sinapi",91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","4.752,75",3.97,4.84,18868.41,23003.31]
[11,"Instalações Hidráulicas",null,null,null,1,null,null,19848.310000000001,{"$f":"VLOOKUP(A163,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":78682.400000000009},{"$nulls":28},{"$f":"$J$163/2","v":39341.200000000004},{"$nulls":11},{"$f":"$J$163/2","v":39341.200000000004}]
[" 11.1","Composição Sinapi",96765,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","8,00",1472.18,1797.82,11777.44,14382.56]
[" 11.2","Composição Sinapi",101908,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","8,00",301.79000000000002,368.54,2414.3200000000002,2948.32]
[" 11.3","Composição Sinapi",101905,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","6,00",311.60000000000002,380.52,1869.6,2283.12]
[" 11.4","Composição Sinapi",101907,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","1,00",1034.0999999999999,1262.8399999999999,1034.0999999999999,1262.8399999999999]
[" 11.5","Composição Sinapi",97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","12,00",27.83,33.979999999999997,333.96,407.76]
[" 11.6","Composição Orse",12015,"Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN  ou similar","UN","7,00",109.74,134.01,768.18,938.07]
[" 11.7","Composição Orse",11173,"Bomba para incêndio jockey 2cv","UN","1,00",1650.71,2015.84,1650.71,2015.84]
[12,"Projeto de Prevenção de Incêndio",null,null,null,1,null,null,42675.03,{"$f":"VLOOKUP(A171,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":33051.340000000004},{"$nulls":44},{"$f":"J171","v":33051.340000000004}]
[" 12.1","Composição Sinapi",96113,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P","M2","1.745,40",24.45,29.85,42675.03,52100.19]
[13,"Pintura",null,null,null,1,null,null,86788.18,{"$f":"VLOOKUP(A173,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":102392.31},{"$nulls":48},{"$f":"J173","v":102392.31}]
[" 13.1 ","Pintura em Esquadrias",null,null,null,1,null,null,0,0]
[" 13.2","Composição Sinapi",88485,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","3.864,50",1.58,1.92,6105.91,7419.84]
[" 13.3","Composição Sinapi",88431,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","245,10",20.16,24.61,4941.21,6031.91]
[" 13.4","Composição Sinapi",100754,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","3.619,40",18.260000000000002,22.29,66090.240000000005,80676.42]
[" 13.5","Composição Sinapi",100733,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","877,98",7.03,8.58,6172.19,7533.06]
[" 13.6","Composição Sinapi",102213,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","212,41",13.75,16.79,2920.63,3566.36]
[" 13.7","Composição Orse",12859,"Andaime metálico - locação mensal SEM VALIDADE","M2XMES","60,00",9.3000000000000007,11.35,558,681]
[" 14.1","Composição Orse",2450,"Limpeza geral","M2","2.865,40",1.92,2.34,5501.56,6705.03]
[" 14.2 ","Pisos área externa",null,null,null,1,null,null,0,0]
[" 14.3 ","Paisagismo",null,null,null,1,null,null,0,0]
[14,"Serviços Complementares",{"$nulls":7},{"$f":"VLOOKUP(A184,'RESUMO '!$A$5:$D$250,4,0)","v":206861.81999999998},{"$nulls":44},{"$f":"$J$184/3","v":68953.939999999988},null,null,null,{"$f":"$J$184/3","v":68953.939999999988},null,null,null,{"$f":"$J$184/3","v":68953.939999999988}]
[null,"TOTAL EXECUTADO",{"$nulls":8},{"$f":"SUBTOTAL(9,K6:N184)","v":512798.22999999992},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,O6:R184)","v":546609.22},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,S6:V184)","v":229088.76666666666},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,W6:Z184)","v":459088.76666666666},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,AA6:AD184)","v":598364.25166666671},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,AE6:AH184)","v":608686.56333333347},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,AI6:AL184)","v":467331.95500000007},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,AM6:AP184)","v":425404.44000000006},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,AQ6:AT184)","v":433481.565},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,AU6:AX184)","v":433481.565},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,AY6:BB184)","v":472513.88500000001},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,BC6:BF184)","v":810531.14500000002},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,BG6:BJ184)","v":926981.56},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,BK6:BN184)","v":108808.87}]
[null,"TOTAL ACUMULADO (R$)",{"$nulls":8},{"$f":"K185","v":512798.22999999992},null,null,null,{"$f":"O185+K186","v":1059407.45},null,null,null,{"$f":"S185+O186","v":1288496.2166666666},null,null,null,{"$f":"W185+S186","v":1747584.9833333332},null,null,null,{"$f":"AA185+W186","v":2345949.2349999999},null,null,null,{"$f":"AE185+AA186","v":2954635.7983333333},null,null,null,{"$f":"AI185+AE186","v":3421967.7533333334},null,null,null,{"$f":"AM185+AI186","v":3847372.1933333334},null,null,null,{"$f":"AQ185+AM186","v":4280853.7583333338},null,null,null,{"$f":"AU185+AQ186","v":4714335.3233333342},null,null,null,{"$f":"AY185+AU186","v":5186849.208333334},null,null,null,{"$f":"BC185+AY186","v":5997380.3533333335},null,null,null,{"$f":"BG185+BC186","v":6924361.913333334},null,null,null,{"$f":"J189","v":7033170.7800000003}]
[null,"% EXECUTADO",{"$nulls":8},{"$f":"K185/J189","v":7.2911386064764369E-2},null,null,null,{"$f":"O185/$J$189","v":7.7718746934792901E-2},null,null,null,{"$f":"S185/$J$189","v":3.2572615372588272E-2},null,null,null,{"$f":"W185/$J$189","v":6.5274792981305466E-2},null,null,null,{"$f":"AA185/$J$189","v":8.5077452316132535E-2},null,null,null,{"$f":"AE185/$J$189","v":8.6545113487679792E-2},null,null,null,{"$f":"AI185/$J$189","v":6.6446837367995781E-2},null,null,null,{"$f":"AM185/$J$189","v":6.0485441532247289E-2},null,null,null,{"$f":"AQ185/$J$189","v":6.1633874472759496E-2},null,null,null,{"$f":"AU185/$J$189","v":6.1633874472759496E-2},null,null,null,{"$f":"AY185/$J$189","v":6.7183621695021595E-2},null,null,null,{"$f":"BC185/$J$189","v":0.11524405852689958},null,null,null,{"$f":"BG185/$J$189","v":0.13180137223967708},null,null,null,{"$f":"BK185/$J$189","v":1.5470813009320952E-2}]
[null,"TOTAL ACUMULADO (%)",{"$nulls":8},{"$f":"K185/$J$189","v":7.2911386064764369E-2},null,null,null,{"$f":"O187+K188","v":0.15063013299955727},null,null,null,{"$f":"S187+O188","v":0.18320274837214554},null,null,null,{"$f":"W187+S188","v":0.24847754135345101},null,null,null,{"$f":"AA187+W188","v":0.33355499366958352},null,null,null,{"$f":"AE187+AA188","v":0.42010010715726331},null,null,null,{"$f":"AI187+AE188","v":0.4865469445252591},null,null,null,{"$f":"AM187+AI188","v":0.54703238605750637},null,null,null,{"$f":"AQ187+AM188","v":0.60866626053026585},null,null,null,{"$f":"AU187+AQ188","v":0.67030013500302532},null,null,null,{"$f":"AY187+AU188","v":0.73748375669804689},null,null,null,{"$f":"BC187+AY188","v":0.85272781522494645},null,null,null,{"$f":"BG187+BC188+1.1%","v":0.9955291874646236},null,null,null,{"$f":"BK187+BG188","v":1.0110000004739446}]
[null,"TOTAL COM BDI",{"$nulls":5},"Total",null,{"$f":"'RESUMO '!D265","v":7033170.7800000003}]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},{"$f":"J77","v":1308331.6000000001}]
[{"$nulls":9},{"$f":"SUM(S77:AH77)","v":1308331.6033333333}]
[{"$nulls":9},{"$f":"J194-J195","v":-3.3333331812173128E-3}]

{"sheet":"ENCARGOS SOCIAIS","index":9,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,3],[5,0,6,3],[5,4,5,5],[7,1,7,3],[2,0,2,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[43,0,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,5],[46,0,46,5],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[0,0,1,5],[2,4,2,5],[4,0,4,5],[34,1,34,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[27,1,27,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[28,1,28,3],[14,1,14,3]]}
["DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS"]
[]
["Encargos Sociais - Amapá ",null,null,null,"Vigência a partir de 10/2021 - SINAPI "]
["ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA "]
[]
["DISCRIMINAÇÃO",null,null,null,"SEM DESONERAÇÃO "]
[{"$nulls":4},"HORISTA %","MENSALISTA %"]
["A","ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS",null,null,{"$f":"SUM(E9:E17)","v":0.36800000000000005},0.36800000000000005]
["A1","INSS ",null,null,0.2,0.2]
["A2","SESI",null,null,1.4999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2]
["A3","SENAI ",null,null,0.01,0.01]
["A4","INCRA",null,null,2E-3,2E-3]
["A5","SEBRAE",null,null,6.0000000000000001E-3,6.0000000000000001E-3]
["A6","Saário Educação ",null,null,2.5000000000000001E-2,2.5000000000000001E-2]
["A7","Seguro Contra Acidentes de Trabalho ",null,null,0.03,0.03]
["A8","FGTS",null,null,0.08,0.08]
["A9","SECONCI",null,null,0,0]
["B"," ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\"",null,null,{"$f":"SUM(E19:E28)","v":0.46899999999999997},0.1671]
["B1","Repouso Semanal Remunerado ",null,null,0.18099999999999999,"Não incide"]
["B2","Feriados ",null,null,4.8300000000000003E-2,"Não incide"]
["B3","Axílio - Enfermidade ",null,null,8.6E-3,6.6E-3]
["B4","13º Salário ",null,null,0.10979999999999999,8.3299999999999999E-2]
["B5","Licença Paternidade ",null,null,6.9999999999999999E-4,5.9999999999999995E-4]
["B6","Faltas Justificadas ",null,null,7.3000000000000001E-3,5.5999999999999999E-3]
["B7","Dias de chuva ",null,null,1.9800000000000002E-2,"Não incide"]
["B8","Auxílio Acidente de Trabalho ",null,null,1E-3,8.0000000000000004E-4]
["B9","Férias Gozadas ",null,null,9.2200000000000004E-2,7.0000000000000007E-2]
["B10","Salário Maternidade",null,null,2.9999999999999997E-4,2.0000000000000001E-4]
["C"," ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\"",null,null,{"$f":"SUM(E30:E34)","v":0.1125},8.5400000000000004E-2]
["C1","Aviso Prévio Indenizado",null,null,3.9699999999999999E-2,3.0200000000000001E-2]
["C2","Aviso Prévio Trabalhado",null,null,8.9999999999999998E-4,6.9999999999999999E-4]
["C3","Férias Indenizadas",null,null,4.1000000000000002E-2,3.1099999999999999E-2]
["C4","Depósito Rescisão Sem Justa Causa",null,null,2.76E-2,2.0899999999999998E-2]
["C5","Indenização Adicional",null,null,3.3E-3,2.5000000000000001E-3]
["D"," REINCIDÊNCIAS",null,null,{"$f":"SUM(E36:E37)","v":0.17610000000000001},6.4199999999999993E-2]
["D1","Reincidência de \"A\" sobre \"B\"",null,null,0.1726,6.1499999999999999E-2]
["D2","Reincidência de \"A\" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado",null,null,3.5000000000000001E-3,2.7000000000000001E-3]
[null,"ENCARGOS SOCIAIS",null,null,{"$f":"E35+E29+E18+E8","v":1.1256000000000002},0.68470000000000009]

{"sheet":"BDI ","index":10,"n_rows":48,"n_cols":3,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,1],[44,0,44,2],[45,0,46,2],[47,0,47,1],[39,1,39,2],[19,0,20,2],[21,0,21,1],[25,0,25,2],[26,0,26,2],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[29,0,29,2],[30,1,30,2],[35,0,35,1],[36,1,36,2],[38,0,38,1],[18,0,18,2],[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[4,1,4,2],[9,0,9,1],[10,1,10,2],[12,0,12,1],[13,1,13,2],[17,0,17,1]]}
["MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE SERVIÇOS"]
["BDI APLICADO A MÃO DE OBRA"]
["ITEM","DISCRIMINAÇÃO","PERC.    (%)"]
[]
["1.00","Despesas Indiretas"]
["A1","Seguro e Garantia",8.0000000000000002E-3]
["A2","Riscos e Imprevistos",1.2E-2]
["A3","Despesas Financeiras",1.0500000000000001E-2]
["A4","Administração Central",3.5299999999999998E-2]
["Total do Grupo A =",null,{"$f":"SUM(C6:C9)","v":6.5799999999999997E-2}]
["2.00","Benefício"]
["B-1","LUCRO",6.9099999999999995E-2]
["Total do Grupo B =",null,{"$f":"SUM(C12)","v":6.9099999999999995E-2}]
["3.00","Impostos"]
["C-1","PIS / PASEP",6.4999999999999997E-3]
["C-2","COFINS",0.03]
["C-3","ISS",0.05]
["Total do Grupo C =",null,{"$f":"SUM(C15:C17)","v":8.6499999999999994E-2}]
["Fórmula Para Cálculo do B.D.I"]
["BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1"]
[]
["Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =",null,{"$f":"(((1+C9+C6+C7)*(1+C8)*(1+C13))/(1-C18))-1","v":0.24802140439518339}]
[]
[]
[]
["MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS"]
["BDI APLICADO NA OBRA"]
["ITEM","DISCRIMINAÇÃO","PERC.    (%)"]
[]
[]
["1.00","Despesas Indiretas"]
["A1","Seguro e Garantia",8.0000000000000002E-3]
["A2","Riscos e Imprevistos",1.15E-2]
["A3","Despesas Financeiras",1.0500000000000001E-2]
["A4","Administração Central",2.1999999999999999E-2]
["Total do Grupo A =",null,{"$f":"SUM(C32:C35)","v":5.1999999999999998E-2}]
["2.00","Benefício"]
["B1","LUCRO",0.05]
["Total do Grupo B =",null,{"$f":"SUM(C38)","v":0.05}]
["3.00","Impostos"]
["C1","PIS / PASEP",6.4999999999999997E-3]
["C2","COFINS",0.03]
["C3","ISS",0]
["Total do Grupo C =",null,{"$f":"SUM(C41:C43)","v":3.6499999999999998E-2}]
["Fórmula Para Cálculo do B.D.I"]
["BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1"]
[]
["Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =",null,{"$f":"(((1+C35+C32+C33)*(1+C34)*(1+C39))/(1-C44))-1","v":0.14692012195121973}]